**ГродМТ 478/24-ЭА Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения**

**Лот 1 Светильник медицинский бестеневой светодиодный одноламповый передвижной**

1. **Состав (комплектация) оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Светильник медицинский бестеневой светодиодный одноламповый передвижной | компл. | 3 |

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Описание требований** | **Величина функции или наличие параметра** |
| 2.1 | Используется для освещения в смотровых, процедурных, хирургических кабинетах | Наличие |
| 2.2 | Оснащен колесами для передвижения | Наличие |
| 2.3 | На штативе | Наличие |
| 2.4 | Освещённость поля от 25 000 Лк | Наличие |
| 2.5 | Цветовая температура в пределах 3500 +/-500К | Наличие |
| 2.6 | Стойка светильника телескопическая | Наличие |
| 2.7 | Сетевой кабель с вилкой, напряжение 220-240 В | Наличие |
| 2.8 | Диаметр рабочего поля – не менее 200 мм | Наличие |
| 2.9 | С регулировкой освещенности поля | Наличие |

**Лот 2 Светильник операционный бестеневой потолочный однокупольный**

1. **Состав (комплектация) оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Светильник операционный бестеневой потолочный однокупольный | компл. | 3 |

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Описание требований** | **Величина функции или наличие параметра** |
| 2.1 | потолочное крепление, состоящее из рычажной потолочной подвесной конструкции, с креплением купола | Наличие |
| 2.2 | поворот под любым углом до 360 градусов | Наличие |
| 2.3 | количество ламп – не менее 5 | Наличие |
| 2.4 | диаметр светового пятна – не менее 200 мм | Наличие |
| 2.5 | освещенность поля – не менее 160 000 лк | Наличие |
| 2.6 | возможность регулирования интенсивности светового потока | Наличие |

**Лот 3 Светильник операционный бестеневой потолочный однокупольный**

1. **Состав (комплектация) оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1. | Светильник операционный бестеневой потолочный однокупольный | компл. | 1 |

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Описание требований** | **Величина функции или наличие параметра** |
| 2.1 | потолочное крепление, состоящее из рычажной потолочной подвесной конструкции, с креплением купола | Наличие |
| 2.2 | поворот под любым углом до 360 градусов | Наличие |
| 2.3 | количество ламп – не менее 5 | Наличие |
| 2.4 | диаметр светового пятна – не менее 200 мм | Наличие |
| 2.5 | освещенность поля – не менее 50 000 лк | Наличие |
| 2.6 | возможность регулирования интенсивности светового потока | Наличие |
| 2.7 | диаметр светового поля и направление светового потока купола регулируются и устанавливаются при помощи быстросъемной стерилизуемой ручки | Наличие |

**Лот 4 Светильник хирургический бестеневой светодиодный передвижной**

1. **Состав (комплектация) оборудования:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1. | Светильник хирургический бестеневой светодиодный четырехламповый передвижной, в составе 1 шт.: | штуки | 3 |
| 1.1 | Блок освещения | штука | 1 |
| 1.2 | Плечо балансировочное | штука | 1 |
| 1.3 | Штатив | штука | 1 |
| 1.4 | Основание | штука | 1 |

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пункта** | **Описание требований** | **Величина функции или наличие параметра** |
| 2.1 | предназначен для обестеневого освещения рабочего поля и тела пациента для поддержки лечебных процедур и диагностики, а также для применения в операционных | Наличие |
| 2.2 | источник света – не менее 4 светодиода | Наличие |
| 2.3 | освещенность – не менее 60000 Лк | Наличие |
| 2.4 | диаметр рабочего поля –100–200 мм (+20) | Наличие |
| 2.5 | С регулировкой освещенности поля | Наличие |
| 2.6 | Возможность регулировки высоты | Имеется |
| 2.7 | Наличие колёс, шт | Не менее 4 |