Проект

ДОГОВОР № ______
				2018г.		г. Минск	

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и учреждение образования «Минский государственный колледж электроники», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора колледжа Козела Георгия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Исполнитель обязуется:  произвести Заказчику изготовление, доставку, монтаж, наладку оборудования «Лаборатории практического энергосбережения «Умный класс»» (далее – Лаборатория), в соответствии со спецификацией-протоколом согласования цены (Приложение № 1) и техническим заданием (Приложения № 2,          №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора; провести обучение персонала колледжа (4 сотрудника) в течение 5 рабочих дней  работе на поставленном оборудовании.  Заказчик обязуется принять и оплатить Лабораторию в соответствии со спецификацией-протоколом согласования цены и условиями настоящего договора.
1.2.	Цена на Лабораторию является фиксированной на срок действия договора, изменению в сторону увеличения не подлежит. 
1.3.	Цель приобретения Лаборатории: для собственного потребления.
1.4.	Источник финансирования - местный бюджет.

                                               2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1.Качество оборудования Лаборатории должно соответствовать и подтверждаться технической документацией. 
2.2.До начала работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком цветовые и дизайнерские решения по мебели на рабочих местах, её расстановке в учебной аудитории.
2.3.Если качество оборудования окажется не соответствующим установленным в сопроводительных документах характеристикам  и его параметры будут отличаться от указанных в  техническом задании, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара. В этом случае полномочными представителями сторон на месте приемки составляется акт о недостатках количества и (или) качества оборудования Лаборатории. Акт должен быть подписан представителями обеих сторон. 
2.4.Доставка оборудования Заказчику по адресу г. Минск, ул. Кнорина, 14 осуществляется за счет Исполнителя. Разгрузка и транспортировка оборудования Лаборатории по зданию осуществляется силами и средствами Исполнителя.
2.5.Исполнитель обязан письменно (по факсу, телефону (8 017 212 11 62) известить Заказчика о готовности отгрузить оборудование и приступить к его монтажу и наладке.
2.6.Приемка оборудования Заказчиком производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 года № 1290 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13.10.2017 № 773).
2.7.Исполнитель обязуется не позднее 15 марта 2018 поставить, смонтировать, наладить оборудование, в течение 5-и рабочих дней осуществить обучение персонала (4 сотрудников). 
2.8.Исполнитель гарантирует, что передаваемое Заказчику оборудование не является объектом залога и на него не обращено взыскание налоговых и таможенных органов. 2.9.Днем исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору считается день передачи оборудования Заказчику по ТТН (ТН), его монтаж, наладка, расстановка и завершение обучения сотрудников.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА
3.1.	Исполнитель поставляет оборудование Лаборатории по цене, которая определяется в соответствии со спецификацией-протоколом согласования цены (Приложение № 1) в белорусских рублях.
3.2.	Общая стоимость Лаборатории, поставляемого Исполнителем по настоящему договору, составляет  ______ (__________________________________) с НДС или без НДС (основание освобождения от НДС).
3.3.	Стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, произведенных в соответствии с условиями настоящего договора, включены в общую стоимость товара.
3.4.	Форма оплаты - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после передачи товара Заказчику по ТТН (ТН) и выполнения всех обязательств по данному договору, через органы государственного казначейства. Обязательства по оплате Заказчиком считаются выполненными с момента регистрации платежных документов в органах государственного казначейства.

4.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1.	Исполнитель гарантирует, что оборудование Лаборатории, поставленное по настоящему договору, является новым, не имеет дефектов, ухудшающих эксплуатационные характеристики, допущенных по вине Исполнителя, и которые могут проявиться при пользовании Лабораторией в условиях, обычных для Заказчика при осуществлении им учебного процесса.
4.2.	Гарантийный срок оборудования Лаборатории - 24 месяца, который исчисляется с даты принятия Лаборатории Заказчиком по ТТН (ТН).
4.3.	Исполнитель в течение гарантийного срока обязуется бесплатно устранять дефекты, выявленные в оборудовании Лаборатории, производить его замену. 
4.4.Устранение неисправностей в период действия гарантийных обязательств осуществляется Исполнителем по адресу: г.Минск, ул.Кнорина,14 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления ему Заказчиком факсового уведомления о выходе изделия из строя. Если предполагаемый срок выполнения гарантийного ремонта превышает 2 (два) рабочих дня, Исполнитель обязан на время ремонта произвести замену неисправного изделия аналогичным. В случае превышения сроков ремонта, либо не предоставления замены в указанные сроки, Исполнитель выплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый рабочий день просрочки.
4.5.Исполнитель обязан за свои средства  произвести  замену  элементов оборудования Лаборатории  или  их частей, подвергшихся дважды ремонту  в течение гарантийного срока. 
4.6.В случае ремонта товара гарантийный срок оборудования продлевается на время нахождения его в ремонте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН
5.1.Исполнитель должен обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТами, техническими условиями и правилами упаковки и маркировки изготовителя, способную обеспечить его сохранность во время перевозки, погрузки, разгрузки, транспортировании и хранении. Расходы по упаковке несет Исполнитель.
5.2.В случае поставки некачественного (неисправного, бракованного), неукомплектованного в соответствии с комплектацией, указанной в спецификации-протоколе согласования цены оборудования Лаборатории по настоящему договору, Исполнитель обязан в 10-дневный срок после получения извещения от Заказчика произвести его замену (доукомплектовать, устранить дефект).
5.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель несет ответственность в размерах, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 29.06.2000 № 359 (в редакции                                     от 11.05.2017 № 155), Положением о поставке товаров в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1996 г. № 444 (с изменениями и дополнениями).

6.ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, стихийных бедствий, военных действий любого характера, блокады, актов органов власти и управления (запрещение экспорта, импорта), эпидемий, забастовок и прочих не управляемых обстоятельств, возникших после заключения договора, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить различными мерами. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна письменно сообщить другой Стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления или прекращения. 

6.3.Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.Изменение условий договора, досрочное расторжение его может иметь место по согласованию сторон в письменной форме в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2.Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, направление досудебной претензии обязательно, срок ответа на претензию составляет 7 (семь) календарных дней с момента получения претензии, а при не достижении положительных результатов споры рассматриваются в экономическом суде по месту нахождения виновной стороны.
7.3.В случае изменения адреса (места нахождения) стороны обязуются предоставить информацию о таком изменении. Сторона, не уведомившая об изменении адреса, считается получившей претензию, направленную по первоначальному адресу, уведомление считается надлежаще направленным.
7.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.	 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств, в том числе и гарантийных.

9.	ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

           ___________  

«___» _____________ 2018г.
м.п.	ЗАКАЗЧИК:

Учреждение образования «Минский государственный колледж электроники»
220034, г. Минск, ул. Казинца, 91
р/с BY 97АКВВ36040000000530000000
АСБ Беларусбанк г. Минска,
Код АКВВ BY 2Х
УНП 100286358, ОКПО 37363619
тел./факс (017) 212 11 62

Директор           __________      Г.В. Козел

«___» _____________ 2018 г.
м.п.                                                                         	

                                                                                                      

 Приложение  1

                                                                                                                                                    к Договору N ____________
        от _______2018г.

Спецификация-протокол согласования цены
к Договору N _________ от ________________ г.

┌───┬──────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┬─────────┐
│   │                          │ Ед.  │      │         │ Сумма  │  Всего  │
│ N │       Наименование       │ изм. │ Кол. │  Цена,  │  НДС,  │ с НДС,  │
│   │                          │      │      │бел.руб. │бел.руб.│бел.руб. │
├───┼──────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┤
│  1│Оборудование «Лаборатории │ шт.  │______│________ │_______ │________ │
│   │практического             │      │      │         │        │         │
│   │энергосбережения 
     «Умный класс»»            │      │      │         │        │         │
└───┴──────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┼────────┼─────────┤
                                                Итого: │_______ │________ │
                                                       └────────┴─────────┘

Итого на сумму: ____________ (_________________________________) белорусских рублей.

                                Исполнитель                                                                           Заказчик
               Директор                                      Директор
        ______________________                          ______________________

___________________ __________________         ______________________ ________________

         "__" ___________ 2018 г.                     "__" ___________ 2018 г.
 МП                                             МП

                   Приложение 2
  Функциональное назначение, комплектация и характеристики оборудования    
           «Лаборатории практического энергосбережения «Умный класс»»

№
п/п	Наименование	Назначение	
1.	Стенды (2 единицы)	Стенды должны: быть обеспечены программным продуктом; иметь возможность подключения к ноутбукам и интерактивному проектору.
	
1.1.	«Умный, энергоэффективный дом» (1 единица).	Лабораторный стенд (далее стенд) предназначен для изучения основ автоматизации, оценки  и управления энергоэффективностью зданий, интеллектуальных решений по их освещению и поддержанию климата. Стенд должен обеспечивать возможность практического  изучения основ применения современных технологий подключения объектов по шине KNX/EIB. 
Стенд должен позволять осуществлять обучение учащихся (в том числе и лиц с особенностями психофизического развития (ОПФР)) и взрослого населения с начальным уровнем знаний, а затем, по мере ознакомления с тематикой, овладевать всем спектром доступных функций.
Стенд должен позволять изучать и овладевать практическими знаниями по:  основам системы KNX/EIB; использованию программного обеспечения для конфигурирования;  переключению света и затемнения;  реверсивным схемам; схемам лестничного освещения; системам управления сценическим светом; отоплению и климатизацией; управлению жалюзями и роллетами.
Комплектация: компактная коммутационная панель KNX/EIB – 1 шт.; накладные шаблоны -  1 комплект; не менее 14 безопасных лабораторных проводов; KNX кабели – не менее 6 шт.
Технические характеристики: входное напряжение: 230 В., однофазное (50 Гц), с защитой от короткого замыкания и перегрузки; иметь выход для подключения дополнительных модулей KNX/EIB EduTrainer®; выходное напряжение: 230 В., однофазное; интегрированный блок питания 30 В., постоянного тока; USB-интерфейс; 4/4-полюсный вход/выход;                          2-полюсный исполнительный механизм жалюзи;                   2-полюсный исполнительный механизм затемнения;              4-полюсный универсальный бинарный вх/вых;                    4-полюсный многофункциональный кнопочный датчик не менее чем с 8 кнопками; 2-полюсный многофункциональный кнопочный датчик не менее чем с 4 кнопками, регулятор температуры в помещении с вводом заданных и действительных значений и дисплеем; интегрированное поле моделирования не менее чем с 14 цветными, с затемняемыми светодиодами; системный штекер KNX для подключения шины; подключение посредством безопасных штекеров.
В состав стенда должны входить дополнительные модули:
1.Регулируемый термостат (управление температурой) – 1 шт. Технические характеристики: входное напряжение: 230 V AC; выходное напряжение: 230 V AC; сервопривод: ход управления 6 мм, время работы <20 с / мм, сила управления> 120 Н; присоединение через безопасные разъемы; присоединение к KNX шине через KNX соединения.
2.Регулируемые жалюзи – 1 шт. Технические характеристики: входное напряжение: 230 V AC; выходное напряжение: 230 V AC; жалюзи: длина не более 500 мм, ход не более 200 мм +(-) 10%; мощность: не более 100 В, максимальный ток 0.55 A; присоединение через безопасные разъемы; присоединение к KNX шине через KNX соединения.	
1.2.	«Акватроника и Энергоэффективность»  (1 единица).	Учебный стенд (далее стенд) должен включать в себя не менее четырех рабочих станций (давление, расход, температура и уровень), которые должны иметь возможность использоваться по отдельности. 
Система управления уровнем заполнения и расходом должна позволять формировать каскадную систему регулирования с помощью контроллера. 
Конструкция датчиков и приводов распределителей должна позволять использовать в рамках лабораторных занятий регуляторы как непрерывного, так и прерывистого действия. Насос должен управляться напрямую или работать с регулировкой частоты вращения. 
Стенд должен иметь возможность оценки энергопотребления и энергоэффективности.
 Стенд должен быть  выполнен на мобильном основании: ширина – 700 мм.+(-) 10%; глубина – 700 мм.+(-) 10%; высота – 1800 мм. +(-) 10%. 
Параметры подключения и установки: электропитание – 220 VAC, 50 Гц; потребляемая электрическая          мощность – до 1,1 кВт. 
Технические характеристики: 
комплектация механики: не менее 2  резервуаров (объемом не менее 10 литров), вставная система трубопроводов, монтажная рама (1 шт., металл), профильная плита (1 шт., размеры: 700x700x32 мм. +(-) 10%). Характеристики датчиков: ёмкостные датчики, поплавковые выключатели (24 VDC), ультразвуковой датчик (сигнал измерения: 4…20мА, диапазон измерения: 50…300мм), датчик расхода (расход до 12 л/мин, частота 0…1000Гц), датчик давления (сигнал измерения: 0…10В, диапазон измерения: 0…10кПА), датчик температуры PT100 (24 VDC, диапазон измерения 0…+60 град); приводная техника: насосная станция, пропорциональный распределитель, шаровой кран с пневматическим приводом, система нагревания; Интерфейсы: соединительная панель ввода-вывода с преобразователем, регулятор двигателя, терминал ввода-вывода, аналоговый терминал 15-полюсный, встроенный блок питания (230V/16A).
Измерители энергоэффективности: 
ваттметр постоянного тока (1 шт.), измеритель мощности до 5 А/24 В. постоянного тока с разъёмом Ethernet (1 шт.), установленный на крепёжный уголок; многофункциональный измерительный прибор переменного тока PAC 4200 для определения общей мощности (1 шт.), с разъёмом Ethernet. 
Программное обеспечение: должно обеспечивать возможность проведения лабораторных работ и практических занятий, оценки уровня знаний обучаемых. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность графического отображения и непосредственной обработки всех дискретных и аналоговых технологических данных, состояний сигналов датчиков, арматуры и насоса. Должна обеспечиваться доступность функции выбора каналов измерения, коррекции времени измерения или анализ с помощью курсора с функцией масштабирования. Позволять исследовать характеристики исполнительного элемента в отношении различных показателей (напряжение и расход, расход и давление, давление и напряжение и др.). Проводить эксперименты, конфигурирование и оптимизацию процессов регулирования в режиме реального времени и позволять контролировать и наблюдать ход процессов. Управление объектами регулирования должно осуществляется мышью ноутбука. Должно обеспечивать документирование параметров регулирования и подготавливать документацию по результатам измерения и форме кривых. 
Программное обеспечение должно иметь возможность работы в качестве системы управления процессом и позволять программировать заданные значения, индикацию предельных значений предупреждения, а также переключение регулятора в ручной/автоматический режимы; Методические пособия: руководство по эксплуатации и сборник задач; Система управления: контроллер 1 шт. с пакетом программного обеспечения STEP7 (не менее 24 цифровых входов, не менее 16 цифровых выходов, не менее 4 аналоговых входов, не менее 2 аналоговых выхода), пульт оператора (24VDC), сенсорная панель  с пакетом программного обеспечения для визуализации техпроцесса.
Дополнительное оборудование:
1.	Связь между контроллером и компьютером должна осуществляться с помощью специализированного адаптера – 1 шт. 
2.	Малошумный лабораторный компрессор – 1 шт.
Характеристики: давление: 800 кПа (8 бар) Pмакс +(-) 10%; расход: не более 50 л/мин; объём ресивера: 24 л. +(-) 10%.	
2.	Ноутбуки (15 единиц)	Технические характеристики ноутбуков: с ноутбуками должны поставляться в комплекте 15 ковриков и 15 мышей; процессор Intel Core i5 либо Intel Core i7; КЭШ от 6МБ и более; количество ядер не менее 4; тактовая частота не менее 2 500 МГц; диагональ экрана не менее 17.3’’; поверхность экрана матовая; разрешение от 1920x1080 и более; объём памяти от 8 Гб и более; тип памяти DDR4; количество слотов памяти от 2 и более; тип жесткого диска HDD+SSD; емкость жесткого диска от 500 Гб и более +SSD от 256Гб и более; оптический привод (ODD) DVD Multi; графический адаптер Nvidea; память от 2ГБ и более; Wi-Fi 802.11ac; LAN 1 Gbit; USB не менее 4 шт.; HDMI; Аудио-выход 3.5; операционная система Windows 10.
Ноутбуки должны поддерживать стандарт широкополосной радиосвязи для организации локальных беспроводных сетей Wi-Fi спецификации 802.11ac и позволять с помощью беспроводного маршрутизатора быть объединенными в сеть и обеспечивать подключение к стендам, интерактивному проектору и обеспечивать доступ в интернет.
	
3.	Лабораторные рабочие места участников учебного процесса: 1 комплект - рабочее место преподавателя, 30 ученических столов (одноместных), 31 стул, стеллаж для хранения ноутбуков и их подзарядки).	Лаборатория должна быть укомплектована: 
а) рабочее место преподавателя, б)30 ученических столов (одноместных), в)31 стул, г) стеллаж для хранения ноутбуков и их подзарядки).  
Мебель на рабочих местах предназначена для 6-7 ростовых групп  и должна позволять проводить учебные занятия и использоваться как универсальная. Столы и стулья должны легко штабелироваться и мобильно передвигаться на тележках. Столы должны легко соединяться между собой и изменять планировку Лаборатории для организации различных форм учебной и практической работы и позволять эффективно использовать помещение при проведении групповой работы или работы на стендах.
Ученические стулья должны быть легкими и прочными на четырех ножках и выдерживать вес от 100 кг. и более. Конструкция стула должна позволять легко повесить его на край стола без использования специальных зацепителей. 
Рабочее место преподавателя: стол преподавательский стандартный с одной тумбой для выдвижных ящиков. Ящики должны закрываться на ключ.
Стеллаж   для   хранения и подзарядки ноутбуков должен быть закрывающимся на ключ и обеспечивать сохранность имущества и возможность подзарядки ноутбуков.
	
4.	Маршрутизатор                (2 единицы)	Стандарты беспроводной связи 802.11ac. Скорость беспроводной связи не менее 1267 Mbps.          Максимальная скорость 802.11n 	не менее 400 Mbps. Максимальная скорость 802.11ac не менее 867 Mbps. Протоколы безопасности беспроводной сети WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS. 
Поддержка 802.1X - должна быть. Подключение сотового модема USB-порт. Поддерживаемые виды интернет-соединений Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP. Межсетевой экран (файрвол) NAT. Фильтрация трафика MAC-адреса VPN-сервер PPTP, L2TP, OpenVPN. Количество антенн не менее 4. MIMO должно быть. Съёмная антенна.
 Диапазон частот 2.4 ГГц, 5 ГГц. Коэффициент усиления антенны 5 dBi. Gigabit Ethernet LAN-порты не менее 2. WAN-порты не менее 1.Порты USB 3.0 не менее 1.	

Руководитель ресурсного центра                                                       А.И. Пугач

Председатель цикловой комиссии                                                  Е.И. Тарасова

Инженер-программист                                                                   А.А. Шавейко

Мастер производственного обучения                                           С.А. Зданович

Приложение 3

Руководитель ресурсного центра                                                       А.И. Пугач

Председатель цикловой комиссии                                                 Е.И. Тарасова

Инженер-программист                                                                   А.А. Шавейко 

Мастер производственного обучения                                           С.А. Зданович