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[bookmark: _Hlk229654895]Лот № 1 Стул ученический регулируемый № 5-7. 
Стулья должны быть с регулируемой высотой, на металлокаркасе. Спинка и сиденье стула должны быть из фанеры гнутоклееной, толщиной не менее 10 мм, и иметь лаковое прозрачное покрытие. Изгибы и закругления поверхностей должны обеспечивпть физиологическое удобство и безопасность для здоровья учащихся.
Металлокаркасы должны быть размерами не менее 25х25 мм и не менее 20х20 мм (в местах регулировки). Ростовая группа № 5-7.
Все углы должны быть травмобезопасны. Все металлокаркасы должны быть покрыты эпоксиполиэфирной порошковой краской, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, прочностью покрытия при ударе.
Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
- В стоимость должна входить: доставка, разгрузка, сборка (если необходимо).
Поставляемый товар  должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

Лот № 2 Стул ученический регулируемый № 3-5. 
Стулья должны быть с регулируемой высотой, на металлокаркасе.
Спинка и сиденье стула должны быть из фанеры гнутоклееной, толщиной не менее 10 мм, и иметь лаковое прозрачное покрытие. Изгибы и закругления поверхностей должны обеспечивпть физиологическое удобство и безопасность для здоровья учащихся.
Металлокаркасы должны быть размерами не менее 25х25 мм и не менее 20х20 мм (в местах регулировки). Ростовая группа № 3-5.
Все углы должны быть травмобезопасны. Все металлокаркасы должны быть покрыты эпоксиполиэфирной порошковой краской, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, прочностью покрытия при ударе.
Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
- В стоимость должна входить: доставка, разгрузка, сборка (если необходимо).
Поставляемый товар  должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

Лот № 3 Стул ученический регулируемый № 1-4. 
Стулья должны быть с регулируемой высотой, на металлокаркасе. Спинка и сиденье стула должны быть из фанеры гнутоклееной, толщиной не менее 10 мм, и иметь лаковое прозрачное покрытие. Изгибы и закругления поверхностей должны обеспечивпть физиологическое удобство и безопасность для здоровья учащихся.
Металлокаркасы должны быть размерами не менее 25х25 мм и не менее 20х20 мм (в местах регулировки). Ростовая группа № 1-4.
Все углы должны быть травмобезопасны. Все металлокаркасы должны быть покрыты эпоксиполиэфирной порошковой краской, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, прочностью покрытия при ударе.
Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
- В стоимость должна входить: доставка, разгрузка, сборка (если необходимо).
Поставляемый товар  должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

*Лот № 4 Стул ученический регулируемый № 5-7 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Стулья должны быть с регулируемой высотой, на металлокаркасе. Спинка и сиденье стула должны быть из фанеры гнутоклееной, толщиной не менее 10 мм, и иметь лаковое прозрачное покрытие. Изгибы и закругления поверхностей должны обеспечивпть физиологическое удобство и безопасность для здоровья учащихся.
Металлокаркасы должны быть размерами не менее 25х25 мм и не менее 20х20 мм (в местах регулировки). Ростовая группа № 5-7.
Все углы должны быть травмобезопасны. Все металлокаркасы должны быть покрыты эпоксиполиэфирной порошковой краской, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, прочностью покрытия при ударе.
Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
- В стоимость должна входить: доставка, разгрузка, сборка (если необходимо).
Поставляемый товар  должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев


*Лот № 5 Стул ученический регулируемый № 3-5. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Стулья должны быть с регулируемой высотой, на металлокаркасе.
Спинка и сиденье стула должны быть из фанеры гнутоклееной, толщиной не менее 10 мм, и иметь лаковое прозрачное покрытие. Изгибы и закругления поверхностей должны обеспечивпть физиологическое удобство и безопасность для здоровья учащихся.
Металлокаркасы должны быть размерами не менее 25х25 мм и не менее 20х20 мм (в местах регулировки). Ростовая группа № 3-5.
Все углы должны быть травмобезопасны. Все металлокаркасы должны быть покрыты эпоксиполиэфирной порошковой краской, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, прочностью покрытия при ударе.
Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
- В стоимость должна входить: доставка, разгрузка, сборка (если необходимо).
Поставляемый товар  должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев

*Лот № 6 Стул ученический регулируемый № 1-4 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Стулья должны быть с регулируемой высотой, на металлокаркасе. Спинка и сиденье стула должны быть из фанеры гнутоклееной, толщиной не менее 10 мм, и иметь лаковое прозрачное покрытие. Изгибы и закругления поверхностей должны обеспечивпть физиологическое удобство и безопасность для здоровья учащихся.
Металлокаркасы должны быть размерами не менее 25х25 мм и не менее 20х20 мм (в местах регулировки). Ростовая группа № 1-4.
Все углы должны быть травмобезопасны. Все металлокаркасы должны быть покрыты эпоксиполиэфирной порошковой краской, которая обладает высокой устойчивостью к воздействию переменных температур, прочностью покрытия при ударе.
Концы ножек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

- В стоимость должна входить: доставка, разгрузка, сборка (если необходимо).
Поставляемый товар  должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев


