ГродМТ 340/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Блок электрохирургический с принадлежностями

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.
	Электрохирургический генератор:

	1.1
	Двух кнопочный педальный переключатель 
	1 шт.

	1.2
	Нейтральный электрод многоразовый с кабелем для подключения
	3 комплекта

	1.3
	Кабель для монополярных инструментов
	5 шт.

	1.4
	Кабель для биполярных инструментов
	5 шт.

	1.5
	Кабель для подключения биполярных пинцетов
	4 шт.

	1.6
	Держатель монополярных электродов
	10 шт.

	1.7
	Монополярный электрод– нож, многоразовый
	10 шт.

	1.8
	Монополярный электрод– шпатель прямой, многоразовый
	10 шт.

	1.9
	Монополярный электрод– шпатель изогнутый, многоразовый
	10 шт.

	1.10
	Монополярный электрод - игла прямая, многоразовый
	5 шт.

	1.11
	Монополярный электрод - игла изогнутая, многоразовый
	5 шт.

	1.12
	Монополярный электрод– петля (диаметр 5-8 мм), многоразовый
	5 шт.

	1.13
	Монополярный электрод – петля (диаметр 8-10 мм), многоразовый
	5 шт.

	1.14
	Монополярный пинцет
	5 шт.

	1.15
	Монополярный пинцет
	5 шт.

	1.16
	Биполярный пинцет
	5 шт.

	1.17
	Биполярный пинцет
	5 шт.



2. Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Двух кнопочный педальный переключатель
	длина кабеля не менее 4 м

	2.2
	Кабель для монополярных инструментов
	длина кабеля не менее 3 м

	2.3
	Кабель для биполярных инструментов
	длина кабеля не менее 3 м

	2.4
	Кабель для подключения биполярных пинцетов
	длина кабеля не менее 3 м

	2.5
	Держатель монополярных электродов
	1. для электродов 4 мм;
2. 2 кнопки управления;
3. с кабелем, многоразовый.

	2.6
	Монополярный пинцет
	1. многоразовый, 2.изолированный, прямой;
3. длина 18 -20см, наконечник тупой,2мм
4. разъем 4 мм.

	2.7
	Монополярный пинцет
	1. многоразовый, 2.изолированный, прямой;
3. длина 18-20 см, наконечник острый, 1мм.
4. разъем 4 мм.

	2.8
	Биполярный пинцет
	1. многоразовый, прямой;
2. длина 19-20 см;
3. наконечник 2 мм, тупой.

	2.9
	Биполярный пинцет
	1. многоразовый, изогнутый;
2. длина 13-20 см;
3. наконечник 0,3 мм, острый.

	2.10
	Аппарат должен быть универсальным моно- биполярным ВЧ прибором
	Наличие

	2.11
	Функции «автостарт» и «автостоп»
	Наличие

	2.12
	Не менее 3-х режимов монополярного рассечения;
	Наличие

	2.13
	Не менее 3-х режимов монополярной коагуляции, включая SPRAY коагуляцию
	Наличие

	2.14
	Биполярное рассечение
	Наличие

	2.15
	Не менее 3-х режимов биполярной коагуляции
	Наличие

	2.16
	Монополярная резекции в жидкости
	Наличие

	2.17
	Биполярная коагуляция с контролем степени коагуляции ткани
	Наличие

	2.18
	Резекция и коагуляция в физиологическом растворе (для использования с биполярными резектоскопами)
	Наличие

	2.19
	Мощность не менее 300 Вт
	Наличие

	2.20
	Разъемы:
	1.Не менее 2-х монополярных;
2.Не менее 2-х биполярных;




