ГродМТ 334/26-ЗОИ                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Термостат электрический суховоздушный с принудительной циркуляцией воздуха
	Шт.
	1


2. Технические требования:
	2.1.
	Объём рабочей камеры 80 л

	2.2.
	Диапазон регулируемых температур, °С (от окруж. t до t + 60)

	2.3.
	Дискретность задания температур, °С 0.1

	2.4.
	Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объёма рабочей камеры относительно заданной, не более ± 1 °С

	2.5.
	Рабочая камера термостата должна быть выполнена из нержавеющей стали

	2.6.
	Автоматический контроль температуры в рабочей камере

	2.7.
	Непрерывное измерение температуры в рабочей камере термостата

	2.8.
	Цифровая индикация заданной и текущей температур

	2.9.
	Принудительная циркуляция воздуха в рабочей камере

	2.10.
	Равномерное распределение температуры в рабочей камере

	2.11.
	Наличие не менее 2 полок


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1.  Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.
