УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер
РУП «Медтехника» 

_____________О.К.Клинцова
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Стойка эндоскопическая для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стойка эндоскопическая в комплекте

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	1 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	206000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) оборудования: 
	№ п/п
	Наименование
	Базовые параметры
	Кол-во

	1.1
	Электронный видеопроцессор HD
	См. п. 2.2.1
	1шт.

	1.2
	Встроенный или независимый источник света 
	См. п. 2.2.2
	1шт.

	1.3
	ЖКИ-монитор медицинский HD
	См. п. 2.2.3
	1шт.

	1.4
	Педиатрический видеобронхоскоп HD
	См. п. 2.2.4
	1шт.

	1.5
	Видеобронхоскоп терапевтический HD


	См. п. 2.2.5
	1шт.

	1.6
	Стойка-тележка для размещения эндоскопического оборудования
	См. п. 2.2.6
	1шт.

	1.7
	
 Комплект эндоскопического инструментария для использования при диагностике бронхиального древа:

	
	

	1.7.1
	Щипцы биопсийные 
	См. п.2.2.7
	15 шт.

	1.7.2
	Корзина для извлечения инородных тел
	См. п.2.2.7
	20 шт.

	1.7.3
	Цитологическая щетка
	См. п.2.2.7
	50 шт.

	1.7.4
	Захватывающие щипцы
	См. п.2.2.7
	5 шт.

	1.8
	
 Ручной течеискатель  для проверки герметичности эндоскопов
	См. п.2.2.8
	1шт.

	1.9
	Эндоскопическая аспирационная помпа


	См. п.2.2.9
	1шт.


	2. Показатели (характеристики):

2.1. Общие требования к эндоскопической системе:

	№ 

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.1.1*
	Цифровая передача изображения HD (12G-SDI и DVI) для процессора и монитора
	Наличие 

	2.1.2*
	Встроенный либо независимый источник света: ксеноновый мощностью 150 Вт либо LED-источник на не менее чем 3 диодах
	Наличие 

	2.1.3*
	Возможность одновременного синхронного отображения в режиме узкоспектрального освещения и стандартного изображения на одном мониторе в режиме реального времени
	Наличие 


2.2.1 Электронный видеопроцессор

	№

п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.1.1
	Передача сигнала в международном формате HD с функцией  управления освещением слизистой узковолновым светом
	Наличие



	2.2.1.2
	Автоматическое управление светом
	Наличие

	2.2.1.3
	Запись фото в формате НD на сменный носитель через USB порт, либо наличие в предложении независимой системы архивации по медицинским стандартам
	Наличие


2.2.2 Встроенный или независимый источник света

	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.2.1
	Встроенный в видеопроцессор, либо независимый двухламповый источник света ксеноновый
	Наличие

	2.2.2.2
	Мощность основной лампы не менее 150Вт 

Время работы не менее 500 часов или LED
	Наличие

	2.2.2.3
	Режимы воздушной помпы - не менее 2 режимов
	Наличие

	2.2.2.4
	Автоматическая и ручная регулировка яркости
	Наличие


2.2.3 ЖКИ монитор медицинский HD
	№

п/п
	Наименование

	Параметр / наличие

	2.2.3.1
	Тип монитора/диагональ: медицинский/не менее 32 дюйма
	Наличие

	2.2.3.2
	Разрешение монитора не менее 1920 × 1080 точек, HD формат изображения 16:9


	Наличие

	2.2.3.3
	Контрастность/ Яркость: не менее 1000:1/300кд/м2
	Наличие
Наличие



2.2.4 Педиатрический видеобронхоскоп HD

	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.4.1.1
	Угол поля зрения, не менее 120 град.
	Наличие

	2.4.1.2
	Глубина резкости: 2 - 100 мм 
	Наличие

	2.4.1.3
	Диапазон угла изгиба дистального конца не менее   180 О /130 (вверх/вниз)
	Наличие

	2.4.1.4
	Диаметр дистального конца и вводимой части 5,0±0,2 мм
	Наличие

	2.4.1.5
	Диаметр рабочего канала, не менее 2,0 мм
	Наличие

	2.4.1.6
	Рабочая длина вводимой трубки, не менее 600 мм
	Наличие

	2.4.1.7
	Общая длина, не менее 860 мм
	Наличие


 2.2.5  Видеобронхоскоп терапевтический HD 

	№

 п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.5.1
	Угол поля зрения не менее 120О
	Наличие

	2.2.5.2
	Глубина резкости не менее 2 - 100 мм
	Наличие

	2.2.5.3
	Диапазон угла изгиба дистального конца не менее   180 О /130 (вверх/вниз)
	Наличие

	2.2.5.4
	Диаметр  дистальной части 5,8±0,2 мм
	Наличие

	2.2.5.5
	Диаметр  вводимой части 6,0±0,2 мм
	

	2.2.5.6
	Внутренний диаметр инструментального канала не менее 2,8 мм
	Наличие

	2.2.5.7
	Рабочая длина видеобронхоскопа не менее 600 мм
	Наличие

	2.2.5.8
	Общая длина, не менее 860 мм
	Наличие


2.2.6 Стойка–тележка для размещения эндоскопического оборудования

	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.6.1
	Стойка эндоскопическая для размещения оборудования должна быть укомплектована устройством защищающим от перепадов напряжения и обеспечивающим аварийное электроснабжение системы
	Наличие

	2.2.6.2
	В комплекте полки для размещения оборудования, держатель для эндоскопов, кронштейн для монитора, сетевой фильтр, стопора для колес, полка для клавиатуры
	Наличие


2.2.7 Комплект эндоскопического инструментария для использования при диагностике бронхиального древа
	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.7.1
	Щипцы биопсийные 
	- круглые бранши;

- бранши с отверстиями;

- длина не менее 1050 мм;

- диаметр канала не более 2,8 мм;

- автоклавируемые.

	2.2.7.2
	Корзина для извлечения инородных тел


	- диаметр канал  не более 2.8 мм;

- длина не менее 1 150 мм;

- диаметр корзины не менее 14 мм;

- 4-проволочная конструкция;

	2.2.7.3
	Цитологическая щетка


	- диаметр канал  не более 2,8 мм;

- длина не менее 1 150 мм;

- диаметр щетки 2,5 мм;

	2.2.7.4
	Захватывающие щипцы


	- диаметр канал  не более 2,8 мм;

- длина не менее 1650 мм;

-V-образные с крысиным зубом;


2.2.8 Ручной течеискатель для проверки герметичности эндоскопов
	№

п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.2.8.1
	Прибор для ручной проверки на герметичность 
	Наличие

	2.2.8.2
	Полная совместимость с поставляемым эндоскопами
	Наличие


2.2.9 Эндоскопическая аспирационная помпа

	№ п/п
	Наименование 
	Параметр / наличие

	2.2.9.1
	Максимальная  скорость подачи воды до 450 мл/мин
Педаль (в комплекте)
	Наличие
 


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
4

