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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества в комплекте

1. Состав медицинских изделий
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества в комплекте 
	комплект
	1


2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование 
	Базовые параметры

	1.
	* Совместимость с МРТ-аппаратом 1,5 Тесла 
	Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества постоянно находится в пультовой МРТ и для обеспечения безопасности пациентов и персонала, избегания помех при сканировании должен быть предназначен для работы в условиях магнитного поля с напряженностью не менее 1,5 Тесла

	2.
	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона раствора с физиологическим раствором
	Наличие

	3.
	Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации
	Наличие

	4. 
	Многофазное программирование
	Наличие

	5.
	Функция открытой вены
	Наличие

	6.
	Автоматическое регулирование давление введения
	Наличие

	7.
	Отображение кривой давления введения
	Наличие

	8.
	Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества
	Наличие

	9.
	Функция задержки пуска
	Наличие

	10.
	Встроенная аккумуляторная батарея
	Наличие

	11.
	Автоматическое превышение инъекции при условии продолженного роста давления при автоматической снижении скорости введения
	Наличие

	12.
	Дистанционная панель управления с цветным сенсорным дисплеем 
	Наличие

	13.
	Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз
	Наличие

	14.
	Панель управления на инжекторе
	Наличие

	15.
	Автоматическая детекция воздушной эмболии
	Наличие

	16.
	Возможность создания пользовательских программ, 
	Не менее 20 штук 

	17.
	Наличие в составе оборудования «стартового» набора для выполнения процедур с контрастированием
	Не менее 80 процедур


* - данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

- гарантийный срок обслуживания не менее 24 месяцев;




