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ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ 
на закупку - Металлоконструкции для проведения остеосинтеза переломов

1. Общие требования
1.1. [bookmark: _Hlk215491735]Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»
1.2. Цель покупки – для собственных нужд.
1.3. Наименование товара – травматологические материалы.
1.4. Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1
1.5. График поставки – по заявке Покупателя.
1.6. Поставка – Июль (с момента подписания договора) – декабрь 2026.

2.	Предмет закупки

Лот №1 – «Винты кортикальные для лечения ортопедо-травматологических пациентов» – 54 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Винт кортикальный D 3.5 мм (полная резьба)



	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета и фиксации пластин. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами.
Диаметр резьбы – 3.5 мм
Диаметр головки – 6.0 мм
Размер сверла – 2.5 мм
Размер шестигранника – 2.5 мм
	15-17 мм

18-19 мм


	27 шт.


27 шт.






Лот №2 – «Винты спонгиозные для лечения ортопедо-травматологических пациентов» – 250 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Винт спонгиозный D 4.0 мм (полная резьба)
	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета и фиксации пластин. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами.
Диаметр резьбы – 4.0 мм
Диаметр головки – 6.0 мм
Размер сверла – 2.0 мм
Размер шестигранника – 2.5 мм
	16-18 мм

26-28 мм

30-32 мм

45-47 мм
50-52 мм

55-57 мм
	20 шт.


50 шт.


60 шт.


50 шт.

50 шт.


20 шт.




Лот №3 – «Реконструкционная пластина для лечения ортопедо-травматологических пациентов» – 30 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Пластина реконструкционная
	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами.
Толщина – 2.8 мм
Ширина – 10 мм
Ширина(пазов) – 6 мм 
Ширина ножки – 12 мм
Фиксация винтами D 3.5 мм и D 4.5 мм
	

94-96 мм
	

30 шт.




Лот № 4 – «Пластины Т-образные для малых фрагментов» – 20 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Т-образная пластина для малых фрагментов
Прямой и косой угол
	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета (лучевой кости). Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами.
Толщина – 1.2 мм
Ширина головного конца – 31 мм
Ширина ножки – 10 мм
Фиксация винтами D 3,5 мм и D 4,0 мм
	
Прямой угол:
50-52 мм

54-56 мм


	


10 шт.


10 шт.






Лот № 5 – «Спицы кистевые» – 100 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Спица кистевая трехгранная заточка
	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета. Спицы изготовлены из высококачественной, абсолютно немагнитной нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами.
Усилие на разрыв от 270 кгс.
Коррозионная стойкость PRE = 26,5
Толщина – 1,0 мм

	150-160 мм
	100 шт.





Лот № 6 – «Спицы для скелетного вытяжения» – 500 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Спица для скелетного вытяжения специальная трехгранная заточка
	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов костей скелета. Спицы изготовлены из высококачественной, абсолютно немагнитной нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерелизационной очистки и стерелизации, в соответствии с установленными нормами.
Усилие на разрыв от 270 кгс.
Коррозионная стойкость PRE = 26,5
Толщина – 1,5 мм

	200 -220 мм

	500 шт.





Лот № 7 – «Пластина для большеберцовой кости «Лист клевера» – 25 шт.

Состав и технические характеристики.
	№  п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Длина
	Кол-во

	1
	Пластина для большеберцовой кости «Лист клевера»
	Травматологический материал, предназначенный для металлоостеосинтеза (фиксации) переломов большеберцовой кости. Выполнен из нержавеющей стали ISO 5832, коррозионностойкий в среде биологических жидкостей и тканей. Изделие устойчиво к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, в соответствии с установленными нормами.
Толщина – 1,5 мм
Ширина головного конца – 35 мм
Ширина ножки – 15 мм
Фиксация винтами D 3,5 мм и D 4,5 мм
	
120 мм

168 мм
	
20 шт.

5 шт.
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