УТВЕРЖДАЮ
Главный бухгалтер
РУП «Медтехника» 
_____________Клинцова О.К.
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 1 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                    Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Электрокардиограф портативный

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.300

	Объем (кол-во)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3300 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий (состав 1-го комплекта):
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование
	Количество

	
	Электрокардиограф портативный:
	

	1.1.
	Электрокардиограф в виде единого блока  с термопринтером портативный (переносной)
	1 шт.

	
	Литиево-ионный аккумулятор
	1 шт.

	1.2.
	Электрод для конечностей (для взрослых) многоразовый
	4 шт.

	1.3.
	Электрод для конечностей (для детей) многоразовый
	4 шт.

	1.4.
	Электрод грудной (для взрослых) многоразовый
	6 шт.

	1.5.
	Электрод грудной (для детей) многоразовый
	6 шт.

	1.6.
	Сетевой блок питания (шнур питания)
	1 шт.

	1.7.
	Кабель электрокардиографический
	1 шт.

	1.8.
	Термобумага для принтера
	1 шт.

	1.9.
	Транспортно-эксплуатационная сумка для переноски прибора
	1 шт.


2. Показатели (характеристики):
2.1. Питание электрокардиографа от заряжаемой аккумуляторной батареи и от сети переменного тока напряжением 100-220 (± 20-25) В, номинальной частотой 50-60 Гц.
2.2. Зарядка аккумулятора от сети переменного тока напряжением 220 (± 20-25) В одновременно с регистрацией ЭКГ без искажения ЭКГ- сигнала.
2.3. Наличие индикатора остаточного заряда аккумуляторной батареи.
2.4. Возможность регистрации и отображения ЭКГ с 3,6,12 общепринятых отведений с одновременной печатью не менее трех отведений на регистрирующей бумаге.
2.5. Режим записи сигнала ЭКГ – ручной и автоматический; самотестирование; режим установки; режим записи ЭКГ в память; режим копирования ЭКГ из памяти; режим мониторинга ЭКГ.
2.6. В режиме ручной регистрации ЭКГ электрокардиограф должен обеспечивать регистрацию ЭКГ одновременно по шести каналам одной из групп отведений (I, II, III, аVR,аVL, аVF), (VI, V2, VЗ, V4, V5, V6).
2.7. В режиме автоматической регистрации ЭКГ электрокардиограф должен обеспечивать синхронную регистрацию двенадцати отведений ЭКГ (I, II, III, аVR,аVL, аVF, VI, V2, VЗ, V4, V5, V6) по одному, двум, трем, четырем, или шести каналам групп отведений - но не менее шести каналов. Возможность дополнительной распечатки предварительно выбранного отведения канала ритма; индикации на дисплее и регистрации значения ЧСС; индикации на дисплее и регистрации служебной информации о включенных 	(выключенных) фильтрах, выбранных значениях чувствительности и скорости, режиме автоматической регистрации; записи и хранения ЭКГ в памяти электрокардиографа; измерения параметров: НR, РR время интервала Р, продолжительность QRS, продолжительность Т, продолжительность QТ и интервала Q-Т, Р Аxis, QRS оси, Т Аxis, R(V5), S(V1),R(V5)+S(V1).
2.8. Возможность дополнительной распечатки предварительно выбранного отведения канала ритма; индикации на дисплее и регистрации значения ЧСС; индикации на дисплее и регистрации служебной информации о
включенных	(выключенных)	фильтрах,  выбранных     значениях     чувствительности     и  скорости, режиме автоматической регистрации;  записи       и       хранения       ЭКГ       в       памяти электрокардиографа. Измерение параметров: НR, РR время интервала Р, продолжительность QRS, продолжительность Т, продолжительность QТ и интервала Q-Т, Р Аxis, QRS оси, Т Аxis, R(V5), S(V1),R(V5)+S(V1)  в режиме автоматической регистрации ЭКГ.
2.9. Возможность выбора не менее двух обязательных скоростей подачи бумаги - 25 и 50 мм/с.
2.10.	Высокоэффективная защита от сетевых наводок (соответствие требованиям электробезопасности).
2.11. Защита от импульсных помех ( в т.ч. от дефибриллятора).
2.12. Настройка    чувствительности    записи - автоматическая  или   вручную   с   возможностью выбора не менее трех обязательных настроек - 5, 10 и 20мм/мВ.
2.13. Автоматическая установка нулевой линии (изолинии) посередине канала регистрации и подавление дрейфа нулевой линии (изолинии).
2.14. Функция успокоения базовой линии, мышечной, сетевой, низкочастотной.
2.15. Защита ЭКГ аппарата от электрического разряда дефибриллятора.
2.16. Возможность просмотра времени и даты регистрации ЭКГ на термобумаге.
2.17. Возможность сохранение записей ЭКГ в памяти ЭКГ аппарата.
2.18. Автоматическая настройка времени и даты регистрации   ЭКГ   с   возможностью   коррекции
времени и даты.
2.19. Печать даты и времени, скорости, чувствительности, названия отделения, состояние фильтров при регистрации ЭКГ.
2.20. Индикация на панели прибора режимов работы, качества наложения электродов и состояния электрокардиографа (сбои, помехи, ошибки, отсутствие контактов электродов).
2.21. Возможность, использования как одноразовых, так и многоразовых ЭКГ - электродов.
2.22. Наличие цветовой маркировки отведений.
2.23. Кабель  разборный   с цифровой и цифробуквенной маркировкой.
2.24. Определение	импульсов электрокардиостимулятора.
2.25. Программа автоматического измерения и интерпретации.
2.26. Функция «печать сетки».
2.27. Цветной ЖК-экран диагональю не менее 7 дюймов с сенсорным разрешением 800х480 точек.
2.28. Возможность подключения    устройств    для    дистанционной передачи ЭКГ.	
2.29 Панель управления сенсорная и кнопочная.
2.30.	Прочный корпус, устойчивый к различным внешним факторам воздействия.
2.31. Многофункциональная сумка для переноски электрокардиографа, с возможностью заряда батареи без извлечения аппарата из сумки.
2.32. Расположение электрокардиографа в сумке с подключенным кабелем пациента, возможность фиксации аппарата в сумке.	
2.33. Возможность регистрации ЭКГ и её передачи без извлечения электрокардиографа из сумки.
2.34. Устойчивость сумки к механическим повреждениям и дезинфекции.
2.35. Наличие      защитной      светоотражающей маркировки.
2.36. Наличие отсеков для бумаги и геля.
2.3.7 Вес электрокардиографа с батареей - не более 3 кг.	

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Электрокардиограф многоканальный стационарный 
(комплекс оперативного контроля ЭКГ)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11 165 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №2:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Электрокардиограф многоканальный стационарный (комплекс оперативного контроля ЭКГ):

	1.1.1
	Преобразователь                            цифровой электрокардиографический
	1 шт.

	1.1.2
	Компьютер планшетный
	1 шт.

	1.1.3
	Кабель               электрокардиографический
взрослый
	1 шт.

	1.1.4
	Электрод           электрокардиографический
прижимной (грудной)
	1 комплект

	1.1.5
	Электрод           электрокардиографический
присасывающий
	6 шт.

	1.1.6
	Электрод                   электрокардиографический прижимной (конечностный)
	1 комплект

	1.1.7
	Электрод                   электрокардиографический
присасывающийся
	6 шт.

	1.1.8
	ЭКГ гель
	1 фл.

	1.1.9
	ПЭВМ (машина вычислительная электронная персональная): системный блок с установленным ПО, клавиатура, манипулятор «мышь»
	1 комплект

	1.1.10
	Монитор
	1 шт.

	1.1.11
	Принтер
	1 шт.

	1.1.12
	Программное обеспечение на носителе информации
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Электрокардиографический преобразователь:

	2.1.1
	Диапазон входных напряжений
	От 0,03 до 5 мВ

	2.1.2
	Диапазон регистрируемых сигналов
	От 0,5 до 150 Гц

	2.1.3
	Коэффициент ослабления синфазных сигналов 
	не менее 100 дБ

	2.1.4
	Относительная погрешность измерения напряжения сигналов 
	не более  ± 7 %

	2.1.5
	Относительная погрешность регистрации калибровочного сигнала 
	не более ± 5 %

	2.1.6
	Входной импеданс 
	не менее 10 МОм

	2.1.7
	Напряжение внутренних шумов, приведенных к входу 
	не более 20 мкВ

	2.1.8
	Протокол беспроводной передачи ЭКГ данных 
	Наличие

	2.1.9
	Питание 
	Автономное (аккумуляторы)

	2.1.10
	Время автономной работы от одного комплекта аккумуляторов
	Не менее 8 часов

	2.1.11
	Цветовая и цифробуквенная маркировка кабеля пациента
	Наличие

	2.1.12
	Защита от импульсов дефибриллятора
	Наличие

	2.2
	Стационарный 12- канальный электрокардиограф:

	2.2.1
	Регистрация и анализ ЭКГ по 12-ти стандартным и дополнительным отведениям, мониторирование любого из  12-ти стандартных отведений
	Наличие

	2.2.2
	Отображение ЭКГ на экране персонального компьютера в режиме реального времени
	Наличие

	2.2.3
	Длительность записи ЭКГ по 12-ти отведениям не менее 10 секунд
	Наличие

	2.2.4
	Длительность записи ЭКГ в режиме мониторирования любого из  12-ти стандартных отведений не менее 5 минут
	Наличие

	2.2.5
	Индикация правильности наложения электродов
	Наличие

	2.2.6
	Автоматический контроль качества записи ЭКГ
	Наличие

	2.2.7
	Чувствительность измерения ЭКГ 
	5,0; 10,0;15,0; 20,0; 40,0; мм/мВ

	2.2.8
	Масштаб представления графической информации
	12,5; 25; 50;100 мм/сек

	2.2.9
	Встроенные фильтры
	- сетевых помех, 50 Гц;
- мышечных помех;
- дрейфа изолинии

	2.2.10
	Автоматический расчет амплитудно-временных параметров ЭКГ (PQRST)
	Наличие

	2.2.11
	Отображение усредненного типичного комплекса для каждого из 12-ти отведений с метками начала и конца зубцов QRS комплексов
	Наличие

	2.2.12
	Возможность сравнения двух ЭКГ в динамике
	Наличие

	2.2.13
	Автоматический анализ ЭКГ с формированием синдромального заключения
	Наличие

	2.2.14
	Ввод данных о пациенте и реквизитов ЛПУ
	Наличие

	2.2.15
	Ведение базы данных пациентов
	Наличие

	2.2.16
	Документирование ЭКГ на обычной бумаге формата А4 в альбомном или книжном вариантах
	Наличие


	3.
	Иные необходимые требования, относящиеся к предмету закупки:
	

	3.1.
	возможность синхронно регистрировать 12 отведений ЭКГ
	Наличие

	3.2.
	возможность автоматически записывать ЭКГ одним нажатием клавиши
	Наличие

	3.3.
	встроенная измерительная программа для расчета амплитудно-временных параметров ЭКГ
	Наличие

	3.4.
	объем памяти не менее 70 ЭКГ
	Наличие

	3.5.
	контроль состояния контакта всех электродов, а также индикаторы включения в сеть, уровня заряда аккумуляторной батареи и отсутствия бумаги
	Наличие

	3.6.
	возможность интеграции в IT системы лечебных учреждений
	Наличие




4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                   	                              Ю.В.Сергиенко
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