Приложение 1


Технические характеристики: 
 

	[bookmark: _GoBack]Источник бесперебойного питания в составе с монтажным комплектом

	Мощность 
	3 000 Вт

	Полная мощность 
	3 000 VA

	Количество розеток с резервным питанием 
	от 8

	Тип 
	онлайн (с двойным преобразованием)

	Монтаж в 19" стойку 
	˅ 2U

	Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки
	1 комплект

	Выходное напряжение 
	200 — 240 В

	Форма выходного напряжения 
	чистая синусоида

	КПД 
	88 %

	Максимальное время переключения 
	0 мс

	Индикация 
	˅ дисплей

	Звуковой сигнал 
	˅

	Уровень шума
	до 55 дБ

	Аккумулятор и время работы:

	Тип батареи 
	свинцово-кислотная (12 V / 9 A/ч)

	Время перезарядки 
	4 ч (до 90% полной емкости)



  
