Приложение 4 к аукционным документам №А480-05/261

Технические характеристики

	Общие данные

	Тип автомобиля
	мусоровоз 

	Тип загрузки отходов
	задний

	Полная масса, кг
	не более 21 000

	Масса загружаемых отходов
	не менее 7000

	Тип перевозимых отходов
	твердые коммунальные отходы (ТКО), крупногабаритные отходы (КГО)

	Шасси

	Колесная формула
	4х2

	Тип двигателя
	дизельный

	Мощность двигателя, л.с.
	не менее 270

	Экологический класс
	не ниже пятого

	Тип кабины
	малая (2-х местная, без спального места)

	Вместимость топливного бака, л
	не менее 300

	Навесное оборудование

	Вместимость кузова (бункера), м3
	не менее 18

	Режимы работы прессующего механизма
	ручной, п/автомат, автомат

	Коэффициент уплотнения мусора
	не менее 6,5

	Тип привода основных рабочих органов
	гидравлический

	Захват-опрокидыватель для контейнеров стандарта EN-840 (0,12-1,1м3)
	в наличии

	Грузоподъемность опрокидывателя, кг
	не менее 700

	Форма кузова - прямоугольно-эллиптическая (боковые стенки кузова, крыша и днище имеют сферическую форму, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, содержащейся в отходах)
	в наличии

	Форма выталкивающей плиты, повторяющая форму кузова (бункера) с компенсационными пластинами, регулирующими зазор между выталкивающей плитой и стенками бункера
	в наличии

	Расположение направляющих выталкивающей плиты – на стенках кузова выталкивающая плита движется по двум направляющим, расположенным выше дна кузова на фторопластовых ползунах, что исключает ее промерзание и заклинивание
	в наличии

	Трубопроводы оборудования должны быть изготовлены из оцинкованных труб стандарта DIN
	в наличии

	Автоматическая фиксация борта в опущенном состоянии
	в наличии

	Пневмопривод рамки встречающего механизма контейнеров
	в наличии

	Звуковой сигнал заднего хода
	в наличии

	Освещение рабочей зоны
	в наличии

	Органы управления

	Управление приводом отбора мощности
	из кабины водителя

	Пульт переключения основных режимов работы оборудования (ручной, п/автомат, автомат)
	в наличии

	Комплектация

	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке
	в наличии

	Цвет навесного оборудования (бункера)
	зеленый

	Цвет кабины шасси
	зеленый либо белый

	Видеокамера заднего вида
	в наличии

	Гарантийное и сервисное обслуживание

	Сервисный центр, обслуживающий навесное оборудование
	на территории Республики Беларусь

	Сервисный центр, обслуживающий шасси
	на территории Республики Беларусь

	Гарантия на шасси
	не менее 24 месяцев либо 200000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее)

	Гарантия на навесное оборудование, мес.
	не менее 24



[bookmark: _GoBack]Автомобиль должен быть новым (не бывшем в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, в котором не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Участник обязан предоставить техническое описание предлагаемого автомобиля, из которого можно определить соответствие технических характеристик каждому из пунктов технического задания.

