ГродМТ 413/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]Лот 1 Стерилизатор паровой горизонтальный

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой горизонтальный 
	шт.
	1



2. Технические требования:
2.1. Горизонтальный способ загрузки.
2.2. Цилиндрическая камера.
2.3. Режимы стерилизации: 0,11 МПа, 1200С; 0,22 МПа, 1320С.
2.4. Объем камеры 100 л.
2.5. Мощность не более 12кВт.
2.6. Напряжение 380В.
2.7. Автоматическое управление режимом стерилизации.

Лот 2 Стерилизатор паровой вертикальный

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Стерилизатор паровой вертикальный
	шт.
	3



2. Технические требования: - 3 шт.
2.1. Вертикальный способ загрузки.
2.2. Цилиндрическая камера.
2.3. Режимы стерилизации: 0,22 МПа, 1320С.
2.4. Объем камеры 100 л.
2.5. Мощность не более 12кВт.
2.6. Напряжение 380В.
2.7. Автоматическое управление режимом стерилизации


