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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
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[bookmark: _Hlk224907065][bookmark: _Hlk203036903]Лот 1 Индикатор для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1
	Индикатор для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена
	Индикатор ЭО-газ представляет собой бумажный носитель с клеевым основанием на бумажной подложке в листовом исполнении с нанесенными цветными индикаторными (в начальном состоянии) метками и описанием конечного цвета индикаторной метки после цикла стерилизации, маркировкой по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор должен быть предназначен для использования внутри упаковки (пакетов, укладок). Принцип действия основан на необратимом контрастном изменении цветовой окраски индикаторной метки индикатора, подвергшегося циклу этиленоксидной стерилизации.
Все режимы стерилизации в атмосфере оксида этилена (температура стерилизации 27˚ -60˚)
	248 000



