ГродМТ 276/26-ПЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Лампа щелевая с тонометром

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п

	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Лампа щелевая с тонометром
	шт.
	1


2. Технические требования:
Тип – стационарный
Тип осветителя- галогенный
Оптическая система- Галилея
Осветитель- нижний
Фильтры- бескрасный/ серый/ синий кобальтовый/ теплопоглощающий / янтарный
Рабочее расстояние- не менее 60 мм
Апланационный тонометр – да
Увеличение- 6*/10* /16*/ 25*/ 40*
Межзрачковое расстояние- 55-80 мм
Длина щели- 0,3-14 мм 
Ширина щели- 0-14 мм
Поворот щели- 0-180град
Диапазон вертикального перемещения-не менее 28 мм
Диапазон продольного перемещения- не менее 48 мм
Диапазон поперечного перемещения- не менее 98 мм
Диапазон точной регулировки столешницы- не менее 10 мм
Предназначен для биомикроскопического исследования переднего и заднего отдела глаза.

