
Приложение 4 к аукционным документам № А500-06/261

Описание и технические характеристики

флексографской печатной машины секционного типа
1. Общие положения

1.1. Наименование закупки: Поставка флексографской печатной машины секционного (линейного) типа с вертикальным расположением печатных секций.

1.2. Заказчик: МГК полиграфии

1.3. Цель закупки: Расширение производственных мощностей для подготовки специалистов по квалификации печатник флексографской печати, автоматизация процесса печати самоклеящихся этикеток, гибкой упаковки и другой продукции.

1.4. Источник финансирования: местный бюджет. 

2. Назначение и область применения
Оборудование предназначено для высококачественной флексографской печати на рулонных материалах, (самоклеящаяся бумага и пленка, бумага, картон и аналогичные материалы), фольга, кашированная фольга; колбасная оболочка и другие эластичные материалы. 

3. Технические характеристики 

· Количество печатных секций: 4

· Максимальная ширина запечатываемого материала: не менее 320 мм

· Максимальная ширина печати: не менее 300 мм

· Повтор печати (раппорт): 177,8 – 460,3 мм (регулируемый)

· Скорость печати: не менее 60 м/мин

· Точность приводки: не более ±0,1 мм

· Работа с фотополимерными формами толщиной 1,70 мм (±0,05 мм)
· Плотность материалов: 40–300 г/м²

· Максимальный диаметр рулона при размотке: до 600

· Максимальный диаметр намотки: до 600 мм

Вес не более 2500 кг.

Конструктивные особенности (Требования): 

· Автоматический контроль натяжения полотна

· По системе подачи краски: красочный аппарат открытого типа с дукторным и анилоксовым валом

· Автоматический отвод анилокса при остановке

· Комбинированная сушка (ИК (инфрокрасный модуль) + горячий воздух)

· Продольная и поперечная приводка

4. Комплектация 

· 4 печатные секции с сушками

· Система видеоконтроля печати (должен обеспечиваться контроль мелких элементов: текста, штрих-кодов, QR-кодов, тонких линий, мелкой графики)

· Размотка и намотка с контролем натяжения

· Секция ротационной высечки с возможностью настройки

· Модуль переворота полотна (печать 2+2)

· Устройство намотки отходов (облоя)

· Комплект формных цилиндров:
· Оборудование должно комплектоваться формными цилиндрами не менее чем трёх типоразмеров (шаг печати: Z=88, Z=93, Z=101), в количестве не менее 6 единиц каждого типоразмера для каждой печатной секции.

· Комплект керамических анилоксов (разной линиатуры: 400lpi, 600lpi, 800lpi, 1000 lpi) по 1 шт каждого. 

· Панель управления

5. Требования к электропитанию и пневматике. 

Напряжение сети: 380 В, 50 Гц. Давление воздуха в пневмосистеме: 5-6 бар. 

6. Требования к документации при поставке

Паспорт оборудования (на русском языке). Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке). 

7. Условия поставки и гарантии

Поставка, монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика осуществляется иждивением Поставщика по адресу: Минск, ул. В.Хоружей,7

Наличие сервисного центра в г. Минске.
Оборудование должно быть новым (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

