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Описание предмета закупки 

ЛОТ №1
Шкаф жарочный четырехсекционный

Технические характеристики:
Должны быть 4 пекарные камеры;  вместимость каждой камеры не менее         24 шт. хлеб формовой №7.
Противни должны быть   530х470 – по 2 шт. на камеру (должны входить в комплект поставки);
гастроемкость GN-1/1 – по 3 шт. на камеру (должны входить в комплект поставки);
ТЭН-ы должны быть  из нержавеющей стали;
плавная регулировка температуры в камере от +20° до +270° С;
раздельная регулировка мощности верхних и нижних ТЭН-ов;
разогрев до +240° С не более  40 минут;
аварийный термовыключатель предохраняющий печь от перегрева свыше +320° С;
облицовка должна быть  из нержавеющей стали;
камера и поды должны быть из углеродистой стали толщиной не менее 3 мм;
задняя стенка  должна быть из оцинкованного металла
	Габаритные размеры, не более:

	Высота 
	1680 мм

	Ширина 
	1300 мм

	Длина 
	1080 мм

	Номинальное напряжение должно быть 
	380-400 В



Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).




ЛОТ №2
Шкаф жарочный трехсекционный

Номинальная мощность должна быть, кВт: не более 15
Номинальное напряжение, В: 380-400
Количество жарочных секций: не менее 3
Количество противень в каждой духовке: не менее 2
Габаритные размеры, не более мм: 900*900*1625
Пределы автоматического регулирования температуры в жарочном шкафу: от +50° до +300℃
Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры, не более: 40 мин

В комплект и в стоимость товара должны входить 6 противней высотой не менее 20 мм., 3 противня высотой не менее 50 мм
Материал противней должна быть нержавеющая сталь

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



















ЛОТ № 3
Шкаф жарочный двухсекционный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм: 840×840×1510 (допускается отклонение +/-5%)
Ширина с ручкой, мм: 900 (допускается отклонение +/-5%)
Количество жарочных камер, шт.: не менее 2
Количество пакетных переключателей, шт.: не менее 4
Количество терморегуляторов, шт.: не менее 2
Количество термоограничителей, шт.: не менее 2
Номинальная потребляемая мощность, кВт: не более 9,6
Толщина пода жарочного шкафа, мм: не менее 3
Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры 240 °C, мин: не более 30
Диапазон регулирования температуры жарочной камеры, °C: 20 – 270℃
Внутренние размеры камеры жарочного шкафа (Д×Ш×В), мм: 538×535×290 (допускается отклонение +/-5%)
Размеры противня, мм: не менее 530×470
Количество противней в комплекте, шт.: не менее 3
Номинальное напряжение, В: 230/400
лицевая часть должна быть из нержавеющей стали
жарочный шкаф подставка и боковины должны быть из углеродистой стали
регулируемые по высоте ножки
4 пары направляющих
В комплекте каждого модуля 3 противня не менее 470×530×30мм (ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).






ЛОТ № 4
Шкаф жарочный с впрыском

Габаритные размеры, не более мм: 850×900×1625
Внутренние размеры духовки, мм: не менее 630×550×340
Размеры противня, мм: не менее 545×530×20
Количество жарочных секций, не менее шт.: 3
Количество противней в каждой духовке, шт.: не менее 2
Время разогрева до рабочей температуры, мин, не более: 40
Номинальная потребляемая мощность, кВт: не более 12
Номинальное напряжение, В: 380, ток трехфазный переменный
Облицовка передней панели, боковых стенок и духовка должны быть выполнены из нержавеющей стали.
Духовка должна быть с пароувлажнением: образование пара - впрыск воды в разогретую ёмкость в духовке.


Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев. 

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


