ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Анализатора спектра (Rigol DSA832E или аналог)
1. Количество: 1шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Параметры

	1.
	Технические функциональные и эксплуатационные характеристики
	-Частотный диапазон
	от 9 кГц до 3,2 ГГц

	
	
	- Разрешение
	от 1 Гц

	
	
	- Плотность фазовых шумов  
	< -90 дБн/Гц  

	
	
	- Полоса пропускания ПЧ (-3 

дБ )  
	от 10 Гц до 1 МГц, с шагом 1-3-10  

	
	
	- Полоса пропускания ПЧ (-6 

дБ ) (опция DSA800-EMI)  
	до 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц 

	
	
	- Избирательность фильтров по 

уровням (60 дБ/3 дБ)  
	< 5:1  

	
	
	- Погрешность установки 

полосы пропускания ПЧ  
	< 5%

	
	
	- Полоса пропускания видео  
	от1 Гц до 3 МГц, с шагом 1-3-10


3. Условия поставки товара:

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.2. В комплект поставки должны входить: настольный анализатор спектра– 1 шт, кабель питания – 1 шт, руководство пользователя на русском языке– 1 шт.
3.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание драг. металлов.

4. Ориентировочные сроки поставки – 45 рабочих дней с возможностью досрочной поставки.

5. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев, гарантийное обслуживание на территории РБ.

Зав. кафедрой ЭиЭ

                         Д.А. Довгяло
                     

