ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Цифрового осциллографа (DS1000Z-E или аналог)
1. Количество: 2шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Параметры

	1.
	Технические функциональные и эксплуатационные характеристики
	-2 канала с полосой пропускания 
	до 100 МГц

	
	
	-максимальная частота дискретизации осциллографа в режиме реального времени 

	до 1 ГВыб / с в одноканальном режиме 500 МВыб / с в двухканальном режиме

	
	
	-обнаружение пика
	от 4 нс

	
	
	- высокое разрешение
	до 12 бит (максимальное)  

	
	
	- усреднение
	при усреднении после того, как все каналы завершат N выборок одновременно, N может быть равно 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 или 1024

	
	
	-скорость захвата 

осциллограмм  
	до 30000 осц. / с

	
	
	- аппаратная функция 

записи  
	до 60000 кадров

	
	
	- входной импеданс
	до 1 МОм ± 1%, 15 пФ ± 3 пФ


3. Условия поставки товара:

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.2. В комплект поставки должны входить: цифровой осциллограф - 1 шт, щупы для осциллографа 150 МГц - 2 шт, кабель питания - 1 шт, USB кабель - 1 шт.
3.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание драг. металлов.

4. Ориентировочные сроки поставки – 45 рабочих дней с возможностью досрочной поставки.

5. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев, гарантийное обслуживание на территории РБ.

Зав. кафедрой ЭиЭ

                         Д.А. Довгяло
                     

