ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку Измерителя RLC портативного (АКИП-6109 или аналог)
1. Количество: 1шт.

2. Технические, функциональные и эксплуатационные характеристики:

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Параметры

	1.
	Технические функциональные и эксплуатационные характеристики
	-Погрешность
	0,1%

	
	
	-Электрическое сопротивление (от)
-Электрическое сопротивление (до)
	0,4 мОм
10 МОм

	
	
	-Разрешение (R)

	не хуже 0,1 мОм

	
	
	- Электрическая емкость (от)


-Электрическая емкость (до)

	4 пФ
20 мФ

	
	
	- Разрешение (C)

	не хуже 0,001 пФ

	
	
	-Индуктивность (от)

-Индуктивность (до)

	4 мкГн
1000 Гн

	
	
	-Разрешение (L)

	не хуже 0,001 мкГн

	
	
	- Частота тест сигнала

	100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц


3. Условия поставки товара:

3.1. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3.2. В комплект поставки должны входить: Аккумуляторная батарея, адаптер питания, измерительный кабель, короткозамыкатель, руководство по эксплуатации на русском языке. 
3.3. Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантии, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта и обслуживания, содержание драг. металлов.

4. Ориентировочные сроки поставки – 45 рабочих дней с возможностью досрочной поставки.

5. Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев, гарантийное обслуживание на территории РБ.

Зав. кафедрой ЭиЭ

                         Д.А. Довгяло
                     

