"Утверждаю"	
	Ректор УО ВГАВМ
___________О.С. Горлова	
	"11" мая 2026 г.	
https://BelStroyka.by/   верс. 1.22.29		
Заказчик:   УО "Витебская ордена "Знак почета" Государственная академия ветеринарной медицины"	УНП  300002581	
Адрес:  210026 г.Витебск, ул. 1-я Доватора 7/11	
Подрядчик:   	УНП  	
Объект:   Текущий ремонт кухонь 2-го и 3-го этажа общежития №1	
Форма  С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)	
Смета 	
Расчет стоимости в ценах на 01.05.2026 г.	Витебская обл.; Зона 1 (Пром.-гражд. стр-во);  Ремонт;  НРР-2022;  Цены ресурсов с НДС.	
Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  1	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
(10)    Ж2  Здание - строительная часть.Кухня 2 - этаж.  	
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов      К=1,2	
СТЕНЫ	
1.  Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	
1.	Е63-19-6	100 м2	27,1	395,22					395,22	
	Стр-во (Н10)	0,296024	9,63	140,39					140,39	
2.  Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	
2.	Е61-26-2	100 м2	42,4	553,75	163,49	73,47			717,24	
	Стр-во (Н10)	0,49793	25,34	330,87	97,69	43,9			428,56	
3.  Грунтование внутренних поверхностей стен	
3.	Е13-73-2	100 м2	5,04	73,5					73,5	
	Стр-во (Н10)	0,49793	3,01	43,92					43,92	
4.  Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внутренних работ (в), однокомпонентная (1)	
4.	1/10-230-15/600	КГ					4,56	0,32	4,88	
	Материал	14,9379					68,12	4,78	72,9	
5.  Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен/ к=2 до толщ. 20 мм	
5.	Е61-1-9	100 м2	87,89	1 511,18	40,73	33,24	366,43	25,61	1 943,95	
	Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	0,49793	105,03	1 805,91	48,67	39,72	364,91	25,5	2 244,99	
6.  Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	
6.	Е15-300-2	100 м2	191,76	3 252,25	0,32		3,74	0,15	3 256,46	
	Стр-во (Н10)	0,28088	64,63	1 096,19	0,11		1,05	0,04	1 097,39	
7.  Плитки керамические для внутренней облицовки стен (средняя цена по группе), опред. - 13	
7.	1/10-230-65-20-20/999130	М2					22,15	1,56	23,71	
	Материал	29,21152					647,04	45,57	692,61	
8.  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	
8.	1/10-230-60-35/19	Т					442,46	31,15	473,61	
	Материал	0,1264					55,93	3,94	59,87	
9.  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)	
9.	1/10-230-60-15/25	Т					3 759,08	264,64	4 023,72	
	Материал	0,01124					42,25	2,97	45,22	
10.  Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	
10.	1/10-230-50-15/39	КГ					6,26	0,44	6,7	
	Материал	4,2132					26,37	1,85	28,22	
11.  Крестики для плитки толщиной 2 мм	
11.	1/10-230-95/110	1000 ШТ.					9,9	0,7	10,6	
	Материал	0,112					1,11	0,08	1,19	
12.  Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	
12.	Е15-314-2	100 м2	42,58	630,8	0,62	0,29	18,01	1,26	650,69	
	Стр-во (Н10)	0,21705	11,1	164,3	0,16	0,08	3,91	0,27	168,64	
13.  Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V2, W3), основа (база) белая	
13.	1/10-230-40-10/148	КГ					7,82	0,55	8,37	
	Материал	7,59675					59,41	4,18	63,59	
14.  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	
14.	1/10-230-60-40/10	КГ					1,15	0,08	1,23	
	Материал	23,8755					27,46	1,91	29,37	
15.  Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	
15.	1/10-230-15/395	КГ					2,53	0,18	2,71	
	Материал	3,9069					9,88	0,7	10,58	
ПОЛЫ	
16.  Разборка покрытий полов из керамических плиток	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  2	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
16.	Е57-2-7	100 м2 разбираемого покрытия	70,99	1 101,93	25,67	16,33			1 127,6	
	Стр-во (Н10)		20,07	311,54	7,26	4,62			318,8	
		0,2356								
17.  Разборка покрытий цементных полов	
17.	Е57-2-8	100 м2 разбираемого покрытия	116,33	1 753,75	166,41	81,79			1 920,16	
	Стр-во (Н10)		32,89	495,82	47,05	23,12			542,87	
		0,2356								
18.  Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	
18.	Е11-8-3	М3 изоляции	4,07	56,46	11,23	7,14			67,69	
	Стр-во (Н10)	2,83	13,82	191,74	38,14	24,25			229,88	
19.  Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 400	
19.	4/1-5-30-20-50/30	М3					97,2	6,84	104,04	
	Материал	3,113					302,58	21,29	323,87	
20.  Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	
20.	Е11-5-3	100 м2	3,47	55,23	0,46	0,29	165,22	11,63	232,54	
	Стр-во (Н10)	0,2356	0,99	15,61	0,13	0,08	38,93	2,74	57,41	
21.  Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя	
21.	Е11-11-12	100 м2	39,96	584,11	21,39	8,02	345,9	37,88	989,28	
	Стр-во (Н10)	0,2356	11,3	165,14	6,05	2,27	81,49	8,92	261,6	
22.  Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12/ к=10 до толщ. 70 мм	
22.	Е11-11-13	100 м2	1,42	19,27	2,37	1,75	79,21	9,01	109,86	
	Стр-во (Н10)	0,2356	0,4	5,45	0,67	0,49	18,66	2,12	26,9	
23.  Армирование подстилающих слоев и набетонок	
23.	Е6-11-10	Т	13,3	208,35	36,41	12,09	194,69	10,21	449,66	
	Стр-во (Н10)	0,026	0,41	6,5	1,14	0,38	5,06	0,27	12,97	
24.  Сетка арматурная	
24.	2/10-50/5	Т					5 703,3	280,6	5 983,9	
	Материал	0,026					148,29	7,3	155,59	
25.  Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	
25.	Е11-114-1	100 м2	190,97	2 921,12	34,7		214,53	15,09	3 185,44	
	Стр-во (Н10)	0,2356	53,99	825,86	9,81		50,54	3,56	889,77	
26.  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	
26.	1/10-230-60-35/19	Т					442,46	31,15	473,61	
	Материал	0,1178					52,12	3,67	55,79	
27.  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)	
27.	1/10-230-60-15/30	Т					3 127,2	220,15	3 347,35	
	Материал	0,0061					19,08	1,34	20,42	
28.  Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм	
28.	1/10-230-65-20-23/90	М2					15,08	1,06	16,14	
	Материал	24,149					364,17	25,6	389,77	
ОКНА	
29.  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	
29.	Е62-9-2	100 м2	82,1	1 291,65	4,26	2,92	141,57	9,97	1 447,45	
	Стр-во (Н10)	0,028545	2,82	44,24	0,15	0,1	4,04	0,28	48,71	
30.  Эмаль пентафталевая пф-115, белая	
30.	1/10-230-45-10/75	КГ					9,77	0,69	10,46	
	Материал	0,5966					5,83	0,41	6,24	
31.  Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	
31.	Е61-7-1	100 м2	385,06	6 405,09	45,84	29,16	880,36	61,79	7 393,08	
	Стр-во (Н10)	0,039216	18,12	301,42	2,16	1,37	34,52	2,42	340,52	
32.  Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	
32.	Е15-314-2	100 м2	42,58	630,8	0,62	0,29	18,01	1,26	650,69	
	Стр-во (Н10)	0,039216	2	29,68	0,03	0,01	0,71	0,05	30,47	
33.  Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V2, W3), основа (база) белая	
33.	1/10-230-40-10/148	КГ					7,82	0,55	8,37	
	Материал	1,37256					10,73	0,75	11,48	
34.  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	
34.	1/10-230-60-40/10	КГ					1,15	0,08	1,23	
	Материал	4,31376					4,96	0,35	5,31	
35.  Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	
35.	1/10-230-15/395	КГ					2,53	0,18	2,71	
	Материал	0,70589					1,79	0,13	1,92	
36.  Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	
36.	Е26-85-1	100 м	38,15	647,02	0,02		2,83	0,2	650,07	
	Стр-во (Н10)	0,0912	4,18	70,81			0,26	0,02	71,09	
37.  Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	
37.	1/10-230-55-20/160	М					0,84	0,06	0,9	
	Материал	9,3024					7,81	0,56	8,37	
38.  Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  3	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
38.	1/10-230-60-35/61	Т					519,89	36,6	556,49	
	Материал	0,00073					0,38	0,03	0,41	
ДВЕРИ	
39.  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
39.	Е46-44-3	100 м2 проемов	109,51	1 515,41	128,35	81,65			1 643,76	
	Стр-во (Н10)	0,01785	1,95	27,05	2,29	1,46			29,34	
40.  Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	
40.	Е61-7-1	100 м2	385,06	6 405,09	45,84	29,16	880,36	61,79	7 393,08	
	Стр-во (Н10)	0,0202	9,34	155,26	1,11	0,71	17,78	1,25	175,4	
41.  Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	
41.	Е15-310-1	100 м	7,59	132,67	0,04		0,01		132,72	
	Стр-во (Н10)	0,0202	0,18	3,22					3,22	
42.  Уголок защитный для плитки наружный	
42.	2/40-25-15	М					15,7	1,11	16,81	
	Материал	2,06					32,34	2,29	34,63	
43.  Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)	
43.	1/10-230-60-35/61	Т					519,89	36,6	556,49	
	Материал	0,00013					0,07		0,07	
44.  Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних откосов по кирпичу и бетону	
44.	Е15-300-2	100 м2	191,76	3 252,25	0,32		3,74	0,15	3 256,46	
	Стр-во (Н10)	0,0128	2,95	49,95			0,05		50	
45.  Плитки керамические для внутренней облицовки стен (средняя цена по группе), опред. - 13	
45.	1/10-230-65-20-20/999130	М2					22,15	1,56	23,71	
	Материал	1,3312					29,49	2,08	31,57	
46.  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	
46.	1/10-230-60-35/19	Т					442,46	31,15	473,61	
	Материал	0,00576					2,55	0,18	2,73	
47.  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)	
47.	1/10-230-60-15/25	Т					3 759,08	264,64	4 023,72	
	Материал	0,00051					1,92	0,13	2,05	
48.  Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	
48.	1/10-230-50-15/39	КГ					6,26	0,44	6,7	
	Материал	0,192					1,2	0,08	1,28	
49.  Крестики для плитки толщиной 2 мм	
49.	1/10-230-95/110	1000 ШТ.					9,9	0,7	10,6	
	Материал	0,005					0,05		0,05	
ПОТОЛОК	
50.  Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	
50.	Е62-17-5	100 м2	46,35	740,4	2,29	1,46	961,24	67,6	1 771,53	
	Стр-во (Н10)	0,2356	13,11	209,33	0,65	0,41	226,47	15,93	452,38	
ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ	
51.  Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	
51.	Е10-267-1	100 м2 зашивок	165,55	2 532,29	28,53		120,29	8,47	2 689,58	
	Стр-во (Н10)	0,021	4,17	63,81	0,72		2,53	0,18	67,24	
52.  Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	
52.	1/10-230-55-10/15	М2					5,82	0,41	6,23	
	Материал	2,205					12,83	0,9	13,73	
53.  Профиль для гипсокартона перегородочный UW (пн) 50 х 40, 0,6 мм	
53.	1/10-230-55-20/85	М					2,75	0,19	2,94	
	Материал	3,276					9,01	0,62	9,63	
54.  Профиль для гипсокартона перегородочный сW (пс) 50 х 50, 0,6 мм	
54.	1/10-230-55-20/60	М					3,44	0,24	3,68	
	Материал	4,473					15,39	1,07	16,46	
55.  Профиль угловой перфорированный пу31х31х0,4	
55.	1/10-230-55-20	М					3,44	0,24	3,68	
	Материал	2,8					9,63	0,67	10,3	
56.  Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм	
56.	1/10-240-55-20/20	1000 ШТ.					10,7	0,75	11,45	
	Материал	0,0273					0,29	0,02	0,31	
57.  Саморез для гипсокартона 3,5 X 45 мм	
57.	1/10-240-55-20/23	1000 ШТ.					18,34	1,29	19,63	
	Материал	0,061					1,12	0,08	1,2	
58.  Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм	
58.	1/10-240-30-30/354	100 ШТ.					4,1	0,29	4,39	
	Материал	0,031					0,13	0,01	0,14	
САНТЕХНИКА	
59.  Смена смесителей без душевой сетки/ материал от разборки	
59.	Е65-12-7	100 шт.	210,07	3 561,6	1,6	1,02	136,42	9,61	3 709,23	
		0,02	5,04	85,48	0,04	0,02	2,73	0,19	88,44	
60.  Гибкие подводки	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  4	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
60.	3/6-80-10/10	ШТ.					9,29	0,52	9,81	
	Материал	4					37,16	2,08	39,24	
61.  Смена сифонов	
61.	Е65-13-3	100 приборов	76,64	1 294,05	7,79	4,96	156,6	11,02	1 469,46	
		0,02	1,84	31,06	0,19	0,12	3,13	0,22	34,6	
62.  Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику	
62.	3/4-130-10/10	ШТ.					10,26	0,57	10,83	
	Материал	2					20,52	1,14	21,66	
63.  Смена моек на одно отделение /материал от разборки	
63.	Е65-13-15	100 приборов	329,12	5 552,7	39,42	25,08	155,71	10,96	5 758,79	
		0,02	7,9	133,26	0,95	0,6	3,11	0,22	137,54	
64.  Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
64.	Е62-35-2	100 м2	65,96	1 039,95	0,46	0,29	0,44	0,03	1 040,88	
	Стр-во (Н10)	0,09652	7,64	120,45	0,05	0,03	0,04		120,54	
65.  Эмаль пентафталевая пф-115, белая	
65.	1/10-230-45-10/75	КГ					9,77	0,69	10,46	
	Материал	2,42					23,64	1,67	25,31	
Электрика	
66.  Демонтаж плиты электрической	
66.	Ц28-618-2	Шт.	36	601,95					601,95	
	Оборуд. (Н15) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	5	64,8	1 083,51					1 083,51	
67.  Установка плиты электрической/ материал б/у	
67.	Ц28-618-2	Шт.	36	601,95					601,95	
	Оборуд. (Н15)	5	216	3 611,7					3 611,7	
Вывоз мусора	
68.  Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	
68.	Е51-7-1	Т	0,6	8,75					8,75	
	Стр-во (Н10)	6,116	4,4	64,22					64,22	
69.  Перевозка самосвалами до 10 км  Класс груза 1.	
69.	С310-10	т.						6,34	6,34	
		6,116						38,78	38,78	
70.  Плата за прием и захоронение смешанных отходов	
70.	8/2/1	м3					11,02		11,02	
	Прочие	4,08							0	
Итого  по  Здание - строительная часть.Кухня 2 - этаж.	719,05	11 683,69	265,22	143,74	2 912,57	243,39	15 104,87	
(20)    Ж2  Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж.  	
Производство наружных и внутренних работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других загромождающих предметов      К=1,2	
СТЕНЫ	
71.  Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	
71.	Е63-19-6	100 м2	27,1	395,22					395,22	
	Стр-во (Н10)	0,296024	9,63	140,39					140,39	
72.  Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2	
72.	Е61-26-2	100 м2	42,4	553,75	163,49	73,47			717,24	
	Стр-во (Н10)	0,49793	25,34	330,87	97,69	43,9			428,56	
73.  Грунтование внутренних поверхностей стен	
73.	Е13-73-2	100 м2	5,04	73,5					73,5	
	Стр-во (Н10)	0,49793	3,01	43,92					43,92	
74.  Грунтовка пигментированная для предварительной обработки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований (бетонконтакт), для наружных (н) и внутренних работ (в), однокомпонентная (1)	
74.	1/10-230-15/600	КГ					4,56	0,32	4,88	
	Материал	14,9379					68,12	4,78	72,9	
75.  Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен/ к=2 до толщ. 20 мм	
75.	Е61-1-9	100 м2	87,89	1 511,18	40,73	33,24	366,43	25,61	1 943,95	
	Стр-во (Н10) К_мех.=2 К_мат.=2 К_труд.=2	0,49793	105,03	1 805,91	48,67	39,72	364,91	25,5	2 244,99	
76.  Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	
76.	Е15-300-2	100 м2	191,76	3 252,25	0,32		3,74	0,15	3 256,46	
	Стр-во (Н10)	0,28088	64,63	1 096,19	0,11		1,05	0,04	1 097,39	
77.  Плитки керамические для внутренней облицовки стен (средняя цена по группе), опред. - 13	
77.	1/10-230-65-20-20/999130	М2					22,15	1,56	23,71	
	Материал	29,21152					647,04	45,57	692,61	
78.  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	
78.	1/10-230-60-35/19	Т					442,46	31,15	473,61	
	Материал	0,1264					55,93	3,94	59,87	
79.  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)	
79.	1/10-230-60-15/25	Т					3 759,08	264,64	4 023,72	
	Материал	0,01124					42,25	2,97	45,22	
80.  Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  5	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
80.	1/10-230-50-15/39	КГ					6,26	0,44	6,7	
	Материал	4,2132					26,37	1,85	28,22	
81.  Крестики для плитки толщиной 2 мм	
81.	1/10-230-95/110	1000 ШТ.					9,9	0,7	10,6	
	Материал	0,112					1,11	0,08	1,19	
82.  Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	
82.	Е15-314-2	100 м2	42,58	630,8	0,62	0,29	18,01	1,26	650,69	
	Стр-во (Н10)	0,21705	11,1	164,3	0,16	0,08	3,91	0,27	168,64	
83.  Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V2, W3), основа (база) белая	
83.	1/10-230-40-10/148	КГ					7,82	0,55	8,37	
	Материал	7,59675					59,41	4,18	63,59	
84.  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	
84.	1/10-230-60-40/10	КГ					1,15	0,08	1,23	
	Материал	23,8755					27,46	1,91	29,37	
85.  Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	
85.	1/10-230-15/395	КГ					2,53	0,18	2,71	
	Материал	3,9069					9,88	0,7	10,58	
ПОЛЫ	
86.  Разборка покрытий полов из керамических плиток	
86.	Е57-2-7	100 м2 разбираемого покрытия	70,99	1 101,93	25,67	16,33			1 127,6	
	Стр-во (Н10)		20,07	311,54	7,26	4,62			318,8	
		0,2356								
87.  Разборка покрытий цементных полов	
87.	Е57-2-8	100 м2 разбираемого покрытия	116,33	1 753,75	166,41	81,79			1 920,16	
	Стр-во (Н10)		32,89	495,82	47,05	23,12			542,87	
		0,2356								
88.  Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	
88.	Е11-8-3	М3 изоляции	4,07	56,46	11,23	7,14			67,69	
	Стр-во (Н10)	2,83	13,82	191,74	38,14	24,25			229,88	
89.  Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 400	
89.	4/1-5-30-20-50/30	М3					97,2	6,84	104,04	
	Материал	3,113					302,58	21,29	323,87	
90.  Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	
90.	Е11-5-3	100 м2	3,47	55,23	0,46	0,29	165,22	11,63	232,54	
	Стр-во (Н10)	0,2356	0,99	15,61	0,13	0,08	38,93	2,74	57,41	
91.  Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя	
91.	Е11-11-12	100 м2	39,96	584,11	21,39	8,02	345,9	37,88	989,28	
	Стр-во (Н10)	0,2356	11,3	165,14	6,05	2,27	81,49	8,92	261,6	
92.  Устройство цементно-песчаных стяжек  добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12/ к=10 до толщ. 70 мм	
92.	Е11-11-13	100 м2	1,42	19,27	2,37	1,75	79,21	9,01	109,86	
	Стр-во (Н10)	0,2356	0,4	5,45	0,67	0,49	18,66	2,12	26,9	
93.  Армирование подстилающих слоев и набетонок	
93.	Е6-11-10	Т	13,3	208,35	36,41	12,09	194,69	10,21	449,66	
	Стр-во (Н10)	0,026	0,41	6,5	1,14	0,38	5,06	0,27	12,97	
94.  Сетка арматурная	
94.	2/10-50/5	Т					5 703,3	280,6	5 983,9	
	Материал	0,026					148,29	7,3	155,59	
95.  Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм	
95.	Е11-114-1	100 м2	190,97	2 921,12	34,7		214,53	15,09	3 185,44	
	Стр-во (Н10)	0,2356	53,99	825,86	9,81		50,54	3,56	889,77	
96.  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	
96.	1/10-230-60-35/19	Т					442,46	31,15	473,61	
	Материал	0,1178					52,12	3,67	55,79	
97.  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв) , белая (фасовка по 5 кг)	
97.	1/10-230-60-15/30	Т					3 127,2	220,15	3 347,35	
	Материал	0,0061					19,08	1,34	20,42	
98.  Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 400 х 400 мм, 406 х 406 мм	
98.	1/10-230-65-20-23/90	М2					15,08	1,06	16,14	
	Материал	24,149					364,17	25,6	389,77	
ОКНА	
99.  Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	
99.	Е62-9-2	100 м2	82,1	1 291,65	4,26	2,92	141,57	9,97	1 447,45	
	Стр-во (Н10)	0,028545	2,82	44,24	0,15	0,1	4,04	0,28	48,71	
100.  Эмаль пентафталевая пф-115, белая	
100.	1/10-230-45-10/75	КГ					9,77	0,69	10,46	
	Материал	0,5966					5,83	0,41	6,24	
101.  Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	
101.	Е61-7-1	100 м2	385,06	6 405,09	45,84	29,16	880,36	61,79	7 393,08	
	Стр-во (Н10)	0,039216	18,12	301,42	2,16	1,37	34,52	2,42	340,52	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  6	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
102.  Улучшенная окраска откосов внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	
102.	Е15-314-2	100 м2	42,58	630,8	0,62	0,29	18,01	1,26	650,69	
	Стр-во (Н10)	0,039216	2	29,68	0,03	0,01	0,71	0,05	30,47	
103.  Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V2, W3), основа (база) белая	
103.	1/10-230-40-10/148	КГ					7,82	0,55	8,37	
	Материал	1,37256					10,73	0,75	11,48	
104.  Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (в) , полиминеральная (пм), однокомпонентная (1), сухая смесь (сс), гипсовая	
104.	1/10-230-60-40/10	КГ					1,15	0,08	1,23	
	Материал	4,31376					4,96	0,35	5,31	
105.  Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)	
105.	1/10-230-15/395	КГ					2,53	0,18	2,71	
	Материал	0,70589					1,79	0,13	1,92	
106.  Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	
106.	Е26-85-1	100 м	38,15	647,02	0,02		2,83	0,2	650,07	
	Стр-во (Н10)	0,0912	4,18	70,81			0,26	0,02	71,09	
107.  Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм	
107.	1/10-230-55-20/160	М					0,84	0,06	0,9	
	Материал	9,3024					7,81	0,56	8,37	
108.  Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)	
108.	1/10-230-60-35/61	Т					519,89	36,6	556,49	
	Материал	0,00073					0,38	0,03	0,41	
ДВЕРИ	
109.  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
109.	Е46-44-3	100 м2 проемов	109,51	1 515,41	128,35	81,65			1 643,76	
	Стр-во (Н10)	0,01785	1,95	27,05	2,29	1,46			29,34	
110.  Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	
110.	Е61-7-1	100 м2	385,06	6 405,09	45,84	29,16	880,36	61,79	7 393,08	
	Стр-во (Н10)	0,0202	9,34	155,26	1,11	0,71	17,78	1,25	175,4	
111.  Установка пластиковых защитных отделочных элементов на внутренних и наружных углах, примыканиях при облицовке поверхностей	
111.	Е15-310-1	100 м	7,59	132,67	0,04		0,01		132,72	
	Стр-во (Н10)	0,0202	0,18	3,22					3,22	
112.  Уголок защитный для плитки наружный	
112.	2/40-25-15	М					15,7	1,11	16,81	
	Материал	2,06					32,34	2,29	34,63	
113.  Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1)	
113.	1/10-230-60-35/61	Т					519,89	36,6	556,49	
	Материал	0,00013					0,07		0,07	
114.  Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних откосов по кирпичу и бетону	
114.	Е15-300-2	100 м2	191,76	3 252,25	0,32		3,74	0,15	3 256,46	
	Стр-во (Н10)	0,0128	2,95	49,95			0,05		50	
115.  Плитки керамические для внутренней облицовки стен (средняя цена по группе), опред. - 13	
115.	1/10-230-65-20-20/999130	М2					22,15	1,56	23,71	
	Материал	1,3312					29,49	2,08	31,57	
116.  Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, F75	
116.	1/10-230-60-35/19	Т					442,46	31,15	473,61	
	Материал	0,00576					2,55	0,18	2,73	
117.  Композиция для заполнения швов сухая шириной до 6 мм, пластичная, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 2-5 кг)	
117.	1/10-230-60-15/25	Т					3 759,08	264,64	4 023,72	
	Материал	0,00051					1,92	0,13	2,05	
118.  Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646	
118.	1/10-230-50-15/39	КГ					6,26	0,44	6,7	
	Материал	0,192					1,2	0,08	1,28	
119.  Крестики для плитки толщиной 2 мм	
119.	1/10-230-95/110	1000 ШТ.					9,9	0,7	10,6	
	Материал	0,005					0,05		0,05	
ПОТОЛОК	
120.  Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	
120.	Е62-17-5	100 м2	46,35	740,4	2,29	1,46	961,24	67,6	1 771,53	
	Стр-во (Н10)	0,2356	13,11	209,33	0,65	0,41	226,47	15,93	452,38	
ЗАШИВКА ГИПСОКАРТОНОМ	
121.  Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	
121.	Е10-267-1	100 м2 зашивок	165,55	2 532,29	28,53		120,29	8,47	2 689,58	
	Стр-во (Н10)	0,021	4,17	63,81	0,72		2,53	0,18	67,24	
122.  Листы гипсокартонные влагостойкие (гклв), с утоненной (ук)/прямой кромкой (пк), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	
122.	1/10-230-55-10/15	М2					5,82	0,41	6,23	
	Материал	2,205					12,83	0,9	13,73	
123.  Профиль для гипсокартона перегородочный UW (пн) 50 х 40, 0,6 мм	
123.	1/10-230-55-20/85	М					2,75	0,19	2,94	
	Материал	3,276					9,01	0,62	9,63	
124.  Профиль для гипсокартона перегородочный сW (пс) 50 х 50, 0,6 мм	

Тарифная ставка = 16,96 руб.	Страница  7	
№
п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего;  руб.	
		Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин	материаль-
ные 
ресурсы	Транспорт	общая стоимость	
	Поправочные  коэффициенты				всего	в т.ч.
з/пл.				
124.	1/10-230-55-20/60	М					3,44	0,24	3,68	
	Материал	4,473					15,39	1,07	16,46	
125.  Профиль угловой перфорированный пу31х31х0,4	
125.	1/10-230-55-20	М					3,44	0,24	3,68	
	Материал	2,8					9,63	0,67	10,3	
126.  Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм	
126.	1/10-240-55-20/20	1000 ШТ.					10,7	0,75	11,45	
	Материал	0,0273					0,29	0,02	0,31	
127.  Саморез для гипсокартона 3,5 X 45 мм	
127.	1/10-240-55-20/23	1000 ШТ.					18,34	1,29	19,63	
	Материал	0,061					1,12	0,08	1,2	
128.  Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм	
128.	1/10-240-30-30/354	100 ШТ.					4,1	0,29	4,39	
	Материал	0,031					0,13	0,01	0,14	
САНТЕХНИКА	
129.  Смена смесителей без душевой сетки/ материал от разборки	
129.	Е65-12-7	100 шт.	210,07	3 561,6	1,6	1,02	136,42	9,61	3 709,23	
		0,02	5,04	85,48	0,04	0,02	2,73	0,19	88,44	
130.  Гибкие подводки	
130.	3/6-80-10/10	ШТ.					9,29	0,52	9,81	
	Материал	4					37,16	2,08	39,24	
131.  Смена сифонов	
131.	Е65-13-3	100 приборов	76,64	1 294,05	7,79	4,96	156,6	11,02	1 469,46	
		0,02	1,84	31,06	0,19	0,12	3,13	0,22	34,6	
132.  Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику	
132.	3/4-130-10/10	ШТ.					10,26	0,57	10,83	
	Материал	2					20,52	1,14	21,66	
133.  Смена моек на одно отделение /материал от разборки	
133.	Е65-13-15	100 приборов	329,12	5 552,7	39,42	25,08	155,71	10,96	5 758,79	
		0,02	7,9	133,26	0,95	0,6	3,11	0,22	137,54	
134.  Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
134.	Е62-35-2	100 м2	65,96	1 039,95	0,46	0,29	0,44	0,03	1 040,88	
	Стр-во (Н10)	0,09652	7,64	120,45	0,05	0,03	0,04		120,54	
135.  Эмаль пентафталевая пф-115, белая	
135.	1/10-230-45-10/75	КГ					9,77	0,69	10,46	
	Материал	2,42					23,64	1,67	25,31	
Электрика	
136.  Демонтаж плиты электрической	
136.	Ц28-618-2	Шт.	36	601,95					601,95	
	Оборуд. (Н15) К_мех.=0,3 К_мат.=0 К_труд.=0,3	5	64,8	1 083,51					1 083,51	
137.  Установка плиты электрической/ материал б/у	
137.	Ц28-618-2	Шт.	36	601,95					601,95	
	Оборуд. (Н15)	5	216	3 611,7					3 611,7	
Вывоз мусора	
138.  Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	
138.	Е51-7-1	Т	0,6	8,75					8,75	
	Стр-во (Н10)	6,116	4,4	64,22					64,22	
139.  Перевозка самосвалами до 10 км  Класс груза 1.	
139.	С310-10	т.						6,34	6,34	
		6,116						38,78	38,78	
140.  Плата за прием и захоронение смешанных отходов	
140.	8/2/1	м3					11,02		11,02	
	Прочие	4,08							0	
Итого  по  Здание - строительная часть.Кухня 3 - этаж.	719,05	11 683,69	265,22	143,74	2 912,57	243,39	15 104,87	
ИТОГО  прямые  затраты	1 438,1	23 367,38	530,44	287,48	5 825,14	486,78	30 209,74	
Затраты  на  захоронение  отходов					107,9			
Наименование затрат	%	Стоимость.; руб.	
Ремонтно - строительные работы  ( Н10 )	
Зарплата  рабочих			13 477,36	
Эксплуатация  машин			528,08	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			286	
ОХР и ОПР	83.83%		11 537,82	
Плановая  прибыль	45.82% * 1,115		7 031,6	
Внутренние сантехнические работы в городе  ( Н12 )	
Зарплата  рабочих			499,6	
Эксплуатация  машин			2,36	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			1,48	
ОХР и ОПР	68.61%		343,79	
Плановая  прибыль	43.58% * 1,115		243,48	
Монтаж  оборудования   ( Н15 )	

Зарплата  рабочих		 	9 390,42	
Эксплуатация  машин		 	0	
в  т.ч.  зарплата  машинистов		 	0	
ОХР и ОПР	39.37%		3 697,01	
Плановая  прибыль	32.65% * 1,115		3 418,56	
Зарплата  рабочих			 23 367,38	
Эксплуатация  машин (из расшифровки) 			  530,38	
в  т.ч.  зарплата  машинистов			  287,54	
ОХР  и  ОПР			 15 578,62	
Плановая  прибыль			 10 693,64	
Материалы  с  НДС			 5 825,18	
Транспортные  расходы			  486,96	
в  том  числе  перевозка (C310, C311)			  77,56	
ИТОГО  строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ			 56 482,16	
Прочие  затраты
в  том  числе:			 8 150,57	
Отчисления  в  соцстрах	34 %		 8 042,67	
Затраты на захоронение отходов			  107,90	
Итого строительных  и  иных  специальных  монтажных  работ:			64632,73	
Итого  с  учётом  налогов  и  отчислений,  относимых  на  расходы  по  текущей  деятельности		 64 632,73	
Затраты, связанные с применением прогнозного индекса цен в строительстве	К=1,009	  580,72	
то же по индексу "прочих затрат"	К=1,0119	  1,28	
Итого  с  учётом  коэффициента,  учитывающего  применение  прогнозного  индекса  цен  в  строительстве		 65 214,73	
Итого  объем  работ  для  статистической  отчётности  подрядной  организации		 65 214,73	
Итого  объём  работ  для  налогообложения		 65 214,73	
Сумма  Н Д С		без НДС	  0,00	
ВСЕГО  с НДС	 65 214,73	
Всего  освоено  ( справочно )	 65 214,73	
И т о г о   к   о п л а т е:       65 214,73   р у б.	
Шестьдесят пять тысяч двести четырнадцать рублей семьдесят три копейки	
	
Составил:  _____________ / А.А. Ильницкий /	
Проверил:  _____________ / ______________ /