                                                                                                                                 Приложение 1
Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: «Капитальный ремонт жилого дома № 39 по пр. Независимости в г. Минске (1 подъезд)». 

	№ п/п
	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Количество, шт.
	Гарантия

	1
	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩОМ-12 НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ (либо аналог)
	̶  выключатель нагрузки (Iн до 100 а)
̶  входящие линии, количество – 12;
̶  установка, тип – навесной;
̶  размер 300х350х132мм
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	2
	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3.006IP31 УЗ С ШИНАМИ N- И PE- С УСТРОЙСТВОМ АВР НА ВВОДЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
СОГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИИ           (либо аналог)
	- номинальный ток пункта: 200 А
- количество фидерных выключателей, шт.: 12
- установка, тип – навесной;
- размер 800х750х200мм
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	3
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-63 UН=380В, IН=32А, 3P "С" (либо аналог)
	- Тип - выключатель автоматический;
- Номинальный ток, 32 А
- Общее количество полюсов, 3
- Степень защиты (IP), IP20 
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	4
	БЛОК ЛИФТОВОЙ БА ПДЖИ 421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ" (либо аналог)
	- режим работы: круглосуточный, непрерывный
- тип подключаемого устройства управления: УЛ с платой ПУ-3
- питание: сеть переменного тока 230+\-22В, 50+\-1Гц
- аварийное питание от ИБП: 12В
- продолжительность автономной работы: не менее 60 минут
- энергопотребление: не более 7Вт
- габаритные размеры 250х210х85 мм
- масса: не более 3 кг
- дальность связи (для кабеля типа КСПЗП 4х0,9) не менее 5 км 
- количество лифтов, подключаемых к абонентскому блоку: 1 шт.
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	5
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ "РЕЗЕРВ 12/2" (либо аналог)
	- входное напряжение 165В-275 В
- выходная мощность 35 Вт
- защитная трубка от перегиба-Без
- ИБП технология - схема с двойным преобразованием (On-line)
 - интерфейс пк - Нет
- исполнение - Двухлопастное
- источник света - Натриевая лампа высокого давления
- категория - OS2
- масса - 8 кг
- мощность лампы с…по 600 Вт
- номинальное напряжение 230В-240В
- тип штекерного разъем 1,2 - FC
- степень защиты IP - IP55
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	6
	АККУМУЛЯТОР 12В, 7АЧ (ВЗЯТО ИЗ МОНИТОРИНГА РНТЦ) (либо аналог)
	· номинальное напряжение - 12 В 
· номинальная ёмкость - 7 А/ч
	2
	В соответствии с договором п. 8.1

	7
	КОНЦЕНТРАТОР ETHERNET ПДЖИ 421453.005 (либо аналог)
	· питание - сеть переменного тока: напряжение, 220 ± 22В, частота, 50 ± 1 Гц
· аварийное питание от ИБП, напряжение, 12 В
· продолжительность работы от ИБП не менее, 60 минут
· мощность, потребляемая от сети не более, 7 Вт
· габаритные размеры не более, 250х210х85 мм
· масса не более, 3 кг совместимость Ethernet v.2/IEEE 802.3
· рабочий протокол UDP
· скорость передачи информации, не более 64 кбит/сек
· речевой канал с оцифровкой звука, частота дискретизации   8 кГц (ADPCM 2 бит) 
· дальность связи проводной линии не менее,  5 км (для кабеля типа КСПП R=100 Ом\км, С=47 нФ\км) 
· количество БА (лифтов), подключенных к  одному КЕ не более, 32 штук (при использовании БА СКИО ”Беллифт” количество подключенных лифтов может быть увеличено до 64) 
- количество КЕ, подключенных к  одному ПД не более, 1512 штук
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	8
	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DAHUA DHI-HVR5104HE-XI (либо аналог)
	тип видеорегистратора- гибридный
- каналы аналоговые - 4 
- стандарт кодирования HD - HD-CVI, HD-TVI, AHD
- основные IP каналы – 4
- дополнительные IP каналы - 2 
- внутренние отсеки HDD - 1 
- максимальное разрешение записи - 3072x2048 
- максимальная скорость записи 1080p - 30 fps 
- максимальная скорость записи 720p - 60 fps 
- сжатие - H.264, H.264+, H.265, H.265+ 
- количество каналов воспроизведения из архива - 4 
- управление - мышь 
- запись в облачное хранилище - да 
- мобильный мониторинг - да 
- видеоаналитика - детекция движения 
- режимы записи  - непрерывная, по расписанию,  вручную, по тревожным событиям 
- VGA-выход - 1 
- HDMI-выход - 1 
- линейные аудиовходы - 4 
- аудиовыходы - 1 
- USB -  2 
- Ethernet (LAN) - 100 Мбит/с 
- RS-485 - да 
- тревожные входы - 8 
- релейные выходы - 3 
- стоечное исполнение - 1 U  (Mini 1U) 
- рабочие условия -10°C ~ +55°C
- габариты: 325х255х55мм   - масса - 1.1 кг
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	9
	ЖЕСТКИЙ ДИСК WD PURPLE 1TB (WD10PURZ) (либо аналог)
	- Объём: 1 ТБ
- Форм-фактор: 3.5"
- Интерфейс: SATA 3.0 (6Gbps)
- Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин
- Технология записи: CMR           
- Буфер: 64 МБ
- Размер сектора: 4Kn
- Скорость последовательного чтения: 145 Мбайт/с
- Уровень шума при чтении/записи: 24 дБ
- Уровень шума в режиме ожидания: 23 дБ
- Ударная нагрузка при работе: 30 G
- Ударная нагрузка в нерабочем состоянии: 250 G
- Энергопотребление (чтение/запись): 4.4 Вт
- Энергопотребление (ожидание): 0.4 Вт
- Время наработки на отказ (МТBF): 1 000 000 ч
- Толщина: 26.1 мм
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	10
	МОДУЛЬ ВИДЕО ПДЖИ 426439.015 (либо аналог)
	- питание: сеть переменного тока 220+\-22В, 50+\-1Гц,
- мощность, потребляемая от сети не более, Вт 45
- количество обслуживаемых лифтов по физическим линиям, не более, шт. 512
- по линиям в сети GSM, не более, шт. 1536
- количество физических линий, подключаемых к ПД,  8 шт.
- количество Концентраторов, подключаемых к ПД,  24 шт.
- количество Блоков Абонентских (далее БА) (лифтов), подключаемых к одной линии 32 (при использовании БА СКИО ”Беллифт” 
- количество подключенных лифтов может быть увеличено до 64
- дальность действия линии связи: для воздушной линии связи не менее, 5 км
- для кабеля типа КСПЗП (R=100 Ом/км, C=47 nF/км) не менее 5 км 
для линий связи в сети GSM в пределах зоны покрытия сети.
	1
	В соответствии с договором п. 8.1

	11
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ББП-40 (либо аналог)
	· Тип источника питания : Бесперебойный
· Постоянное выходное напряжение при наличии 
· Сетевого напряжения : 11.7 – 14 В регулируется
· Постоянное выходное напряжение при работе от АКБ: 10.0 – 12.6 В
· Ток нагрузки: 4.0 A
· Ток заряда АКБ, не более : 1.0 А
· Максимальный ток нагрузки при наличии сетевого напряжения кратковременно (30 с) : 4.5 A
· Максимальный ток нагрузки при отсутствии сетевого напряжения кратковременно (30 с) : 5.0 A
· Напряжение питающей сети : 110 ~ 250 В
· Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоотключение нагрузки : 10.3
· Рекомендуемая емкость АКБ: 7 A*h
· Тип аккумулятора: герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
· Особенности: Регулировка выходного напряжения от 11.7В до 14.7В
- Защита от короткого замыкания и перегрузки: Есть, электронная
	1
	В соответствии с договором п. 8.1



Поставляемое оборудование должно быть новым (2024-2025 гг.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены  потребительские свойства.


