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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Система шейверная

1. Состав (комплектация) 1-й (одной) единицы оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.1
	Система шейверная
	шт.
	1

	1.1.2
	Рукоятка шейвера с соединительным кабелем
	шт.
	2

	1.1.3
	Шейверное синусное лезвие прямое
	шт.
	20

	1.1.4
	Трубка ирригационная
	шт.
	50



	2
	Технические требования:

	2.1
	Система шейверная

	2.1.1
	Рабочее напряжение 100-120,230-240 В, 50/60 Гц

	2.2
	Рукоятка шейвера

	2.2.1
	Диапазон скоростей вращения 300-7000 об./мин.

	2.2.2
	Аспирационный канал рукоятки шейвера должен быть прямым, без изгибов для предотвращения засорения аспирированными массами

	2.2.3
	Должна иметь соединительный кабель, интегрированный с рукояткой или дополнительный, при необходимости – адаптер

	2.2.4
	Рукоятка должна обеспечивать непрерывный режим работы

	2.2.5
	Рукоятка шейвера должна быть полностью погружаема в дезинфицирующие растворы, быть автоклавируемой при температуре до 135°С;

	2.3
	Шейверные синусные лезвия:

	2.3.1
	Длина внешнего тубуса насадки от 100 до 130 мм;

	2.3.2
	Наружный диаметр синусного лезвия должен быть от 3 до 4 мм

	2.3.3
	Внутри шейверного синусного лезвия должен быть аспирационный канал;

	2.3.4
	Синусное лезвие должно быть режущим, с зубчатой режущей поверхностью

	2.3.5
	Шейверные насадки должны быть стерилизуемыми





