УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
РНПЦ детской хирургии
_______________Т.Г.Маскаленко
«___» _________________2026 год

1. Заявка на закупку: Материалы расходные для детской хирургии (Рукоятки, клипсы для эндоскопических сшивающих аппаратов, инструмент электролигирующий лапароскопический)
2. Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64А

	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3. Область применения: эндоскопия.
4. Сведения о государственной закупке:
	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Рукоятки и клипсы для эндоскопических сшивающих аппаратов

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.13.100 

	Объём (количество)
	7 усл. ед.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	240 953,88 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Клипсы для эндоскопических сшивающих аппаратов

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.13.100 

	Объём (количество)
	40 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	43 874,46 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Инструмент электролигирующий лапароскопический

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.13.100 

	Объём (количество)
	126 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	264 226,98 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Инструмент электролигирующий лапароскопический

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 4

	Код по ОКРБ (9 знаков) 
	32.50.13.100 

	Объём (количество)
	24 штуки

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	[bookmark: _GoBack]45 960,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором - Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 378-21-06
									





Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 60-4,8 или аналог
	штука/кассета
	100

	2.
	Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 45-4,8 или аналог
	штука/кассета
	100

	3.
	Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 30-2,0 или кассета «Endo GIA™» «TriStaple», артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог
	штука/кассета
	20

	4.
	Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 30-3,5 или кассета «Endo GIA™» «TriStaple», артикуляционная 30-3,0-3,5-4,0 или аналог
	штука/кассета
	20

	5.
	Рукоятка сшивающего аппарата типа «GIA™ Universal Auto Suture» или аналог
	штука 
	12

	6.
	Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal Auto Suture» или аналог
	штука
	24

	7.
	Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal XL Auto Suture» или аналог
	штука
	24


2. Показатели (характеристики):
	№
	Наименование позиции
	Описание и технические требования:

	1.
	Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 60-4,8 или аналог
	Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 4,8 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 60 мм. Нож встроен в кассету.
Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra.
Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°.
Стерильная. Одноразового применения.

	2.
	Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 45-4,8 или аналог
	Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 4,8 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 45 мм. Нож встроен в кассету.
Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra.
Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°.
Стерильная. Одноразового применения.

	3.
	Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 30-2,0 или кассета «Endo GIA™ TriStaple», артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог
	Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 2,0 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 30 мм или одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками, имеющими нарастание высоты скобы от внутреннего края кассеты к внешнему, начиная с 2,0 ± 0,1 мм, 2,5 ± 0,1 мм, до 3,0 ± 0,1 мм, длина шва 30мм. 
Нож встроен в кассету.
Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra.
Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°.
Стерильная. Одноразового применения.

	4.
	Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 30-3,5 или кассета «Endo GIA™ TriStaple», артикуляционная 30-3,0-3,5-4,0 или аналог
	Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 3,5 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 30 мм или одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками, имеющими нарастание высоты скобы от внутреннего края кассеты к внешнему, начиная с 3,0 ± 0,1 мм, 3,5 ± 0,1 мм, до 4,0 ± 0,1 мм, длина шва 30мм. 
Нож встроен в кассету.
Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra.
Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°.
Стерильная. Одноразового применения.

	5.
	Рукоятка сшивающего аппарата типа «GIA™ Universal Auto Suture» или аналог
	Одноразовый пластмассовый сшивающий аппарат для использования с кассетами типа Endo GIA™ Universal Roticulator и Endo GIA™ Universal Straight.
Диаметр ствола инструмента – 12 ± 0,5 мм.
Длина ствола инструмента – 50-70 мм.
Стерильный. Одноразового применения.

	6.
	Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal Auto Suture» или аналог
	Одноразовый пластмассовый сшивающий аппарат для использования с кассетами типа Endo GIA™ Universal Roticulator и Endo GIA™ Universal Straight.
Диаметр ствола инструмента – 12 ± 0,5 мм.
Длина ствола инструмента – 120-160 мм.
Стерильный. Одноразового применения.

	7.
	Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal XL Auto Suture» или аналог
	Одноразовый пластмассовый сшивающий аппарат для использования с кассетами типа Endo GIA™ Universal Roticulator и Endo GIA™ Universal Straight.
Диаметр ствола инструмента – 12 ± 0,5 мм.
Длина ствола инструмента – 250 ± 20 мм.
Стерильный. Одноразового применения.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики: 

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин


Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Кассета «Endo GIA™» «TriStaple» с изогнутым кончиком, артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог
	штука/кассета
	40


2. Показатели (характеристики):
	№
	Наименование позиции
	Описание и технические требования:

	2.1.
	Кассета «Endo GIA™» «TriStaple» с изогнутым кончиком, артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог
	Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками, имеющими нарастание высоты скобы от внутреннего края кассеты к внешнему, начиная с 2,0 ± 0,1 мм, 2,5 ± 0,1 мм, до 3,0 ± 0,1 мм. Длина линии механического шва до 30 мм. Нож встроен в кассету.
Кассета имеет изогнутый по типу «клюва» кончик. *
Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra.
Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°.
Стерильная. Одноразового применения.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики: 

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин












Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» «blunt tip» (или аналог)
	штука
	24

	1.2
	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог)
	штука
	6

	1.3
	Инструмент электролигирующий торакоскопический «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог)
	штука
	36

	1.4
	Инструмент электролигирующий «LigaSure™» типа «Small Jaws» (или аналог) для традиционной хирургии
	штука
	60

	Всего:
	штука
	126


2.	Показатели (характеристики):
2.1.*	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» «blunt tip» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Force Triad™» и энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.
· Диаметр ствола инструмента – 5 ± 0,1 мм; длина инструмента – 35-40 см.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 180°.
· Рабочая часть инструмента представляет собой прямые бранши с контурированными, закруглёнными концами и керамическими ограничителями. Поверхность браншей текстурированная с антипригарным покрытием.
· Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.
· Стерильный, одноразовый.
2.2.*		Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Force Triad™» и энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.
· Диаметр ствола инструмента – 5 ± 0,1 мм; длина инструмента – 35-40 см.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 350°.
· Рабочая часть инструмента представляет собой текстурированные изогнутые бранши с керамическими ограничителями и антипригарным покрытием.
· Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.
· Стерильный, одноразовый.
2.3.*	Инструмент электролигирующий «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог) для торакальной хирургии должен быть совместим с энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.
· Диаметр ствола инструмента – 5 ± 0,1 мм; длина инструмента – 30 ± 2 см.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 270°.
· Рабочая часть инструмента представляет собой текстурированные изогнутые бранши с керамическими ограничителями и антипригарным покрытием.
· Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.
· Стерильный, одноразовый.
2.4.*	Инструмент электролигирующий «LigaSure™» типа «Small Jaws» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.
· Общая длина инструмента 20 ± 1 см.
· Угол изгиба браншей в диапазоне 25-30°.
· Длина заваривающего электрода 16-18 мм.
· Ширина заваривающего электрода у кончика – 2-2,5 мм.
· Ширина заваривающего электрода в проксимальной части – 4,5-5 мм.
· Имеет контурированные концы браншей для осуществления тупой диссекции.
· Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.
· Стерильный, одноразовый.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 
Зав. операционным отделение						Е.А. Алесин







Приложение 4
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Atlas» (или аналог)
	штука
	24


2.	Показатели (характеристики):
2.1.*	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Atlas» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Force Triad™» и энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.
· Диаметр ствола инструмента – 10 ± 0,1 мм; длина инструмента – 35-40 см.
· Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 350°.
· Рабочая часть инструмента представляет собой прямые бранши с закруглёнными концами.
· Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.
· Стерильный, одноразовый.
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.
	Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик: 
Зав. операционным отделение						Е.А. Алесин



