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Райдер с нулевым радиусом разворота (газонокосилка)

Райдер (газонокосилка) должен быть новым (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
Райдер (газонокосилка) должен быть оснащен бензиновым двигателем, иметь гидростатическую трансмиссию, индикацию топлива, электростартер, стояночный тормоз, а также 17-позиционную настройку высоты скашивания, которая позволяет выставить оптимальную высоту среза в соответствии с требованиями газона.
Режимы кошения: мульчирование, боковой выброс.
Двигатель внутреннего сгорания четырехтактный.
Мощность двигателя не менее 24 л.с.
Система смазки двигателя - под постоянным давлением с масляным фильтром.
Система привода – трансмиссия гидростатическая (две независимые).
Топливный бак один объемом не более 25 л.
Скорость движения вперед от 17 до 20 км/ч.
Скорость движения назад от 10 до 12 км/ч.
Высота скашивания минимальная 25 мм, ширина скашивания не менее 120 см.
Ступицы привода ножей чугунные.
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