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Приложение 1 к заявке на покупку №А361-04/263

[bookmark: _Hlk159397973]Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки:

ЛОТ №1 Электромясорубка 600
        Мясорубка должна быть предназначена для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы (с реверсом). Мясорубка должна быть с облицовкой из нержавеющей стали. Производительность -не менее 600 кг/ч. Мощность- не более 2,75 кВт. Номинальное напряжение-380 В. Частота вращения шнека не менее 250 об/мин. В комплекте с насадками.
Участник должен предоставить подробное описание поставляемого товара. 

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев или не менее срока установленного заводом-изготовителем товара. 
В комплект поставки должны входить электрическая мясорубка и руководство по эксплуатации.

Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


ЛОТ №3 Электромясорубка 80
        Мясорубка должна представлять собой электромеханическое оборудование, предназначенное для получения фарша нужной консистенции из мяса, рыбы, мягких овощей, фруктов, повторного измельчения котлетной массы. Высокая производительность (75- 80 кг/час). В верхней части мясорубки должен быть расположен лоток, на котором можно временно складывать мясо или другие продукты, предназначенные для переработки. Бункер, горловина, насадка, нож и винт мясорубки должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Управление – электромеханическое, должно состоять из трех кнопок "Пуск", "Стоп" и "Реверс". Установка данного оборудования - настольная. Для лучшего сцепления с поверхностью установка должна производиться на 4-е резиновые ножки. Система ножей -полуунгер (1/2 UNGERА) S3 (подрезной нож, 1 крестовой нож, 1 решетка). Максимальная скорость вращения не менее 187 об/мин. Материал - нержавеющая сталь. Материал емкости- нержавеющая сталь. Материал ножа- нержавеющая сталь Номинальная потребляемая мощность не более 820 Вт. Номинальное напряжение - 380В, Габаритные размеры, не более мм: высота -580 мм; ширина -300 мм; длина - 450 мм.
Участник должен предоставить подробное описание поставляемого товара. 

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев или не менее срока установленного заводом- изготовителем товара. 
В комплект поставки должны входить электрическая мясорубка и руководство по эксплуатации. 

Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №4 Электромясорубка 150
         Мясорубка должна быть электрическая. Оборудование должно быть предназначено для измельчения мяса и рыбы на фарш повторного измельчения котлетной массы на предприятиях общественного питания. Максимальная производительность: не менее 150 кг/ч. состав оборудования должен включать: привод, корпус, шнек, гайка, нож двухсторонний (2 шт.), решетка №2 и №3, нож подрезной, кольцо упорное, втулка, толкач.
 Габаритные размеры, мм: - длина – не более 540; - ширина (глубина) – не более 420; - высота (с учетом толкача) – не более 495. Дополнительная комплектация: комплект частей, необходимых для монтажа и подключения; руководство по эксплуатации и/или технический паспорт; гарантийный талон. 
Участник должен предоставить подробное описание поставляемого товара.

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев или не менее срока установленного заводом изготовителем товара. 
В комплект поставки должны входить электрическая мясорубка и руководство по эксплуатации. 

Товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

