
Приложение 4 к аукционным документам № А507-06/261

Описание и технические характеристики

катка вибрационного двухвальцового
Товар должен быть новым (который не был в употреблении, ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2026 года.

Характеристики:

Рабочий вес, кг – 4200-4300

Максимальный рабочий вес, кг – 4400-4500

Габаритные размеры, мм:

длина – 2800-2950

ширина – 1510-1530

высота – 2700-2800

Трансмиссия – гидростатический полный привод

Статическая линейная нагрузка, Н/см:

I режим – 135-155

II режим – 150-160

Частота вибрации, Гц:

I режим – 50-60

II режим – 60-70

Центробежная сила, кН:

I режим – 40-50

II режим – 40-60

Номинальная амплитуда, мм – 0,4-0,5

Диаметр вальца, мм – 850-950

Ширина вальца, мм – 1300-1400

Рабочая скорость, км/ч – 0-12

Максимальный преодолеваемый подъем, %, не менее – 30

Максимальный радиус поворота (наружный), мм, не более – 4100

Дорожный просвет, мм, не менее – 300

Колесная база, мм – 1900-1950

Угол поворота, град – 30-35

Угол качания, град – 8-10

Двигатель – дизельный

Номинальная мощность двигателя, кВт, не менее – 34,0

Объем топливного бака, л, не менее – 55

Объем бака для воды, л, не менее – 200

Скребки вальцов – наличие.

Вибратор переднего и заднего вальцов – наличие.

Виброизолированная платформа оператора – наличие.

Два многофункциональных рычага (джойстика) хода – наличие.

Панель управления с ЖК дисплеем и защитой от вандализма – наличие.

Навес платформы оператора – наличие.

Обрезчик кромок – наличие.

Централизованный слив рабочих жидкостей – наличие.

Регулируемая интервальная система водяного орошения, ветрозащищённые форсунки – наличие.

Проушины спереди и сзади для подъема на платформу, дуга ROPS – наличие.
Комплект освещения для дорог общего пользования – наличие.

Проблесковый маячок – наличие.
Документация при поставке:

Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Каталог запасных частей на русском языке.

Необходимый пакет документов для постановки транспортного средства на учет, регистрирующим органом.
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода товара в эксплуатацию (даты первой регистрации, но не позднее 4 (четырех) месяцев с даты отгрузки товара). Наличие сервисного центра в г. Минске или Минской области.

