Приложение 1                                                                                                                                                                                        к договору № __________ от ___

Форма С-1
БГПУ		Код по ОКУД		
(наименование организации)				
УТВЕРЖДАЮ
Проректор                                              А.А.Ющик
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«______» ____________________ 20 ___ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «29»  июля    2020г. № 38ад (с изм.)	в составе:	
председателя комиссии	
                             начальник ЭТО                 Стефанович И.И.     	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
членов комиссии	                                  главный энергетик            Ходан М.Е. 	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
	                             главный механик               Красильников Ю.К.	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)	
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
Текущий ремонт крыльца в учебном корпусе № 5 БГПУ по ул.Могилевская,37 и отмостки на стадионе БГПУ по ул.Сенницкая,55 в г.Минске 	
(наименование объекта)	
установлено, что	ступени крыльца в учебном корпусе № 5 БГПУ по ул.Могилевская,37 перекосились, частично 	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)	
развалились, имеются сколы, просадка основания. Необходимо выполнить текущий ремонт.	
На стадионе БГПУ в административно-бытовом корпусе отсутствует отмостка, прилегающее асфальтовое покрытие 	
разрушилось, по причине чего происходит затекание влаги в цокольный этаж. Необходимо выполнить текущий ремонт 	
с устройством отмостки и водоотводящим лотком. 	
Укрупненный перечень и объемы необходимых строительно – монтажных работ  приведен в приложении.	
	
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются 	
(перечень факторов)	
следующими факторами: производство наружных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в усложненных и 	
стесненных условиях строительства; к=1,2 (за исключением расценки Е46-69-4).	
	
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
компрессоры передвижные, перфораторы электрические, доели электрические, средства малой механизации	
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)	

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 МАРТА 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   1 ИЮЛЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   1 МЕС.

Председатель комиссии		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	
Члены комиссии		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	
		
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)	

1.		Учебный корпус № 5 по ул.Могилевская,37				
2.		Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	100м	0.55		
3.		Разборка покрытий  из керамогранитных плит (прим)	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.438		
4.		Разборка покрытия из тротуарных плит вручную	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.06		
5.		Разборка стяжи (прим)	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.438		
6.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.075		
7.		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских с применением бадьи	100 М3 В ДЕЛЕ	0.061		
8.		Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 М СТУПЕНЕЙ	0.55		
9.		Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	0.438		
10.		Стадион БГПУ по  Сенницкая,55				
11.		Демонтаж теплоизоляции наружных стен из  плит минераловатных	100 М2	0.136		
12.		Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными на клею на прямолинейных поверхностях с лесов	100 М2	0.136		
13.		Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при утеплении стен кирпичных, ячеистобетонных с лесов	100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ	0.54		
14.		Устройство армирующего слоя по плитам утеплителя минераловатным вручную на прямолинейных поверхностях с лесов	100 М2	0.136		
15.		Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов	100 М2	0.136		
16.		Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную	100 М2	0.136		
17.		Установка цокольной планки	100 М	0.39		
18.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 70 мм	100 М	1.374		
19.		Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 М3	0.0164		
20.		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	100 М3 ГРУНТА	0.041		
21.		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы	100 М3 ГРУНТА	0.041		
22.		Гидроизоляция боковая оклеечная по монолитным железобетонным стенам в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ П	0.524		
23.		Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 М БОРТОВОГО КАМН	0.39		
24.		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 М3 МАТЕРИАЛА ОСН	0.005		
25.		Устройство сборных покрытий из плит тротуарных с наибольшим габаритным размером в плане до 300 мм включительно с подачей плит вручную	100 М2	0.39		
26.		Укладка звеньев водосбросного лотка закрытого типа из полимерных труб	10млотка	6.85		
 
Составил						
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)	

« _____ » _________________ 20 ___ г.