ГродМТ 261/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 5 Шейкер – ротатор (смеситель) лабораторный

1 Состав закупаемых изделий: 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	шейкер-ротатор (смеситель) лабораторный
	шт.
	1

	1.2.
	Платформа сменная для пробирок диаметром 30 мм
	шт.
	1


2.Технические требования:
2.1 для шейкера-ротатора (смесителя) лабораторного:
2.1.1 Наличие электронной системы управления с цифровым дисплеем;
2.1.2 Скорость вращения не менее 90 оборотов/мин;
2.1.3 Наличие не менее 10 программ перемешивания;
2.1.4 Возможность сохранения в памяти заданных программ;
2.1.5 Наличие программирования скорости движения платформы;
2.1.6 Наличие режимов встряхивания и качания;
2.1.7 Угол качания от не менее 300 до не менее 900;
2.1.8 Возможность программирования времени вращения от 1 мин до не менее 120 мин;
2.1.9 Возможность быстрой замены сменных платформ;
2.1.10 Наличие адаптера электропитания;
2.1.11 Электропитание	220В.
2.2 для платформы сменной для пробирок диаметром 30 мм:
2.2.1 Наличие полной совместимости с шейкером-ротатором (смесителем) лабораторным;
2.2.2 Наличие не менее 10 гнезд для пробирок диаметром 30 мм;



