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Спецификация
машины коммунальной уборочно-погрузочной

Лот №1 
Машина коммунальная уборочно-погрузочная в комплекте (на базе трактора) – 1 шт.

	№
п/п
	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Объем (кол-во), ед. изм.

	1
	Машина коммунальная уборочно-погрузочная в комплекте (на базе трактора)
	Должна быть предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сыпучих материалов на небольшие расстояния, земляных работ на грунтах I и II категории (планировки площадок, засыпки траншей, ям и т.п.) уборочных работ (уборки снега, мусора и т.п.)
Технические характеристики:
·  Двигатель:
· -  мощность, кВт от 59,6 до 81 
· -  дизель
· - число цилиндров, шт. 4
· - рабочий объём, л от 4,5 до 5
· - экологический стандарт Stage 0
· - удельный расход топлива, г(квТ ч) от 235 до 300
· - максимальный крутящий момент, Нм от 298 до 320
· - ёмкость топливного бака, л от 130 до 200
· Трансмиссия: 
· - коробка передач механическая с 
· понижающим редуктором
· - муфта сцепления фрикционная однодисковая постоянно замкнутого типа с механическим управлением
· - число передач вперёд/назад не менее 18/4
· - тип переднего ведущего моста портальный

· - задний ВОМ независимый I, об/мин. не менее 540
· - задний ВОМ независимый II, об/мин. не менее 1000
· - задний ВОМ синхронный I, об/мин. пути не менее 3,44
· - максимальная мощность на задний ВОМ, кВт. не менее 53,9
· - блокировка дифференциала гидравлическая
· Гидросистема:
· - тип гидронавесной системы универсальная, раздельно-агрегатная. 
· - грузоподъёмность заднего навесного устройства на оси подвеса кг, не менее 3200
· - максимальное давление, Мпа не более 20
· - объёмная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, л/мин, не менее 46
· - ёмкость бака гидросистемы, л. не менее 25
· Ходовая система:
· - тип колёсный
· - колёсная форма 4х4
· Масса эксплуатационная, кг	от 5685 до 5885
· Наибольшее давление колёс на грунт, Мпа	0,2-0,23
·  Габаритные размеры, мм
· - длина в транспортном положении от 6950 до 7050
· -ширина  транспортном положении от 2170 до 2230
· -высота  транспортном положении от 2850 до 3050
· Размер колеи (передних-задних колёс)мм	от 1630 до 1670/ от 1580 до 1620
·  Дорожный просвет, мм	от 290 до 310
·   Кабина	 для оператора оборудованная системами фильтрации воздуха и подогрева, стеклоочистителями и омывателем. 
· Оборудование рабочее погрузчика:
· Ковш вместимостью м.куб не менее 0,3 привод подъёма и опускания оборудования гидравлический, от гидросистемы трактора
· Масса, кг1100-1300
· Габаритные размеры в транспортном положении, мм
· -длина 3200-3400
· -ширина 2150-2250
· -высота 1750-1850
· Номинальная грузоподъёмность, кг	не менее 1000
· Наибольшая высота выгрузки, мм	 2500-2600
· Угол выгрузки, не менее	55 градусов
· Вылет передней кромки ковша при наибольшей высоте выгрузки, мм, не менее	1000
· Заглубление ковша, мм, не менее	100
· Время опрокидывания ковша, с, не более	 5
· Время подъёма стрелы на максимальную высоту, с, не более 10
· Щёточное оборудование:
· - масса, кг 480-540
· - габаритные размеры, мм, не более
· 1) Длина 1770
· 2) Ширина 2220
· 3) Высота 985
· - длина щётки, мм 1980-2020
· - диаметр щётки, мм 540-580
· - угол установки щётки относительно продольной оси трактора (58-62) градуса
Срок службы машины, лет не менее 10
Гарантийные обязательства – не менее 24 календарных месяцев, либо не менее 2500 часов наработки (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты поставки (подписания товарно-транспортной накладной и акта приемки-передачи товара).
	1 шт.



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. которые не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке товара должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке. В частности, должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.


