                                                                                                                                         Форма С-1
УЗ «Новополоцкая центральная                                                    Код по ОКУД  ___________ 
городская больница»                                                                      Утверждаю:
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_______ Шеменкова И.Г.                                                                                 
                                                                                                         «____ »___________ 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ  АКТ № 8/П 

        Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 19.09.2025г. № 946 в составе:
  председателя комиссии: Заместитель главного врача по ХР                Смоликов А.Б.
                              (должность)                                                      (фамилия, инициалы)
  членов комиссии:            Техник						 Козлова Н.С.
                                                          	     (должность)                                                        (фамилия, инициалы)
                                             Техник                                                              Ермалович В.А.
                                                             (должность)                                                         (фамилия, инициалы)
                                                                                                              
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта  «Текущий ремонт, в границах плат 500-513,542-548, неврологического отделения, терапевтического корпуса УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1» установлено, что 
(наименование объекта)
в кабинете ЗОЖ № 500 тамбур: линолеум S-3,80 м2 истерся в ходовых местах. Деревянный плинтус L-5,60 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. 

в кабинете сестры-хозяйки №501: требуется демонтаж и монтаж существующего дверного блока, 1 шт. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 0,50 м2. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился.

в палате №502: линолеум S-17,10 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-15,20 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-10,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 9,00 м2. Окраска потолка S-17,10 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-36,30 м2 имеет неэстетичный вид, 33,30 м2 окрасочный слой зашелушился. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,50 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 2 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м, отбойник для стены из ЛДСП 11,00 м. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. В светильниках 4 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт., обгорели контакты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 2,50 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях.

[bookmark: _GoBack]в палате повышенного комфорта №503: линолеум S-12,10 м2 истерся в ходовых местах. Деревянный плинтус L-13,80 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. Окраска потолка S-12,10 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-10,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 6,00 м2.  Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-40,10 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Требуется установить 2-х слойную гипсокартонную перегородку 2,50 м2. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,50 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 2 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить отбойник для стены из ЛДСП 10,00 м. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 2 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели - 1шт, обгорели контакты. розетки двухместные – 2 шт. – разбиты. 

в санузле палаты повышенного комфорта №503: покрытие пола из керамической плитки имеет дефекты – сколы трещины S-2,10 м2.  Основание пола имеет неровности по всей площади (2,10 м2). На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-1,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 1,00 м2. Окраска потолка S-2,10 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 15,50 м2. Облицовка из керамической плитки стен S-15,50 м2 имеет дефекты – сколы, трещины, местами отсутствует. Вентиляционная решетка 200*300 в количестве 1 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м. Дверной блок, 1шт. S-1,89 м2, имеет поражение древесины гнилью и жучком, неполный притвор по периметру, в местах крепления дверных коробок к стене разрушение кирпичной кладки.  Наличники ПВХ, в количестве 10,70 м.п., отсутствуют. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. В светильнике 1шт. обнаружены сколы и трещины плафонов. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Унитаз, 1 шт., имеет трещины и сколы, запорная арматура в смывном бачке поломана и ремонту не подлежит;  гибкая подводка к смывному бачку (1шт.) имеет протечки. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 5,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 2,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется зашивка сантехнического оборудования 5,00 м2. Отсутствует лючок ревизионный 1,00 шт.

в подсобном помещении № 504: дверной блок (1шт. S-1,89 м2) имеет поражение древесины гнилью и жучком, неполный притвор по периметру, в местах крепления дверной коробки к стене разрушение кирпичной кладки.  Наличники ПВХ, в количестве 10,70 м.п., отсутствуют. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 0,50 м2. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился.

в кабинете № 505 учитель-дефектолог: линолеум S-15,30 м2 истерся в ходовых местах. Деревянный плинтус L-15,20 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. Требуется демонтаж и монтаж существующего дверного блока, 1 шт. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 0,50 м2. Окраска дверных откосов 0,50 м2  имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 2,50 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях.

в палате повышенного комфорта №506: линолеум S-12,40 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-15,20 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-5,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 6,00 м2.  Окраска потолка S-12,40 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-40,10 м2 имеет неэстетичный вид. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Требуется установить 2-х слойную гипсокартонную перегородку 0,50 м2. Требуется установить отбойник для стены из ЛДСП 11,00 м. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,50 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционная решетка 200*300,1 шт., с трещинами и сколами. Подоконник деревянный 400*2100 (0,84 м2) имеет повреждения - требуется замена. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. В светильниках 3 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт., обгорели контакты. вышли  из строя розетка двухместная – 1 шт. – разбита.

в санузле палаты повышенного комфорта №506: покрытие пола из керамической плитки имеет дефекты – сколы трещины S-2,10 м2.  Основание пола имеет неровности по всей площади (2,10 м2). На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-1,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 1,00 м2. Окраска потолка S-2,10 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 15,50 м2. Облицовка из керамической плитки стен S-15,50 м2 имеет дефекты – сколы, трещины, местами отсутствует. Вентиляционная решетка 200*300 в количестве 1 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м. Дверной блок, 1шт. S-1,89 м2, имеет поражение древесины гнилью и жучком, неполный притвор по периметру, в местах крепления дверных коробок к стене разрушение кирпичной кладки.  Наличники ПВХ, в количестве 10,70 м.п., отсутствуют. В светильнике 1шт. обнаружены сколы и трещины плафонов. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Унитаз, 1 шт., имеет трещины и сколы, запорная арматура в смывном бачке поломана и ремонту не подлежит;  гибкая подводка к смывному бачку (1шт.) имеет протечки. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 5,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 2,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется зашивка сантехнического оборудования 0,50 м2. Отсутствует лючок ревизионный 1,00 шт.

в палате повышенного комфорта №507: линолеум S-10,80 м2 истерся в ходовых местах. Основание пола имеет неровности по всей площади (10,80 м2). Плинтус L-14,40 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-5,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 5,00 м2. Окраска потолка S-10,80 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-40,10 м2 имеет неэстетичный вид, 37,10 м2 окрасочный слой стен зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Требуется демонтаж и монтаж существующего дверного блока, 1 шт. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Вентиляционная решетка 200*300,1 шт., с трещинами и сколами. Требуется установить 2-х слойную гипсокартонную перегородку 0,5 м2. Требуется установить отбойник для стены из ЛДСП 10,00 м. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,50 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Требуется демонтаж и монтаж существующего дверного блока, 1 шт. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 2 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт., обгорели контакты, вышли  из строя розетки двухместные– 1 шт. – разбиты. 

в мини-прачечной № 508: покрытие пола из керамической плитки S-11,10 м2 имеет следующие виды дефектов – трещины, сколы. Основание пола имеет неровности по всей площади (11,10 м2). Окраска потолка S-11,10 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-10 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 5,00 м2.  Облицовка из керамической плитки S-40,10 м2 имеет неэстетичный вид – плитка имеет сколы, местами отсутствует. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 40,10 м2. Металлические трубы с радиатором отопления S-5,00 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционная решетка 200*300 в количестве 1 шт. с трещинами и сколами. Подоконник деревянный 400*2100 (0,84 м2) имеет повреждения - требуется замена. Требуется демонтаж и монтаж существующего дверного блока, 1 шт. Кабель – 20,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 1 шт., обгорели контакты, вышли  из строя розетки двухместные – 2 шт. – разбиты.  В светильниках 2,00 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 20,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 1,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 3,00м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется смена полотенцесушителя из нержавеющей стали 1 шт. Отсутствуют 2 шт. лючка ревизионных.

в служебном туалете № 509: покрытие пола из керамической плитки S-2,60 м2 имеет следующие виды дефектов – сколы, трещины. Основание пола имеет неровности по всей площади (2,60 м2). Окраска потолка S-2,60 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-5,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 1,00 м2.   Облицовка из керамической плитки S-16,60 м2 имеет неэстетичный вид – плитка имеет сколы, местами отсутствует.  Имеется отставание штукатурного слоя от стены 16,60 м2. Вентиляционная решетка 200*300 в количестве 1 шт. с трещинами и сколами. Дверной блок, в количестве 1шт. 900*2100, S-1,89м2, имеет поражение древесины гнилью и жучком, неполный притвор по периметру, в местах крепления дверных коробок к стене разрушение кирпичной кладки.  Наличники ПВХ, в количестве 10,70 м.п., отсутствуют. В светильнике 1 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 1 шт. - обгорели контакты; вышли  из строя розетки двухместные  1 шт. – разбиты; кабель – 20,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Унитаз, 1 шт., имеет трещины и сколы, запорная арматура в смывном бачке поломана и ремонту не подлежит;  гибкая подводка к смывному бачку (1шт.) имеет протечки. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 3,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 1,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях.

в туалете № 510: покрытие пола из керамической плитки S-18,10 м2 имеет дефекты – сколы, трещины. Основание пола имеет неровности по всей площади (18,10 м2). Окраска потолка S-18,10 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя L-10,00 м,  также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 9,00 м2. Облицовка стен из керамической плитки S-75,00 м2 имеет отставание о стены.  Имеется отставание штукатурного слоя от стены 75,00 м2. Требуется пробить проем 0,50 м3.  Металлические трубы с радиатором отопления S-1,70 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 3 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 3,40 м. В светильниках, 5,00 шт., обнаружены сколы и трещины плафонов; вышли  из строя двухклавишные выключатели – 6,00 шт. - обгорели контакты; кабель – 30,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, вышли  из строя розетки двухместные – 1 шт. – разбит. Умывальник, 2 шт., имеет трещины; смеситель (2 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (2шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (2 шт.) с трещинами. Унитаз, 2 шт., имеет трещины и сколы, запорная арматура в смывном бачке поломана и ремонту не подлежит;  гибкая подводка к смывному бачку (1шт.) имеет протечки. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 15,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 3,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в палате для персонала (приема пищи) №511: линолеум S-8,20 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-12,00 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-5,00 м,  также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 4,00 м2. Окраска потолка S-8,20 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-24,00 м2 имеет неэстетичный вид,  окрасочный слой стен 21,00 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-1,90 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционная решетка 200*300,1 шт., с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м. Требуется установить отбойник для стены из ЛДСП 6,00 м. Кабель – 30 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 2 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт. - обгорели контакты; вышли  из строя розетки двухместные 1 шт. – разбиты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 3,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 3,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется зашивка сантехнических труб 6,50 м2. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный.

в платной палате № 512: линолеум S-15,30 м2 истерся в ходовых местах. Деревянный плинтус L-14,20 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-10 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 8,00 м2.  Окраска потолка S-15,30 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился.  Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-40,10 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой стен 37,10 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,10 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционная решетка 200*300, 2 шт., с трещинами и сколами. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. В светильниках 2 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 1 шт., обгорели контакты, вышли  из строя розетки двухместные– 5 шт. – разбиты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 5,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 1,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в комнате гигиены № 513: покрытие пола из керамической плитки S-12,50 м2 имеет дефекты – сколы, трещины. Основание пола имеет неровности по всей площади (12,50 м2). Требуется выполнить гидроизоляцию пола 16,00 м2. Окраска потолка S-12,50 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-10 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 6,00 м2. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 24,00 м2.    Облицовка стен из керамической плитки S-24,00 м2 имеет следующие виды дефектов – сколы, трещины, окрасочный слой стен  12,00 м2 зашелушился. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,7 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 1 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,7м. В светильниках, 2 шт., обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 1 шт., обгорели контакты; кабель – 10 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Требуется замена ванны 1 шт, смена трапа (1 шт.), замена смесителя (1 шт.) - протекает, со следами глубокой ржавчины,  стойки для душа 1 шт., 2 смесителей, замена полотенцесушителя из нержавеющей стали 1 шт. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 20,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 7,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в буфетной № 542: покрытие пола из керамической плитки S-22,30 м2 имеет сколы, трещины. Основание пола имеет неровности по всей площади (22,30 м2). Окраска потолка S-22,30 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-20 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 11,00 м2.     Имеется отставание штукатурного слоя от стены 46,00 м2. Облицовка стен из керамической плитки имеет дефекты – сколы, трещины S-37,00 м2, окрасочный слой стен – 18,00 м2 зашелушился. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-1,90 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 1 шт. с трещинами и сколами. В светильниках, 5 шт., обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт., обгорели контакты; розетки двухместные– 8 шт. – разбиты; кабель – 50 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Требуется замена мойки на 3 отделения 1шт, смесителя (3 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  сифон (3 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 15 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 4 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм длина 6 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в процедурном кабинете № 543: линолеум S-28,30 м2 истерся в ходовых местах. Деревянный плинтус L-21,30 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. Окраска потолка S-28,30 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-20 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 14,00 м2.  Имеется отставание штукатурного слоя от стены 25,20 м2.    Поверхность стен S-50,20 м2 имеет неэстетичный вид. Облицовка стен из керамической плитки S-15,20 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Металлические трубы с радиатором отопления S-4,60 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 4 шт. с трещинами и сколами. Кабель – 50 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. В светильниках 7 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов; вышли  из строя розетки двухместные 4 шт. – разбиты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 3,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 1,00 м, 110 мм 6,00 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется замена мойки 1шт., смеситель (1 шт.) - протекает, со следами глубокой ржавчины;  сифона (1 шт.) с трещинами. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в палате №544: линолеум S-28,40 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-21,00 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-20,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 14,00 м2. Окраска потолка S-28,40 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-50,20 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой стен 47,20 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-5,00 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 2 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м, отбойник для стены из ЛДСП 11,00 м. Требуется демонтаж и монтаж существующего дверного блока, 1 шт. Наличники ПВХ в количестве 10,70 м.п. отсутствуют. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 6 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт. - обгорели контакты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 2,50 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, 110 мм – 6,0 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в палате №545: линолеум S-28,40 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-21,00 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-20,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 14,00 м2. Окраска потолка S-28,40 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-50,20 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой стен 47,20 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-5,00 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 2 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м, отбойник для стены из ЛДСП 11,00 м. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 6 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели – 2 шт. - обгорели контакты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 2,50 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, 110 мм – 6,0 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в палате №546: линолеум S-28,40 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-21,00 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-20,00 м. также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 14,00 м2. Окраска потолка S-28,40 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-50,20 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой стен 47,20 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-5,00 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 2 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м, отбойник для стены из ЛДСП 11,00 м. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 6 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели  2 шт. - обгорели контакты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 2,50 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, 110 мм – 6,0 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в палате №547: линолеум S-28,40 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-21,00 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-20,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 14,00 м2. Окраска потолка S-28,40 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-50,20 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой стен 47,20 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Металлические трубы с радиатором отопления S-5,00 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 2 шт. с трещинами и сколами. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м, отбойник для стены из ЛДСП 11,00 м. Кабель – 50,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 6 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя двухклавишные выключатели  2 шт. - обгорели контакты. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 2,50 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, 110 мм – 6,0 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Отсутствует 1 шт. лючок ревизионный. Требуется зашивка сантехнических труб 5,00 м2.

в палате №548 (кабинет эрготерапии): линолеум S-28,90 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-21,10 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Умывальник, 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 3,00 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50,00 мм длина 1,00 м, 110 мм – 1,0 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. 

коридор: линолеум S-162,00 м2 истерся в ходовых местах. Основание пола имеет неровности по всей площади (15,00 м2). Плинтус L-150,00 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-66,00 м, также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 50,00 м2. Окраска потолка S-162,00 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 140,00 м2. Поверхность стен S-260,00 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой стен зашелушился. Металлические трубы с радиатором отопления S-9,00 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Вентиляционные решетки 200*300 в количестве 3 шт. с трещинами и сколами. Кабель – 250,00 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции. В светильниках 14 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов, вышли  из строя розетки – 5 шт, выключателей – 40 шт. - обгорели контакты. Отсутствует 3 шт. лючок ревизионный. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 60,00 м, отбойник для стены из ЛДСП 60,00 м. Дверные блоки (1шт. S-2,50 м2) имеют поражение древесины гнилью и жучком, неполный притвор по периметру, в местах крепления дверных коробок к стене разрушение кирпичной кладки.  Окраска дверных откосов 0,50 м2 имеет неэстетичный вид, окрасочный слой зашелушился. 

пост № 4: линолеум S-12,60 м2 истерся в ходовых местах. Плинтус L-14,20 м имеет следы ремонта, отсутствие элементов. На потолке в местах прохождения рустов имеется разрушение штукатурного слоя, L-10,00 м,  также имеется разрушение штукатурного слоя потолка 6,00 м2. Окраска потолка S-12,60 м2 имеет следы подтеканий, окрасочный слой зашелушился. Имеется отставание штукатурного слоя от стены 10,00 м2. Поверхность стен S-33,00 м2 имеет неэстетичный вид,  окрасочный слой стен 40,00 м2 зашелушился. Облицовка из керамической плитки над умывальником (фартук) 3,00 м2 имеет вздутие, частичное отставание, скол. Металлические трубы с радиатором отопления S-2,30 м2 - окрасочный слой загрязнен, имеется частичное отслоение и вздутие масляной краски. Требуется установить поручни из нержавеющей стали (элементы безбарьерной среды) – 1,70 м. Требуется установить отбойник для стены из ЛДСП 5,00 м. Кабель – 30 м на всём протяжении потерял эластичность изоляции, В светильниках 3 шт. обнаружены сколы и трещины плафонов. Умывальник 1 шт., имеет трещины; смеситель (1 шт.) протекает, со следами глубокой ржавчины;  гибкая подводка (1шт.) повреждена, имеет протечки; сифон (1 шт.) с трещинами. Трубопроводы из водогазопроводных труб длина 3 м, трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм длина 1 м - требуют замены в связи с их износом, так как имеют следы сквозной коррозии, старения материалов, свищи, трещины, нарушение герметичности стыков, течь в раструбных соединениях. Требуется зашивка сантехнических труб 3,00 м2. Требуется установить гипсокартонную перегородку 10,00 м2, дверной блок ПВХ 1,86 м2. 
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)
        Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет
(перечень факторов)
        Работы следует производить с применением следующих механизмов: аппарат для газовой сварки и резки, дрели электрические, компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 2,2 м3/мин, компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 5 м!3/мин, краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т, лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН, лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН, лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН, машины сверлильные электрические, машины шлифовальные угловые, машины шлифовальные электрические, машины шлифовальные электрозачистные, молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические, нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена, перфораторы электрические, подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м, подъемники строительные 0,5 т, прицепы тракторные 2 т, пылесос промышленный, растворосмесители передвижные 150 л, средства малой механизации, установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока), шуруповерт.
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
    Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы производятся силами подрядных организаций по текущему ремонту
    Дата начала разработки сметной документации: 01.05.2026 г.
    Дата  начала  выполнения   строительных,    специальных,    монтажных, пусконаладочных работ: июль 2026г.
    Продолжительность выполнения  строительных,  специальных,   монтажных, пусконаладочных работ: 5 месяцев 


Председатель комиссии: Заместитель главного врача по ХР                    А.Б. Смоликов
                                        (должность)                         (подпись)                        (фамилия, инициалы)
Члены комиссии:             Техник					                Н.С.Козлова
                                          (должность)                       (подпись)                            (фамилия, инициалы)
                                     Техник                                                                   В.А. Ермалович
                                                               (должность)                       (подпись)                            (фамилия, инициалы)                  
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