1.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.056		
2.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.056		
3.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.038		
4.		Очистка щетками	М2	3.8		
5.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.038		
6.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0056		
7.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0056		
8.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0056		
9.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.056		
10.		Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ	100 М	0.107		
11.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
12.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
13.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
14.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
15.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
16.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
17.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
18.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
19.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.152		
20.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.152		
21.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.171		
22.		Очистка щетками	М2	17.1		
23.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.171		
24.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0152		
25.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0152		
26.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0152		
27.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.152		
28.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.171		
29.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.171		
30.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.09		
31.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
32.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
33.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.171		
34.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.171		
35.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.363		
36.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
37.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
38.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
39.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
40.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.333		
41.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.333		
42.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.025		
43.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02		
44.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02		
45.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
46.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
47.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
48.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
49.		Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0165		
50.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
51.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.02		
52.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
53.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
54.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
55.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
56.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
57.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.03		
58.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.12		
59.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
60.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
61.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.025		
62.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.025		
63.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
64.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
65.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
66.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
67.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.138		
68.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.138		
69.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.121		
70.		Очистка щетками	М2	12.1		
71.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.121		
72.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0121		
73.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0121		
74.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0121		
75.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.138		
76.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.121		
77.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.121		
78.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.06		
79.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
80.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
81.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.121		
82.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.121		
83.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.401		
84.		Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу	100 М2	0.025		
85.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
86.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
87.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.401		
88.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.401		
89.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.025		
90.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
91.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
92.		Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.015		
93.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
94.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.03		
95.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
96.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
97.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.03		
98.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
99.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.02		
100.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.01		
101.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.12		
102.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.021		
103.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.021		
104.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.021		
105.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.021		
106.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.021		
107.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	1.89		
108.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.021		
109.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.021		
110.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.021		
111.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.01		
112.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.01		
113.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.001		
114.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.021		
115.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.021		
116.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.155		
117.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.155		
118.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.155		
119.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.155		
120.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.155		
121.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
122.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
123.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
124.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.06		
125.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.06		
126.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
127.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9	100М2ПРОЕМОВ	0.0189		
128.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
129.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
130.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
131.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
132.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
133.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
134.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
135.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
136.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.02		
137.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
138.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
139.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05		
140.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.05		
141.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
142.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02		
143.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.02		
144.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2		
145.		Смена унитазов типа "компакт"	100 ПРИБОРОВ	0.01		
146.		Смена гибких подводок к смывным бачкам	100 ПРИБОРОВ	0.01		
147.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
148.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
149.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
150.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
151.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9	100М2ПРОЕМОВ	0.0189		
152.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
153.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
154.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
155.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
156.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
157.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
158.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
159.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.152		
160.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.152		
161.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.153		
162.		Очистка щетками	М2	15.3		
163.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.153		
164.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0152		
165.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0152		
166.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0152		
167.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.152		
168.		Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ	100 М	0.107		
169.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
170.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
171.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
172.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
173.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
174.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
175.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
176.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
177.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
178.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
179.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
180.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
181.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.025		
182.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.025		
183.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
184.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
185.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
186.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
187.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.152		
188.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.152		
189.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.124		
190.		Очистка щетками	М2	12.4		
191.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.124		
192.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0152		
193.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0152		
194.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0152		
195.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.152		
196.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.124		
197.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.124		
198.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.06		
199.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.05		
200.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.005		
201.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.124		
202.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.124		
203.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.401		
204.		Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу	100 М2	0.005		
205.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
206.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
207.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.401		
208.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.401		
209.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.025		
210.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
211.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
212.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
213.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
214.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
215.		Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0165		
216.		Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО	0.0084		
217.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
218.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.03		
219.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
220.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
221.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.03		
222.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
223.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
224.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.02		
225.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.12		
226.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.021		
227.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.021		
228.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.021		
229.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.021		
230.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.021		
231.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	1.89		
232.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.021		
233.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.021		
234.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.021		
235.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.01		
236.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.01		
237.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.001		
238.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.021		
239.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.021		
240.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.155		
241.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.155		
242.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.155		
243.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.155		
244.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.155		
245.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
246.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
247.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
248.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.06		
249.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.06		
250.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
251.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9	100М2ПРОЕМОВ	0.0189		
252.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
253.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
254.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
255.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
256.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.02		
257.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
258.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
259.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05		
260.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.05		
261.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
262.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.02		
263.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.02		
264.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2		
265.		Смена унитазов типа "компакт"	100 ПРИБОРОВ	0.01		
266.		Смена гибких подводок к смывным бачкам	100 ПРИБОРОВ	0.01		
267.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
268.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
269.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
270.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
271.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.144		
272.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.144		
273.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.108		
274.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.108		
275.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.108		
276.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.108		
277.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.108		
278.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	9.72		
279.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.108		
280.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0144		
281.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0144		
282.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0144		
283.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.144		
284.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.108		
285.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.108		
286.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.05		
287.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.05		
288.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.005		
289.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.108		
290.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.108		
291.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.401		
292.		Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу	100 М2	0.005		
293.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
294.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
295.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
296.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
297.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.371		
298.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.371		
299.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.025		
300.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
301.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
302.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
303.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
304.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
305.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
306.		Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.015		
307.		Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ	100 М	0.107		
308.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
309.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
310.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
311.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
312.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
313.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.03		
314.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
315.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
316.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.03		
317.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
318.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
319.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.01		
320.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.1		
321.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
322.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
323.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.1		
324.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.1		
325.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
326.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
327.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.03		
328.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2		
329.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.111		
330.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.111		
331.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.111		
332.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.111		
333.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.111		
334.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	9.99		
335.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.111		
336.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.111		
337.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.111		
338.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.05		
339.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
340.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
341.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.111		
342.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.111		
343.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.401		
344.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.401		
345.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.401		
346.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.401		
347.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.401		
348.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.05		
349.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
350.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
351.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
352.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
353.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
354.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
355.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.024		
356.		Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО	0.0084		
357.		Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ	100 М	0.107		
358.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
359.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
360.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
361.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
362.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
363.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
364.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
365.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
366.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.2		
367.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
368.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
369.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
370.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.2		
371.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.02		
372.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.08		
373.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
374.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
375.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.2		
376.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.2		
377.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
378.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
379.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
380.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2		
381.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.02		
382.		Смена полотенцесушителей	100 ПРИБОРОВ	0.01		
383.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.026		
384.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.026		
385.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.026		
386.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.026		
387.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.026		
388.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	2.34		
389.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.026		
390.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.026		
391.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.026		
392.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.01		
393.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.05		
394.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.005		
395.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.026		
396.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.026		
397.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.166		
398.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.166		
399.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.166		
400.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.166		
401.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.166		
402.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
403.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
404.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
405.		Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9	100М2ПРОЕМОВ	0.0189		
406.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
407.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
408.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
409.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.2		
410.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.02		
411.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
412.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
413.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
414.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.2		
415.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
416.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.06		
417.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
418.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
419.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
420.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03		
421.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
422.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
423.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
424.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2		
425.		Смена унитазов типа "компакт"	100 ПРИБОРОВ	0.01		
426.		Смена гибких подводок к смывным бачкам	100 ПРИБОРОВ	0.01		
427.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.181		
428.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.181		
429.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.181		
430.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.181		
431.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.181		
432.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	16.29		
433.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.181		
434.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.181		
435.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.181		
436.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.09		
437.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
438.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
439.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.181		
440.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.181		
441.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.75		
442.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.75		
443.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.75		
444.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.75		
445.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.75		
446.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.017		
447.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.03		
448.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.03		
449.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0081		
450.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
451.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
452.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.034		
453.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.3		
454.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.06		
455.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.05		
456.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.936		
457.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.06		
458.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.3		
459.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.05		
460.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.22		
461.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.02		
462.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.02		
463.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.15		
464.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.15		
465.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	4		
466.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
467.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.03		
468.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	2		
469.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
470.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
471.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
472.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
473.		Смена унитазов типа "компакт"	100 ПРИБОРОВ	0.02		
474.		Смена гибких подводок к смывным бачкам	100 ПРИБОРОВ	0.02		
475.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.12		
476.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.12		
477.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.082		
478.		Очистка щетками	М2	8.2		
479.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.082		
480.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.012		
481.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.012		
482.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.012		
483.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.12		
484.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.082		
485.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.082		
486.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.04		
487.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.05		
488.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.005		
489.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.082		
490.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.082		
491.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.24		
492.		Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу	100 М2	0.015		
493.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
494.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
495.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
496.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
497.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.21		
498.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.21		
499.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.019		
500.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
501.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
502.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
503.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
504.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
505.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
506.		Установка отбойных планок / 6М * H=0,15М = 0,9М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.009		
507.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.3		
508.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.03		
509.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
510.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
511.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.03		
512.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.3		
513.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
514.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.01		
515.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.1		
516.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
517.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
518.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
519.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03		
520.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
521.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
522.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.03		
523.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
524.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
525.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.065		
526.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
527.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
528.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.142		
529.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.142		
530.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.153		
531.		Очистка щетками	М2	15.3		
532.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.153		
533.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0142		
534.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0142		
535.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0142		
536.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.142		
537.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.153		
538.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.153		
539.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.08		
540.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
541.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
542.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.153		
543.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.153		
544.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.401		
545.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
546.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
547.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
548.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
549.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.371		
550.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.371		
551.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.021		
552.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02		
553.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02		
554.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
555.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
556.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
557.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
558.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.06		
559.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.02		
560.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.3744		
561.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.06		
562.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
563.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.02		
564.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.16		
565.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
566.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
567.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.05		
568.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.05		
569.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
570.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
571.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
572.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
573.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
574.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
575.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
576.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
577.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
578.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.125		
579.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.125		
580.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.125		
581.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.125		
582.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.125		
583.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	11.25		
584.		Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм	100 М2	0.16		
585.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.125		
586.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.125		
587.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.125		
588.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.06		
589.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
590.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
591.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.125		
592.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.125		
593.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.12		
594.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.24		
595.		Разборка стен кирпичных	М3	1		
596.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.24		
597.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.24		
598.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.06		
599.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.06		
600.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.36		
601.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.36		
602.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.027		
603.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
604.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
605.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.027		
606.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
607.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
608.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
609.		Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-20-10/20	М3 КЛАДКИ	0.5		
610.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	1.98		
611.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.1		
612.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.01		
613.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
614.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1248		
615.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.01		
616.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.1		
617.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.02		
618.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.06		
619.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
620.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
621.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.2		
622.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.2		
623.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
624.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.07		
625.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.07		
626.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	3		
627.		Смена ванн чугунных	100 ПРИБОРОВ	0.01		
628.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
629.		Установка стоек для душа	ШТ.	1		
630.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.02		
631.		Смена полотенцесушителей	100 ПРИБОРОВ	0.01		
632.		Смена трапов диаметром до 100 мм	100 ПРИБОРОВ	0.01		
633.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
634.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
635.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
636.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
637.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.223		
638.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.223		
639.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.223		
640.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.223		
641.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.223		
642.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	20.07		
643.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.223		
644.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.223		
645.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.223		
646.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.11		
647.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.2		
648.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.02		
649.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.223		
650.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.223		
651.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.18		
652.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.37		
653.		Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу	100 М2	0.005		
654.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.09		
655.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.09		
656.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.37		
657.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.37		
658.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.37		
659.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.37		
660.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.18		
661.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.18		
662.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.019		
663.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
664.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
665.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.054		
666.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.06		
667.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.06		
668.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
669.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.1		
670.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.06		
671.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.7488		
672.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.1		
673.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
674.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.05		
675.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.3		
676.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
677.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
678.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.15		
679.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.15		
680.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	4		
681.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.04		
682.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.04		
683.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	4		
684.		Смена моек на одно отделение	100 ПРИБОРОВ	0.03		
685.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
686.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
687.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
688.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
689.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.213		
690.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.213		
691.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.283		
692.		Очистка щетками	М2	28.3		
693.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.283		
694.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0213		
695.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0213		
696.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0213		
697.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.213		
698.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.283		
699.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.283		
700.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.14		
701.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.2		
702.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.02		
703.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.283		
704.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.283		
705.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.502		
706.		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки	100 М2	0.152		
707.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА	100 М2	0.152		
708.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА	100 М2	0.152		
709.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
710.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
711.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.654		
712.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	100 М2	0.654		
713.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.046		
714.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.04		
715.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.04		
716.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0108		
717.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.08		
718.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.08		
719.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
720.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.04		
721.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.03		
722.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.3744		
723.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.04		
724.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
725.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.07		
726.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.22		
727.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
728.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
729.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
730.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	4		
731.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03		
732.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
733.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
734.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
735.		Смена моек на одно отделение	100 ПРИБОРОВ	0.01		
736.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
737.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
738.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
739.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
740.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.201		
741.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.201		
742.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.284		
743.		Очистка щетками	М2	28.4		
744.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.284		
745.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0201		
746.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0201		
747.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0201		
748.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.201		
749.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.284		
750.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.284		
751.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.14		
752.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.2		
753.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.02		
754.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.284		
755.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.284		
756.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.502		
757.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
758.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
759.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
760.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
761.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.472		
762.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.472		
763.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.05		
764.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02		
765.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02		
766.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
767.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.08		
768.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.08		
769.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
770.		Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0165		
771.		Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ	100 М	0.107		
772.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
773.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
774.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.107		
775.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0189		
776.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
777.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
778.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
779.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
780.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
781.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.02		
782.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
783.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
784.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
785.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
786.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
787.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.05		
788.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.16		
789.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
790.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
791.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.025		
792.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.025		
793.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
794.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
795.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
796.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
797.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
798.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
799.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
800.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
801.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.201		
802.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.201		
803.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.284		
804.		Очистка щетками	М2	28.4		
805.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.284		
806.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0201		
807.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0201		
808.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0201		
809.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.201		
810.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.284		
811.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.284		
812.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.14		
813.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.2		
814.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.02		
815.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.284		
816.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.284		
817.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.502		
818.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
819.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
820.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
821.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
822.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.472		
823.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.472		
824.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.05		
825.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02		
826.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02		
827.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
828.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.08		
829.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.08		
830.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
831.		Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0165		
832.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
833.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.02		
834.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
835.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
836.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
837.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
838.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
839.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.05		
840.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.16		
841.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
842.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
843.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.025		
844.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.025		
845.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
846.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
847.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
848.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
849.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
850.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
851.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
852.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
853.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.201		
854.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.201		
855.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.284		
856.		Очистка щетками	М2	28.4		
857.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.284		
858.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0201		
859.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0201		
860.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0201		
861.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.201		
862.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.284		
863.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.284		
864.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.14		
865.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.2		
866.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.02		
867.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.284		
868.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.284		
869.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.502		
870.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
871.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
872.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
873.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
874.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.472		
875.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.472		
876.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.05		
877.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02		
878.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02		
879.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
880.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.08		
881.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.08		
882.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
883.		Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0165		
884.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
885.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.02		
886.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
887.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
888.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
889.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
890.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
891.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.05		
892.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.16		
893.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
894.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
895.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.025		
896.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.025		
897.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
898.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
899.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
900.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
901.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
902.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
903.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
904.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
905.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.201		
906.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.201		
907.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.284		
908.		Очистка щетками	М2	28.4		
909.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.284		
910.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0201		
911.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0201		
912.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0201		
913.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.201		
914.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.284		
915.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.284		
916.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.14		
917.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.2		
918.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.02		
919.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.284		
920.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.284		
921.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.502		
922.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
923.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
924.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
925.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
926.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.472		
927.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.472		
928.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.02		
929.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.02		
930.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
931.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.05		
932.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.08		
933.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.08		
934.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
935.		Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0165		
936.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.5		
937.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.02		
938.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.01		
939.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.1872		
940.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.02		
941.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.5		
942.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.01		
943.		Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА	100 ШТ.	0.05		
944.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.16		
945.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
946.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
947.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.025		
948.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.025		
949.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
950.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
951.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
952.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
953.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	М3	0.5		
954.		Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту	100М2.ЗАШИВОК	0.05		
955.		Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100 М	0.06		
956.		Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами	100 ШТ.	0.01		
957.		Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100 М РАЗБИРАЕМОГО П	0.211		
958.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.211		
959.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.289		
960.		Очистка щетками	М2	28.9		
961.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.289		
962.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.0211		
963.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.0211		
964.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.0211		
965.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	0.211		
966.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
967.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
968.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
969.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
970.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
971.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03		
972.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
973.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
974.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
975.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		
976.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	1.5		
977.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	1.62		
978.		Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.15		
979.		Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона	100 М2	0.15		
980.		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2	100 М2	0.15		
981.		На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100 М2	0.15		
982.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	13.5		
983.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	1.62		
984.		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.15		
985.		Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО	0.15		
986.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС	100 М2	0.15		
987.		Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ	100 М	1.5		
988.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	1.62		
989.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.5		
990.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.5		
991.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.66		
992.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.066		
993.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1.62		
994.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	1.62		
995.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	2.6		
996.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	1.4		
997.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	1.4		
998.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	2.6		
999.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	2.6		
1000.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.09		
1001.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	0.01		
1002.		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	0.01		
1003.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0027		
1004.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.6		
1005.		Установка отбойных планок / 60М * H=0,15М = 9М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.09		
1006.		Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	2		
1007.		Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ	РЕШЕТКА	1		
1008.		Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	2		
1009.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
1010.		Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10	РЕШЕТКА	1		
1011.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.0054		
1012.		Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм	100 ШТ.	0.45		
1013.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	2.5		
1014.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.2		
1015.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	3.75		
1016.		Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ.	0.45		
1017.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	2.5		
1018.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.14		
1019.		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А / ДЕМОНТАЖ	ШТ.	20		
1020.		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А	ШТ.	20		
1021.		Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм	100 М	0.25		
1022.		Кабель-каналы ПВХ: добавлять при работе с подмостей	100 М	0.25		
1023.		Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	0.25		
1024.		Выправка кабеля, уложенного в каналах камер	100 М	0.25		
1025.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	1.57		
1026.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.107		
1027.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ	100 М2 ПРОЕМОВ	0.025		
1028.		Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.025		
1029.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС	100 М2	0.005		
1030.		Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	100 М2	0.005		
1031.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.005		
1032.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС	100 М2	0.005		
1033.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм	100 М	0.142		
1034.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО	0.126		
1035.		Очистка щетками	М2	12.6		
1036.		Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5	100 М2	0.126		
1037.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК	100 М2	0.126		
1038.		Грунтование поверхностей потолков	100 М2	0.126		
1039.		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.06		
1040.		Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия	100 М	0.1		
1041.		Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14	100 М2	0.01		
1042.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.126		
1043.		Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.126		
1044.		Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ	100 М2	0.33		
1045.		Грунтование внутренних поверхностей стен	100 М2	0.1		
1046.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 М2	0.1		
1047.		Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК	100 М2	0.03		
1048.		Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК	100 М2	0.03		
1049.		Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0.4		
1050.		Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64	100 М2	0.4		
1051.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29	100 М2	0.023		
1052.		Снятие наличников	100 М НАЛИЧНИКОВ	0.054		
1053.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.054		
1054.		Установка отбойных планок / 5М * H=0,15М = 0,75М2	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН	0.0075		
1055.		Установка металлических ограждений без поручня	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.017		
1056.		Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу	100 М2	0.1		
1057.		Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0186		
1058.		Установка наличника из ПВХ	100 М	0.105		
1059.		Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	0.0186		
1060.		Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100 М БОРОЗД	0.3		
1061.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765	М3 ЗАДЕЛКИ	0.02		
1062.		Приготовление раствора из сухих смесей	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0.3744		
1063.		Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 М	0.3		
1064.		Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами	100 ШТ.	0.03		
1065.		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2	100 ЖИЛ	0.06		
1066.		Смена умывальников	100 ПРИБОРОВ	0.01		
1067.		Смена смесителей без душевой сетки	100 ШТ.	0.01		
1068.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.03		
1069.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100 М	0.03		
1070.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	ВРЕЗКА	2		
1071.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.01		
1072.		Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных	100 М	0.01		
1073.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	ВРЕЗКА	1		

Составил						
	          (должность)                                                (подпись)                                             (инициалы, фамилия)	

« _____ » _________________ 20 ___ г.