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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта строительства: «Текущий ремонт, в границах плат 500-513,542-548, неврологического отделения, терапевтического корпуса УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1».
2. Основные характеристики:

	1. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.056
	

	2. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.056
	

	3. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.038
	

	4. 
	Очистка щетками
	М2
	3.8
	

	5. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.038
	

	6. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0056
	

	7. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0056
	

	8. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0056
	

	9. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.056
	

	10. 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ
	100 М
	0.107
	

	11. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	12. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	13. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	14. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	15. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	16. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	17. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	18. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	19. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.152
	

	20. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.152
	

	21. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.171
	

	22. 
	Очистка щетками
	М2
	17.1
	

	23. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.171
	

	24. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0152
	

	25. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0152
	

	26. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0152
	

	27. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.152
	

	28. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.171
	

	29. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.171
	

	30. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.09
	

	31. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	32. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	33. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.171
	

	34. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.171
	

	35. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.363
	

	36. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	37. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	38. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	39. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	40. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.333
	

	41. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.333
	

	42. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.025
	

	43. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	44. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	45. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	46. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	47. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	48. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	49. 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0165
	

	50. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	51. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	52. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	53. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	54. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	55. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	56. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	57. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.03
	

	58. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.12
	

	59. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	60. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	61. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	62. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.025
	

	63. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	64. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	65. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	66. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	67. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.138
	

	68. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.138
	

	69. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.121
	

	70. 
	Очистка щетками
	М2
	12.1
	

	71. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.121
	

	72. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0121
	

	73. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0121
	

	74. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0121
	

	75. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.138
	

	76. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.121
	

	77. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.121
	

	78. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.06
	

	79. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	80. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	81. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.121
	

	82. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.121
	

	83. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.401
	

	84. 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу
	100 М2
	0.025
	

	85. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	86. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	87. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.401
	

	88. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.401
	

	89. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.025
	

	90. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	91. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	92. 
	Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.015
	

	93. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	94. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.03
	

	95. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	96. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	97. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.03
	

	98. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	99. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.02
	

	100. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.01
	

	101. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.12
	

	102. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.021
	

	103. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.021
	

	104. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.021
	

	105. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.021
	

	106. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.021
	

	107. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	1.89
	

	108. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.021
	

	109. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.021
	

	110. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.021
	

	111. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.01
	

	112. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.01
	

	113. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.001
	

	114. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.021
	

	115. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.021
	

	116. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.155
	

	117. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.155
	

	118. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.155
	

	119. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.155
	

	120. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.155
	

	121. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	122. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	123. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	124. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.06
	

	125. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.06
	

	126. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	127. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9
	100М2ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	128. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	129. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	130. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	131. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	132. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	133. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	134. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	135. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	136. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.02
	

	137. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	138. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	139. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.05
	

	140. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.05
	

	141. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	142. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.02
	

	143. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.02
	

	144. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	145. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	146. 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	147. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	148. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	149. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	150. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	151. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9
	100М2ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	152. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	153. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	154. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	155. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	156. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	157. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	158. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	159. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.152
	

	160. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.152
	

	161. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.153
	

	162. 
	Очистка щетками
	М2
	15.3
	

	163. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.153
	

	164. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0152
	

	165. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0152
	

	166. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0152
	

	167. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.152
	

	168. 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ
	100 М
	0.107
	

	169. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	170. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	171. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	172. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	173. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	174. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	175. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	176. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	177. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	178. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	179. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	180. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	181. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	182. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.025
	

	183. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	184. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	185. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	186. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	187. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.152
	

	188. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.152
	

	189. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.124
	

	190. 
	Очистка щетками
	М2
	12.4
	

	191. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.124
	

	192. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0152
	

	193. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0152
	

	194. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0152
	

	195. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.152
	

	196. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.124
	

	197. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.124
	

	198. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.06
	

	199. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.05
	

	200. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.005
	

	201. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.124
	

	202. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.124
	

	203. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.401
	

	204. 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу
	100 М2
	0.005
	

	205. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	206. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	207. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.401
	

	208. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.401
	

	209. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.025
	

	210. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	211. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	212. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	213. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	214. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	215. 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0165
	

	216. 
	Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах
	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО
	0.0084
	

	217. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	218. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.03
	

	219. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	220. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	221. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.03
	

	222. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	223. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	224. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.02
	

	225. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.12
	

	226. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.021
	

	227. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.021
	

	228. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.021
	

	229. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.021
	

	230. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.021
	

	231. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	1.89
	

	232. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.021
	

	233. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.021
	

	234. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.021
	

	235. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.01
	

	236. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.01
	

	237. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.001
	

	238. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.021
	

	239. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.021
	

	240. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.155
	

	241. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.155
	

	242. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.155
	

	243. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.155
	

	244. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.155
	

	245. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	246. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	247. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	248. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.06
	

	249. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.06
	

	250. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	251. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9
	100М2ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	252. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	253. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	254. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	255. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	256. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.02
	

	257. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	258. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	259. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.05
	

	260. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.05
	

	261. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	262. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.02
	

	263. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.02
	

	264. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	265. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	266. 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	267. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	268. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	269. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	270. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	271. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.144
	

	272. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.144
	

	273. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.108
	

	274. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.108
	

	275. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.108
	

	276. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.108
	

	277. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.108
	

	278. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	9.72
	

	279. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.108
	

	280. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0144
	

	281. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0144
	

	282. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0144
	

	283. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.144
	

	284. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.108
	

	285. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.108
	

	286. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.05
	

	287. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.05
	

	288. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.005
	

	289. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.108
	

	290. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.108
	

	291. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.401
	

	292. 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу
	100 М2
	0.005
	

	293. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	294. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	295. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	296. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	297. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.371
	

	298. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.371
	

	299. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.025
	

	300. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	301. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	302. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	303. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	304. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	305. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	306. 
	Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.015
	

	307. 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ
	100 М
	0.107
	

	308. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	309. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	310. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	311. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	312. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	313. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.03
	

	314. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	315. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	316. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.03
	

	317. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	318. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	319. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.01
	

	320. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.1
	

	321. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	322. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	323. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.1
	

	324. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.1
	

	325. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	326. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	327. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.03
	

	328. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	329. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.111
	

	330. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.111
	

	331. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.111
	

	332. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.111
	

	333. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.111
	

	334. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	9.99
	

	335. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.111
	

	336. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.111
	

	337. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.111
	

	338. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.05
	

	339. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	340. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	341. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.111
	

	342. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.111
	

	343. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.401
	

	344. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.401
	

	345. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.401
	

	346. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.401
	

	347. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.401
	

	348. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.05
	

	349. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	350. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	351. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	352. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	353. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	354. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	355. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.024
	

	356. 
	Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах
	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДО
	0.0084
	

	357. 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ
	100 М
	0.107
	

	358. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	359. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	360. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	361. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	362. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	363. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	364. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	365. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	366. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.2
	

	367. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	368. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	369. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	370. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.2
	

	371. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.02
	

	372. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.08
	

	373. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	374. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	375. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.2
	

	376. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.2
	

	377. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	378. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	379. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	380. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	381. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.02
	

	382. 
	Смена полотенцесушителей
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	383. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.026
	

	384. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.026
	

	385. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.026
	

	386. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.026
	

	387. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.026
	

	388. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	2.34
	

	389. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.026
	

	390. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.026
	

	391. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.026
	

	392. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.01
	

	393. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.05
	

	394. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.005
	

	395. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.026
	

	396. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.026
	

	397. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.166
	

	398. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.166
	

	399. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.166
	

	400. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.166
	

	401. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.166
	

	402. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	403. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	404. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	405. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9
	100М2ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	406. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	407. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	408. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	409. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.2
	

	410. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	411. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	412. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	413. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	414. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.2
	

	415. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	416. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.06
	

	417. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	418. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	419. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	420. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.03
	

	421. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	422. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	423. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	424. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	425. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	426. 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	427. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.181
	

	428. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.181
	

	429. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.181
	

	430. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.181
	

	431. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.181
	

	432. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	16.29
	

	433. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.181
	

	434. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.181
	

	435. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.181
	

	436. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.09
	

	437. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	438. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	439. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.181
	

	440. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.181
	

	441. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.75
	

	442. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.75
	

	443. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.75
	

	444. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.75
	

	445. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.75
	

	446. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.017
	

	447. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.03
	

	448. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.03
	

	449. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0081
	

	450. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	451. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	452. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.034
	

	453. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.3
	

	454. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.06
	

	455. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.05
	

	456. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.936
	

	457. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.06
	

	458. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.3
	

	459. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.05
	

	460. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.22
	

	461. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.02
	

	462. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.02
	

	463. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.15
	

	464. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.15
	

	465. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	4
	

	466. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	467. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.03
	

	468. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	469. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	470. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	471. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	472. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	473. 
	Смена унитазов типа "компакт"
	100 ПРИБОРОВ
	0.02
	

	474. 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам
	100 ПРИБОРОВ
	0.02
	

	475. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.12
	

	476. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.12
	

	477. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.082
	

	478. 
	Очистка щетками
	М2
	8.2
	

	479. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.082
	

	480. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.012
	

	481. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.012
	

	482. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.012
	

	483. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.12
	

	484. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.082
	

	485. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.082
	

	486. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.04
	

	487. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.05
	

	488. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.005
	

	489. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.082
	

	490. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.082
	

	491. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.24
	

	492. 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу
	100 М2
	0.015
	

	493. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	494. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	495. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	496. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	497. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.21
	

	498. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.21
	

	499. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.019
	

	500. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	501. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	502. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	503. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	504. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	505. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	506. 
	Установка отбойных планок / 6М * H=0,15М = 0,9М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.009
	

	507. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.3
	

	508. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.03
	

	509. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	510. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	511. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.03
	

	512. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.3
	

	513. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	514. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.01
	

	515. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.1
	

	516. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	517. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	518. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	519. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.03
	

	520. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	521. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	522. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.03
	

	523. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	524. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	525. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.065
	

	526. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	527. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	528. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.142
	

	529. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.142
	

	530. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.153
	

	531. 
	Очистка щетками
	М2
	15.3
	

	532. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.153
	

	533. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0142
	

	534. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0142
	

	535. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0142
	

	536. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.142
	

	537. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.153
	

	538. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.153
	

	539. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.08
	

	540. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	541. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	542. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.153
	

	543. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.153
	

	544. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.401
	

	545. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	546. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	547. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	548. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	549. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.371
	

	550. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.371
	

	551. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.021
	

	552. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	553. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	554. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	555. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	556. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	557. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	558. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.06
	

	559. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.02
	

	560. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.3744
	

	561. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.06
	

	562. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	563. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.02
	

	564. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.16
	

	565. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	566. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	567. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.05
	

	568. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.05
	

	569. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	570. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	571. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	572. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	573. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	574. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	575. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	576. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	577. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	578. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.125
	

	579. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.125
	

	580. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.125
	

	581. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.125
	

	582. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.125
	

	583. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	11.25
	

	584. 
	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм
	100 М2
	0.16
	

	585. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.125
	

	586. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.125
	

	587. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.125
	

	588. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.06
	

	589. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	590. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	591. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.125
	

	592. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.125
	

	593. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.12
	

	594. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.24
	

	595. 
	Разборка стен кирпичных
	М3
	1
	

	596. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.24
	

	597. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.24
	

	598. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.06
	

	599. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.06
	

	600. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.36
	

	601. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.36
	

	602. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.027
	

	603. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	604. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	605. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.027
	

	606. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	607. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	608. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	609. 
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-20-10/20
	М3 КЛАДКИ
	0.5
	

	610. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	1.98
	

	611. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.1
	

	612. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.01
	

	613. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	614. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1248
	

	615. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.01
	

	616. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.1
	

	617. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.02
	

	618. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.06
	

	619. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	620. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	621. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.2
	

	622. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.2
	

	623. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	624. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.07
	

	625. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.07
	

	626. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	3
	

	627. 
	Смена ванн чугунных
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	628. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	629. 
	Установка стоек для душа
	ШТ.
	1
	

	630. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.02
	

	631. 
	Смена полотенцесушителей
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	632. 
	Смена трапов диаметром до 100 мм
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	633. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	634. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	635. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	636. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	637. 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.223
	

	638. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.223
	

	639. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.223
	

	640. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.223
	

	641. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.223
	

	642. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	20.07
	

	643. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.223
	

	644. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.223
	

	645. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.223
	

	646. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.11
	

	647. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.2
	

	648. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.02
	

	649. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.223
	

	650. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.223
	

	651. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.18
	

	652. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.37
	

	653. 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу
	100 М2
	0.005
	

	654. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.09
	

	655. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.09
	

	656. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.37
	

	657. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.37
	

	658. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.37
	

	659. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.37
	

	660. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.18
	

	661. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.18
	

	662. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.019
	

	663. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	664. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	665. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.054
	

	666. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.06
	

	667. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.06
	

	668. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	669. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.1
	

	670. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.06
	

	671. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.7488
	

	672. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.1
	

	673. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	674. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.05
	

	675. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.3
	

	676. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	677. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	678. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.15
	

	679. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.15
	

	680. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	4
	

	681. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.04
	

	682. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.04
	

	683. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	4
	

	684. 
	Смена моек на одно отделение
	100 ПРИБОРОВ
	0.03
	

	685. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	686. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	687. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	688. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	689. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.213
	

	690. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.213
	

	691. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.283
	

	692. 
	Очистка щетками
	М2
	28.3
	

	693. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.283
	

	694. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0213
	

	695. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0213
	

	696. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0213
	

	697. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.213
	

	698. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.283
	

	699. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.283
	

	700. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.14
	

	701. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.2
	

	702. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.02
	

	703. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.283
	

	704. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.283
	

	705. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.502
	

	706. 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100 М2
	0.152
	

	707. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА
	100 М2
	0.152
	

	708. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА
	100 М2
	0.152
	

	709. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	710. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	711. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.654
	

	712. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100 М2
	0.654
	

	713. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.046
	

	714. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.04
	

	715. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.04
	

	716. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0108
	

	717. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.08
	

	718. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.08
	

	719. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	720. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.04
	

	721. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.03
	

	722. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.3744
	

	723. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.04
	

	724. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	725. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.07
	

	726. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.22
	

	727. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	728. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	729. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	730. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	4
	

	731. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.03
	

	732. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	733. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	734. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	735. 
	Смена моек на одно отделение
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	736. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	737. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	738. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	739. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	740. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.201
	

	741. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.201
	

	742. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.284
	

	743. 
	Очистка щетками
	М2
	28.4
	

	744. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.284
	

	745. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0201
	

	746. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0201
	

	747. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0201
	

	748. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.201
	

	749. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.284
	

	750. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.284
	

	751. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.14
	

	752. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.2
	

	753. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.02
	

	754. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.284
	

	755. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.284
	

	756. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.502
	

	757. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	758. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	759. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	760. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	761. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.472
	

	762. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.472
	

	763. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.05
	

	764. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	765. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	766. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	767. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.08
	

	768. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.08
	

	769. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	770. 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0165
	

	771. 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ
	100 М
	0.107
	

	772. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	773. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	774. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.107
	

	775. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0189
	

	776. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	777. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	778. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	779. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	780. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	781. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	782. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	783. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	784. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	785. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	786. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	787. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.05
	

	788. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.16
	

	789. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	790. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	791. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	792. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.025
	

	793. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	794. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	795. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	796. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	797. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	798. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	799. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	800. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	801. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.201
	

	802. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.201
	

	803. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.284
	

	804. 
	Очистка щетками
	М2
	28.4
	

	805. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.284
	

	806. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0201
	

	807. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0201
	

	808. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0201
	

	809. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.201
	

	810. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.284
	

	811. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.284
	

	812. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.14
	

	813. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.2
	

	814. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.02
	

	815. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.284
	

	816. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.284
	

	817. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.502
	

	818. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	819. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	820. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	821. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	822. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.472
	

	823. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.472
	

	824. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.05
	

	825. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	826. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	827. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	828. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.08
	

	829. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.08
	

	830. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	831. 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0165
	

	832. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	833. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	834. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	835. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	836. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	837. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	838. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	839. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.05
	

	840. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.16
	

	841. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	842. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	843. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	844. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.025
	

	845. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	846. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	847. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	848. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	849. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	850. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	851. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	852. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	853. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.201
	

	854. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.201
	

	855. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.284
	

	856. 
	Очистка щетками
	М2
	28.4
	

	857. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.284
	

	858. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0201
	

	859. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0201
	

	860. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0201
	

	861. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.201
	

	862. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.284
	

	863. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.284
	

	864. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.14
	

	865. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.2
	

	866. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.02
	

	867. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.284
	

	868. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.284
	

	869. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.502
	

	870. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	871. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	872. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	873. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	874. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.472
	

	875. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.472
	

	876. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.05
	

	877. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	878. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	879. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	880. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.08
	

	881. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.08
	

	882. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	883. 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0165
	

	884. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	885. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	886. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	887. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	888. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	889. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	890. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	891. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.05
	

	892. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.16
	

	893. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	894. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	895. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	896. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.025
	

	897. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	898. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	899. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	900. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	901. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	902. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	903. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	904. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	905. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.201
	

	906. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.201
	

	907. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.284
	

	908. 
	Очистка щетками
	М2
	28.4
	

	909. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.284
	

	910. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0201
	

	911. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0201
	

	912. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0201
	

	913. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.201
	

	914. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.284
	

	915. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.284
	

	916. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.14
	

	917. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.2
	

	918. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.02
	

	919. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.284
	

	920. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.284
	

	921. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.502
	

	922. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	923. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	924. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	925. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	926. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.472
	

	927. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.472
	

	928. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	929. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.02
	

	930. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	931. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.05
	

	932. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.08
	

	933. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.08
	

	934. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	935. 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0165
	

	936. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.5
	

	937. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.02
	

	938. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.01
	

	939. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.1872
	

	940. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.02
	

	941. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.5
	

	942. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.01
	

	943. 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
	100 ШТ.
	0.05
	

	944. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.16
	

	945. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	946. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	947. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.025
	

	948. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.025
	

	949. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	950. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	951. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	952. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	953. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	М3
	0.5
	

	954. 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту
	100М2.ЗАШИВОК
	0.05
	

	955. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.06
	

	956. 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами
	100 ШТ.
	0.01
	

	957. 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов
	100 М РАЗБИРАЕМОГО П
	0.211
	

	958. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.211
	

	959. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.289
	

	960. 
	Очистка щетками
	М2
	28.9
	

	961. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.289
	

	962. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.0211
	

	963. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.0211
	

	964. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.0211
	

	965. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	0.211
	

	966. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	967. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	968. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	969. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	970. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	971. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.03
	

	972. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	973. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	974. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	975. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	

	976. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	1.5
	

	977. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	1.62
	

	978. 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.15
	

	979. 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона
	100 М2
	0.15
	

	980. 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2
	100 М2
	0.15
	

	981. 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ
	100 М2
	0.15
	

	982. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	13.5
	

	983. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	1.62
	

	984. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	0.15
	

	985. 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМО
	0.15
	

	986. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС
	100 М2
	0.15
	

	987. 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ
	100 М
	1.5
	

	988. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	1.62
	

	989. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.5
	

	990. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.5
	

	991. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.66
	

	992. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.066
	

	993. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1.62
	

	994. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	1.62
	

	995. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	2.6
	

	996. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	1.4
	

	997. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	1.4
	

	998. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	2.6
	

	999. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	2.6
	

	1000. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.09
	

	1001. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	1002. 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	0.01
	

	1003. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0027
	

	1004. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.6
	

	1005. 
	Установка отбойных планок / 60М * H=0,15М = 9М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.09
	

	1006. 
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	2
	

	1007. 
	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ
	РЕШЕТКА
	1
	

	1008. 
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	2
	

	1009. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	1010. 
	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10
	РЕШЕТКА
	1
	

	1011. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.0054
	

	1012. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм
	100 ШТ.
	0.45
	

	1013. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	2.5
	

	1014. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.2
	

	1015. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	3.75
	

	1016. 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
	100 ШТ.
	0.45
	

	1017. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	2.5
	

	1018. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.14
	

	1019. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А / ДЕМОНТАЖ
	ШТ.
	20
	

	1020. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А
	ШТ.
	20
	

	1021. 
	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм
	100 М
	0.25
	

	1022. 
	Кабель-каналы ПВХ: добавлять при работе с подмостей
	100 М
	0.25
	

	1023. 
	Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг
	100 М КАБЕЛЯ
	0.25
	

	1024. 
	Выправка кабеля, уложенного в каналах камер
	100 М
	0.25
	

	1025. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	1.57
	

	1026. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.107
	

	1027. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.025
	

	1028. 
	Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.025
	

	1029. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	1030. 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором
	100 М2
	0.005
	

	1031. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.005
	

	1032. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС
	100 М2
	0.005
	

	1033. 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм
	100 М
	0.142
	

	1034. 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	0.126
	

	1035. 
	Очистка щетками
	М2
	12.6
	

	1036. 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5
	100 М2
	0.126
	

	1037. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК
	100 М2
	0.126
	

	1038. 
	Грунтование поверхностей потолков
	100 М2
	0.126
	

	1039. 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.06
	

	1040. 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия
	100 М
	0.1
	

	1041. 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14
	100 М2
	0.01
	

	1042. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.126
	

	1043. 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.126
	

	1044. 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ
	100 М2
	0.33
	

	1045. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен
	100 М2
	0.1
	

	1046. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.1
	

	1047. 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	1048. 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК
	100 М2
	0.03
	

	1049. 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	0.4
	

	1050. 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64
	100 М2
	0.4
	

	1051. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29
	100 М2
	0.023
	

	1052. 
	Снятие наличников
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	0.054
	

	1053. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.054
	

	1054. 
	Установка отбойных планок / 5М * H=0,15М = 0,75М2
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	0.0075
	

	1055. 
	Установка металлических ограждений без поручня
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	0.017
	

	1056. 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу
	100 М2
	0.1
	

	1057. 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0186
	

	1058. 
	Установка наличника из ПВХ
	100 М
	0.105
	

	1059. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.0186
	

	1060. 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2
	100 М БОРОЗД
	0.3
	

	1061. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765
	М3 ЗАДЕЛКИ
	0.02
	

	1062. 
	Приготовление раствора из сухих смесей
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	0.3744
	

	1063. 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками
	100 М
	0.3
	

	1064. 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами
	100 ШТ.
	0.03
	

	1065. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2
	100 ЖИЛ
	0.06
	

	1066. 
	Смена умывальников
	100 ПРИБОРОВ
	0.01
	

	1067. 
	Смена смесителей без душевой сетки
	100 ШТ.
	0.01
	

	1068. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.03
	

	1069. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм
	100 М
	0.03
	

	1070. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	ВРЕЗКА
	2
	

	1071. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	0.01
	

	1072. 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных
	100 М
	0.01
	

	1073. 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	ВРЕЗКА
	1
	



3.Ориентировочная стоимость ремонтных работ:   
639 999,96 бел. руб.

4.Ориентировочные сроки выполнения работ:  с даты заключения договора – 21 декабря 2026 г. 

5.Место (точный адрес) выполнения работ: г. Новополоцк, ул. Молодежная 2/1.

6. Гарантия на работы: не менее 2 лет.

КОД ОК РБ 
43.39.19.100
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