


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	
	
	
	

	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)
	
	                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)

	
	
	
	

	     « ____ » ________________ 20 ___ г.
	
	       « ____ » ________________ 20 ___ г.



СМЕТА по объекту строительства

	Наименование объекта
	«Текущий ремонт, в границах плат 500-513,542-548, неврологического отделения, терапевтического корпуса УЗ «Новополоцкая центральная городская больница», расположенного по адресу: г. Новополоцк, ул. Молодежная, 2/1»

	Заказчик
	

	Генподрядчик (Подрядчик)
	

	Субподрядчик
	



	Смета составлена в ценах на
	1 МАЯ 2026 г.
	Цены
	без НДС
	Регион строительства
	Витебская область
	Тарифная ставка  4 разряда
	16.96
	руб.

	
	(дата разработки)
	
	(вид цены)
	
	(название региона строительства)
	
	
	


 
	 Номер по смете
	Обоснование
	Наименование работ, ресурсов, расходов
	Ед.изм.
Кол-во
	Стоимость ед.изм / Всего, руб.

	
	
	
	
	Зарплата рабочих
	Эксплуатация машин
	Материалы, 
оборудование
	Транcпорт
	Общая стоимость

	
	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 
зарплата
	
	
	

	

	Cмета: 1. 1. Локальная смета

	 Ж000 500 - КАБИНЕТ ЗОЖ. ТАМБУР

	 1.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.056
	2.84

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.84 

	3.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00616
	

	

	

	 

	

	 

	4.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.056
	4.78

	1.60
К1=1.1
	

	 

	

	6.38 

	5.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.02296
	

	

	

	0.62 

	0.04

	0.66 

	6.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.038
	15.15

	0.63
К1=2 К2=1.2
	0.43

	 
К1=2
	

	15.78 

	7.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.03572
	

	

	

	 

	

	 

	8.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	3.8
	28.04

	
К1=1.2
	

	 

	

	28.04 

	9.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.038
	133.20

	1.38
К1=1.2
	

	0.68 

	0.05

	135.31 

	10.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.995
	

	

	

	5.39 

	0.38

	5.77 

	11.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.001
	

	

	

	3.85 

	0.27

	4.12 

	12.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0266
	

	

	

	22.22 

	1.56

	23.78 

	13.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	3.9
	

	

	

	155.42 

	10.96

	166.38 

	14.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0056
	9.68

	0.24
К1=1.2
	

	 

	

	9.92 

	15.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0056
	4.35

	
К1=1.2
	

	 

	

	4.35 

	16.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0056
	0.49

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.49 

	17.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.294
	

	

	

	0.79 

	0.06

	0.85 

	18.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.056
	34.89

	0.65
К1=1.2
	0.30

	0.01 

	

	35.55 

	19.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00056
	

	

	

	2.15 

	0.15

	2.30 

	20.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00224
	

	

	

	1.87 

	0.13

	2.00 

	21.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	0.57
	

	

	

	22.71 

	1.60

	24.31 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	233
	5
	1
	216
	15
	469

	ОХР и ОПР:
	196

	Плановая прибыль:
	120

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	785

	Ж000 501 - КАБИНЕТ СЕСТРЫХОЗЯЙКИ

	 22.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	23.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,8
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	359.28
	1.84
	
	
	
	361.12

	
	
	
	0.107
	38.44

	0.20
К1=1.2 К2=0.8
	

	 

	

	38.64 

	24.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,8 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1954.34
	57.35
	
	
	
	2 011.69

	
	
	
	0.0189
	36.94

	1.08
К1=0.8 К2=1.2
	

	 

	

	38.02 

	25.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	26.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	ШТ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	27.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	28.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.914
	

	

	

	 

	

	 

	29.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	30.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	31.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	32.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	33.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	34.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	35.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	36.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	37.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	38.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	220
	3
	0
	25
	2
	250

	ОХР и ОПР:
	185

	Плановая прибыль:
	113

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	547

	Ж000 502 - ПАЛАТА

	 39.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	40.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.152
	7.71

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.71 

	41.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01672
	

	

	

	 

	

	 

	42.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.152
	12.98

	4.33
К1=1.1
	

	 

	

	17.31 

	43.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.06232
	

	

	

	1.68 

	0.12

	1.80 

	44.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.171
	68.17

	2.83
К1=2 К2=1.2
	1.92

	 
К1=2
	

	71.00 

	45.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.16074
	

	

	

	 

	

	 

	46.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	17.1
	126.20

	
К1=1.2
	

	 

	

	126.20 

	47.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.171
	599.41

	6.19
К1=1.2
	

	3.05 

	0.23

	608.88 

	48.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.978
	

	

	

	24.24 

	1.71

	25.95 

	49.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0044
	

	

	

	16.93 

	1.19

	18.12 

	50.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1197
	

	

	

	99.97 

	7.04

	107.01 

	51.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	17.53
	

	

	

	698.57 

	49.26

	747.83 

	52.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0152
	26.27

	0.65
К1=1.2
	

	 

	

	26.92 

	53.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0152
	11.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.81 

	54.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0152
	1.34

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.34 

	55.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.798
	

	

	

	2.15 

	0.15

	2.30 

	56.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.152
	94.69

	1.77
К1=1.2
	0.82

	0.02 

	

	96.48 

	57.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00152
	

	

	

	5.85 

	0.41

	6.26 

	58.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00608
	

	

	

	5.08 

	0.36

	5.44 

	59.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.55
	

	

	

	61.77 

	4.36

	66.13 

	60.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	61.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.171
	13.14

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.14 

	62.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.005472
	

	

	

	 

	

	 

	63.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.171
	18.07

	
К1=1.2
	

	 

	

	18.07 

	64.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.353
	

	

	

	17.15 

	1.21

	18.36 

	65.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.09
	360.23

	2.37
К1=1.2
	1.61

	47.87 

	3.37

	413.84 

	66.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.3042
	

	

	

	 

	

	 

	67.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	68.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	69.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	1.05
	

	

	

	1.23 

	0.08

	1.31 

	70.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00037
	

	

	

	0.16 

	0.01

	0.17 

	71.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.171
	147.07

	0.16
К1=1.2
	0.09

	12.06 

	0.88

	160.17 

	72.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.171
	182.99

	0.16
К1=1.2
	0.09

	2.54 

	0.18

	185.87 

	73.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	5.985
	

	

	

	106.83 

	7.54

	114.37 

	74.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	3.078
	

	

	

	17.82 

	1.26

	19.08 

	75.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01881
	

	

	

	20.89 

	1.47

	22.36 

	76.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	77.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.363
	27.89

	
К1=1.2
	

	 

	

	27.89 

	78.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.011616
	

	

	

	 

	

	 

	79.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	80.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	81.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	82.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	83.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	84.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	85.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	86.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	87.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	88.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	89.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	90.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.333
	216.60

	0.30
К1=1.2
	0.17

	21.75 

	1.58

	240.23 

	91.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.333
	252.07

	0.22
К1=1.2
	0.12

	4.96 

	0.35

	257.60 

	92.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	11.655
	

	

	

	208.04 

	14.69

	222.73 

	93.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	5.994
	

	

	

	34.71 

	2.46

	37.17 

	94.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.03663
	

	

	

	40.67 

	2.86

	43.53 

	95.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.025
	31.20

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	31.21 

	96.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.628
	

	

	

	5.11 

	0.36

	5.47 

	97.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.02
	0.17

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.18 

	98.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.02
	0.55

	0.03
К1=1.2
	

	0.03 

	

	0.61 

	99.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	2
	

	

	

	53.26 

	2.96

	56.22 

	100.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	101.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	102.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	103.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	104.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.51
	

	

	

	 

	

	 

	105.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	106.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	107.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	108.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0165
	12.58

	0.39
К1=1.2
	0.27

	0.55 

	0.04

	13.56 

	109.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	11
	

	

	

	154.00 

	10.89

	164.89 

	110.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	111.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	112.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.02
	12.60

	19.85
К1=1.1
	9.33

	 

	

	32.45 

	113.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	114.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	115.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	116.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	117.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	118.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	119.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	120.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	121.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	122.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	123.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	4
	

	

	

	7.68 

	0.36

	8.04 

	124.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	125.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	126.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.03
	50.89

	0.92
К1=1.2
	0.14

	0.44 

	0.03

	52.28 

	127.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	3
	

	

	

	623.76 

	43.92

	667.68 

	128.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.12
	43.12

	0.07
К1=1.2
	0.02

	3.23 

	0.18

	46.60 

	129.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	12
	

	

	

	24.12 

	1.20

	25.32 

	130.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	131.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	132.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	133.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	134.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	135.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	136.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	137.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	138.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.025
	15.66

	0.11
К1=1.2
	0.05

	0.05 

	

	15.82 

	139.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	140.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00125
	

	

	

	 

	

	 

	141.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00075
	

	

	

	 

	

	 

	142.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.025
	63.34

	1.49
К1=1.2
	

	7.60 

	0.33

	72.76 

	143.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	144.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	145.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	4
	

	

	

	7.80 

	0.32

	8.12 

	146.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	147.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	148.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	149.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	150.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	151.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	152.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	153.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	154.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	155.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4109
	262
	118
	3371
	220
	7962

	ОХР и ОПР:
	3319

	Плановая прибыль:
	2076

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	13358

	Ж000 503 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

	 156.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	157.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.138
	7.00

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.00 

	158.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01518
	

	

	

	 

	

	 

	159.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.138
	11.78

	3.93
К1=1.1
	

	 

	

	15.71 

	160.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.05658
	

	

	

	1.52 

	0.11

	1.63 

	161.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.121
	48.24

	2.00
К1=2 К2=1.2
	1.36

	 
К1=2
	

	50.24 

	162.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.11374
	

	

	

	 

	

	 

	163.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	12.1
	89.30

	
К1=1.2
	

	 

	

	89.30 

	164.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.121
	424.15

	4.38
К1=1.2
	

	2.16 

	0.16

	430.85 

	165.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.3525
	

	

	

	17.15 

	1.21

	18.36 

	166.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00314
	

	

	

	12.08 

	0.85

	12.93 

	167.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0847
	

	

	

	70.74 

	4.98

	75.72 

	168.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	12.4
	

	

	

	494.14 

	34.84

	528.98 

	169.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0121
	20.91

	0.52
К1=1.2
	

	 

	

	21.43 

	170.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0121
	9.40

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.40 

	171.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0121
	1.07

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.07 

	172.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.635
	

	

	

	1.71 

	0.12

	1.83 

	173.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.138
	85.97

	1.60
К1=1.2
	0.75

	0.02 

	

	87.59 

	174.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00138
	

	

	

	5.31 

	0.37

	5.68 

	175.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00552
	

	

	

	4.61 

	0.32

	4.93 

	176.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.41
	

	

	

	56.19 

	3.96

	60.15 

	177.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	178.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.121
	9.30

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.30 

	179.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003872
	

	

	

	 

	

	 

	180.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.121
	12.79

	
К1=1.2
	

	 

	

	12.79 

	181.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.353
	

	

	

	17.15 

	1.21

	18.36 

	182.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.06
	240.15

	1.58
К1=1.2
	1.07

	31.91 

	2.25

	275.89 

	183.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2028
	

	

	

	 

	

	 

	184.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	185.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	186.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	1.05
	

	

	

	1.23 

	0.08

	1.31 

	187.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00037
	

	

	

	0.16 

	0.01

	0.17 

	188.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.121
	104.07

	0.11
К1=1.2
	0.06

	8.53 

	0.62

	113.33 

	189.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.121
	129.49

	0.11
К1=1.2
	0.06

	1.80 

	0.13

	131.53 

	190.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	4.235
	

	

	

	75.59 

	5.34

	80.93 

	191.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	2.178
	

	

	

	12.61 

	0.89

	13.50 

	192.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01331
	

	

	

	14.78 

	1.04

	15.82 

	193.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	194.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.401
	30.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.81 

	195.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.012832
	

	

	

	 

	

	 

	196.
	Е10-200-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7190.57
	372.97
	
	1 672.42
	119.09
	9 355.05

	
	
	
	0.025
	179.76

	9.32
К1=1.2
	

	41.81 

	2.98

	233.87 

	197.
	1/10-230-55-20/70
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.22
	3.39

	
	
	
	9
	

	

	

	28.53 

	1.98

	30.51 

	198.
	1/10-230-55-20/100
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	2.71
	0.19
	2.90

	
	
	
	4
	

	

	

	10.84 

	0.76

	11.60 

	199.
	1/10-235-20/770
 
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений  

	м
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	4.25
	

	

	

	0.51 

	0.04

	0.55 

	200.
	1/10-235-20/46
 
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50  

	шт.
	
	
	
	18.00
	1.27
	19.27

	
	
	
	0.11
	

	

	

	1.98 

	0.14

	2.12 

	201.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	202.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	203.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	204.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	205.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.401
	260.83

	0.36
К1=1.2
	0.21

	26.20 

	1.90

	289.29 

	206.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.401
	303.54

	0.27
К1=1.2
	0.14

	5.97 

	0.42

	310.20 

	207.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	14.035
	

	

	

	250.52 

	17.68

	268.20 

	208.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	7.218
	

	

	

	41.79 

	2.96

	44.75 

	209.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.04411
	

	

	

	48.98 

	3.45

	52.43 

	210.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.025
	31.20

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	31.21 

	211.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.628
	

	

	

	5.11 

	0.36

	5.47 

	212.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	213.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	214.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.51
	

	

	

	 

	

	 

	215.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.015
	11.43

	0.36
К1=1.2
	0.24

	0.50 

	0.04

	12.33 

	216.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	10
	

	

	

	140.00 

	9.90

	149.90 

	217.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	218.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	219.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.03
	18.90

	29.77
К1=1.1
	14.00

	 

	

	48.67 

	220.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	221.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	222.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	223.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.03
	41.32

	
К1=1.2
	

	0.70 

	0.03

	42.05 

	224.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	1
	

	

	

	3.72 

	0.18

	3.90 

	225.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	2
	

	

	

	10.14 

	0.48

	10.62 

	226.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	227.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	228.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	229.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	230.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	231.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	232.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.02
	39.18

	33.65
К1=1.2
	25.36

	7.58 

	0.41

	80.82 

	233.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	234.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	1
	

	

	

	37.50 

	1.80

	39.30 

	235.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.01
	16.96

	0.31
К1=1.2
	0.05

	0.15 

	0.01

	17.43 

	236.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	1
	

	

	

	207.92 

	14.64

	222.56 

	237.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.12
	43.12

	0.07
К1=1.2
	0.02

	3.23 

	0.18

	46.60 

	238.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	12
	

	

	

	24.12 

	1.20

	25.32 
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	 239.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	240.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.021
	27.77

	0.61
К1=1.2
	0.41

	 

	

	28.38 

	241.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0798
	

	

	

	 

	

	 

	242.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.021
	44.19

	3.85
К1=1.2
	2.06

	 

	

	48.04 

	243.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.189
	

	

	

	 

	

	 

	244.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.021
	1.19

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.19 

	245.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.21
	

	

	

	0.57 

	0.04

	0.61 

	246.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.021
	25.17

	1.34
К1=1.2
	0.91

	 

	

	26.51 

	247.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.021
	1.39

	0.29
К1=6 К2=1.2
	0.20

	 
К1=6
	

	1.68 

	248.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	0.189
	

	

	

	48.59 

	3.42

	52.01 

	249.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	1.89
	62.84

	0.68
К1=1.2
	

	 

	

	63.52 

	250.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.021
	73.61

	0.76
К1=1.2
	

	0.37 

	0.03

	74.77 

	251.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.21
	

	

	

	0.57 

	0.04

	0.61 

	252.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	2.08 

	0.15

	2.23 

	253.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0147
	

	

	

	12.28 

	0.86

	13.14 

	254.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.15
	

	

	

	85.68 

	6.04

	91.72 

	255.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	256.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.021
	1.61

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.61 

	257.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.000672
	

	

	

	 

	

	 

	258.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.021
	2.22

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.22 

	259.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.1025
	

	

	

	2.98 

	0.21

	3.19 

	260.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.01
	40.03

	0.26
К1=1.2
	0.18

	5.32 

	0.37

	45.98 

	261.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0338
	

	

	

	 

	

	 

	262.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.01
	8.64

	
К1=1.2
	

	0.67 

	0.05

	9.36 

	263.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.001
	0.62

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.62 

	264.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.105
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	265.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.000037
	

	

	

	0.02 

	

	0.02 

	266.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.021
	18.06

	0.02
К1=1.2
	0.01

	1.48 

	0.11

	19.67 

	267.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.021
	22.47

	0.02
К1=1.2
	0.01

	0.31 

	0.02

	22.82 

	268.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.735
	

	

	

	13.12 

	0.93

	14.05 

	269.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.378
	

	

	

	2.19 

	0.15

	2.34 

	270.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00231
	

	

	

	2.56 

	0.18

	2.74 

	271.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	272.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.155
	73.51

	1.17
К1=1.2
	0.89

	 

	

	74.68 

	273.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.7099
	

	

	

	 

	

	 

	274.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.155
	13.67

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.67 

	275.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.1375
	

	

	

	21.97 

	1.55

	23.52 

	276.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.155
	437.35

	3.77
К1=1.2
	2.55

	79.01 

	5.56

	525.69 

	277.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.5239
	

	

	

	 

	

	 

	278.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.155
	13.67

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.67 

	279.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.1375
	

	

	

	21.97 

	1.55

	23.52 

	280.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.155
	604.92

	1.12
К1=1.2
	0.81

	589.51 

	41.43

	1236.98 

	281.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0062
	

	

	

	23.86 

	1.68

	25.54 

	282.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1085
	

	

	

	90.62 

	6.38

	97.00 

	283.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	2.325
	

	

	

	12.14 

	0.86

	13.00 

	284.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.062
	

	

	

	0.46 

	0.03

	0.49 

	285.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	286.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	287.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	288.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	289.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	290.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.06
	4.42

	
К1=1.2
	

	 

	

	4.42 

	291.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.06
	26.95

	0.14
К1=1.2
	

	2.49 

	0.18

	29.76 

	292.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	6.12
	

	

	

	2.20 

	0.18

	2.38 

	293.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	294.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	295.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	296.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	297.
	Е46-44-3
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2ПРОЕМОВ
	1666.95
	132.69
	89.81
	
	
	1 799.64

	
	
	
	0.0189
	31.51

	2.51
К1=1.1
	1.70

	 

	

	34.02 

	298.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	299.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ  

	ШТ
	
	
	
	1 216.41
	85.64
	1 302.05

	
	
	
	1
	

	

	

	1216.41 

	85.64

	1302.05 

	300.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	301.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм  

	м
	
	
	
	1.76
	0.12
	1.88

	
	
	
	10.914
	

	

	

	19.21 

	1.31

	20.52 

	302.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	303.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	304.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	305.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	306.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	307.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	308.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	309.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	310.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	311.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	312.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	313.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	314.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	1
	

	

	

	37.50 

	1.80

	39.30 

	315.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.02
	7.19

	0.01
К1=1.2
	

	0.54 

	0.03

	7.77 

	316.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	2
	

	

	

	4.02 

	0.20

	4.22 

	317.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	318.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	319.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	320.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	321.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	322.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	323.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	324.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	325.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.05
	31.32

	0.22
К1=1.2
	0.11

	0.10 

	0.01

	31.65 

	326.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.005
	

	

	

	 

	

	 

	327.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	328.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	329.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.05
	126.68

	2.99
К1=1.2
	0.01

	15.20 

	0.66

	145.53 

	330.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.005
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	331.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	332.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	8
	

	

	

	15.60 

	0.64

	16.24 

	333.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	334.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	335.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	336.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.02
	31.50

	0.21
К1=1.2
	0.14

	 

	

	31.71 

	337.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.004
	

	

	

	 

	

	 

	338.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.007
	

	

	

	 

	

	 

	339.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	 

	

	 

	340.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.02
	43.83

	0.09
К1=1.2
	0.01

	19.38 

	0.87

	64.17 

	341.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	2
	

	

	

	4.18 

	0.18

	4.36 

	342.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	2
	322.64

	0.52
К1=1.2
	0.34

	166.04 

	7.96

	497.16 

	343.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	8399.27
	48.08
	32.54
	69.40
	4.88
	8 521.63

	
	
	
	0.01
	83.99

	0.48
К1=1.2
	0.33

	0.69 

	0.05

	85.21 

	344.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.0002
	

	

	

	0.11 

	0.01

	0.12 

	345.
	3/4-90-10-30/20
 
	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт  

	компл.
	
	
	
	218.04
	12.10
	230.14

	
	
	
	1
	

	

	

	218.04 

	12.10

	230.14 

	346.
	Е65-13-28
(68.61 / 48.5917) 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	810.42
	4.14
	2.80
	
	
	814.56

	
	
	
	0.01
	8.10

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	8.14 

	347.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	7.21
	0.40
	7.61

	
	
	
	1
	

	

	

	7.21 

	0.40

	7.61 

	348.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	349.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	350.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	351.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	352.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	353.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	354.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	355.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	356.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	357.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	358.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	359.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	360.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2978
	155
	77
	3410
	220
	6763

	ОХР и ОПР:
	2405

	Плановая прибыль:
	1532

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	10700

	Ж000 504 - ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

	 361.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	362.
	Е46-44-3
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2ПРОЕМОВ
	1666.95
	132.69
	89.81
	
	
	1 799.64

	
	
	
	0.0189
	31.51

	2.51
К1=1.1
	1.70

	 

	

	34.02 

	363.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	364.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ  

	ШТ
	
	
	
	1 216.41
	85.64
	1 302.05

	
	
	
	1
	

	

	

	1216.41 

	85.64

	1302.05 

	365.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	366.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм  

	м
	
	
	
	1.76
	0.12
	1.88

	
	
	
	10.914
	

	

	

	19.21 

	1.31

	20.52 

	367.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	368.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	369.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	370.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	371.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	372.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	373.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	374.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	375.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	376.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	176
	4
	2
	1261
	89
	1530

	ОХР и ОПР:
	149

	Плановая прибыль:
	91

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	1770

	Ж000 505 - УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ

	 377.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	378.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.152
	7.71

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.71 

	379.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01672
	

	

	

	 

	

	 

	380.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.152
	12.98

	4.33
К1=1.1
	

	 

	

	17.31 

	381.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.06232
	

	

	

	1.68 

	0.12

	1.80 

	382.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.153
	61.00

	2.53
К1=2 К2=1.2
	1.71

	 
К1=2
	

	63.53 

	383.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.14382
	

	

	

	 

	

	 

	384.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	15.3
	112.91

	
К1=1.2
	

	 

	

	112.91 

	385.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.153
	536.32

	5.54
К1=1.2
	

	2.72 

	0.20

	544.78 

	386.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.0325
	

	

	

	21.69 

	1.53

	23.22 

	387.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.004
	

	

	

	15.39 

	1.08

	16.47 

	388.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1071
	

	

	

	89.45 

	6.30

	95.75 

	389.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	15.68
	

	

	

	624.85 

	44.06

	668.91 

	390.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0152
	26.27

	0.65
К1=1.2
	

	 

	

	26.92 

	391.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0152
	11.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.81 

	392.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0152
	1.34

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.34 

	393.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.152
	

	

	

	0.41 

	0.03

	0.44 

	394.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.152
	94.69

	1.77
К1=1.2
	0.82

	0.02 

	

	96.48 

	395.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00152
	

	

	

	5.85 

	0.41

	6.26 

	396.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00608
	

	

	

	5.08 

	0.36

	5.44 

	397.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.55
	

	

	

	61.77 

	4.36

	66.13 

	398.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	399.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,8
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	359.28
	1.84
	
	
	
	361.12

	
	
	
	0.107
	38.44

	0.20
К1=1.2 К2=0.8
	

	 

	

	38.64 

	400.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,8 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1954.34
	57.35
	
	
	
	2 011.69

	
	
	
	0.0189
	36.94

	1.08
К1=0.8 К2=1.2
	

	 

	

	38.02 

	401.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	402.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	ШТ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	403.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	404.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.914
	

	

	

	 

	

	 

	405.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	406.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	407.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	408.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	409.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	410.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	411.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	412.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	413.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	414.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	415.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	416.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	417.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	418.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	419.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	420.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	421.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	422.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	423.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	424.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	425.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	426.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	427.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	428.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	429.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	430.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	431.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.025
	15.66

	0.11
К1=1.2
	0.05

	0.05 

	

	15.82 

	432.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	433.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00125
	

	

	

	 

	

	 

	434.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00075
	

	

	

	 

	

	 

	435.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.025
	63.34

	1.49
К1=1.2
	

	7.60 

	0.33

	72.76 

	436.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	437.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	438.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	4
	

	

	

	7.80 

	0.32

	8.12 

	439.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	440.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	441.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	442.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	443.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	444.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	445.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	446.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	447.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	448.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	84.40
	4.08
	250.06

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	84.40 

	4.08

	250.06 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	1792
	23
	4
	1327
	88
	3229

	ОХР и ОПР:
	1416

	Плановая прибыль:
	903

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	5548

	Ж000 506 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

	 449.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	450.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.152
	7.71

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.71 

	451.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01672
	

	

	

	 

	

	 

	452.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.152
	12.98

	4.33
К1=1.1
	

	 

	

	17.31 

	453.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.06232
	

	

	

	1.68 

	0.12

	1.80 

	454.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.124
	49.44

	2.05
К1=2 К2=1.2
	1.39

	 
К1=2
	

	51.49 

	455.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.11656
	

	

	

	 

	

	 

	456.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	12.4
	91.51

	
К1=1.2
	

	 

	

	91.51 

	457.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.124
	434.66

	4.49
К1=1.2
	

	2.21 

	0.16

	441.52 

	458.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.51
	

	

	

	17.58 

	1.24

	18.82 

	459.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0032
	

	

	

	12.31 

	0.87

	13.18 

	460.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0868
	

	

	

	72.50 

	5.10

	77.60 

	461.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	12.71
	

	

	

	506.49 

	35.72

	542.21 

	462.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0152
	26.27

	0.65
К1=1.2
	

	 

	

	26.92 

	463.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0152
	11.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.81 

	464.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0152
	1.34

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.34 

	465.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.798
	

	

	

	2.15 

	0.15

	2.30 

	466.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.152
	94.69

	1.77
К1=1.2
	0.82

	0.02 

	

	96.48 

	467.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00152
	

	

	

	5.85 

	0.41

	6.26 

	468.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00608
	

	

	

	5.08 

	0.36

	5.44 

	469.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.55
	

	

	

	61.77 

	4.36

	66.13 

	470.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	471.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.124
	9.53

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.53 

	472.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003968
	

	

	

	 

	

	 

	473.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.124
	13.11

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.11 

	474.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.67
	

	

	

	15.31 

	1.08

	16.39 

	475.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.06
	240.15

	1.58
К1=1.2
	1.07

	31.91 

	2.25

	275.89 

	476.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2028
	

	

	

	 

	

	 

	477.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.05
	43.21

	
К1=1.2
	

	3.34 

	0.24

	46.79 

	478.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.005
	3.08

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.08 

	479.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.525
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	480.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.000185
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	481.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.124
	106.65

	0.11
К1=1.2
	0.06

	8.74 

	0.63

	116.13 

	482.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.124
	132.70

	0.12
К1=1.2
	0.06

	1.85 

	0.13

	134.80 

	483.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	4.34
	

	

	

	77.47 

	5.47

	82.94 

	484.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	2.232
	

	

	

	12.92 

	0.92

	13.84 

	485.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01364
	

	

	

	15.15 

	1.07

	16.22 

	486.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	487.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.401
	30.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.81 

	488.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.012832
	

	

	

	 

	

	 

	489.
	Е10-200-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7190.57
	372.97
	
	1 672.42
	119.09
	9 355.05

	
	
	
	0.005
	35.95

	1.86
К1=1.2
	

	8.36 

	0.60

	46.77 

	490.
	1/10-230-55-20/70
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.22
	3.39

	
	
	
	1.8
	

	

	

	5.71 

	0.40

	6.11 

	491.
	1/10-230-55-20/100
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	2.71
	0.19
	2.90

	
	
	
	0.8
	

	

	

	2.17 

	0.15

	2.32 

	492.
	1/10-235-20/770
 
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений  

	м
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	0.85
	

	

	

	0.10 

	0.01

	0.11 

	493.
	1/10-235-20/46
 
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50  

	шт.
	
	
	
	18.00
	1.27
	19.27

	
	
	
	0.022
	

	

	

	0.40 

	0.03

	0.43 

	494.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	495.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	496.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	497.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	498.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.401
	260.83

	0.36
К1=1.2
	0.21

	26.20 

	1.90

	289.29 

	499.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.401
	303.54

	0.27
К1=1.2
	0.14

	5.97 

	0.42

	310.20 

	500.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	14.035
	

	

	

	250.52 

	17.68

	268.20 

	501.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	7.218
	

	

	

	41.79 

	2.96

	44.75 

	502.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.04411
	

	

	

	48.98 

	3.45

	52.43 

	503.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.025
	31.20

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	31.21 

	504.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.628
	

	

	

	5.11 

	0.36

	5.47 

	505.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	506.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	507.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	508.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	509.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	510.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	511.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	512.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.51
	

	

	

	 

	

	 

	513.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0165
	12.58

	0.39
К1=1.2
	0.27

	0.55 

	0.04

	13.56 

	514.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	11
	

	

	

	154.00 

	10.89

	164.89 

	515.
	Е56-14-3
(83.83 / 51.0893) 
	Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ
	5669.44
	91.50
	61.94
	184.50
	13.00
	5 958.44

	
	
	
	0.0084
	47.62

	0.77
К1=1.2
	0.52

	1.55 

	0.11

	50.05 

	516.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0156
	

	

	

	 

	

	 

	517.
	2/40-25-5/30
 
	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый  

	м
	
	
	
	15.01
	1.06
	16.07

	
	
	
	2.1
	

	

	

	31.52 

	2.23

	33.75 

	518.
	1/10-135-30/70
 
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке  

	л
	
	
	
	14.54
	1.02
	15.56

	
	
	
	0.5
	

	

	

	7.27 

	0.51

	7.78 

	519.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	520.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	521.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.03
	18.90

	29.77
К1=1.1
	14.00

	 

	

	48.67 

	522.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	523.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	524.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	525.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.03
	41.32

	
К1=1.2
	

	0.70 

	0.03

	42.05 

	526.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	527.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	1
	

	

	

	5.07 

	0.24

	5.31 

	528.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	529.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	530.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	531.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	532.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	533.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	534.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	535.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	536.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.02
	33.93

	0.62
К1=1.2
	0.09

	0.29 

	0.02

	34.86 

	537.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	2
	

	

	

	415.84 

	29.28

	445.12 

	538.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.12
	43.12

	0.07
К1=1.2
	0.02

	3.23 

	0.18

	46.60 

	539.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	12
	

	

	

	24.12 

	1.20

	25.32 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3088
	266
	120
	2202
	150
	5706

	ОХР и ОПР:
	2554

	Плановая прибыль:
	1571

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	9831

	Ж000 506 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА. САН.УЗЕЛ

	 540.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	541.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.021
	27.77

	0.61
К1=1.2
	0.41

	 

	

	28.38 

	542.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0798
	

	

	

	 

	

	 

	543.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.021
	44.19

	3.85
К1=1.2
	2.06

	 

	

	48.04 

	544.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.189
	

	

	

	 

	

	 

	545.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.021
	1.19

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.19 

	546.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.21
	

	

	

	0.57 

	0.04

	0.61 

	547.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.021
	25.17

	1.34
К1=1.2
	0.91

	 

	

	26.51 

	548.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.021
	1.39

	0.29
К1=6 К2=1.2
	0.20

	 
К1=6
	

	1.68 

	549.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	0.189
	

	

	

	48.59 

	3.42

	52.01 

	550.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	1.89
	62.84

	0.68
К1=1.2
	

	 

	

	63.52 

	551.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.021
	73.61

	0.76
К1=1.2
	

	0.37 

	0.03

	74.77 

	552.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.21
	

	

	

	0.57 

	0.04

	0.61 

	553.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	2.08 

	0.15

	2.23 

	554.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0147
	

	

	

	12.28 

	0.86

	13.14 

	555.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.15
	

	

	

	85.68 

	6.04

	91.72 

	556.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	557.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.021
	1.61

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.61 

	558.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.000672
	

	

	

	 

	

	 

	559.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.021
	2.22

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.22 

	560.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.1025
	

	

	

	2.98 

	0.21

	3.19 

	561.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.01
	40.03

	0.26
К1=1.2
	0.18

	5.32 

	0.37

	45.98 

	562.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0338
	

	

	

	 

	

	 

	563.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.01
	8.64

	
К1=1.2
	

	0.67 

	0.05

	9.36 

	564.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.001
	0.62

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.62 

	565.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.105
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	566.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.000037
	

	

	

	0.02 

	

	0.02 

	567.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.021
	18.06

	0.02
К1=1.2
	0.01

	1.48 

	0.11

	19.67 

	568.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.021
	22.47

	0.02
К1=1.2
	0.01

	0.31 

	0.02

	22.82 

	569.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.735
	

	

	

	13.12 

	0.93

	14.05 

	570.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.378
	

	

	

	2.19 

	0.15

	2.34 

	571.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00231
	

	

	

	2.56 

	0.18

	2.74 

	572.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	573.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.155
	73.51

	1.17
К1=1.2
	0.89

	 

	

	74.68 

	574.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.7099
	

	

	

	 

	

	 

	575.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.155
	13.67

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.67 

	576.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.1375
	

	

	

	21.97 

	1.55

	23.52 

	577.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.155
	437.35

	3.77
К1=1.2
	2.55

	79.01 

	5.56

	525.69 

	578.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.5239
	

	

	

	 

	

	 

	579.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.155
	13.67

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.67 

	580.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.1375
	

	

	

	21.97 

	1.55

	23.52 

	581.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.155
	604.92

	1.12
К1=1.2
	0.81

	589.51 

	41.43

	1236.98 

	582.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0062
	

	

	

	23.86 

	1.68

	25.54 

	583.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1085
	

	

	

	90.62 

	6.38

	97.00 

	584.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	2.325
	

	

	

	12.14 

	0.86

	13.00 

	585.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.062
	

	

	

	0.46 

	0.03

	0.49 

	586.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	587.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	588.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	589.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	590.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	591.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.06
	4.42

	
К1=1.2
	

	 

	

	4.42 

	592.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.06
	26.95

	0.14
К1=1.2
	

	2.49 

	0.18

	29.76 

	593.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	6.12
	

	

	

	2.20 

	0.18

	2.38 

	594.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	595.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	596.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	597.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	598.
	Е46-44-3
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2ПРОЕМОВ
	1666.95
	132.69
	89.81
	
	
	1 799.64

	
	
	
	0.0189
	31.51

	2.51
К1=1.1
	1.70

	 

	

	34.02 

	599.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	600.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ  

	ШТ
	
	
	
	1 216.41
	85.64
	1 302.05

	
	
	
	1
	

	

	

	1216.41 

	85.64

	1302.05 

	601.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	602.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм  

	м
	
	
	
	1.76
	0.12
	1.88

	
	
	
	10.914
	

	

	

	19.21 

	1.31

	20.52 

	603.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	604.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	605.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	606.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	1
	

	

	

	37.50 

	1.80

	39.30 

	607.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.02
	7.19

	0.01
К1=1.2
	

	0.54 

	0.03

	7.77 

	608.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	2
	

	

	

	4.02 

	0.20

	4.22 

	609.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	610.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	611.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	612.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	613.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	614.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	615.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	616.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	617.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.05
	31.32

	0.22
К1=1.2
	0.11

	0.10 

	0.01

	31.65 

	618.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.005
	

	

	

	 

	

	 

	619.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	620.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	621.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.05
	126.68

	2.99
К1=1.2
	0.01

	15.20 

	0.66

	145.53 

	622.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.005
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	623.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	624.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	8
	

	

	

	15.60 

	0.64

	16.24 

	625.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	626.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	627.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	628.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.02
	31.50

	0.21
К1=1.2
	0.14

	 

	

	31.71 

	629.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.004
	

	

	

	 

	

	 

	630.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.007
	

	

	

	 

	

	 

	631.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	 

	

	 

	632.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.02
	43.83

	0.09
К1=1.2
	0.01

	19.38 

	0.87

	64.17 

	633.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	2
	

	

	

	4.18 

	0.18

	4.36 

	634.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	2
	322.64

	0.52
К1=1.2
	0.34

	166.04 

	7.96

	497.16 

	635.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	8399.27
	48.08
	32.54
	69.40
	4.88
	8 521.63

	
	
	
	0.01
	83.99

	0.48
К1=1.2
	0.33

	0.69 

	0.05

	85.21 

	636.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.0002
	

	

	

	0.11 

	0.01

	0.12 

	637.
	3/4-90-10-30/20
 
	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт  

	компл.
	
	
	
	218.04
	12.10
	230.14

	
	
	
	1
	

	

	

	218.04 

	12.10

	230.14 

	638.
	Е65-13-28
(68.61 / 48.5917) 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	810.42
	4.14
	2.80
	
	
	814.56

	
	
	
	0.01
	8.10

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	8.14 

	639.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	7.21
	0.40
	7.61

	
	
	
	1
	

	

	

	7.21 

	0.40

	7.61 

	640.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	641.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	642.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	643.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	644.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	645.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	646.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	647.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	648.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	649.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	650.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	651.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	652.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2932
	155
	77
	3401
	219
	6707

	ОХР и ОПР:
	2367

	Плановая прибыль:
	1508

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	10582

	Ж000 507 - ПАЛАТА ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

	 653.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	654.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.144
	7.31

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.31 

	655.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01584
	

	

	

	 

	

	 

	656.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.144
	12.29

	4.10
К1=1.1
	

	 

	

	16.39 

	657.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.05904
	

	

	

	1.59 

	0.11

	1.70 

	658.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.108
	43.06

	1.79
К1=2 К2=1.2
	1.21

	 
К1=2
	

	44.85 

	659.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.10152
	

	

	

	 

	

	 

	660.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.108
	227.29

	19.81
К1=1.2
	10.60

	 

	

	247.10 

	661.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.972
	

	

	

	 

	

	 

	662.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.108
	6.12

	
К1=1.2
	

	 

	

	6.12 

	663.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.08
	

	

	

	2.92 

	0.21

	3.13 

	664.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.108
	129.47

	6.89
К1=1.2
	4.67

	 

	

	136.36 

	665.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.108
	7.15

	1.51
К1=6 К2=1.2
	1.02

	 
К1=6
	

	8.66 

	666.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	0.972
	

	

	

	249.88 

	17.59

	267.47 

	667.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	9.72
	323.19

	3.50
К1=1.2
	

	 

	

	326.69 

	668.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.108
	378.58

	3.91
К1=1.2
	

	1.92 

	0.14

	384.55 

	669.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.08
	

	

	

	2.92 

	0.21

	3.13 

	670.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00283
	

	

	

	10.89 

	0.77

	11.66 

	671.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0756
	

	

	

	63.14 

	4.45

	67.59 

	672.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	11.07
	

	

	

	441.14 

	31.11

	472.25 

	673.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0144
	24.89

	0.61
К1=1.2
	

	 

	

	25.50 

	674.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0144
	11.19

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.19 

	675.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0144
	1.27

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.27 

	676.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.756
	

	

	

	2.04 

	0.14

	2.18 

	677.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.144
	89.71

	1.67
К1=1.2
	0.78

	0.02 

	

	91.40 

	678.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00144
	

	

	

	5.54 

	0.39

	5.93 

	679.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00576
	

	

	

	4.81 

	0.34

	5.15 

	680.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.47
	

	

	

	58.58 

	4.13

	62.71 

	681.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	682.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.108
	8.30

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.30 

	683.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003456
	

	

	

	 

	

	 

	684.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.108
	11.42

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.42 

	685.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.67
	

	

	

	15.31 

	1.08

	16.39 

	686.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.05
	200.13

	1.32
К1=1.2
	0.89

	26.60 

	1.87

	229.92 

	687.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.169
	

	

	

	 

	

	 

	688.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.05
	43.21

	
К1=1.2
	

	3.34 

	0.24

	46.79 

	689.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.005
	3.08

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.08 

	690.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.525
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	691.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.000185
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	692.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.108
	92.89

	0.10
К1=1.2
	0.06

	7.62 

	0.55

	101.16 

	693.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.108
	115.58

	0.10
К1=1.2
	0.06

	1.61 

	0.11

	117.40 

	694.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	3.78
	

	

	

	67.47 

	4.76

	72.23 

	695.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	1.944
	

	

	

	11.26 

	0.80

	12.06 

	696.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01188
	

	

	

	13.19 

	0.93

	14.12 

	697.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	698.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.401
	30.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.81 

	699.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.012832
	

	

	

	 

	

	 

	700.
	Е10-200-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7190.57
	372.97
	
	1 672.42
	119.09
	9 355.05

	
	
	
	0.005
	35.95

	1.86
К1=1.2
	

	8.36 

	0.60

	46.77 

	701.
	1/10-230-55-20/70
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.22
	3.39

	
	
	
	1.8
	

	

	

	5.71 

	0.40

	6.11 

	702.
	1/10-230-55-20/100
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	2.71
	0.19
	2.90

	
	
	
	0.8
	

	

	

	2.17 

	0.15

	2.32 

	703.
	1/10-235-20/770
 
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений  

	м
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	0.85
	

	

	

	0.10 

	0.01

	0.11 

	704.
	1/10-235-20/46
 
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50  

	шт.
	
	
	
	18.00
	1.27
	19.27

	
	
	
	0.022
	

	

	

	0.40 

	0.03

	0.43 

	705.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	706.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	707.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	708.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	709.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	710.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	711.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	712.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	713.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	714.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	715.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	716.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.371
	241.32

	0.33
К1=1.2
	0.19

	24.24 

	1.76

	267.65 

	717.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.371
	280.83

	0.25
К1=1.2
	0.13

	5.52 

	0.39

	286.99 

	718.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	12.985
	

	

	

	231.78 

	16.36

	248.14 

	719.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	6.678
	

	

	

	38.67 

	2.74

	41.41 

	720.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.04081
	

	

	

	45.31 

	3.19

	48.50 

	721.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.025
	31.20

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	31.21 

	722.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.628
	

	

	

	5.11 

	0.36

	5.47 

	723.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	724.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	725.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	726.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	727.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	728.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	729.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	730.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.51
	

	

	

	 

	

	 

	731.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	732.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	733.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	734.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 10М * H=0,15М = 1,5М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.015
	11.43

	0.36
К1=1.2
	0.24

	0.50 

	0.04

	12.33 

	735.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	10
	

	

	

	140.00 

	9.90

	149.90 

	736.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	737.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,8
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	359.28
	1.84
	
	
	
	361.12

	
	
	
	0.107
	38.44

	0.20
К1=1.2 К2=0.8
	

	 

	

	38.64 

	738.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,8 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1954.34
	57.35
	
	
	
	2 011.69

	
	
	
	0.0189
	36.94

	1.08
К1=0.8 К2=1.2
	

	 

	

	38.02 

	739.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	740.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	ШТ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	741.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	742.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.914
	

	

	

	 

	

	 

	743.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	744.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	745.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	746.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.03
	18.90

	29.77
К1=1.1
	14.00

	 

	

	48.67 

	747.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	748.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	749.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	750.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.03
	41.32

	
К1=1.2
	

	0.70 

	0.03

	42.05 

	751.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	752.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	1
	

	

	

	5.07 

	0.24

	5.31 

	753.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	754.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	755.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	756.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	757.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	758.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	759.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	760.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	761.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.01
	16.96

	0.31
К1=1.2
	0.05

	0.15 

	0.01

	17.43 

	762.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	1
	

	

	

	207.92 

	14.64

	222.56 

	763.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.1
	35.93

	0.06
К1=1.2
	0.02

	2.69 

	0.15

	38.83 

	764.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	10
	

	

	

	20.10 

	1.00

	21.10 

	765.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	766.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	767.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	768.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	769.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	770.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	771.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	772.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	773.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.1
	62.63

	0.43
К1=1.2
	0.21

	0.21 

	0.01

	63.28 

	774.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01
	

	

	

	 

	

	 

	775.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.005
	

	

	

	 

	

	 

	776.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003
	

	

	

	 

	

	 

	777.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.1
	253.36

	5.98
К1=1.2
	0.02

	30.40 

	1.31

	291.05 

	778.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.01
	

	

	

	0.18 

	0.01

	0.19 

	779.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	780.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	16
	

	

	

	31.20 

	1.28

	32.48 

	781.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	782.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	783.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	784.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.03
	47.25

	0.31
К1=1.2
	0.21

	 

	

	47.56 

	785.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.006
	

	

	

	 

	

	 

	786.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0105
	

	

	

	 

	

	 

	787.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0018
	

	

	

	 

	

	 

	788.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.03
	65.74

	0.14
К1=1.2
	0.02

	29.07 

	1.30

	96.25 

	789.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	3
	

	

	

	6.27 

	0.27

	6.54 

	790.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	2
	322.64

	0.52
К1=1.2
	0.34

	166.04 

	7.96

	497.16 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4800
	308
	137
	2974
	188
	8271

	ОХР и ОПР:
	3849

	Плановая прибыль:
	2431

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	14551

	Ж000 508 - МИНИ ПРАЧЕЧНАЯ

	 791.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	792.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.111
	146.78

	3.21
К1=1.2
	2.18

	 

	

	149.99 

	793.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4218
	

	

	

	 

	

	 

	794.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.111
	233.60

	20.36
К1=1.2
	10.89

	 

	

	253.96 

	795.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.999
	

	

	

	 

	

	 

	796.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.111
	6.29

	
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	797.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.11
	

	

	

	3.00 

	0.21

	3.21 

	798.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.111
	133.06

	7.09
К1=1.2
	4.80

	 

	

	140.15 

	799.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.111
	7.34

	1.55
К1=6 К2=1.2
	1.05

	 
К1=6
	

	8.89 

	800.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	0.999
	

	

	

	256.82 

	18.08

	274.90 

	801.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	9.99
	332.17

	3.60
К1=1.2
	

	 

	

	335.77 

	802.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.111
	389.09

	4.02
К1=1.2
	

	1.98 

	0.15

	395.24 

	803.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.11
	

	

	

	3.00 

	0.21

	3.21 

	804.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0029
	

	

	

	11.16 

	0.79

	11.95 

	805.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0777
	

	

	

	64.90 

	4.57

	69.47 

	806.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	11.38
	

	

	

	453.49 

	31.98

	485.47 

	807.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	808.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.111
	8.53

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.53 

	809.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003552
	

	

	

	 

	

	 

	810.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.111
	11.73

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.73 

	811.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.365
	

	

	

	3.69 

	0.26

	3.95 

	812.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.05
	200.13

	1.32
К1=1.2
	0.89

	26.60 

	1.87

	229.92 

	813.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.169
	

	

	

	 

	

	 

	814.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	815.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	816.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.37
	

	

	

	0.43 

	0.03

	0.46 

	817.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.000105
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	818.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.111
	95.47

	0.10
К1=1.2
	0.06

	7.83 

	0.57

	103.97 

	819.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.111
	118.79

	0.10
К1=1.2
	0.06

	1.65 

	0.12

	120.66 

	820.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	3.885
	

	

	

	69.35 

	4.90

	74.25 

	821.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	1.998
	

	

	

	11.57 

	0.82

	12.39 

	822.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01221
	

	

	

	13.56 

	0.95

	14.51 

	823.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	824.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.401
	190.18

	3.04
К1=1.2
	2.31

	 

	

	193.22 

	825.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.83658
	

	

	

	 

	

	 

	826.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.401
	35.37

	
К1=1.2
	

	 

	

	35.37 

	827.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	21.053
	

	

	

	56.84 

	4.00

	60.84 

	828.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.401
	1131.47

	9.74
К1=1.2
	6.60

	204.41 

	14.39

	1360.01 

	829.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.35538
	

	

	

	 

	

	 

	830.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.401
	35.37

	
К1=1.2
	

	 

	

	35.37 

	831.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	21.053
	

	

	

	56.84 

	4.00

	60.84 

	832.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.401
	1564.98

	2.89
К1=1.2
	2.11

	1525.12 

	107.18

	3200.17 

	833.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.01604
	

	

	

	61.73 

	4.35

	66.08 

	834.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.2807
	

	

	

	234.44 

	16.51

	250.95 

	835.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	6.015
	

	

	

	31.40 

	2.23

	33.63 

	836.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.16
	

	

	

	1.18 

	0.08

	1.26 

	837.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.05
	62.40

	0.03
К1=1.2
	0.02

	 

	

	62.43 

	838.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	1.255
	

	

	

	10.22 

	0.72

	10.94 

	839.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	840.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	841.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	842.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	843.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	844.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	845.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	846.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	5.508
	

	

	

	1.98 

	0.17

	2.15 

	847.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	848.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	849.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	850.
	Е10-237-8
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2032.35
	49.04
	
	120.18
	8.39
	2 209.96

	
	
	
	0.024
	48.78

	1.18
К1=1.2
	

	2.88 

	0.20

	53.04 

	851.
	2/40-20-1/10
 
	ПЕРЕГОРОДКА ПВХ 1200*1000  

	м2
	
	
	
	230.00
	16.19
	246.19

	
	
	
	2.4
	

	

	

	552.00 

	38.86

	590.86 

	852.
	Е56-14-3
(83.83 / 51.0893) 
	Смена подоконных деревянных досок в каменных стенах  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ
	5669.44
	91.50
	61.94
	184.50
	13.00
	5 958.44

	
	
	
	0.0084
	47.62

	0.77
К1=1.2
	0.52

	1.55 

	0.11

	50.05 

	853.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0156
	

	

	

	 

	

	 

	854.
	2/40-25-5/30
 
	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый  

	м
	
	
	
	15.01
	1.06
	16.07

	
	
	
	2.1
	

	

	

	31.52 

	2.23

	33.75 

	855.
	1/10-135-30/70
 
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке  

	л
	
	
	
	14.54
	1.02
	15.56

	
	
	
	0.5
	

	

	

	7.27 

	0.51

	7.78 

	856.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	857.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,8
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	359.28
	1.84
	
	
	
	361.12

	
	
	
	0.107
	38.44

	0.20
К1=1.2 К2=0.8
	

	 

	

	38.64 

	858.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,8 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1954.34
	57.35
	
	
	
	2 011.69

	
	
	
	0.0189
	36.94

	1.08
К1=0.8 К2=1.2
	

	 

	

	38.02 

	859.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	860.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	ШТ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	861.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	862.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.914
	

	

	

	 

	

	 

	863.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	864.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	865.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	866.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	867.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	868.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	869.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	870.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	871.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	872.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	873.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	874.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.2
	50.18

	70.86
К1=1.1
	33.32

	 

	

	121.04 

	875.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	876.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	877.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	878.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	879.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	2
	

	

	

	10.14 

	0.48

	10.62 

	880.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	881.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.2
	174.19

	7.91
К1=1.2
	1.43

	22.88 

	1.14

	206.12 

	882.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0204
	

	

	

	35.80 

	1.72

	37.52 

	883.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.13
	

	

	

	1.49 

	0.07

	1.56 

	884.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	0.49
	

	

	

	0.56 

	0.03

	0.59 

	885.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	886.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.02
	39.18

	33.65
К1=1.2
	25.36

	7.58 

	0.41

	80.82 

	887.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	2
	

	

	

	75.00 

	3.60

	78.60 

	888.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.08
	28.75

	0.05
К1=1.2
	0.02

	2.15 

	0.12

	31.07 

	889.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	8
	

	

	

	16.08 

	0.80

	16.88 

	890.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	891.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	892.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	893.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	894.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	895.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	896.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	897.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	898.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.2
	125.26

	0.86
К1=1.2
	0.42

	0.41 

	0.03

	126.56 

	899.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02
	

	

	

	 

	

	 

	900.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01
	

	

	

	 

	

	 

	901.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.006
	

	

	

	 

	

	 

	902.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.2
	506.71

	11.95
К1=1.2
	0.03

	60.79 

	2.62

	582.07 

	903.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.021
	

	

	

	0.37 

	0.03

	0.40 

	904.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	905.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	32
	

	

	

	62.40 

	2.56

	64.96 

	906.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	2
	

	

	

	15.48 

	0.86

	16.34 

	907.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	908.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	909.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	910.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	911.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	912.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	913.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	914.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	915.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	2
	322.64

	0.52
К1=1.2
	0.34

	166.04 

	7.96

	497.16 

	916.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.02
	8.06

	0.18
К1=1.2
	0.05

	2.98 

	0.21

	11.43 

	917.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки 300*300  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	2
	

	

	

	66.40 

	3.26

	69.66 

	918.
	Е65-13-20
(68.61 / 48.5917) 
	Смена полотенцесушителей  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	2160.77
	17.58
	11.90
	191.36
	13.46
	2 383.17

	
	
	
	0.01
	21.61

	0.18
К1=1.2
	0.12

	1.91 

	0.13

	23.83 

	919.
	3/2-100-30-20-20/30
 
	Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, П-образные, диаметром 32 мм, размером 500х500 мм (модифицированные)  

	шт.
	
	
	
	198.21
	11.00
	209.21

	
	
	
	1
	

	

	

	198.21 

	11.00

	209.21 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	6828
	192
	94
	5054
	330
	12404

	ОХР и ОПР:
	5532

	Плановая прибыль:
	3469

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	21405

	Ж000 509 - СЛУЖЕБНЫЙ ТУАЛЕТ

	 920.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	921.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.026
	34.38

	0.75
К1=1.2
	0.51

	 

	

	35.13 

	922.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0988
	

	

	

	 

	

	 

	923.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.026
	54.72

	4.77
К1=1.2
	2.55

	 

	

	59.49 

	924.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.234
	

	

	

	 

	

	 

	925.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.026
	1.47

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.47 

	926.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.26
	

	

	

	0.70 

	0.05

	0.75 

	927.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.026
	31.17

	1.66
К1=1.2
	1.12

	 

	

	32.83 

	928.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.026
	1.72

	0.36
К1=6 К2=1.2
	0.25

	 
К1=6
	

	2.08 

	929.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	0.234
	

	

	

	60.16 

	4.24

	64.40 

	930.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	2.34
	77.81

	0.84
К1=1.2
	

	 

	

	78.65 

	931.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.026
	91.14

	0.94
К1=1.2
	

	0.46 

	0.03

	92.57 

	932.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.26
	

	

	

	0.70 

	0.05

	0.75 

	933.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00067
	

	

	

	2.58 

	0.18

	2.76 

	934.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0182
	

	

	

	15.20 

	1.07

	16.27 

	935.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.67
	

	

	

	106.40 

	7.50

	113.90 

	936.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	937.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.026
	2.00

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.00 

	938.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.000832
	

	

	

	 

	

	 

	939.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.026
	2.75

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.75 

	940.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.365
	

	

	

	3.69 

	0.26

	3.95 

	941.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.01
	40.03

	0.26
К1=1.2
	0.18

	5.32 

	0.37

	45.98 

	942.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0338
	

	

	

	 

	

	 

	943.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.05
	43.21

	
К1=1.2
	

	3.34 

	0.24

	46.79 

	944.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.005
	3.08

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.08 

	945.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.53
	

	

	

	0.62 

	0.04

	0.66 

	946.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00019
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	947.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.026
	22.36

	0.02
К1=1.2
	0.01

	1.83 

	0.13

	24.34 

	948.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.026
	27.82

	0.02
К1=1.2
	0.01

	0.39 

	0.03

	28.26 

	949.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.91
	

	

	

	16.24 

	1.15

	17.39 

	950.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.468
	

	

	

	2.71 

	0.19

	2.90 

	951.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00286
	

	

	

	3.18 

	0.22

	3.40 

	952.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	953.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.166
	78.73

	1.26
К1=1.2
	0.96

	 

	

	79.99 

	954.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.76028
	

	

	

	 

	

	 

	955.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.166
	14.64

	
К1=1.2
	

	 

	

	14.64 

	956.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.715
	

	

	

	23.53 

	1.66

	25.19 

	957.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.166
	468.39

	4.03
К1=1.2
	2.73

	84.62 

	5.96

	563.00 

	958.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.56108
	

	

	

	 

	

	 

	959.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.166
	14.64

	
К1=1.2
	

	 

	

	14.64 

	960.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.715
	

	

	

	23.53 

	1.66

	25.19 

	961.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.166
	647.85

	1.20
К1=1.2
	0.87

	631.34 

	44.37

	1324.76 

	962.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00664
	

	

	

	25.55 

	1.80

	27.35 

	963.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1162
	

	

	

	97.05 

	6.83

	103.88 

	964.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	2.49
	

	

	

	13.00 

	0.92

	13.92 

	965.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.066
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	966.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	967.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	968.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	969.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	970.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	971.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	972.
	Е46-44-3
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных / 2,1*0,9  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100М2ПРОЕМОВ
	1666.95
	132.69
	89.81
	
	
	1 799.64

	
	
	
	0.0189
	31.51

	2.51
К1=1.1
	1.70

	 

	

	34.02 

	973.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	974.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ  

	ШТ
	
	
	
	1 216.41
	85.64
	1 302.05

	
	
	
	1
	

	

	

	1216.41 

	85.64

	1302.05 

	975.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	976.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм  

	м
	
	
	
	1.76
	0.12
	1.88

	
	
	
	10.914
	

	

	

	19.21 

	1.31

	20.52 

	977.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	978.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	979.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.2
	50.18

	70.86
К1=1.1
	33.32

	 

	

	121.04 

	980.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.02
	12.60

	19.85
К1=1.1
	9.33

	 

	

	32.45 

	981.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	982.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	983.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	984.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	985.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	1
	

	

	

	3.72 

	0.18

	3.90 

	986.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	1
	

	

	

	5.07 

	0.24

	5.31 

	987.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	988.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.2
	174.19

	7.91
К1=1.2
	1.43

	22.88 

	1.14

	206.12 

	989.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0204
	

	

	

	35.80 

	1.72

	37.52 

	990.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.13
	

	

	

	1.49 

	0.07

	1.56 

	991.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	0.49
	

	

	

	0.56 

	0.03

	0.59 

	992.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	1
	

	

	

	1.92 

	0.09

	2.01 

	993.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	994.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	995.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.06
	21.56

	0.03
К1=1.2
	0.01

	1.62 

	0.09

	23.30 

	996.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	6
	

	

	

	12.06 

	0.60

	12.66 

	997.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	998.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	999.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1000.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1001.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1002.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1003.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1004.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1005.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.03
	18.79

	0.13
К1=1.2
	0.06

	0.06 

	

	18.98 

	1006.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003
	

	

	

	 

	

	 

	1007.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	1008.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0009
	

	

	

	 

	

	 

	1009.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.03
	76.01

	1.79
К1=1.2
	0.01

	9.12 

	0.39

	87.31 

	1010.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	1011.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1012.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	5
	

	

	

	9.75 

	0.40

	10.15 

	1013.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	1014.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	1015.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	1016.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	1017.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	1018.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	1019.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	1020.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	1021.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	1022.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	2
	322.64

	0.52
К1=1.2
	0.34

	166.04 

	7.96

	497.16 

	1023.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	8399.27
	48.08
	32.54
	69.40
	4.88
	8 521.63

	
	
	
	0.01
	83.99

	0.48
К1=1.2
	0.33

	0.69 

	0.05

	85.21 

	1024.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.0002
	

	

	

	0.11 

	0.01

	0.12 

	1025.
	3/4-90-10-30/20
 
	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт  

	компл.
	
	
	
	218.04
	12.10
	230.14

	
	
	
	1
	

	

	

	218.04 

	12.10

	230.14 

	1026.
	Е65-13-28
(68.61 / 48.5917) 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	810.42
	4.14
	2.80
	
	
	814.56

	
	
	
	0.01
	8.10

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	8.14 

	1027.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	7.21
	0.40
	7.61

	
	
	
	1
	

	

	

	7.21 

	0.40

	7.61 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2971
	141
	69
	3180
	209
	6501

	ОХР и ОПР:
	2359

	Плановая прибыль:
	1502

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	10363

	Ж000 510 - ТУАЛЕТ

	 1028.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1029.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.181
	239.34

	5.24
К1=1.2
	3.55

	 

	

	244.58 

	1030.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.6878
	

	

	

	 

	

	 

	1031.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.181
	380.91

	33.20
К1=1.2
	17.77

	 

	

	414.11 

	1032.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.629
	

	

	

	 

	

	 

	1033.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.181
	10.26

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.26 

	1034.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.81
	

	

	

	4.89 

	0.34

	5.23 

	1035.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.181
	216.97

	11.56
К1=1.2
	7.82

	 

	

	228.53 

	1036.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.181
	11.97

	2.53
К1=6 К2=1.2
	1.71

	 
К1=6
	

	14.50 

	1037.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	1.629
	

	

	

	418.78 

	29.48

	448.26 

	1038.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	16.29
	541.64

	5.86
К1=1.2
	

	 

	

	547.50 

	1039.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.181
	634.47

	6.55
К1=1.2
	

	3.22 

	0.24

	644.48 

	1040.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.81
	

	

	

	4.89 

	0.34

	5.23 

	1041.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.005
	

	

	

	19.24 

	1.35

	20.59 

	1042.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1267
	

	

	

	105.82 

	7.45

	113.27 

	1043.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	18.55
	

	

	

	739.22 

	52.13

	791.35 

	1044.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1045.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.181
	13.91

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.91 

	1046.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.005792
	

	

	

	 

	

	 

	1047.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.181
	19.13

	
К1=1.2
	

	 

	

	19.13 

	1048.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	9.5
	

	

	

	25.65 

	1.81

	27.46 

	1049.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.09
	360.23

	2.37
К1=1.2
	1.61

	47.87 

	3.37

	413.84 

	1050.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.3042
	

	

	

	 

	

	 

	1051.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	1052.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	1053.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	1.05
	

	

	

	1.23 

	0.08

	1.31 

	1054.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00037
	

	

	

	0.16 

	0.01

	0.17 

	1055.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.181
	155.67

	0.16
К1=1.2
	0.09

	12.76 

	0.93

	169.52 

	1056.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.181
	193.70

	0.17
К1=1.2
	0.09

	2.69 

	0.19

	196.75 

	1057.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	6.335
	

	

	

	113.08 

	7.98

	121.06 

	1058.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	3.258
	

	

	

	18.86 

	1.34

	20.20 

	1059.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01991
	

	

	

	22.11 

	1.56

	23.67 

	1060.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1061.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.75
	355.70

	5.69
К1=1.2
	4.33

	 

	

	361.39 

	1062.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3.435
	

	

	

	 

	

	 

	1063.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.75
	66.15

	
К1=1.2
	

	 

	

	66.15 

	1064.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.715
	

	

	

	23.53 

	1.66

	25.19 

	1065.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.75
	2116.22

	18.23
К1=1.2
	12.34

	382.31 

	26.91

	2543.67 

	1066.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.535
	

	

	

	 

	

	 

	1067.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.75
	66.15

	
К1=1.2
	

	 

	

	66.15 

	1068.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	39.375
	

	

	

	106.31 

	7.48

	113.79 

	1069.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.75
	2927.03

	5.41
К1=1.2
	3.94

	2852.46 

	200.46

	5985.36 

	1070.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.03
	

	

	

	115.45 

	8.13

	123.58 

	1071.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.525
	

	

	

	438.48 

	30.87

	469.35 

	1072.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	11.25
	

	

	

	58.73 

	4.16

	62.89 

	1073.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.3
	

	

	

	2.22 

	0.16

	2.38 

	1074.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.017
	21.21

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	21.22 

	1075.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.427
	

	

	

	3.48 

	0.24

	3.72 

	1076.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.03
	0.25

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.26 

	1077.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.03
	0.82

	0.05
К1=1.2
	0.01

	0.05 

	

	0.92 

	1078.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	3
	

	

	

	79.89 

	4.44

	84.33 

	1079.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00081
	

	

	

	0.18 

	0.01

	0.19 

	1080.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0081
	0.27

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.27 

	1081.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	1082.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	1083.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	5.508
	

	

	

	1.98 

	0.17

	2.15 

	1084.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.034
	32.56

	1.14
К1=1.2
	0.77

	 

	

	33.70 

	1085.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.0051
	

	

	

	2.77 

	0.20

	2.97 

	1086.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	3.4
	

	

	

	578.00 

	28.42

	606.42 

	1087.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1088.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.3
	75.27

	106.29
К1=1.1
	49.98

	 

	

	181.56 

	1089.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.06
	37.81

	59.54
К1=1.1
	28.00

	 

	

	97.35 

	1090.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.05
	69.70

	0.78
К1=1.1
	0.52

	 

	

	70.48 

	1091.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.0936
	

	

	

	61.96 

	4.36

	66.32 

	1092.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.936
	31.12

	0.34
К1=1.2
	

	 

	

	31.46 

	1093.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.06
	82.64

	
К1=1.2
	

	1.40 

	0.07

	84.11 

	1094.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	6
	

	

	

	22.32 

	1.08

	23.40 

	1095.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	6
	

	

	

	11.52 

	0.54

	12.06 

	1096.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.3
	261.28

	11.87
К1=1.2
	2.14

	34.32 

	1.71

	309.18 

	1097.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0306
	

	

	

	53.70 

	2.58

	56.28 

	1098.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.19
	

	

	

	2.17 

	0.10

	2.27 

	1099.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	0.72
	

	

	

	0.83 

	0.04

	0.87 

	1100.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	5
	

	

	

	9.60 

	0.45

	10.05 

	1101.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.05
	97.96

	84.12
К1=1.2
	63.39

	18.94 

	1.03

	202.05 

	1102.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	4
	

	

	

	106.80 

	5.12

	111.92 

	1103.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	1
	

	

	

	37.50 

	1.80

	39.30 

	1104.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.22
	79.05

	0.13
К1=1.2
	0.04

	5.92 

	0.33

	85.43 

	1105.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	22
	

	

	

	44.22 

	2.20

	46.42 

	1106.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1107.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.02
	96.75

	1.26
К1=1.2
	0.85

	1.02 

	0.07

	99.10 

	1108.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00016
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	1109.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0002
	

	

	

	0.98 

	0.07

	1.05 

	1110.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	2
	

	

	

	197.58 

	10.96

	208.54 

	1111.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	2
	

	

	

	17.10 

	0.94

	18.04 

	1112.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.02
	85.48

	0.04
К1=1.2
	0.02

	88.56 

	4.94

	179.02 

	1113.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0046
	

	

	

	 

	

	 

	1114.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.15
	93.95

	0.65
К1=1.2
	0.32

	0.31 

	0.02

	94.93 

	1115.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.015
	

	

	

	 

	

	 

	1116.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0075
	

	

	

	 

	

	 

	1117.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0045
	

	

	

	 

	

	 

	1118.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.15
	380.03

	8.96
К1=1.2
	0.03

	45.60 

	1.97

	436.56 

	1119.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.016
	

	

	

	0.28 

	0.02

	0.30 

	1120.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1121.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	24
	

	

	

	46.80 

	1.92

	48.72 

	1122.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	2
	

	

	

	15.48 

	0.86

	16.34 

	1123.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	4
	435.44

	3.36
К1=1.2
	0.68

	11.52 

	0.52

	450.84 

	1124.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	4
	

	

	

	62.68 

	3.48

	66.16 

	1125.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.03
	47.25

	0.31
К1=1.2
	0.21

	 

	

	47.56 

	1126.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.006
	

	

	

	 

	

	 

	1127.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0105
	

	

	

	 

	

	 

	1128.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0018
	

	

	

	 

	

	 

	1129.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.03
	65.74

	0.14
К1=1.2
	0.02

	29.07 

	1.30

	96.25 

	1130.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	3
	

	

	

	6.27 

	0.27

	6.54 

	1131.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	2
	322.64

	0.52
К1=1.2
	0.34

	166.04 

	7.96

	497.16 

	1132.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1133.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1134.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	1135.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	1136.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	1137.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	1138.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1139.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	1140.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1141.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1142.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1143.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1144.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	1145.
	Е65-13-12
(68.61 / 48.5917) 
	Смена унитазов типа компакт  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	8399.27
	48.08
	32.54
	69.40
	4.88
	8 521.63

	
	
	
	0.02
	167.99

	0.96
К1=1.2
	0.65

	1.39 

	0.10

	170.44 

	1146.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.0004
	

	

	

	0.22 

	0.02

	0.24 

	1147.
	3/4-90-10-30/20
 
	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, Компакт  

	компл.
	
	
	
	218.04
	12.10
	230.14

	
	
	
	2
	

	

	

	436.08 

	24.20

	460.28 

	1148.
	Е65-13-28
(68.61 / 48.5917) 
	Смена гибких подводок к смывным бачкам  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	810.42
	4.14
	2.80
	
	
	814.56

	
	
	
	0.02
	16.21

	0.08
К1=1.2
	0.06

	 

	

	16.29 

	1149.
	3/4-90-40/30
 
	Отвод гофрированный к унитазу  

	шт.
	
	
	
	7.21
	0.40
	7.61

	
	
	
	2
	

	

	

	14.42 

	0.80

	15.22 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	11228
	490
	253
	7867
	512
	20098

	ОХР и ОПР:
	9230

	Плановая прибыль:
	5756

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	35083

	Ж000 511 - ПАЛАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА (ПРИЕМА ПИЩИ)

	 1150.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1151.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.12
	6.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	6.09 

	1152.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0132
	

	

	

	 

	

	 

	1153.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.12
	10.24

	3.42
К1=1.1
	

	 

	

	13.66 

	1154.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.0492
	

	

	

	1.32 

	0.09

	1.41 

	1155.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.082
	32.69

	1.36
К1=2 К2=1.2
	0.92

	 
К1=2
	

	34.05 

	1156.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.07708
	

	

	

	 

	

	 

	1157.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	8.2
	60.52

	
К1=1.2
	

	 

	

	60.52 

	1158.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.082
	287.44

	2.97
К1=1.2
	

	1.46 

	0.11

	291.98 

	1159.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	4.305
	

	

	

	11.62 

	0.82

	12.44 

	1160.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00213
	

	

	

	8.20 

	0.58

	8.78 

	1161.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0574
	

	

	

	47.94 

	3.38

	51.32 

	1162.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	8.405
	

	

	

	334.94 

	23.62

	358.56 

	1163.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.012
	20.74

	0.51
К1=1.2
	

	 

	

	21.25 

	1164.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.012
	9.32

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.32 

	1165.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.012
	1.06

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.06 

	1166.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.12
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	1167.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.12
	74.76

	1.40
К1=1.2
	0.65

	0.01 

	

	76.17 

	1168.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	1169.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0048
	

	

	

	4.01 

	0.28

	4.29 

	1170.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.224
	

	

	

	48.78 

	3.44

	52.22 

	1171.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1172.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.082
	6.30

	
К1=1.2
	

	 

	

	6.30 

	1173.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002624
	

	

	

	 

	

	 

	1174.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.082
	8.67

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.67 

	1175.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.93
	

	

	

	18.71 

	1.32

	20.03 

	1176.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.04
	160.10

	1.05
К1=1.2
	0.71

	21.28 

	1.50

	183.93 

	1177.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.1352
	

	

	

	 

	

	 

	1178.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.05
	43.21

	
К1=1.2
	

	3.34 

	0.24

	46.79 

	1179.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.005
	3.08

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.08 

	1180.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	0.525
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	1181.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.000185
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1182.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.082
	70.53

	0.07
К1=1.2
	0.04

	5.78 

	0.42

	76.80 

	1183.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.082
	87.75

	0.08
К1=1.2
	0.04

	1.22 

	0.09

	89.14 

	1184.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	2.87
	

	

	

	51.23 

	3.62

	54.85 

	1185.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	1.476
	

	

	

	8.55 

	0.61

	9.16 

	1186.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00902
	

	

	

	10.02 

	0.71

	10.73 

	1187.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1188.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.24
	18.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	18.44 

	1189.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00768
	

	

	

	 

	

	 

	1190.
	Е10-200-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7190.57
	372.97
	
	1 672.42
	119.09
	9 355.05

	
	
	
	0.015
	107.86

	5.59
К1=1.2
	

	25.09 

	1.79

	140.33 

	1191.
	1/10-230-55-20/70
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.22
	3.39

	
	
	
	5.4
	

	

	

	17.12 

	1.19

	18.31 

	1192.
	1/10-230-55-20/100
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	2.71
	0.19
	2.90

	
	
	
	2.4
	

	

	

	6.50 

	0.46

	6.96 

	1193.
	1/10-235-20/770
 
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений  

	м
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	2.55
	

	

	

	0.31 

	0.03

	0.34 

	1194.
	1/10-235-20/46
 
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50  

	шт.
	
	
	
	18.00
	1.27
	19.27

	
	
	
	0.066
	

	

	

	1.19 

	0.08

	1.27 

	1195.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	1196.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	1197.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	1198.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	1199.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	1200.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	1201.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	1202.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	1203.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	1204.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	1205.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	1206.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.21
	136.59

	0.19
К1=1.2
	0.11

	13.72 

	1.00

	151.50 

	1207.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.21
	158.96

	0.14
К1=1.2
	0.07

	3.12 

	0.22

	162.44 

	1208.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	7.35
	

	

	

	131.20 

	9.26

	140.46 

	1209.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	3.78
	

	

	

	21.89 

	1.55

	23.44 

	1210.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.0231
	

	

	

	25.65 

	1.81

	27.46 

	1211.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.019
	23.71

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	23.72 

	1212.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.477
	

	

	

	3.88 

	0.27

	4.15 

	1213.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	1214.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	1215.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	1216.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	1217.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	1218.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	1219.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	1220.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.51
	

	

	

	 

	

	 

	1221.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	1222.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	1223.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	1224.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 6М * H=0,15М = 0,9М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.009
	6.86

	0.21
К1=1.2
	0.14

	0.30 

	0.02

	7.39 

	1225.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	6
	

	

	

	84.00 

	5.94

	89.94 

	1226.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1227.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.3
	75.27

	106.29
К1=1.1
	49.98

	 

	

	181.56 

	1228.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.03
	18.90

	29.77
К1=1.1
	14.00

	 

	

	48.67 

	1229.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	1230.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	1231.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	1232.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.03
	41.32

	
К1=1.2
	

	0.70 

	0.03

	42.05 

	1233.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	1234.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	1
	

	

	

	5.07 

	0.24

	5.31 

	1235.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	1236.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.3
	261.28

	11.87
К1=1.2
	2.14

	34.32 

	1.71

	309.18 

	1237.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0306
	

	

	

	53.70 

	2.58

	56.28 

	1238.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.19
	

	

	

	2.17 

	0.10

	2.27 

	1239.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	0.72
	

	

	

	0.83 

	0.04

	0.87 

	1240.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	1241.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	1242.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	1243.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.01
	16.96

	0.31
К1=1.2
	0.05

	0.15 

	0.01

	17.43 

	1244.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	1
	

	

	

	207.92 

	14.64

	222.56 

	1245.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.1
	35.93

	0.06
К1=1.2
	0.02

	2.69 

	0.15

	38.83 

	1246.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	10
	

	

	

	20.10 

	1.00

	21.10 

	1247.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1248.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	1249.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1250.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1251.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1252.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1253.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1254.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1255.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.03
	18.79

	0.13
К1=1.2
	0.06

	0.06 

	

	18.98 

	1256.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003
	

	

	

	 

	

	 

	1257.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	1258.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0009
	

	

	

	 

	

	 

	1259.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.03
	76.01

	1.79
К1=1.2
	0.01

	9.12 

	0.39

	87.31 

	1260.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	1261.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1262.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	5
	

	

	

	9.75 

	0.40

	10.15 

	1263.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	1264.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	1265.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	1266.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.03
	47.25

	0.31
К1=1.2
	0.21

	 

	

	47.56 

	1267.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.006
	

	

	

	 

	

	 

	1268.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0105
	

	

	

	 

	

	 

	1269.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0018
	

	

	

	 

	

	 

	1270.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.03
	65.74

	0.14
К1=1.2
	0.02

	29.07 

	1.30

	96.25 

	1271.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	3
	

	

	

	6.27 

	0.27

	6.54 

	1272.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	1273.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1274.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1275.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.065
	197.52

	1.98
К1=1.2
	

	36.97 

	2.59

	239.06 

	1276.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	6.5
	

	

	

	10.73 

	0.78

	11.51 

	1277.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	3
	

	

	

	6.69 

	0.48

	7.17 

	1278.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.11
	

	

	

	0.37 

	0.03

	0.40 

	1279.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.011
	

	

	

	0.11 

	0.01

	0.12 

	1280.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	9.5
	

	

	

	1.05 

	0.10

	1.15 

	1281.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1282.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1283.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1284.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1285.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	3329
	304
	137
	2296
	144
	6073

	ОХР и ОПР:
	2713

	Плановая прибыль:
	1709

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	10495

	Ж000 512 - ПЛАТНАЯ ПАЛАТА

	 1286.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1287.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.142
	7.21

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.21 

	1288.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01562
	

	

	

	 

	

	 

	1289.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.142
	12.12

	4.05
К1=1.1
	

	 

	

	16.17 

	1290.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.05822
	

	

	

	1.57 

	0.11

	1.68 

	1291.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.153
	61.00

	2.53
К1=2 К2=1.2
	1.71

	 
К1=2
	

	63.53 

	1292.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.14382
	

	

	

	 

	

	 

	1293.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	15.3
	112.91

	
К1=1.2
	

	 

	

	112.91 

	1294.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.153
	536.32

	5.54
К1=1.2
	

	2.72 

	0.20

	544.78 

	1295.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.0325
	

	

	

	21.69 

	1.53

	23.22 

	1296.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.004
	

	

	

	15.39 

	1.08

	16.47 

	1297.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1071
	

	

	

	89.45 

	6.30

	95.75 

	1298.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	15.63
	

	

	

	622.86 

	43.92

	666.78 

	1299.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0142
	24.54

	0.61
К1=1.2
	

	 

	

	25.15 

	1300.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0142
	11.03

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.03 

	1301.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0142
	1.25

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.25 

	1302.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.7455
	

	

	

	2.01 

	0.14

	2.15 

	1303.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.142
	88.46

	1.65
К1=1.2
	0.77

	0.02 

	

	90.13 

	1304.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00142
	

	

	

	5.46 

	0.38

	5.84 

	1305.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00568
	

	

	

	4.74 

	0.33

	5.07 

	1306.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	1.45
	

	

	

	57.78 

	4.07

	61.85 

	1307.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1308.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.153
	11.75

	
К1=1.2
	

	 

	

	11.75 

	1309.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.004896
	

	

	

	 

	

	 

	1310.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.153
	16.17

	
К1=1.2
	

	 

	

	16.17 

	1311.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	8.0325
	

	

	

	21.69 

	1.53

	23.22 

	1312.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.08
	320.21

	2.11
К1=1.2
	1.43

	42.55 

	3.00

	367.87 

	1313.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2704
	

	

	

	 

	

	 

	1314.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	1315.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	1316.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	1.05
	

	

	

	1.23 

	0.08

	1.31 

	1317.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00037
	

	

	

	0.16 

	0.01

	0.17 

	1318.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.153
	131.59

	0.14
К1=1.2
	0.08

	10.79 

	0.78

	143.30 

	1319.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.153
	163.73

	0.14
К1=1.2
	0.08

	2.28 

	0.16

	166.31 

	1320.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	5.355
	

	

	

	95.59 

	6.75

	102.34 

	1321.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	2.754
	

	

	

	15.95 

	1.13

	17.08 

	1322.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01683
	

	

	

	18.69 

	1.32

	20.01 

	1323.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1324.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.401
	30.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.81 

	1325.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.012832
	

	

	

	 

	

	 

	1326.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	1327.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	1328.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	1329.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	1330.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	1331.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	1332.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	1333.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	1334.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	1335.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	1336.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	1337.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.371
	241.32

	0.33
К1=1.2
	0.19

	24.24 

	1.76

	267.65 

	1338.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.371
	280.83

	0.25
К1=1.2
	0.13

	5.52 

	0.39

	286.99 

	1339.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	12.985
	

	

	

	231.78 

	16.36

	248.14 

	1340.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	6.678
	

	

	

	38.67 

	2.74

	41.41 

	1341.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.04081
	

	

	

	45.31 

	3.19

	48.50 

	1342.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.021
	26.21

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	26.22 

	1343.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.527
	

	

	

	4.29 

	0.30

	4.59 

	1344.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.02
	0.17

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.18 

	1345.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.02
	0.55

	0.03
К1=1.2
	

	0.03 

	

	0.61 

	1346.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	2
	

	

	

	53.26 

	2.96

	56.22 

	1347.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	1348.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	1349.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	1350.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	1351.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8.16
	

	

	

	 

	

	 

	1352.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1353.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	1354.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.06
	37.81

	59.54
К1=1.1
	28.00

	 

	

	97.35 

	1355.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.02
	27.88

	0.31
К1=1.1
	0.21

	 

	

	28.19 

	1356.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.03744
	

	

	

	24.79 

	1.74

	26.53 

	1357.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.3744
	12.45

	0.13
К1=1.2
	

	 

	

	12.58 

	1358.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.06
	82.64

	
К1=1.2
	

	1.40 

	0.07

	84.11 

	1359.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	1
	

	

	

	3.72 

	0.18

	3.90 

	1360.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	5
	

	

	

	25.35 

	1.20

	26.55 

	1361.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	6
	

	

	

	11.52 

	0.54

	12.06 

	1362.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	1363.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	1364.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	1365.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	1366.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	1367.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.02
	39.18

	33.65
К1=1.2
	25.36

	7.58 

	0.41

	80.82 

	1368.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	2
	

	

	

	75.00 

	3.60

	78.60 

	1369.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.16
	57.49

	0.09
К1=1.2
	0.03

	4.31 

	0.24

	62.13 

	1370.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	16
	

	

	

	32.16 

	1.60

	33.76 

	1371.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1372.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	1373.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1374.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1375.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1376.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1377.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1378.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1379.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.05
	31.32

	0.22
К1=1.2
	0.11

	0.10 

	0.01

	31.65 

	1380.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.005
	

	

	

	 

	

	 

	1381.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	1382.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	1383.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.05
	126.68

	2.99
К1=1.2
	0.01

	15.20 

	0.66

	145.53 

	1384.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.005
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	1385.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1386.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	8
	

	

	

	15.60 

	0.64

	16.24 

	1387.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	1388.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	1389.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	1390.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	1391.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	1392.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	1393.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	1394.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	1395.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	1396.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	1397.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1398.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	1399.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1400.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1401.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	1402.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	1403.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	1404.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	1405.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1406.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	1407.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1408.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1409.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1410.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1411.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4423
	430
	200
	2467
	158
	7478

	ОХР и ОПР:
	3626

	Плановая прибыль:
	2271

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	13376

	Ж000 513 - КОМНАТА ГИГИЕНЫ

	 1412.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1413.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.125
	165.29

	3.62
К1=1.2
	2.45

	 

	

	168.91 

	1414.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.475
	

	

	

	 

	

	 

	1415.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.125
	263.06

	22.93
К1=1.2
	12.27

	 

	

	285.99 

	1416.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.125
	

	

	

	 

	

	 

	1417.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.125
	7.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.09 

	1418.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.25
	

	

	

	3.38 

	0.24

	3.62 

	1419.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.125
	149.84

	7.98
К1=1.2
	5.40

	 

	

	157.82 

	1420.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.125
	8.27

	1.75
К1=6 К2=1.2
	1.18

	 
К1=6
	

	10.02 

	1421.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	1.125
	

	

	

	289.22 

	20.36

	309.58 

	1422.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	11.25
	374.06

	4.05
К1=1.2
	

	 

	

	378.11 

	1423.
	Е13-75-2
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство гидро-пароизоляции поверхности днища (пола) без уклона в 2 слоя толщиной 3 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	456.77
	1.58
	
	
	
	458.35

	
	
	
	0.16
	73.08

	0.25
К1=1.2
	

	 

	

	73.33 

	1424.
	1/10-230-60-5/90
 
	Гидроизоляционная смесь / ILMAX 4600 / 4,8КГ/М2 НА 3ММ  

	т
	
	
	
	2 651.50
	186.67
	2 838.17

	
	
	
	0.0768
	

	

	

	203.64 

	14.34

	217.98 

	1425.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.125
	438.17

	4.52
К1=1.2
	

	2.23 

	0.17

	445.09 

	1426.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.25
	

	

	

	3.38 

	0.24

	3.62 

	1427.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.005
	

	

	

	19.24 

	1.35

	20.59 

	1428.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0875
	

	

	

	73.08 

	5.15

	78.23 

	1429.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	12.81
	

	

	

	510.48 

	36.00

	546.48 

	1430.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1431.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.125
	9.60

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.60 

	1432.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.004
	

	

	

	 

	

	 

	1433.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.125
	13.21

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.21 

	1434.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.563
	

	

	

	17.72 

	1.25

	18.97 

	1435.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.06
	240.15

	1.58
К1=1.2
	1.07

	31.91 

	2.25

	275.89 

	1436.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2028
	

	

	

	 

	

	 

	1437.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	1438.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	1439.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	1.05
	

	

	

	1.23 

	0.08

	1.31 

	1440.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00037
	

	

	

	0.16 

	0.01

	0.17 

	1441.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.125
	107.51

	0.11
К1=1.2
	0.07

	8.82 

	0.64

	117.08 

	1442.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.125
	133.77

	0.12
К1=1.2
	0.07

	1.86 

	0.13

	135.88 

	1443.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	4.375
	

	

	

	78.09 

	5.51

	83.60 

	1444.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	2.25
	

	

	

	13.03 

	0.92

	13.95 

	1445.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01375
	

	

	

	15.27 

	1.07

	16.34 

	1446.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1447.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.12
	9.22

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.22 

	1448.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00384
	

	

	

	 

	

	 

	1449.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.24
	113.82

	1.82
К1=1.2
	1.38

	 

	

	115.64 

	1450.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.0992
	

	

	

	 

	

	 

	1451.
	Е46-34-4
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка стен кирпичных  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	М3
	132.19
	99.59
	46.83
	
	
	231.78

	
	
	
	1
	132.19

	99.59
К1=1.1
	46.83

	 

	

	231.78 

	1452.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.8
	

	

	

	 

	

	 

	1453.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.24
	21.17

	
К1=1.2
	

	 

	

	21.17 

	1454.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	12.6
	

	

	

	34.02 

	2.39

	36.41 

	1455.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.24
	677.19

	5.83
К1=1.2
	3.95

	122.34 

	8.61

	813.97 

	1456.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.8112
	

	

	

	 

	

	 

	1457.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.06
	5.29

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.29 

	1458.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	3.15
	

	

	

	8.51 

	0.60

	9.11 

	1459.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.06
	186.45

	1.55
К1=1.2
	1.05

	30.59 

	2.15

	220.74 

	1460.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2028
	

	

	

	 

	

	 

	1461.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.36
	31.75

	
К1=1.2
	

	 

	

	31.75 

	1462.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	18.9
	

	

	

	51.03 

	3.59

	54.62 

	1463.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.36
	1404.97

	2.60
К1=1.2
	1.89

	1369.18 

	96.22

	2872.97 

	1464.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0144
	

	

	

	55.41 

	3.90

	59.31 

	1465.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.252
	

	

	

	210.47 

	14.82

	225.29 

	1466.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	5.4
	

	

	

	28.19 

	2.00

	30.19 

	1467.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.144
	

	

	

	1.07 

	0.07

	1.14 

	1468.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.027
	33.69

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	33.70 

	1469.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.678
	

	

	

	5.52 

	0.39

	5.91 

	1470.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	1471.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	1472.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	1473.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.0027
	

	

	

	0.60 

	0.04

	0.64 

	1474.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.027
	0.90

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	0.91 

	1475.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	1476.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	1477.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.508
	

	

	

	 

	

	 

	1478.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	1479.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	1480.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	1481.
	Е8-6-702
(83.83 / 51.0893) 
	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-20-10/20  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	М3 КЛАДКИ
	106.03
	0.52
	0.35
	108.43
	10.69
	225.67

	
	
	
	0.5
	53.02

	0.26
К1=1.2
	0.18

	54.22 

	5.35

	112.85 

	1482.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.198
	

	

	

	131.08 

	9.23

	140.31 

	1483.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	1.98
	65.84

	0.71
К1=1.2
	

	 

	

	66.55 

	1484.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1485.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.1
	25.09

	35.43
К1=1.1
	16.66

	 

	

	60.52 

	1486.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.01
	6.30

	9.92
К1=1.1
	4.67

	 

	

	16.22 

	1487.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	1488.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01248
	

	

	

	8.26 

	0.58

	8.84 

	1489.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1248
	4.15

	0.04
К1=1.2
	

	 

	

	4.19 

	1490.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.01
	13.77

	
К1=1.2
	

	0.23 

	0.01

	14.01 

	1491.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	1
	

	

	

	3.72 

	0.18

	3.90 

	1492.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	1
	

	

	

	1.92 

	0.09

	2.01 

	1493.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.1
	87.09

	3.96
К1=1.2
	0.71

	11.44 

	0.57

	103.06 

	1494.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0102
	

	

	

	17.90 

	0.86

	18.76 

	1495.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.06
	

	

	

	0.69 

	0.03

	0.72 

	1496.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	0.24
	

	

	

	0.28 

	0.01

	0.29 

	1497.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	1498.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.02
	39.18

	33.65
К1=1.2
	25.36

	7.58 

	0.41

	80.82 

	1499.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	2
	

	

	

	75.00 

	3.60

	78.60 

	1500.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.06
	21.56

	0.03
К1=1.2
	0.01

	1.62 

	0.09

	23.30 

	1501.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	6
	

	

	

	12.06 

	0.60

	12.66 

	1502.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1503.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	1504.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1505.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1506.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1507.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1508.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1509.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1510.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.2
	125.26

	0.86
К1=1.2
	0.42

	0.41 

	0.03

	126.56 

	1511.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02
	

	

	

	 

	

	 

	1512.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01
	

	

	

	 

	

	 

	1513.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.006
	

	

	

	 

	

	 

	1514.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.2
	506.71

	11.95
К1=1.2
	0.03

	60.79 

	2.62

	582.07 

	1515.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.021
	

	

	

	0.37 

	0.03

	0.40 

	1516.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1517.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	32
	

	

	

	62.40 

	2.56

	64.96 

	1518.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	2
	

	

	

	15.48 

	0.86

	16.34 

	1519.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	1520.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	1521.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.07
	110.26

	0.72
К1=1.2
	0.49

	 

	

	110.98 

	1522.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.014
	

	

	

	 

	

	 

	1523.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0245
	

	

	

	 

	

	 

	1524.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0042
	

	

	

	 

	

	 

	1525.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.07
	153.39

	0.33
К1=1.2
	0.05

	67.83 

	3.04

	224.59 

	1526.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	7
	

	

	

	14.63 

	0.63

	15.26 

	1527.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	3
	483.96

	0.78
К1=1.2
	0.51

	249.06 

	11.94

	745.74 

	1528.
	Е65-13-17
(68.61 / 48.5917) 
	Смена ванн чугунных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	11954.76
	324.13
	219.40
	280.25
	19.71
	12 578.85

	
	
	
	0.01
	119.55

	3.24
К1=1.2
	2.19

	2.80 

	0.20

	125.79 

	1529.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.0002
	

	

	

	0.11 

	0.01

	0.12 

	1530.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.122
	

	

	

	 

	

	 

	1531.
	3/4-10-20-10/20
 
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1700  

	компл.
	
	
	
	1 072.12
	59.50
	1 131.62

	
	
	
	1
	

	

	

	1072.12 

	59.50

	1131.62 

	1532.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1533.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1534.
	Е17-2-312
(68.61 / 48.5917) 
	Установка стоек для душа  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	16.78
	
	
	85.14
	4.73
	106.65

	
	
	
	1
	16.78

	
К1=1.2
	

	85.14 

	4.73

	106.65 

	1535.
	3/4-140-40/10
 
	СТОЙКА ДЛЯ ДУША  

	компл.
	
	
	
	84.22
	4.67
	88.89

	
	
	
	1
	

	

	

	84.22 

	4.67

	88.89 

	1536.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.02
	85.48

	0.04
К1=1.2
	0.02

	88.56 

	4.94

	179.02 

	1537.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0046
	

	

	

	 

	

	 

	1538.
	Е65-13-20
(68.61 / 48.5917) 
	Смена полотенцесушителей  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	2160.77
	17.58
	11.90
	191.36
	13.46
	2 383.17

	
	
	
	0.01
	21.61

	0.18
К1=1.2
	0.12

	1.91 

	0.13

	23.83 

	1539.
	3/2-100-30-20-20/30
 
	Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, П-образные, диаметром 32 мм, размером 500х500 мм (модифицированные)  

	шт.
	
	
	
	198.21
	11.00
	209.21

	
	
	
	1
	

	

	

	198.21 

	11.00

	209.21 

	1540.
	Е65-13-2
(68.61 / 48.5917) 
	Смена трапов диаметром до 100 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	3647.28
	141.39
	95.70
	11 292.00
	627.00
	15 707.67

	
	
	
	0.01
	36.47

	1.41
К1=1.2
	0.96

	112.92 

	6.27

	157.07 

	1541.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.011
	

	

	

	 

	

	 

	1542.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1543.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1544.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	1545.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	1546.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	1547.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	1548.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1549.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	1550.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1551.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1552.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1553.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1554.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	7375
	378
	183
	6316
	396
	14465

	ОХР и ОПР:
	5986

	Плановая прибыль:
	3789

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	24240

	Ж000 542 - БУФЕТНАЯ

	 1555.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1556.
	Е57-2-7
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из керамических плиток  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	1322.31
	28.95
	19.60
	
	
	1 351.26

	
	
	
	0.223
	294.88

	6.46
К1=1.2
	4.37

	 

	

	301.34 

	1557.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.8474
	

	

	

	 

	

	 

	1558.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.223
	469.30

	40.90
К1=1.2
	21.89

	 

	

	510.20 

	1559.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.007
	

	

	

	 

	

	 

	1560.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.223
	12.64

	
К1=1.2
	

	 

	

	12.64 

	1561.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	2.23
	

	

	

	6.02 

	0.42

	6.44 

	1562.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.223
	267.32

	14.24
К1=1.2
	9.64

	 

	

	281.56 

	1563.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Кратность К=6 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.223
	14.75

	3.11
К1=6 К2=1.2
	2.11

	 
К1=6
	

	17.86 

	1564.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	2.007
	

	

	

	515.96 

	36.33

	552.29 

	1565.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	20.07
	667.33

	7.23
К1=1.2
	

	 

	

	674.56 

	1566.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.223
	781.69

	8.07
К1=1.2
	

	3.97 

	0.29

	794.02 

	1567.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	2.23
	

	

	

	6.02 

	0.42

	6.44 

	1568.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00578
	

	

	

	22.24 

	1.57

	23.81 

	1569.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1561
	

	

	

	130.37 

	9.18

	139.55 

	1570.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	22.86
	

	

	

	910.97 

	64.24

	975.21 

	1571.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1572.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.223
	17.13

	
К1=1.2
	

	 

	

	17.13 

	1573.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.007136
	

	

	

	 

	

	 

	1574.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.223
	23.57

	
К1=1.2
	

	 

	

	23.57 

	1575.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	11.71
	

	

	

	31.62 

	2.22

	33.84 

	1576.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.11
	440.28

	2.90
К1=1.2
	1.96

	58.51 

	4.12

	505.81 

	1577.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.3718
	

	

	

	 

	

	 

	1578.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.2
	172.85

	
К1=1.2
	

	13.38 

	0.94

	187.17 

	1579.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.02
	12.33

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	12.34 

	1580.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	2.1
	

	

	

	2.46 

	0.17

	2.63 

	1581.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00074
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	1582.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.223
	191.80

	0.20
К1=1.2
	0.12

	15.73 

	1.14

	208.87 

	1583.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.223
	238.64

	0.21
К1=1.2
	0.12

	3.32 

	0.23

	242.40 

	1584.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	7.805
	

	

	

	139.32 

	9.83

	149.15 

	1585.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	4.014
	

	

	

	23.24 

	1.65

	24.89 

	1586.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.02453
	

	

	

	27.24 

	1.92

	29.16 

	1587.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1588.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.18
	13.83

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.83 

	1589.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00576
	

	

	

	 

	

	 

	1590.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.37
	175.48

	2.80
К1=1.2
	2.13

	 

	

	178.28 

	1591.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.6946
	

	

	

	 

	

	 

	1592.
	Е10-200-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7190.57
	372.97
	
	1 672.42
	119.09
	9 355.05

	
	
	
	0.005
	35.95

	1.86
К1=1.2
	

	8.36 

	0.60

	46.77 

	1593.
	1/10-230-55-20/70
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.22
	3.39

	
	
	
	1.8
	

	

	

	5.71 

	0.40

	6.11 

	1594.
	1/10-230-55-20/100
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	2.71
	0.19
	2.90

	
	
	
	0.8
	

	

	

	2.17 

	0.15

	2.32 

	1595.
	1/10-235-20/770
 
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений  

	м
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	0.85
	

	

	

	0.10 

	0.01

	0.11 

	1596.
	1/10-235-20/46
 
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50  

	шт.
	
	
	
	18.00
	1.27
	19.27

	
	
	
	1.1
	

	

	

	19.80 

	1.40

	21.20 

	1597.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.09
	7.94

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.94 

	1598.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	4.725
	

	

	

	12.76 

	0.90

	13.66 

	1599.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.09
	279.67

	2.33
К1=1.2
	1.58

	45.88 

	3.23

	331.11 

	1600.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.3042
	

	

	

	 

	

	 

	1601.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.37
	32.63

	
К1=1.2
	

	 

	

	32.63 

	1602.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	19.425
	

	

	

	52.45 

	3.69

	56.14 

	1603.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.37
	1044.00

	8.99
К1=1.2
	6.09

	188.61 

	13.28

	1254.88 

	1604.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.2506
	

	

	

	 

	

	 

	1605.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.37
	32.63

	
К1=1.2
	

	 

	

	32.63 

	1606.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	19.425
	

	

	

	52.45 

	3.69

	56.14 

	1607.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.37
	1444.00

	2.67
К1=1.2
	1.94

	1407.21 

	98.89

	2952.77 

	1608.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0148
	

	

	

	56.95 

	4.01

	60.96 

	1609.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.259
	

	

	

	216.32 

	15.23

	231.55 

	1610.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	5.55
	

	

	

	28.97 

	2.05

	31.02 

	1611.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.148
	

	

	

	1.10 

	0.08

	1.18 

	1612.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.18
	117.08

	0.16
К1=1.2
	0.09

	11.76 

	0.86

	129.86 

	1613.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.18
	136.25

	0.12
К1=1.2
	0.06

	2.68 

	0.19

	139.24 

	1614.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	6.3
	

	

	

	112.46 

	7.94

	120.40 

	1615.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	3.24
	

	

	

	18.76 

	1.33

	20.09 

	1616.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.0198
	

	

	

	21.98 

	1.55

	23.53 

	1617.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.019
	23.71

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	23.72 

	1618.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.477
	

	

	

	3.88 

	0.27

	4.15 

	1619.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	1620.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	1621.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	1622.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.0054
	

	

	

	1.20 

	0.08

	1.28 

	1623.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.054
	1.80

	0.02
К1=1.2
	

	 

	

	1.82 

	1624.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.06
	4.42

	
К1=1.2
	

	 

	

	4.42 

	1625.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.06
	26.95

	0.14
К1=1.2
	

	2.49 

	0.18

	29.76 

	1626.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	6.12
	

	

	

	2.20 

	0.18

	2.38 

	1627.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1628.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	1629.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.1
	63.01

	99.23
К1=1.1
	46.66

	 

	

	162.24 

	1630.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.06
	83.64

	0.94
К1=1.1
	0.63

	 

	

	84.58 

	1631.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.07488
	

	

	

	49.57 

	3.49

	53.06 

	1632.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.7488
	24.90

	0.27
К1=1.2
	

	 

	

	25.17 

	1633.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.1
	137.74

	
К1=1.2
	

	2.33 

	0.11

	140.18 

	1634.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	8
	

	

	

	40.56 

	1.92

	42.48 

	1635.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	1636.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	10
	

	

	

	19.20 

	0.90

	20.10 

	1637.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	1638.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	1639.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	1640.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	1641.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	5
	

	

	

	9.60 

	0.45

	10.05 

	1642.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.05
	97.96

	84.12
К1=1.2
	63.39

	18.94 

	1.03

	202.05 

	1643.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	5
	

	

	

	187.50 

	9.00

	196.50 

	1644.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.3
	107.80

	0.17
К1=1.2
	0.06

	8.08 

	0.45

	116.50 

	1645.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	30
	

	

	

	60.30 

	3.00

	63.30 

	1646.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1647.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	1648.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1649.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1650.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1651.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1652.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1653.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1654.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.15
	93.95

	0.65
К1=1.2
	0.32

	0.31 

	0.02

	94.93 

	1655.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.015
	

	

	

	 

	

	 

	1656.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0075
	

	

	

	 

	

	 

	1657.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0045
	

	

	

	 

	

	 

	1658.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.15
	380.03

	8.96
К1=1.2
	0.03

	45.60 

	1.97

	436.56 

	1659.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.016
	

	

	

	0.28 

	0.02

	0.30 

	1660.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	4
	

	

	

	52.56 

	2.92

	55.48 

	1661.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	24
	

	

	

	46.80 

	1.92

	48.72 

	1662.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	4
	

	

	

	30.96 

	1.72

	32.68 

	1663.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	4
	435.44

	3.36
К1=1.2
	0.68

	11.52 

	0.52

	450.84 

	1664.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	4
	

	

	

	62.68 

	3.48

	66.16 

	1665.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.04
	63.00

	0.41
К1=1.2
	0.28

	 

	

	63.41 

	1666.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.008
	

	

	

	 

	

	 

	1667.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.014
	

	

	

	 

	

	 

	1668.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0024
	

	

	

	 

	

	 

	1669.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.04
	87.65

	0.19
К1=1.2
	0.03

	38.76 

	1.74

	128.34 

	1670.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	4
	

	

	

	8.36 

	0.36

	8.72 

	1671.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	4
	645.28

	1.04
К1=1.2
	0.68

	332.08 

	15.92

	994.32 

	1672.
	Е65-13-15
(68.61 / 48.5917) 
	Смена моек на одно отделение  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	6663.24
	44.46
	30.09
	99.64
	7.02
	6 814.36

	
	
	
	0.03
	199.90

	1.33
К1=1.2
	0.90

	2.99 

	0.21

	204.43 

	1673.
	3/4-40-10-20/200
 
	Мойки из стали на три отделения  

	шт.
	
	
	
	1 048.00
	58.16
	1 106.16

	
	
	
	1
	

	

	

	1048.00 

	58.16

	1106.16 

	1674.
	3/4-140-20/30
 
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором  

	компл.
	
	
	
	43.28
	2.40
	45.68

	
	
	
	3
	

	

	

	129.84 

	7.20

	137.04 

	1675.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	3
	

	

	

	25.65 

	1.41

	27.06 

	1676.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00024
	

	

	

	0.13 

	0.01

	0.14 

	1677.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1678.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1679.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	1680.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	1681.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	1682.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	1683.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1684.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	1685.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1686.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1687.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1688.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1689.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
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	Ж000 543 - ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

	 1690.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1691.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.213
	10.81

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.81 

	1692.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02343
	

	

	

	 

	

	 

	1693.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.213
	18.18

	6.07
К1=1.1
	

	 

	

	24.25 

	1694.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.08733
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	1695.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.283
	112.82

	4.68
К1=2 К2=1.2
	3.17

	 
К1=2
	

	117.50 

	1696.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.26602
	

	

	

	 

	

	 

	1697.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	28.3
	208.85

	
К1=1.2
	

	 

	

	208.85 

	1698.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.283
	992.01

	10.24
К1=1.2
	

	5.04 

	0.37

	1007.66 

	1699.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.8575
	

	

	

	40.12 

	2.82

	42.94 

	1700.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00734
	

	

	

	28.25 

	1.99

	30.24 

	1701.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1981
	

	

	

	165.45 

	11.65

	177.10 

	1702.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	29.01
	

	

	

	1156.05 

	81.52

	1237.57 

	1703.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0213
	36.82

	0.91
К1=1.2
	

	 

	

	37.73 

	1704.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0213
	16.55

	
К1=1.2
	

	 

	

	16.55 

	1705.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0213
	1.88

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.88 

	1706.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.118
	

	

	

	3.02 

	0.21

	3.23 

	1707.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.213
	132.69

	2.48
К1=1.2
	1.15

	0.02 

	

	135.19 

	1708.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00213
	

	

	

	8.20 

	0.58

	8.78 

	1709.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00852
	

	

	

	7.12 

	0.50

	7.62 

	1710.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.17
	

	

	

	86.47 

	6.10

	92.57 

	1711.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1712.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.283
	21.74

	
К1=1.2
	

	 

	

	21.74 

	1713.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.009056
	

	

	

	 

	

	 

	1714.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.283
	29.91

	
К1=1.2
	

	 

	

	29.91 

	1715.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.86
	

	

	

	40.12 

	2.82

	42.94 

	1716.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.14
	560.36

	3.69
К1=1.2
	2.50

	74.47 

	5.24

	643.76 

	1717.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4732
	

	

	

	 

	

	 

	1718.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.2
	172.85

	
К1=1.2
	

	13.38 

	0.94

	187.17 

	1719.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.02
	12.33

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	12.34 

	1720.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	2.1
	

	

	

	2.46 

	0.17

	2.63 

	1721.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00074
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	1722.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.283
	243.40

	0.26
К1=1.2
	0.15

	19.96 

	1.45

	265.07 

	1723.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.283
	302.85

	0.26
К1=1.2
	0.15

	4.21 

	0.30

	307.62 

	1724.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	9.905
	

	

	

	176.80 

	12.48

	189.28 

	1725.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	5.094
	

	

	

	29.49 

	2.09

	31.58 

	1726.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.03113
	

	

	

	34.56 

	2.43

	36.99 

	1727.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1728.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.502
	38.57

	
К1=1.2
	

	 

	

	38.57 

	1729.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.016064
	

	

	

	 

	

	 

	1730.
	Е63-19-6
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	474.27
	7.58
	5.77
	
	
	481.85

	
	
	
	0.152
	72.09

	1.15
К1=1.2
	0.88

	 

	

	73.24 

	1731.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.69616
	

	

	

	 

	

	 

	1732.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.152
	13.41

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.41 

	1733.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	7.98
	

	

	

	21.55 

	1.52

	23.07 

	1734.
	Е61-2-11
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм / ПЛИТКА  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	2821.63
	24.30
	16.45
	509.75
	35.88
	3 391.56

	
	
	
	0.152
	428.89

	3.69
К1=1.2
	2.50

	77.48 

	5.45

	515.51 

	1735.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.51376
	

	

	

	 

	

	 

	1736.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	1737.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	1738.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	1739.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	1740.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.654
	57.68

	
К1=1.2
	

	 

	

	57.68 

	1741.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	34.335
	

	

	

	92.70 

	6.52

	99.22 

	1742.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.654
	2552.37

	4.72
К1=1.2
	3.43

	2487.35 

	174.80

	5219.24 

	1743.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.02616
	

	

	

	100.67 

	7.09

	107.76 

	1744.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.4578
	

	

	

	382.35 

	26.92

	409.27 

	1745.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	9.81
	

	

	

	51.21 

	3.63

	54.84 

	1746.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.262
	

	

	

	1.94 

	0.14

	2.08 

	1747.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.046
	57.41

	0.02
К1=1.2
	0.02

	 

	

	57.43 

	1748.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	1.155
	

	

	

	9.40 

	0.66

	10.06 

	1749.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.04
	0.33

	0.02
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.35 

	1750.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.04
	1.10

	0.06
К1=1.2
	0.01

	0.06 

	

	1.22 

	1751.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	4
	

	

	

	106.52 

	5.92

	112.44 

	1752.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00108
	

	

	

	0.24 

	0.02

	0.26 

	1753.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0108
	0.36

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.36 

	1754.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.08
	5.89

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.89 

	1755.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.08
	35.93

	0.18
К1=1.2
	

	3.32 

	0.23

	39.66 

	1756.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	8.16
	

	

	

	2.94 

	0.24

	3.18 

	1757.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1758.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	1759.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.04
	25.21

	39.69
К1=1.1
	18.66

	 

	

	64.90 

	1760.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.03
	41.82

	0.47
К1=1.1
	0.31

	 

	

	42.29 

	1761.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.03744
	

	

	

	24.79 

	1.74

	26.53 

	1762.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.3744
	12.45

	0.13
К1=1.2
	

	 

	

	12.58 

	1763.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.04
	55.10

	
К1=1.2
	

	0.93 

	0.04

	56.07 

	1764.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	4
	

	

	

	20.28 

	0.96

	21.24 

	1765.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	4
	

	

	

	7.68 

	0.36

	8.04 

	1766.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	1767.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	7
	

	

	

	13.44 

	0.63

	14.07 

	1768.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	1769.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.07
	137.14

	117.77
К1=1.2
	88.75

	26.52 

	1.45

	282.88 

	1770.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	1771.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	1772.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	6
	

	

	

	225.00 

	10.80

	235.80 

	1773.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	1774.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.22
	79.05

	0.13
К1=1.2
	0.04

	5.92 

	0.33

	85.43 

	1775.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	22
	

	

	

	44.22 

	2.20

	46.42 

	1776.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1777.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	1778.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1779.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1780.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1781.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1782.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1783.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1784.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.03
	18.79

	0.13
К1=1.2
	0.06

	0.06 

	

	18.98 

	1785.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003
	

	

	

	 

	

	 

	1786.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	1787.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0009
	

	

	

	 

	

	 

	1788.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	4
	435.44

	3.36
К1=1.2
	0.68

	11.52 

	0.52

	450.84 

	1789.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	4
	

	

	

	62.68 

	3.48

	66.16 

	1790.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.03
	76.01

	1.79
К1=1.2
	0.01

	9.12 

	0.39

	87.31 

	1791.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	2
	

	

	

	15.48 

	0.86

	16.34 

	1792.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	5
	

	

	

	9.75 

	0.40

	10.15 

	1793.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	1794.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1795.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	1796.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	1797.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	1798.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	1799.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	1800.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	1801.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	1802.
	Е65-13-15
(68.61 / 48.5917) 
	Смена моек на одно отделение  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	6663.24
	44.46
	30.09
	99.64
	7.02
	6 814.36

	
	
	
	0.01
	66.63

	0.44
К1=1.2
	0.30

	1.00 

	0.07

	68.14 

	1803.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1804.
	3/4-40-10-10/10
 
	Мойки из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, со смесителем, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском  

	компл.
	
	
	
	348.00
	19.31
	367.31

	
	
	
	1
	

	

	

	348.00 

	19.31

	367.31 

	1805.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1806.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1807.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	1808.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	1809.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	1810.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	1811.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1812.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	1813.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1814.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1815.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1816.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1817.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	8553
	516
	264
	6673
	444
	16185

	ОХР и ОПР:
	7073

	Плановая прибыль:
	4390

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	27649

	Ж000 544 - ПАЛАТА

	 1818.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1819.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.201
	10.20

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.20 

	1820.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02211
	

	

	

	 

	

	 

	1821.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.201
	17.16

	5.73
К1=1.1
	

	 

	

	22.89 

	1822.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.08241
	

	

	

	2.22 

	0.16

	2.38 

	1823.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.284
	113.22

	4.70
К1=2 К2=1.2
	3.18

	 
К1=2
	

	117.92 

	1824.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.26696
	

	

	

	 

	

	 

	1825.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	28.4
	209.59

	
К1=1.2
	

	 

	

	209.59 

	1826.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.284
	995.52

	10.28
К1=1.2
	

	5.06 

	0.37

	1011.23 

	1827.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	1828.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00736
	

	

	

	28.32 

	1.99

	30.31 

	1829.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1988
	

	

	

	166.04 

	11.69

	177.73 

	1830.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	29.11
	

	

	

	1160.03 

	81.80

	1241.83 

	1831.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0201
	34.74

	0.86
К1=1.2
	

	 

	

	35.60 

	1832.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0201
	15.62

	
К1=1.2
	

	 

	

	15.62 

	1833.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0201
	1.77

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.77 

	1834.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.06
	

	

	

	2.86 

	0.20

	3.06 

	1835.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.201
	125.22

	2.34
К1=1.2
	1.09

	0.02 

	

	127.58 

	1836.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00201
	

	

	

	7.73 

	0.54

	8.27 

	1837.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00804
	

	

	

	6.72 

	0.47

	7.19 

	1838.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.05
	

	

	

	81.69 

	5.76

	87.45 

	1839.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1840.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.284
	21.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	21.82 

	1841.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.009088
	

	

	

	 

	

	 

	1842.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.284
	30.02

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.02 

	1843.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	1844.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.14
	560.36

	3.69
К1=1.2
	2.50

	74.47 

	5.24

	643.76 

	1845.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4732
	

	

	

	 

	

	 

	1846.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.2
	172.85

	
К1=1.2
	

	13.38 

	0.94

	187.17 

	1847.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.02
	12.33

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	12.34 

	1848.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	2.1
	

	

	

	2.46 

	0.17

	2.63 

	1849.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00074
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	1850.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.284
	244.26

	0.26
К1=1.2
	0.15

	20.03 

	1.45

	266.00 

	1851.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.284
	303.92

	0.26
К1=1.2
	0.15

	4.23 

	0.30

	308.71 

	1852.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	9.94
	

	

	

	177.43 

	12.52

	189.95 

	1853.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	5.112
	

	

	

	29.60 

	2.10

	31.70 

	1854.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.03124
	

	

	

	34.69 

	2.44

	37.13 

	1855.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1856.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.502
	38.57

	
К1=1.2
	

	 

	

	38.57 

	1857.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.016064
	

	

	

	 

	

	 

	1858.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	1859.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	1860.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	1861.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	1862.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	1863.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	1864.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	1865.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	1866.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	1867.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	1868.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	1869.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.472
	307.01

	0.42
К1=1.2
	0.25

	30.84 

	2.24

	340.51 

	1870.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.472
	357.29

	0.32
К1=1.2
	0.17

	7.02 

	0.50

	365.13 

	1871.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	16.52
	

	

	

	294.88 

	20.82

	315.70 

	1872.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	8.496
	

	

	

	49.19 

	3.48

	52.67 

	1873.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.05192
	

	

	

	57.65 

	4.06

	61.71 

	1874.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.05
	62.40

	0.03
К1=1.2
	0.02

	 

	

	62.43 

	1875.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	1.255
	

	

	

	10.22 

	0.72

	10.94 

	1876.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.02
	0.17

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.18 

	1877.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.02
	0.55

	0.03
К1=1.2
	

	0.03 

	

	0.61 

	1878.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	2
	

	

	

	53.26 

	2.96

	56.22 

	1879.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	1880.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	1881.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.08
	5.89

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.89 

	1882.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.08
	35.93

	0.18
К1=1.2
	

	3.32 

	0.23

	39.66 

	1883.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	8.16
	

	

	

	2.94 

	0.24

	3.18 

	1884.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	1885.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	1886.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	1887.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0165
	12.58

	0.39
К1=1.2
	0.27

	0.55 

	0.04

	13.56 

	1888.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	11
	

	

	

	154.00 

	10.89

	164.89 

	1889.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1890.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ / ПРИМ. ДЕМОНТАЖ  Стесненность  К=1,2 Демонтаж  К=0,8
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	359.28
	1.84
	
	
	
	361.12

	
	
	
	0.107
	38.44

	0.20
К1=1.2 К2=0.8
	

	 

	

	38.64 

	1891.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,8 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1954.34
	57.35
	
	
	
	2 011.69

	
	
	
	0.0189
	36.94

	1.08
К1=0.8 К2=1.2
	

	 

	

	38.02 

	1892.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0189
	46.17

	1.35
К1=1.2
	

	3.06 

	0.21

	50.79 

	1893.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	ШТ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	

	

	

	 

	

	 

	1894.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.107
	48.05

	0.25
К1=1.2
	

	4.44 

	0.31

	53.05 

	1895.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10.914
	

	

	

	 

	

	 

	1896.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0189
	4.66

	
К1=1.2
	

	8.38 

	0.59

	13.63 

	1897.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	1898.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	1899.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	1900.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	1901.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	1902.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	1903.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	1904.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	1905.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	1906.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1907.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	1908.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.02
	12.60

	19.85
К1=1.1
	9.33

	 

	

	32.45 

	1909.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	1910.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	1911.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	1912.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	1913.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	1914.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	1915.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	1916.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	1917.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	1918.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	1919.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	6
	

	

	

	11.52 

	0.54

	12.06 

	1920.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	1921.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	1922.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.05
	84.81

	1.54
К1=1.2
	0.23

	0.73 

	0.05

	87.13 

	1923.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	5
	

	

	

	1039.60 

	73.20

	1112.80 

	1924.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.16
	57.49

	0.09
К1=1.2
	0.03

	4.31 

	0.24

	62.13 

	1925.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	16
	

	

	

	32.16 

	1.60

	33.76 

	1926.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1927.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	1928.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	1929.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	1930.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	1931.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	1932.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	1933.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	1934.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.025
	15.66

	0.11
К1=1.2
	0.05

	0.05 

	

	15.82 

	1935.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	1936.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00125
	

	

	

	 

	

	 

	1937.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00075
	

	

	

	 

	

	 

	1938.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.025
	63.34

	1.49
К1=1.2
	

	7.60 

	0.33

	72.76 

	1939.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	1940.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	1941.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	4
	

	

	

	7.80 

	0.32

	8.12 

	1942.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	1943.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	1944.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	1945.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	1946.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	1947.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	1948.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	1949.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	1950.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	1951.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	1952.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	1953.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	1954.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	1955.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	1956.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	1957.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	1958.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	1959.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	1960.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	1961.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	1962.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	1963.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	1964.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	6032
	388
	173
	4802
	320
	11542

	ОХР и ОПР:
	4965

	Плановая прибыль:
	3081

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	19588

	Ж000 545 - ПАЛАТА

	 1965.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1966.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.201
	10.20

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.20 

	1967.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02211
	

	

	

	 

	

	 

	1968.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.201
	17.16

	5.73
К1=1.1
	

	 

	

	22.89 

	1969.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.08241
	

	

	

	2.22 

	0.16

	2.38 

	1970.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.284
	113.22

	4.70
К1=2 К2=1.2
	3.18

	 
К1=2
	

	117.92 

	1971.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.26696
	

	

	

	 

	

	 

	1972.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	28.4
	209.59

	
К1=1.2
	

	 

	

	209.59 

	1973.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.284
	995.52

	10.28
К1=1.2
	

	5.06 

	0.37

	1011.23 

	1974.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	1975.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00736
	

	

	

	28.32 

	1.99

	30.31 

	1976.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1988
	

	

	

	166.04 

	11.69

	177.73 

	1977.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	29.11
	

	

	

	1160.03 

	81.80

	1241.83 

	1978.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0201
	34.74

	0.86
К1=1.2
	

	 

	

	35.60 

	1979.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0201
	15.62

	
К1=1.2
	

	 

	

	15.62 

	1980.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0201
	1.77

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.77 

	1981.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.06
	

	

	

	2.86 

	0.20

	3.06 

	1982.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.201
	125.22

	2.34
К1=1.2
	1.09

	0.02 

	

	127.58 

	1983.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00201
	

	

	

	7.73 

	0.54

	8.27 

	1984.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00804
	

	

	

	6.72 

	0.47

	7.19 

	1985.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.05
	

	

	

	81.69 

	5.76

	87.45 

	1986.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	1987.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.284
	21.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	21.82 

	1988.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.009088
	

	

	

	 

	

	 

	1989.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.284
	30.02

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.02 

	1990.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	1991.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.14
	560.36

	3.69
К1=1.2
	2.50

	74.47 

	5.24

	643.76 

	1992.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4732
	

	

	

	 

	

	 

	1993.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.2
	172.85

	
К1=1.2
	

	13.38 

	0.94

	187.17 

	1994.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.02
	12.33

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	12.34 

	1995.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	2.1
	

	

	

	2.46 

	0.17

	2.63 

	1996.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00074
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	1997.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.284
	244.26

	0.26
К1=1.2
	0.15

	20.03 

	1.45

	266.00 

	1998.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.284
	303.92

	0.26
К1=1.2
	0.15

	4.23 

	0.30

	308.71 

	1999.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	9.94
	

	

	

	177.43 

	12.52

	189.95 

	2000.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	5.112
	

	

	

	29.60 

	2.10

	31.70 

	2001.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.03124
	

	

	

	34.69 

	2.44

	37.13 

	2002.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2003.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.502
	38.57

	
К1=1.2
	

	 

	

	38.57 

	2004.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.016064
	

	

	

	 

	

	 

	2005.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	2006.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	2007.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	2008.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	2009.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	2010.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	2011.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	2012.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	2013.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	2014.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	2015.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	2016.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.472
	307.01

	0.42
К1=1.2
	0.25

	30.84 

	2.24

	340.51 

	2017.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.472
	357.29

	0.32
К1=1.2
	0.17

	7.02 

	0.50

	365.13 

	2018.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	16.52
	

	

	

	294.88 

	20.82

	315.70 

	2019.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	8.496
	

	

	

	49.19 

	3.48

	52.67 

	2020.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.05192
	

	

	

	57.65 

	4.06

	61.71 

	2021.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.05
	62.40

	0.03
К1=1.2
	0.02

	 

	

	62.43 

	2022.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	1.255
	

	

	

	10.22 

	0.72

	10.94 

	2023.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.02
	0.17

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2024.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.02
	0.55

	0.03
К1=1.2
	

	0.03 

	

	0.61 

	2025.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	2
	

	

	

	53.26 

	2.96

	56.22 

	2026.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	2027.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2028.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.08
	5.89

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.89 

	2029.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.08
	35.93

	0.18
К1=1.2
	

	3.32 

	0.23

	39.66 

	2030.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	8.16
	

	

	

	2.94 

	0.24

	3.18 

	2031.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	2032.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	2033.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	2034.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0165
	12.58

	0.39
К1=1.2
	0.27

	0.55 

	0.04

	13.56 

	2035.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	11
	

	

	

	154.00 

	10.89

	164.89 

	2036.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2037.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	2038.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.02
	12.60

	19.85
К1=1.1
	9.33

	 

	

	32.45 

	2039.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	2040.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	2041.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	2042.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	2043.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	2044.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	2045.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	2046.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	2047.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	2048.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	2049.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	6
	

	

	

	11.52 

	0.54

	12.06 

	2050.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	2051.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	2052.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.05
	84.81

	1.54
К1=1.2
	0.23

	0.73 

	0.05

	87.13 

	2053.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	5
	

	

	

	1039.60 

	73.20

	1112.80 

	2054.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.16
	57.49

	0.09
К1=1.2
	0.03

	4.31 

	0.24

	62.13 

	2055.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	16
	

	

	

	32.16 

	1.60

	33.76 

	2056.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2057.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	2058.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	2059.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	2060.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	2061.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	2062.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	2063.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	2064.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.025
	15.66

	0.11
К1=1.2
	0.05

	0.05 

	

	15.82 

	2065.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	2066.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00125
	

	

	

	 

	

	 

	2067.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00075
	

	

	

	 

	

	 

	2068.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.025
	63.34

	1.49
К1=1.2
	

	7.60 

	0.33

	72.76 

	2069.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	2070.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	2071.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	4
	

	

	

	7.80 

	0.32

	8.12 

	2072.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	2073.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	2074.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	2075.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	2076.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	2077.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	2078.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	2079.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	2080.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	2081.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	2082.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	2083.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	2084.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	2085.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	2086.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	2087.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	2088.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	2089.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	2090.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	2091.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	2092.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	2093.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	2094.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	5811
	385
	173
	4777
	318
	11292

	ОХР и ОПР:
	4780

	Плановая прибыль:
	2969

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	19040

	Ж000 546 - ПАЛАТА

	 2095.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2096.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.201
	10.20

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.20 

	2097.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02211
	

	

	

	 

	

	 

	2098.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.201
	17.16

	5.73
К1=1.1
	

	 

	

	22.89 

	2099.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.08241
	

	

	

	2.22 

	0.16

	2.38 

	2100.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.284
	113.22

	4.70
К1=2 К2=1.2
	3.18

	 
К1=2
	

	117.92 

	2101.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.26696
	

	

	

	 

	

	 

	2102.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	28.4
	209.59

	
К1=1.2
	

	 

	

	209.59 

	2103.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.284
	995.52

	10.28
К1=1.2
	

	5.06 

	0.37

	1011.23 

	2104.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	2105.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00736
	

	

	

	28.32 

	1.99

	30.31 

	2106.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1988
	

	

	

	166.04 

	11.69

	177.73 

	2107.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	29.11
	

	

	

	1160.03 

	81.80

	1241.83 

	2108.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0201
	34.74

	0.86
К1=1.2
	

	 

	

	35.60 

	2109.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0201
	15.62

	
К1=1.2
	

	 

	

	15.62 

	2110.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0201
	1.77

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.77 

	2111.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.06
	

	

	

	2.86 

	0.20

	3.06 

	2112.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.201
	125.22

	2.34
К1=1.2
	1.09

	0.02 

	

	127.58 

	2113.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00201
	

	

	

	7.73 

	0.54

	8.27 

	2114.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00804
	

	

	

	6.72 

	0.47

	7.19 

	2115.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.05
	

	

	

	81.69 

	5.76

	87.45 

	2116.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2117.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.284
	21.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	21.82 

	2118.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.009088
	

	

	

	 

	

	 

	2119.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.284
	30.02

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.02 

	2120.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	2121.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.14
	560.36

	3.69
К1=1.2
	2.50

	74.47 

	5.24

	643.76 

	2122.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4732
	

	

	

	 

	

	 

	2123.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.2
	172.85

	
К1=1.2
	

	13.38 

	0.94

	187.17 

	2124.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.02
	12.33

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	12.34 

	2125.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	2.1
	

	

	

	2.46 

	0.17

	2.63 

	2126.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00074
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	2127.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.284
	244.26

	0.26
К1=1.2
	0.15

	20.03 

	1.45

	266.00 

	2128.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.284
	303.92

	0.26
К1=1.2
	0.15

	4.23 

	0.30

	308.71 

	2129.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	9.94
	

	

	

	177.43 

	12.52

	189.95 

	2130.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	5.112
	

	

	

	29.60 

	2.10

	31.70 

	2131.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.03124
	

	

	

	34.69 

	2.44

	37.13 

	2132.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2133.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.502
	38.57

	
К1=1.2
	

	 

	

	38.57 

	2134.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.016064
	

	

	

	 

	

	 

	2135.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	2136.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	2137.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	2138.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	2139.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	2140.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	2141.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	2142.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	2143.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	2144.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	2145.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	2146.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.472
	307.01

	0.42
К1=1.2
	0.25

	30.84 

	2.24

	340.51 

	2147.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.472
	357.29

	0.32
К1=1.2
	0.17

	7.02 

	0.50

	365.13 

	2148.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	16.52
	

	

	

	294.88 

	20.82

	315.70 

	2149.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	8.496
	

	

	

	49.19 

	3.48

	52.67 

	2150.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.05192
	

	

	

	57.65 

	4.06

	61.71 

	2151.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.05
	62.40

	0.03
К1=1.2
	0.02

	 

	

	62.43 

	2152.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	1.255
	

	

	

	10.22 

	0.72

	10.94 

	2153.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.02
	0.17

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2154.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.02
	0.55

	0.03
К1=1.2
	

	0.03 

	

	0.61 

	2155.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	2
	

	

	

	53.26 

	2.96

	56.22 

	2156.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	2157.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2158.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.08
	5.89

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.89 

	2159.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.08
	35.93

	0.18
К1=1.2
	

	3.32 

	0.23

	39.66 

	2160.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	8.16
	

	

	

	2.94 

	0.24

	3.18 

	2161.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	2162.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	2163.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	2164.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0165
	12.58

	0.39
К1=1.2
	0.27

	0.55 

	0.04

	13.56 

	2165.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	11
	

	

	

	154.00 

	10.89

	164.89 

	2166.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2167.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	2168.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.02
	12.60

	19.85
К1=1.1
	9.33

	 

	

	32.45 

	2169.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	2170.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	2171.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	2172.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	2173.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	2174.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	2175.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	2176.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	2177.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	2178.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	2179.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	6
	

	

	

	11.52 

	0.54

	12.06 

	2180.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	2181.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	2182.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.05
	84.81

	1.54
К1=1.2
	0.23

	0.73 

	0.05

	87.13 

	2183.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	5
	

	

	

	1039.60 

	73.20

	1112.80 

	2184.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.16
	57.49

	0.09
К1=1.2
	0.03

	4.31 

	0.24

	62.13 

	2185.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	16
	

	

	

	32.16 

	1.60

	33.76 

	2186.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2187.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	2188.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	2189.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	2190.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	2191.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	2192.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	2193.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	2194.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.025
	15.66

	0.11
К1=1.2
	0.05

	0.05 

	

	15.82 

	2195.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	2196.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00125
	

	

	

	 

	

	 

	2197.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00075
	

	

	

	 

	

	 

	2198.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.025
	63.34

	1.49
К1=1.2
	

	7.60 

	0.33

	72.76 

	2199.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	2200.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	2201.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	4
	

	

	

	7.80 

	0.32

	8.12 

	2202.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	2203.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	2204.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	2205.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	2206.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	2207.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	2208.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	2209.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	2210.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	2211.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	2212.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	2213.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	2214.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	2215.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	2216.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	2217.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	2218.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	2219.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	2220.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	2221.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	2222.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	2223.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	2224.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	5811
	385
	173
	4777
	318
	11292

	ОХР и ОПР:
	4780

	Плановая прибыль:
	2969

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	19040

	Ж000 547 - ПАЛАТА

	 2225.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2226.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.201
	10.20

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.20 

	2227.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02211
	

	

	

	 

	

	 

	2228.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.201
	17.16

	5.73
К1=1.1
	

	 

	

	22.89 

	2229.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.08241
	

	

	

	2.22 

	0.16

	2.38 

	2230.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.284
	113.22

	4.70
К1=2 К2=1.2
	3.18

	 
К1=2
	

	117.92 

	2231.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.26696
	

	

	

	 

	

	 

	2232.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	28.4
	209.59

	
К1=1.2
	

	 

	

	209.59 

	2233.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.284
	995.52

	10.28
К1=1.2
	

	5.06 

	0.37

	1011.23 

	2234.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	2235.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00736
	

	

	

	28.32 

	1.99

	30.31 

	2236.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.1988
	

	

	

	166.04 

	11.69

	177.73 

	2237.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	29.11
	

	

	

	1160.03 

	81.80

	1241.83 

	2238.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0201
	34.74

	0.86
К1=1.2
	

	 

	

	35.60 

	2239.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0201
	15.62

	
К1=1.2
	

	 

	

	15.62 

	2240.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0201
	1.77

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.77 

	2241.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.06
	

	

	

	2.86 

	0.20

	3.06 

	2242.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.201
	125.22

	2.34
К1=1.2
	1.09

	0.02 

	

	127.58 

	2243.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00201
	

	

	

	7.73 

	0.54

	8.27 

	2244.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00804
	

	

	

	6.72 

	0.47

	7.19 

	2245.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.05
	

	

	

	81.69 

	5.76

	87.45 

	2246.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2247.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.284
	21.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	21.82 

	2248.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.009088
	

	

	

	 

	

	 

	2249.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.284
	30.02

	
К1=1.2
	

	 

	

	30.02 

	2250.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	14.91
	

	

	

	40.26 

	2.83

	43.09 

	2251.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.14
	560.36

	3.69
К1=1.2
	2.50

	74.47 

	5.24

	643.76 

	2252.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.4732
	

	

	

	 

	

	 

	2253.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.2
	172.85

	
К1=1.2
	

	13.38 

	0.94

	187.17 

	2254.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.02
	12.33

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	12.34 

	2255.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	2.1
	

	

	

	2.46 

	0.17

	2.63 

	2256.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00074
	

	

	

	0.32 

	0.02

	0.34 

	2257.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.284
	244.26

	0.26
К1=1.2
	0.15

	20.03 

	1.45

	266.00 

	2258.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.284
	303.92

	0.26
К1=1.2
	0.15

	4.23 

	0.30

	308.71 

	2259.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	9.94
	

	

	

	177.43 

	12.52

	189.95 

	2260.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	5.112
	

	

	

	29.60 

	2.10

	31.70 

	2261.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.03124
	

	

	

	34.69 

	2.44

	37.13 

	2262.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2263.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.502
	38.57

	
К1=1.2
	

	 

	

	38.57 

	2264.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.016064
	

	

	

	 

	

	 

	2265.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	2266.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	2267.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	2268.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	2269.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	2270.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	2271.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	2272.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	2273.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	2274.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	2275.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	2276.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.472
	307.01

	0.42
К1=1.2
	0.25

	30.84 

	2.24

	340.51 

	2277.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.472
	357.29

	0.32
К1=1.2
	0.17

	7.02 

	0.50

	365.13 

	2278.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	16.52
	

	

	

	294.88 

	20.82

	315.70 

	2279.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	8.496
	

	

	

	49.19 

	3.48

	52.67 

	2280.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.05192
	

	

	

	57.65 

	4.06

	61.71 

	2281.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.02
	0.17

	0.01
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2282.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.02
	0.55

	0.03
К1=1.2
	

	0.03 

	

	0.61 

	2283.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	2
	

	

	

	53.26 

	2.96

	56.22 

	2284.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.12 

	0.01

	0.13 

	2285.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2286.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.05
	62.40

	0.03
К1=1.2
	0.02

	 

	

	62.43 

	2287.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	1.255
	

	

	

	10.22 

	0.72

	10.94 

	2288.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.08
	5.89

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.89 

	2289.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.08
	35.93

	0.18
К1=1.2
	

	3.32 

	0.23

	39.66 

	2290.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	8.16
	

	

	

	2.94 

	0.24

	3.18 

	2291.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	2292.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	2293.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	2294.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 11М * H=0,15М = 1,65М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0165
	12.58

	0.39
К1=1.2
	0.27

	0.55 

	0.04

	13.56 

	2295.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	11
	

	

	

	154.00 

	10.89

	164.89 

	2296.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2297.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.5
	125.45

	177.16
К1=1.1
	83.30

	 

	

	302.61 

	2298.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.02
	12.60

	19.85
К1=1.1
	9.33

	 

	

	32.45 

	2299.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.01
	13.94

	0.16
К1=1.1
	0.10

	 

	

	14.10 

	2300.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.01872
	

	

	

	12.39 

	0.87

	13.26 

	2301.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.1872
	6.22

	0.07
К1=1.2
	

	 

	

	6.29 

	2302.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.02
	27.55

	
К1=1.2
	

	0.47 

	0.02

	28.04 

	2303.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	2
	

	

	

	7.44 

	0.36

	7.80 

	2304.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	2
	

	

	

	3.84 

	0.18

	4.02 

	2305.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.5
	435.47

	19.78
К1=1.2
	3.57

	57.20 

	2.85

	515.30 

	2306.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.051
	

	

	

	89.51 

	4.31

	93.82 

	2307.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.32
	

	

	

	3.66 

	0.18

	3.84 

	2308.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	1.2
	

	

	

	1.38 

	0.07

	1.45 

	2309.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	6
	

	

	

	11.52 

	0.54

	12.06 

	2310.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.01
	19.59

	16.82
К1=1.2
	12.68

	3.79 

	0.21

	40.41 

	2311.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.70
	1.28
	27.98

	
	
	
	1
	

	

	

	26.70 

	1.28

	27.98 

	2312.
	Ц8-593-1002
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник местного освещения с креплением на распорные дюбеля / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1696.28
	30.75
	4.68
	14.53
	0.92
	1 742.48

	
	
	
	0.05
	84.81

	1.54
К1=1.2
	0.23

	0.73 

	0.05

	87.13 

	2313.
	5/30-30-4-4
 
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА  

	шт.
	
	
	
	207.92
	14.64
	222.56

	
	
	
	5
	

	

	

	1039.60 

	73.20

	1112.80 

	2314.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.16
	57.49

	0.09
К1=1.2
	0.03

	4.31 

	0.24

	62.13 

	2315.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	16
	

	

	

	32.16 

	1.60

	33.76 

	2316.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2317.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	2318.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	2319.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	2320.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	2321.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	2322.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	2323.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	2324.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.025
	15.66

	0.11
К1=1.2
	0.05

	0.05 

	

	15.82 

	2325.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0025
	

	

	

	 

	

	 

	2326.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00125
	

	

	

	 

	

	 

	2327.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.00075
	

	

	

	 

	

	 

	2328.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.025
	63.34

	1.49
К1=1.2
	

	7.60 

	0.33

	72.76 

	2329.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	2330.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	2331.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	4
	

	

	

	7.80 

	0.32

	8.12 

	2332.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	2333.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	2334.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	2335.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	2336.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	2337.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	2338.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	2339.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	2340.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	2341.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	2342.
	Е46-27-3
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича  Стесненность К=1,1
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М3
	213.38
	221.79
	104.29
	
	
	435.17

	
	
	
	0.5
	106.69

	110.90
К1=1.1
	52.15

	 

	

	217.59 

	2343.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.9
	

	

	

	 

	

	 

	2344.
	Е10-267-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100М2.ЗАШИВОК
	3038.75
	30.52
	
	568.70
	39.82
	3 677.79

	
	
	
	0.05
	151.94

	1.53
К1=1.2
	

	28.44 

	1.99

	183.90 

	2345.
	1/10-230-55-20/117
 
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм  

	м
	
	
	
	1.65
	0.12
	1.77

	
	
	
	5
	

	

	

	8.25 

	0.60

	8.85 

	2346.
	1/10-230-55-20/135
 
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм  

	м
	
	
	
	2.23
	0.16
	2.39

	
	
	
	2
	

	

	

	4.46 

	0.32

	4.78 

	2347.
	1/10-240-30-50/10
 
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм  

	100 шт.
	
	
	
	3.36
	0.24
	3.60

	
	
	
	0.08
	

	

	

	0.27 

	0.02

	0.29 

	2348.
	1/10-240-55-20/238
 
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	10.06
	0.71
	10.77

	
	
	
	0.008
	

	

	

	0.08 

	0.01

	0.09 

	2349.
	1/10-235-20/797
 
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)  

	м
	
	
	
	0.11
	0.01
	0.12

	
	
	
	7
	

	

	

	0.77 

	0.07

	0.84 

	2350.
	Е26-96-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	569.08
	0.69
	0.52
	
	
	569.77

	
	
	
	0.06
	34.14

	0.04
К1=1.2
	0.03

	 

	

	34.18 

	2351.
	1/10-230-55-20/166
 
	Уголок перфорированный алюминиевый  

	м
	
	
	
	2.12
	0.15
	2.27

	
	
	
	6.12
	

	

	

	12.97 

	0.92

	13.89 

	2352.
	1/10-130-15/999132
 
	Герметик силиконовый 280 мл  

	шт.
	
	
	
	10.63
	0.75
	11.38

	
	
	
	0.3
	

	

	

	3.19 

	0.23

	3.42 

	2353.
	Е17-17-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка люков сантехнических (ревизионных) с креплением саморезами  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	403.19
	9.21
	2.45
	148.89
	10.45
	571.74

	
	
	
	0.01
	4.03

	0.09
К1=1.2
	0.02

	1.49 

	0.10

	5.71 

	2354.
	2/20-20-15-35/75
 
	Люки ревизионные 30х30 см  

	шт.
	
	
	
	33.20
	1.63
	34.83

	
	
	
	1
	

	

	

	33.20 

	1.63

	34.83 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	5811
	385
	173
	4777
	318
	11292

	ОХР и ОПР:
	4780

	Плановая прибыль:
	2969

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	19040

	Ж000 548 - КАБИНЕТ ЭРГОТЕРАПИИ

	 2355.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2356.
	Е57-3-1
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА
	50.75
	
	
	
	
	50.75

	
	
	
	0.211
	10.71

	
К1=1.2
	

	 

	

	10.71 

	2357.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.02321
	

	

	

	 

	

	 

	2358.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.211
	18.01

	6.01
К1=1.1
	

	 

	

	24.02 

	2359.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.08651
	

	

	

	2.33 

	0.16

	2.49 

	2360.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.289
	115.22

	4.78
К1=2 К2=1.2
	3.24

	 
К1=2
	

	120.00 

	2361.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.27166
	

	

	

	 

	

	 

	2362.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	28.9
	213.28

	
К1=1.2
	

	 

	

	213.28 

	2363.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.289
	1013.04

	10.46
К1=1.2
	

	5.15 

	0.38

	1029.03 

	2364.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	15.1725
	

	

	

	40.97 

	2.88

	43.85 

	2365.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0075
	

	

	

	28.86 

	2.03

	30.89 

	2366.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.2023
	

	

	

	168.96 

	11.90

	180.86 

	2367.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.009248
	

	

	

	 

	

	 

	2368.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	29.63
	

	

	

	1180.76 

	83.26

	1264.02 

	2369.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.0211
	36.47

	0.90
К1=1.2
	

	 

	

	37.37 

	2370.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.0211
	16.39

	
К1=1.2
	

	 

	

	16.39 

	2371.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.0211
	1.86

	
К1=1.2
	

	 

	

	1.86 

	2372.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.108
	

	

	

	2.99 

	0.21

	3.20 

	2373.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	0.211
	131.45

	2.45
К1=1.2
	1.14

	0.02 

	

	133.92 

	2374.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.00211
	

	

	

	8.12 

	0.57

	8.69 

	2375.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.00844
	

	

	

	7.05 

	0.50

	7.55 

	2376.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	2.15
	

	

	

	85.68 

	6.04

	91.72 

	2377.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2378.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	2379.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	2380.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	2381.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	2382.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	2383.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	2384.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	2385.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2386.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	2387.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	2388.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	2389.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	2390.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	2391.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	2392.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	2393.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.03
	18.79

	0.13
К1=1.2
	0.06

	0.06 

	

	18.98 

	2394.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003
	

	

	

	 

	

	 

	2395.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	2396.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0009
	

	

	

	 

	

	 

	2397.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.03
	76.01

	1.79
К1=1.2
	0.01

	9.12 

	0.39

	87.31 

	2398.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	2399.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	2400.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	5
	

	

	

	9.75 

	0.40

	10.15 

	2401.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	2402.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	2403.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	2404.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	2405.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	2406.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	2407.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	2408.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	2409.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	2410.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	2279
	29
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	2006
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	1152
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	7425

	Ж000 КОРИДОР

	 2411.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2412.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	1.5
	128.06

	42.75
К1=1.1
	

	 

	

	170.81 

	2413.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.615
	

	

	

	16.56 

	1.17

	17.73 

	2414.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	199.33
	8.27
	5.60
	
	
	207.60

	
	
	
	1.62
	322.91

	13.40
К1=1.2
	9.07

	 

	

	336.31 

	2415.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.7614
	

	

	

	 

	

	 

	2416.
	Е57-2-8
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий цементных полов / СТЯЖКА Н=50ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО
	2104.5
	183.41
	98.15
	
	
	2 287.91

	
	
	
	0.15
	315.68

	27.51
К1=1.2
	14.72

	 

	

	343.19 

	2417.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.35
	

	

	

	 

	

	 

	2418.
	Е13-73-4
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	56.7
	
	
	
	
	56.70

	
	
	
	0.15
	8.51

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.51 

	2419.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.5
	

	

	

	4.05 

	0.29

	4.34 

	2420.
	Е57-23-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1198.75
	63.84
	43.22
	
	
	1 262.59

	
	
	
	0.15
	179.81

	9.58
К1=1.2
	6.48

	 

	

	189.39 

	2421.
	Е57-23-9
(83.83 / 51.0893) 
	На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам Е57-23-1, Е57-23-3 / ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ  Стесненность  К=1,2 Кратность К=6
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	66.16
	13.96
	9.45
	
	
	80.12

	
	
	
	0.15
	9.92

	2.09
К1=1.2 К2=6
	1.42

	 
К2=6
	

	12.01 

	2422.
	1/10-230-60-30/20
 
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150  

	т
	
	
	
	257.08
	18.10
	275.18

	
	
	
	1.35
	

	

	

	347.06 

	24.44

	371.50 

	2423.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	13.5
	448.88

	4.86
К1=1.2
	

	 

	

	453.74 

	2424.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	1.62
	5678.65

	58.63
К1=1.2
	

	28.85 

	2.14

	5768.27 

	2425.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	16.2
	

	

	

	43.74 

	3.08

	46.82 

	2426.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.042
	

	

	

	161.62 

	11.38

	173.00 

	2427.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	1.134
	

	

	

	947.12 

	66.68

	1013.80 

	2428.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	166.05
	

	

	

	6617.09 

	466.60

	7083.69 

	2429.
	Е11-15-7
(83.83 / 51.0893) 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОКРЫТИЯ
	1728.5
	42.70
	
	
	
	1 771.20

	
	
	
	0.15
	259.28

	6.41
К1=1.2
	

	 

	

	265.69 

	2430.
	Е15-65-8
(83.83 / 51.0893) 
	Насечка поверхности стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100М2ОШТУКАТУРИВАЕМОЙПОВЕРХНОС
	776.88
	
	
	
	
	776.88

	
	
	
	0.15
	116.53

	
К1=1.2
	

	 

	

	116.53 

	2431.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ПОД ПЛИНТУС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.15
	13.23

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.23 

	2432.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	7.875
	

	

	

	21.26 

	1.50

	22.76 

	2433.
	Е11-39-6
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных / H=100ММ  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	622.97
	11.63
	5.42
	0.11
	0.01
	634.72

	
	
	
	1.5
	934.46

	17.45
К1=1.2
	8.13

	0.17 

	0.02

	952.10 

	2434.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.015
	

	

	

	57.72 

	4.06

	61.78 

	2435.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.06
	

	

	

	50.11 

	3.53

	53.64 

	2436.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	15.3
	

	

	

	609.71 

	42.99

	652.70 

	2437.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2438.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	1.62
	124.46

	
К1=1.2
	

	 

	

	124.46 

	2439.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.05184
	

	

	

	 

	

	 

	2440.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.5
	52.85

	
К1=1.2
	

	 

	

	52.85 

	2441.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	26.25
	

	

	

	70.88 

	4.99

	75.87 

	2442.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.5
	2001.29

	13.18
К1=1.2
	8.93

	265.96 

	18.72

	2299.15 

	2443.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.69
	

	

	

	 

	

	 

	2444.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.66
	570.40

	
К1=1.2
	

	44.15 

	3.11

	617.66 

	2445.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.066
	40.70

	0.03
К1=1.2
	0.02

	 

	

	40.73 

	2446.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	6.93
	

	

	

	8.11 

	0.55

	8.66 

	2447.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00225
	

	

	

	0.97 

	0.07

	1.04 

	2448.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	1.62
	1393.33

	1.47
К1=1.2
	0.84

	114.24 

	8.29

	1517.33 

	2449.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	1.62
	1733.63

	1.51
К1=1.2
	0.84

	24.11 

	1.70

	1760.95 

	2450.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	56.7
	

	

	

	1012.10 

	71.44

	1083.54 

	2451.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	29.16
	

	

	

	168.84 

	11.96

	180.80 

	2452.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.1782
	

	

	

	197.86 

	13.93

	211.79 

	2453.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2454.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	2.6
	199.76

	
К1=1.2
	

	 

	

	199.76 

	2455.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0832
	

	

	

	 

	

	 

	2456.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	1.4
	123.48

	
К1=1.2
	

	 

	

	123.48 

	2457.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	73.5
	

	

	

	198.45 

	13.97

	212.42 

	2458.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	1.4
	4350.44

	36.19
К1=1.2
	24.50

	713.65 

	50.23

	5150.51 

	2459.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.732
	

	

	

	 

	

	 

	2460.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	2.6
	1691.17

	2.34
К1=1.2
	1.35

	169.86 

	12.35

	1875.72 

	2461.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	2.6
	1968.10

	1.74
К1=1.2
	0.91

	38.69 

	2.73

	2011.26 

	2462.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	46.8
	

	

	

	270.97 

	19.19

	290.16 

	2463.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.286
	

	

	

	317.56 

	22.36

	339.92 

	2464.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	91
	

	

	

	1624.35 

	114.66

	1739.01 

	2465.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.09
	112.31

	0.05
К1=1.2
	0.03

	 

	

	112.36 

	2466.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	2.259
	

	

	

	18.39 

	1.29

	19.68 

	2467.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	8.25
	0.47
	0.05
	
	
	8.72

	
	
	
	0.01
	0.08

	
К1=0.3 К2=1.2
	

	 

	

	0.08 

	2468.
	Е20-11-1
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	27.49
	1.57
	0.17
	1.51
	0.10
	30.67

	
	
	
	0.01
	0.27

	0.02
К1=1.2
	

	0.02 

	

	0.31 

	2469.
	3/1-150-10-110/120
 
	Решетки, размер 200х300 мм  

	шт.
	
	
	
	26.63
	1.48
	28.11

	
	
	
	1
	

	

	

	26.63 

	1.48

	28.11 

	2470.
	1/10-230-60-45-5/215
 
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75  

	т
	
	
	
	221.63
	15.60
	237.23

	
	
	
	0.00027
	

	

	

	0.06 

	

	0.06 

	2471.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0027
	0.09

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.09 

	2472.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.6
	574.50

	20.16
К1=1.2
	13.64

	 

	

	594.66 

	2473.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.09
	

	

	

	48.92 

	3.44

	52.36 

	2474.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	60
	

	

	

	10200.00 

	501.60

	10701.60 

	2475.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 60М * H=0,15М = 9М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.09
	68.60

	2.14
К1=1.2
	1.45

	3.01 

	0.21

	73.96 

	2476.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	60
	

	

	

	840.00 

	59.40

	899.40 

	2477.
	Е20-11-2
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	10.71
	0.61
	0.05
	
	
	11.32

	
	
	
	2
	21.42

	1.22
К1=0.3 К2=1.2
	0.10

	 

	

	22.64 

	2478.
	Е20-11-4
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	16.25
	0.86
	0.10
	
	
	17.11

	
	
	
	1
	16.25

	0.86
К1=0.3 К2=1.2
	0.10

	 

	

	17.11 

	2479.
	Е20-11-2
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	35.72
	2.04
	0.17
	1.56
	0.11
	39.43

	
	
	
	2
	71.44

	4.08
К1=1.2
	0.34

	3.12 

	0.22

	78.86 

	2480.
	2/20-20-15-35/165
 
	ЛЮК МЕТ. 800*800  

	шт.
	
	
	
	79.96
	3.93
	83.89

	
	
	
	1
	

	

	

	79.96 

	3.93

	83.89 

	2481.
	2/20-20-15-35/185
 
	ЛЮК МЕТ. 1000*1000  

	шт.
	
	
	
	99.63
	4.90
	104.53

	
	
	
	1
	

	

	

	99.63 

	4.90

	104.53 

	2482.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.36 

	0.03

	0.39 

	2483.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2484.
	Е20-11-4
(68.61 / 48.5917) 
	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-20-20-10-20/10  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	РЕШЕТКА
	54.18
	2.86
	0.35
	3.02
	0.22
	60.28

	
	
	
	1
	54.18

	2.86
К1=1.2
	0.35

	3.02 

	0.22

	60.28 

	2485.
	2/20-20-15-35/360
 
	ЛЮК МЕТ. 1300*1300  

	шт.
	
	
	
	175.34
	8.63
	183.97

	
	
	
	1
	

	

	

	175.34 

	8.63

	183.97 

	2486.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.00054
	

	

	

	0.36 

	0.03

	0.39 

	2487.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.0054
	0.18

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.18 

	2488.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2489.
	Е46-29-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130 х 130 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	630.14
	992.32
	466.59
	
	
	1 622.46

	
	
	
	0.45
	283.56

	446.54
К1=1.1
	209.97

	 

	

	730.10 

	2490.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	2.5
	627.25

	885.78
К1=1.1
	416.50

	 

	

	1513.03 

	2491.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.2
	278.79

	3.12
К1=1.1
	2.08

	 

	

	281.91 

	2492.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.375
	

	

	

	248.25 

	17.48

	265.73 

	2493.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	3.75
	124.69

	1.35
К1=1.2
	

	 

	

	126.04 

	2494.
	Е67-12-2
(61.01 / 39.5714) 
	Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1377.38
	
	
	23.32
	1.12
	1 401.82

	
	
	
	0.45
	619.82

	
К1=1.2
	

	10.49 

	0.50

	630.81 

	2495.
	5/30-30-4-1-1/7
 
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124  

	шт.
	
	
	
	3.72
	0.18
	3.90

	
	
	
	40
	

	

	

	148.80 

	7.20

	156.00 

	2496.
	5/30-30-4-1-2-2/6
 
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239  

	шт.
	
	
	
	5.07
	0.24
	5.31

	
	
	
	5
	

	

	

	25.35 

	1.20

	26.55 

	2497.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	45
	

	

	

	86.40 

	4.05

	90.45 

	2498.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	2.5
	2177.35

	98.90
К1=1.2
	17.85

	285.98 

	14.23

	2576.46 

	2499.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.255
	

	

	

	447.53 

	21.53

	469.06 

	2500.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	1.6
	

	

	

	18.29 

	0.88

	19.17 

	2501.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	6
	

	

	

	6.90 

	0.36

	7.26 

	2502.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	14
	

	

	

	26.88 

	1.26

	28.14 

	2503.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.14
	274.28

	235.53
К1=1.2
	177.49

	53.04 

	2.90

	565.75 

	2504.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	14
	

	

	

	525.00 

	25.20

	550.20 

	2505.
	Ц8-526-2
(61.01 / 39.5714) 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,3 Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	14.74
	0.40
	0.04
	
	
	15.14

	
	
	
	20
	294.80

	8.00
К1=0.3 К2=1.2
	0.80

	 

	

	302.80 

	2506.
	Ц8-526-2
(61.01 / 39.5714) 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 100 А  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	ШТ.
	49.14
	1.33
	0.15
	16.32
	0.88
	67.67

	
	
	
	20
	982.80

	26.60
К1=1.2
	3.00

	326.40 

	17.60

	1353.40 

	2507.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	122
	

	

	

	245.22 

	12.20

	257.42 

	2508.
	5/30-30-1-6-2/13
 
	Автоматический выключатель 1P 25А  

	шт.
	
	
	
	20.80
	1.00
	21.80

	
	
	
	20
	

	

	

	416.00 

	20.00

	436.00 

	2509.
	Ц8-423-3
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100 х 60 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	474.2
	2.78
	
	262.24
	14.08
	753.30

	
	
	
	0.25
	118.55

	0.70
К1=1.2
	

	65.56 

	3.52

	188.33 

	2510.
	Ц8-423-4
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель-каналы ПВХ: добавлять при работе с подмостей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М
	22.4
	
	
	
	
	22.40

	
	
	
	0.25
	5.60

	
К1=1.2
	

	 

	

	5.60 

	2511.
	5/20-20-1/10
 
	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм  

	м
	
	
	
	5.42
	0.26
	5.68

	
	
	
	25.75
	

	

	

	139.57 

	6.70

	146.27 

	2512.
	Ц8-147-10
(61.01 / 39.5714) 
	Кабели до 35кв, прокладываемые по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М КАБЕЛЯ
	343.99
	28.22
	7.14
	2.45
	0.16
	374.82

	
	
	
	0.25
	86.00

	7.06
К1=1.2
	1.79

	0.61 

	0.04

	93.71 

	2513.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0255
	

	

	

	44.75 

	2.15

	46.90 

	2514.
	Ц8-700-11
(61.01 / 39.5714) 
	Выправка кабеля, уложенного в каналах камер  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	24.75
	
	
	
	
	24.75

	
	
	
	0.25
	6.19

	
К1=1.2
	

	 

	

	6.19 

	2515.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	1.57
	564.13

	0.91
К1=1.2
	0.31

	42.26 

	2.36

	609.66 

	2516.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	157
	

	

	

	315.57 

	15.70

	331.27 

	2517.
	ПО
 
	ДВЕРИ / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2518.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.107
	7.88

	
К1=1.2
	

	 

	

	7.88 

	2519.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 / ДЕМОНТАЖ  Демонтаж  К=0,8 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	1954.34
	57.35
	
	
	
	2 011.69

	
	
	
	0.025
	48.86

	1.43
К1=0.8 К2=1.2
	

	 

	

	50.29 

	2520.
	Е9-343-3
(58.54 / 65.8073) 
	Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2785.58
	24.34
	
	657.78
	46.21
	3 513.91

	
	
	
	0.025
	69.64

	0.61
К1=1.2
	

	16.44 

	1.16

	87.85 

	2521.
	2/20-20-15-19-10/155
 
	Блок дверной стальной / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  

	шт.
	
	
	
	1 385.71
	68.18
	1 453.89

	
	
	
	1
	

	

	

	1385.71 

	68.18

	1453.89 

	2522.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.005
	0.44

	
К1=1.2
	

	 

	

	0.44 

	2523.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	0.2625
	

	

	

	0.71 

	0.05

	0.76 

	2524.
	Е61-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7686.11
	51.70
	34.99
	731.38
	51.48
	8 520.67

	
	
	
	0.005
	38.43

	0.26
К1=1.2
	0.17

	3.66 

	0.26

	42.61 

	2525.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0405
	

	

	

	 

	

	 

	2526.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.005
	3.25

	
К1=1.2
	

	0.33 

	0.02

	3.60 

	2527.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64 / ОТКОС  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.005
	3.78

	
К1=1.2
	

	0.07 

	0.01

	3.86 

	2528.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	0.175
	

	

	

	3.12 

	0.22

	3.34 

	2529.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	0.09
	

	

	

	0.52 

	0.04

	0.56 

	2530.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.00055
	

	

	

	0.61 

	0.04

	0.65 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	30201
	1987
	923
	30535
	1831
	64554

	ОХР и ОПР:
	24832

	Плановая прибыль:
	15293

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	104679

	Ж000 ПОСТ №4

	 2531.
	ПО
 
	ПОЛ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2532.
	Е46-69-1
(83.83 / 51.0893) 
	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 250 мм, глубиной резки до 40 мм  Стесненность К=1,1
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М
	85.37
	28.50
	
	
	
	113.87

	
	
	
	0.142
	12.12

	4.05
К1=1.1
	

	 

	

	16.17 

	2533.
	1/10-170-2/20
 
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  

	диск
	
	
	
	26.92
	1.90
	28.82

	
	
	
	0.05822
	

	

	

	1.57 

	0.11

	1.68 

	2534.
	Е57-2-5
(83.83 / 51.0893) 
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  Кратность К=2 Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ
	398.67
	16.54
	11.20
	
	
	415.21

	
	
	
	0.126
	50.23

	2.08
К1=2 К2=1.2
	1.41

	 
К1=2
	

	52.31 

	2535.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.11844
	

	

	

	 

	

	 

	2536.
	Е13-44-7
(83.83 / 51.0893) 
	Очистка щетками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	М2
	7.38
	
	
	
	
	7.38

	
	
	
	12.6
	92.99

	
К1=1.2
	

	 

	

	92.99 

	2537.
	Е11-114-1
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-60-10/5  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3505.34
	36.19
	
	17.81
	1.32
	3 560.66

	
	
	
	0.126
	441.67

	4.56
К1=1.2
	

	2.24 

	0.17

	448.64 

	2538.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.615
	

	

	

	17.86 

	1.26

	19.12 

	2539.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0033
	

	

	

	12.70 

	0.89

	13.59 

	2540.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.0882
	

	

	

	73.66 

	5.19

	78.85 

	2541.
	1/10-230-65-20-5/15
 
	Керамогранит  - 600х600 мм  

	м2
	
	
	
	39.85
	2.81
	42.66

	
	
	
	12.92
	

	

	

	514.86 

	36.31

	551.17 

	2542.
	ПО
 
	ПОТОЛОК  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2543.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / ПОТОЛОК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.126
	9.68

	
К1=1.2
	

	 

	

	9.68 

	2544.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.004032
	

	

	

	 

	

	 

	2545.
	Е13-73-3
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование поверхностей потолков  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	105.7
	
	
	
	
	105.70

	
	
	
	0.126
	13.32

	
К1=1.2
	

	 

	

	13.32 

	2546.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	6.615
	

	

	

	17.86 

	1.26

	19.12 

	2547.
	Е61-4-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	4002.57
	26.36
	17.85
	531.91
	37.44
	4 598.28

	
	
	
	0.06
	240.15

	1.58
К1=1.2
	1.07

	31.91 

	2.25

	275.89 

	2548.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.2028
	

	

	

	 

	

	 

	2549.
	Е61-41-1
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки с прорезкой рустов мест соединения железобетонных плит перекрытия  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96
	100 М
	864.24
	
	
	66.89
	4.71
	935.84

	
	
	
	0.1
	86.42

	
К1=1.2
	

	6.69 

	0.47

	93.58 

	2550.
	Е34-58-1
(83.83 / 51.0893) 
	Оклейка стеклосеткой СШ-160 рустов плит перекрытия / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-35/145; 1/10-120-220-20/14  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	616.63
	0.52
	0.35
	
	
	617.15

	
	
	
	0.01
	6.17

	0.01
К1=1.2
	

	 

	

	6.18 

	2551.
	1/10-230-60-35/61
 
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)  

	т
	
	
	
	433.24
	30.50
	463.74

	
	
	
	0.00037
	

	

	

	0.16 

	0.01

	0.17 

	2552.
	1/10-120-220-70/22
 
	Стеклосетка ССШ-160(100)  

	м2
	
	
	
	1.17
	0.08
	1.25

	
	
	
	1.05
	

	

	

	1.23 

	0.08

	1.31 

	2553.
	Е15-311-3
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	860.08
	0.91
	0.52
	70.52
	5.12
	936.63

	
	
	
	0.126
	108.37

	0.11
К1=1.2
	0.07

	8.89 

	0.65

	118.02 

	2554.
	Е15-315-1
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1070.14
	0.93
	0.52
	14.88
	1.05
	1 087.00

	
	
	
	0.126
	134.84

	0.12
К1=1.2
	0.07

	1.87 

	0.13

	136.96 

	2555.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	4.41
	

	

	

	78.72 

	5.56

	84.28 

	2556.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	2.268
	

	

	

	13.13 

	0.93

	14.06 

	2557.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.01386
	

	

	

	15.39 

	1.08

	16.47 

	2558.
	ПО
 
	СТЕНЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2559.
	Е62-54-2
(83.83 / 51.0893) 
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от красок клеевых или казеиновых / СТЕНЫ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	76.83
	
	
	
	
	76.83

	
	
	
	0.33
	25.35

	
К1=1.2
	

	 

	

	25.35 

	2560.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.01056
	

	

	

	 

	

	 

	2561.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.1
	8.82

	
К1=1.2
	

	 

	

	8.82 

	2562.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	5.25
	

	

	

	14.18 

	1.00

	15.18 

	2563.
	Е61-2-9
(83.83 / 51.0893) 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3107.46
	25.85
	17.50
	509.75
	35.88
	3 678.94

	
	
	
	0.1
	310.75

	2.59
К1=1.2
	1.75

	50.98 

	3.59

	367.91 

	2564.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.338
	

	

	

	 

	

	 

	2565.
	Е13-73-2
(83.83 / 51.0893) 
	Грунтование внутренних поверхностей стен / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	88.2
	
	
	
	
	88.20

	
	
	
	0.03
	2.65

	
К1=1.2
	

	 

	

	2.65 

	2566.
	1/10-230-15/200
 
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2  

	кг
	
	
	
	2.70
	0.19
	2.89

	
	
	
	1.575
	

	

	

	4.25 

	0.30

	4.55 

	2567.
	Е15-300-2
(83.83 / 51.0893) 
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону / ФАРТУК  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	3902.7
	7.21
	5.25
	3 803.28
	267.28
	7 980.47

	
	
	
	0.03
	117.08

	0.22
К1=1.2
	0.16

	114.10 

	8.02

	239.42 

	2568.
	1/10-230-60-15/40
 
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)  

	т
	
	
	
	3 848.21
	270.91
	4 119.12

	
	
	
	0.0012
	

	

	

	4.62 

	0.33

	4.95 

	2569.
	1/10-230-60-35/56
 
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75  

	т
	
	
	
	835.20
	58.80
	894.00

	
	
	
	0.015
	

	

	

	12.53 

	0.88

	13.41 

	2570.
	1/10-230-50-15/39
 
	Растворитель  

	кг
	
	
	
	5.22
	0.37
	5.59

	
	
	
	0.45
	

	

	

	2.35 

	0.17

	2.52 

	2571.
	1/10-230-95/130
 
	Крестики для плитки  

	1000 шт.
	
	
	
	7.40
	0.52
	7.92

	
	
	
	0.012
	

	

	

	0.09 

	0.01

	0.10 

	2572.
	Е15-311-1
(83.83 / 51.0893) 
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ
	650.45
	0.90
	0.52
	65.33
	4.75
	721.43

	
	
	
	0.4
	260.18

	0.36
К1=1.2
	0.21

	26.13 

	1.90

	288.57 

	2573.
	Е15-314-2
(83.83 / 51.0893) 
	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-10/64  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	756.96
	0.67
	0.35
	14.88
	1.05
	773.56

	
	
	
	0.4
	302.78

	0.27
К1=1.2
	0.14

	5.95 

	0.42

	309.42 

	2574.
	1/10-230-40-10/36
 
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000  

	кг
	
	
	
	17.85
	1.26
	19.11

	
	
	
	14
	

	

	

	249.90 

	17.64

	267.54 

	2575.
	1/10-230-15/500
 
	Грунтовка / СТ17  

	кг
	
	
	
	5.79
	0.41
	6.20

	
	
	
	7.2
	

	

	

	41.69 

	2.95

	44.64 

	2576.
	1/10-230-60-40/35
 
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная  

	т
	
	
	
	1 110.34
	78.17
	1 188.51

	
	
	
	0.044
	

	

	

	48.85 

	3.44

	52.29 

	2577.
	Е62-35-2
(83.83 / 51.0893) 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза / ИСКЛЮЧИТЬ 1/10-230-40-20/109; 1/10-230-50-15/29  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	1247.94
	0.52
	0.35
	
	
	1 248.46

	
	
	
	0.023
	28.70

	0.01
К1=1.2
	0.01

	 

	

	28.71 

	2578.
	1/10-230-45-10/75
 
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая  

	кг
	
	
	
	8.14
	0.57
	8.71

	
	
	
	0.577
	

	

	

	4.70 

	0.33

	5.03 

	2579.
	Е56-20-1
(83.83 / 51.0893) 
	Снятие наличников  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М НАЛИЧНИКОВ
	73.68
	
	
	
	
	73.68

	
	
	
	0.054
	3.98

	
К1=1.2
	

	 

	

	3.98 

	2580.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.054
	24.25

	0.12
К1=1.2
	

	2.24 

	0.16

	26.77 

	2581.
	1/10-230-65-45-10/27
 
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)  

	м
	
	
	
	0.36
	0.03
	0.39

	
	
	
	5.508
	

	

	

	1.98 

	0.17

	2.15 

	2582.
	Е10-7-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка отбойных планок / 5М * H=0,15М = 0,75М2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ОБШИВКИ СТЕН
	762.26
	23.78
	16.10
	33.44
	2.35
	821.83

	
	
	
	0.0075
	5.72

	0.18
К1=1.2
	0.12

	0.25 

	0.02

	6.17 

	2583.
	2/50-30-10/13
 
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ  

	М
	
	
	
	14.00
	0.99
	14.99

	
	
	
	5
	

	

	

	70.00 

	4.95

	74.95 

	2584.
	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 
	Установка металлических ограждений без поручня  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96
	100 М ОГРАЖДЕНИЙ
	957.5
	33.60
	22.74
	
	
	991.10

	
	
	
	0.017
	16.28

	0.57
К1=1.2
	0.39

	 

	

	16.85 

	2585.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00255
	

	

	

	1.39 

	0.10

	1.49 

	2586.
	2/20-20-20-20/30
 
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  

	м
	
	
	
	170.00
	8.36
	178.36

	
	
	
	1.7
	

	

	

	289.00 

	14.21

	303.21 

	2587.
	Е10-200-5
(83.83 / 51.0893) 
	Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96
	100 М2
	7190.57
	372.97
	
	1 672.42
	119.09
	9 355.05

	
	
	
	0.1
	719.06

	37.30
К1=1.2
	

	167.24 

	11.91

	935.51 

	2588.
	1/10-230-55-20/70
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	3.17
	0.22
	3.39

	
	
	
	18
	

	

	

	57.06 

	3.96

	61.02 

	2589.
	1/10-230-55-20/100
 
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм  

	м
	
	
	
	2.71
	0.19
	2.90

	
	
	
	8
	

	

	

	21.68 

	1.52

	23.20 

	2590.
	1/10-235-20/770
 
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений  

	м
	
	
	
	0.12
	0.01
	0.13

	
	
	
	17
	

	

	

	2.04 

	0.17

	2.21 

	2591.
	1/10-235-20/46
 
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50  

	шт.
	
	
	
	18.00
	1.27
	19.27

	
	
	
	0.44
	

	

	

	7.92 

	0.56

	8.48 

	2592.
	ПО
 
	ДВЕРИ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2593.
	Е10-237-7
(83.83 / 51.0893) 
	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	2442.92
	71.69
	
	161.98
	11.30
	2 687.89

	
	
	
	0.0186
	45.44

	1.33
К1=1.2
	

	3.01 

	0.21

	49.99 

	2594.
	2/40-20-10/170
 
	Блок дверной ПВХ  

	ШТ
	
	
	
	1 216.41
	85.64
	1 302.05

	
	
	
	1
	

	

	

	1216.41 

	85.64

	1302.05 

	2595.
	Е10-264-1
(83.83 / 51.0893) 
	Установка наличника из ПВХ  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	449.1
	2.30
	
	41.45
	2.92
	495.77

	
	
	
	0.105
	47.16

	0.24
К1=1.2
	

	4.35 

	0.31

	52.06 

	2596.
	2/40-25-10/5
 
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм  

	м
	
	
	
	1.76
	0.12
	1.88

	
	
	
	10.71
	

	

	

	18.85 

	1.29

	20.14 

	2597.
	Е10-238-1
(83.83 / 51.0893) 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М2 ПРОЕМОВ
	246.76
	
	
	443.18
	31.09
	721.03

	
	
	
	0.0186
	4.59

	
К1=1.2
	

	8.24 

	0.58

	13.41 

	2598.
	ПО
 
	ЭЛЕКТРИКА  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2599.
	Е46-31-1
(83.83 / 51.0893) 
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2  Стесненность К=1,1
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 М БОРОЗД
	250.9
	354.31
	166.60
	
	
	605.21

	
	
	
	0.3
	75.27

	106.29
К1=1.1
	49.98

	 

	

	181.56 

	2600.
	Е46-33-5
(83.83 / 51.0893) 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 / ИСКЛЮЧИТЬ 4/1-4-10-20-10/30; 1/10-240-25-41/15; 1/10-110-50-5/365; 1/10-110-50-20/765  Стесненность К=1,1
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	М3 ЗАДЕЛКИ
	1393.96
	15.61
	10.42
	
	
	1 409.57

	
	
	
	0.02
	27.88

	0.31
К1=1.1
	0.21

	 

	

	28.19 

	2601.
	1/10-230-60-45-15/50
 
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100  

	т
	
	
	
	662.00
	46.60
	708.60

	
	
	
	0.03744
	

	

	

	24.79 

	1.74

	26.53 

	2602.
	Е69-40-8
(83.83 / 51.0893) 
	Приготовление раствора из сухих смесей  Стесненность  К=1,2
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96
	100 КГ СУХОЙ СМЕСИ
	33.25
	0.36
	
	
	
	33.61

	
	
	
	0.3744
	12.45

	0.13
К1=1.2
	

	 

	

	12.58 

	2603.
	Ц8-910-1
(61.01 / 39.5714) 
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96
	100 М
	870.94
	39.56
	7.14
	114.39
	5.69
	1 030.58

	
	
	
	0.3
	261.28

	11.87
К1=1.2
	2.14

	34.32 

	1.71

	309.18 

	2604.
	5/10-10-10-2/10
 
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ  

	1000 м
	
	
	
	1 755.02
	84.42
	1 839.44

	
	
	
	0.0306
	

	

	

	53.70 

	2.58

	56.28 

	2605.
	5/20-30-1-4/12
 
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4  

	100 шт.
	
	
	
	11.43
	0.55
	11.98

	
	
	
	0.2
	

	

	

	2.29 

	0.11

	2.40 

	2606.
	5/20-30-3/1
 
	Полоски  

	100 шт.
	
	
	
	1.15
	0.06
	1.21

	
	
	
	0.72
	

	

	

	0.83 

	0.04

	0.87 

	2607.
	5/20-40-4/2
 
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206  

	шт.
	
	
	
	1.92
	0.09
	2.01

	
	
	
	3
	

	

	

	5.76 

	0.27

	6.03 

	2608.
	Ц8-593-701
(61.01 / 39.5714) 
	Светильник двухламповый потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды с креплением винтами  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	1959.13
	1 682.38
	1 267.80
	378.86
	20.69
	4 041.06

	
	
	
	0.03
	58.77

	50.47
К1=1.2
	38.03

	11.37 

	0.62

	121.23 

	2609.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный потолочный  

	шт.
	
	
	
	37.50
	1.80
	39.30

	
	
	
	2
	

	

	

	75.00 

	3.60

	78.60 

	2610.
	5/30-30-4-3-2/22
 
	Светильник светодиодный настенный  

	шт.
	
	
	
	26.50
	1.27
	27.77

	
	
	
	1
	

	

	

	26.50 

	1.27

	27.77 

	2611.
	Ц8-574-1
(61.01 / 39.5714) 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели или провода сечением до 10 мм2  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	100 ЖИЛ
	359.32
	0.58
	0.20
	26.92
	1.50
	388.32

	
	
	
	0.06
	21.56

	0.03
К1=1.2
	0.01

	1.62 

	0.09

	23.30 

	2612.
	5/20-30-1-2/999120
 
	Наконечники кабельные  

	шт.
	
	
	
	2.01
	0.10
	2.11

	
	
	
	6
	

	

	

	12.06 

	0.60

	12.66 

	2613.
	ПО
 
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

	 

	

	 

	2614.
	Е65-13-24
(68.61 / 48.5917) 
	Смена умывальников  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ПРИБОРОВ
	4837.67
	63.07
	42.69
	50.78
	3.58
	4 955.10

	
	
	
	0.01
	48.38

	0.63
К1=1.2
	0.43

	0.51 

	0.04

	49.56 

	2615.
	1/10-10-10/36
 
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)  

	т
	
	
	
	543.58
	38.27
	581.85

	
	
	
	0.00008
	

	

	

	0.04 

	

	0.04 

	2616.
	1/10-230-40-20/73
 
	Краска масляная  

	т
	
	
	
	4 900.00
	344.96
	5 244.96

	
	
	
	0.0001
	

	

	

	0.49 

	0.03

	0.52 

	2617.
	3/4-80-10-10/20
 
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя  

	компл.
	
	
	
	98.79
	5.48
	104.27

	
	
	
	1
	

	

	

	98.79 

	5.48

	104.27 

	2618.
	3/4-130-10/10
 
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику  

	шт.
	
	
	
	8.55
	0.47
	9.02

	
	
	
	1
	

	

	

	8.55 

	0.47

	9.02 

	2619.
	Е65-12-7
(68.61 / 48.5917) 
	Смена смесителей без душевой сетки  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 ШТ.
	4273.92
	1.81
	1.22
	4 427.75
	247.01
	8 950.49

	
	
	
	0.01
	42.74

	0.02
К1=1.2
	0.01

	44.28 

	2.47

	89.51 

	2620.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0023
	

	

	

	 

	

	 

	2621.
	Е65-1-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	626.32
	4.30
	2.10
	2.06
	0.14
	632.82

	
	
	
	0.03
	18.79

	0.13
К1=1.2
	0.06

	0.06 

	

	18.98 

	2622.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.003
	

	

	

	 

	

	 

	2623.
	8/1/520
 Возвр.мат.
	Трубы водогазопроводные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0015
	

	

	

	 

	

	 

	2624.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0009
	

	

	

	 

	

	 

	2625.
	Е16-41-5
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2533.56
	59.75
	0.17
	303.97
	13.12
	2 910.40

	
	
	
	0.03
	76.01

	1.79
К1=1.2
	0.01

	9.12 

	0.39

	87.31 

	2626.
	1/10-240-30-22/21
 
	Дюбели распорные 8х40 мм  

	1000 шт.
	
	
	
	17.58
	1.24
	18.82

	
	
	
	0.003
	

	

	

	0.05 

	

	0.05 

	2627.
	3/3-50-80-10/10
 
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм  

	шт.
	
	
	
	13.14
	0.73
	13.87

	
	
	
	2
	

	

	

	26.28 

	1.46

	27.74 

	2628.
	6/40-80-20-3/30
 
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа  

	шт.
	
	
	
	1.95
	0.08
	2.03

	
	
	
	5
	

	

	

	9.75 

	0.40

	10.15 

	2629.
	3/6-80-10/10
 
	Гибкие подводки  

	шт.
	
	
	
	7.74
	0.43
	8.17

	
	
	
	1
	

	

	

	7.74 

	0.43

	8.17 

	2630.
	Е16-27-2
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	108.86
	0.84
	0.17
	2.88
	0.13
	112.71

	
	
	
	2
	217.72

	1.68
К1=1.2
	0.34

	5.76 

	0.26

	225.42 

	2631.
	3/3-10-10-10/20
 
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм  

	шт.
	
	
	
	15.67
	0.87
	16.54

	
	
	
	2
	

	

	

	31.34 

	1.74

	33.08 

	2632.
	Е65-2-1
(68.61 / 48.5917) 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96
	100 М ТРУБОПРОВОДОВ
	1575.11
	10.34
	7.00
	
	
	1 585.45

	
	
	
	0.01
	15.75

	0.10
К1=1.2
	0.07

	 

	

	15.85 

	2633.
	8/1/530
 Возвр.мат.
	Трубы чугунные канализационные  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.002
	

	

	

	 

	

	 

	2634.
	8/1/580
 Возвр.мат.
	Металлолом  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0035
	

	

	

	 

	

	 

	2635.
	8/2/1
 
	Строительные отходы и (или) строительный мусор  

	Т
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0006
	

	

	

	 

	

	 

	2636.
	Е16-45-3
(68.61 / 48.5917) 
	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: поэтажных разводок в зданиях кирпичных  Стесненность  К=1,2
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96
	100 М
	2191.3
	4.68
	0.70
	969.05
	43.38
	3 208.41

	
	
	
	0.01
	21.91

	0.05
К1=1.2
	0.01

	9.69 

	0.43

	32.08 

	2637.
	6/40-80-30-5/1
 
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм  

	шт.
	
	
	
	2.09
	0.09
	2.18

	
	
	
	1
	

	

	

	2.09 

	0.09

	2.18 

	2638.
	Е16-28-1
(68.61 / 48.5917) 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96
	ВРЕЗКА
	161.32
	0.26
	0.17
	83.02
	3.98
	248.58

	
	
	
	1
	161.32

	0.26
К1=1.2
	0.17

	83.02 

	3.98

	248.58 

	ИТОГО прямые затраты по разделу:
	4179
	229
	97
	3837
	253
	8498

	ОХР и ОПР:
	3405

	Плановая прибыль:
	2125

	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:
	14028

	ИТОГО прямые затраты по смете:
	138703
	8323
	3891
	116406
	7450
	270881

	ОХР и ОПР:
	113406

	Плановая прибыль:
	70714

	ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:
	455001

	ВСЕГО прямые затраты:
	138703
	8323
	3891
	116406
	7450
	270881

	ОХР и ОПР:
	113406

	Плановая прибыль:
	70714

	ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:
	455001




РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
	№ пп
	Код
	Наименование материала
	Единица измерения
	Количество
	Цена материала
без НДС
	Стоимость материала
без НДС
	% трансп. и зср
	Стоимость трансп. и зср  без НДС

	Материалы подрядчика

	1. 
	5/30-30-1-6-2/13
	Автоматический выключатель 1P 25А
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	20
	20.80
	416.00
	4.81%
	20.00

	1. 
	5/20-30-5/2
	Бирка маркировочная У134
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.4725
	7.76
	3.76
	4.81%
	0.19

	1. 
	5/20-30-5/3
	Бирка маркировочная У153 У3,5
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.04
	62.32
	2.40
	4.81%
	0.20

	1. 
	5/20-30-5/1
	Бирка-оконцеватель У136 У3/5
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	6.0486
	10.60
	64.11
	4.81%
	3.03

	1. 
	2/40-20-10/170
	Блок дверной ПВХ
01.05.2026 ОРБ
	ШТ
	5
	1 216.41
	6082.05
	7.04%
	428.20

	1. 
	2/40-20-10/170
	Блок дверной ПВХ / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
.  .
	ШТ
	5
	
	
	7.04%
	

	1. 
	2/20-20-15-19-10/155
	Блок дверной стальной / ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1
	1 385.71
	1385.71
	4.92%
	68.18

	1. 
	1/10-240-10-10/131
	Болты строительные
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.00656
	3 425.01
	22.44
	7.04%
	1.57

	1. 
	3/4-10-20-10/20
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, пластмассовым сифоном и переливом без смесителя ВЧМ-1700
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	1
	1 072.12
	1072.12
	5.55%
	59.50

	1. 
	3/3-10-10-10/20
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р диаметром 20 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	44
	15.67
	689.48
	5.55%
	38.28

	1. 
	1/10-240-15/36
	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80
01.05.2026 ОРБ
	кг
	0.15
	4.29
	0.66
	7.04%
	0.04

	1. 
	1/10-240-15/160
	Винты самонарезающие 3,5х25 по металлу
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.093
	6.65
	0.62
	7.04%
	0.04

	1. 
	5/30-30-4-1-1/7
	Выключатель установочный двухклавишный С56-124
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	68
	3.72
	252.96
	4.81%
	12.24

	1. 
	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.003336
	577.14
	1.93
	7.04%
	0.16

	1. 
	1/10-240-20/1
	Гайки строительные
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.001874
	4 430.03
	8.40
	7.04%
	0.48

	1. 
	1/10-240-25-35/240
	Гвозди строительные
01.05.2026 ОРБ
	кг
	2.547375
	3.69
	9.39
	7.04%
	0.66

	1. 
	1/10-240-25-50/15
	Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм
01.05.2026 ОРБ
	кг
	0.5181
	3.04
	1.57
	7.04%
	0.12

	1. 
	1/10-130-15/107
	Герметик силиконовый 280 мл
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	14.012
	5.27
	73.82
	7.04%
	5.14

	1. 
	1/10-130-15/999132
	Герметик силиконовый 280 мл
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	3.6
	10.63
	38.28
	7.04%
	2.76

	1. 
	3/6-80-10/10
	Гибкие подводки
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	26
	7.74
	201.24
	5.55%
	11.18

	1. 
	1/10-230-60-5/90
	Гидроизоляционная смесь / ILMAX 4600 / 4,8КГ/М2 НА 3ММ
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.0768
	2 651.50
	203.64
	7.04%
	14.34

	1. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2
01.05.2026 ОРБ
	кг
	14.8575
	2.70
	40.12
	7.04%
	2.82

	1. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка / СТ16 / 0,525КГ/М2
01.05.2026 ОРБ
	кг
	739.7325
	2.70
	1997.33
	7.04%
	140.63

	1. 
	1/10-230-15/500
	Грунтовка / СТ17
01.05.2026 ОРБ
	кг
	212.796
	5.79
	1232.10
	7.04%
	87.29

	1. 
	1/10-230-15/200
	Грунтовка / ТМ100 / 0,1КГ/М2
01.05.2026 ОРБ
	кг
	34.02
	2.70
	91.89
	7.04%
	6.47

	1. 
	1/10-230-15/395
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д)
01.05.2026 ОРБ
	кг
	9.225
	2.11
	19.44
	7.04%
	1.36

	1. 
	1/10-170-2/20
	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм
01.05.2026 ОРБ
	диск
	1.60966
	26.92
	43.35
	7.04%
	3.07

	1. 
	1/10-230-35/47
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
01.05.2026 ОРБ
	кг
	9.9927
	6.50
	65.03
	7.04%
	4.54

	1. 
	1/10-240-30-22/21
	Дюбели распорные 8х40 мм
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.132
	17.58
	2.30
	7.04%
	0.14

	1. 
	1/10-240-30-22/9
	Дюбели распорные полиэтиленовые 12х60 мм
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.002
	48.26
	0.10
	7.04%
	0.01

	1. 
	1/10-240-30-45/11
	Дюбель металлический рамный 10х112
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	8.96907
	2.74
	24.55
	7.04%
	1.73

	1. 
	1/10-240-30-45/13
	Дюбель металлический рамный 10х152
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.030035
	379.00
	11.35
	7.04%
	0.78

	1. 
	5/90-10/4
	Дюбель монтажный У658
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	256.9
	4.10
	1053.29
	4.81%
	51.38

	1. 
	5/90-10/2
	Дюбель монтажный У661 У3
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	24.4
	4.10
	100.00
	4.81%
	4.80

	1. 
	1/10-240-30-30/202
	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х100
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.015
	198.80
	2.99
	7.04%
	0.23

	1. 
	1/10-240-30-50/20
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х60
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.465
	4.93
	2.28
	7.04%
	0.19

	1. 
	1/10-240-30-50/10
	Дюбель с шурупом (гвоздем) для быстрого монтажа 6х40 мм
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.99
	3.36
	3.34
	7.04%
	0.25

	1. 
	3/13-50-10/10
	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.0506
	135.19
	6.83
	5.55%
	0.38

	1. 
	6/10-20-50-40/10
	Заглушки чугунные диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	30
	16.08
	482.40
	4.09%
	19.80

	1. 
	
	Известь строительная воздушная негашеная комовая
.  .
	т
	38.752752
	
	
	%
	

	1. 
	1/10-235-20/681
	Изолента ПВХ (размером 15 ммх20 м)
01.05.2026 ОРБ
	м2
	11.355
	5.67
	64.36
	7.04%
	4.60

	1. 
	5/10-10-10-2/10
	Кабель силовой марки ВВГнг 2х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с двумя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ
01.05.2026 ОРБ
	1000 м
	0.9843
	1 755.02
	1727.49
	4.81%
	83.13

	1. 
	1/10-230-65-20-5/15
	Керамогранит  - 600х600 мм
01.05.2026 ОРБ
	м2
	558.069
	39.85
	22239.05
	7.04%
	1568.20

	1. 
	1/10-230-65-20-5/15
	Керамогранит - 600х600 мм
01.05.2026 ОРБ
	м2
	4.47
	39.85
	178.13
	7.04%
	12.56

	1. 
	4/1-6-20-10-10/30
	Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250х120х88 мм
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.152
	356.67
	54.22
	9.86%
	5.35

	1. 
	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
01.05.2026 ОРБ
	м3
	13.105
	0.75
	10.03
	7.04%
	0.58

	1. 
	1/10-230-60-15/40
	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (НВ), цветная (фасовка по 5 кг)
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.30619
	3 848.21
	1178.26
	7.04%
	82.97

	1. 
	5/20-20-1/10
	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	25.75
	5.42
	139.57
	4.81%
	6.70

	1. 
	5/20-40-4/2
	Коробка монтажная скрытой установки для разводки проводов КМ-206
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	177
	1.92
	339.84
	4.81%
	15.93

	1. 
	3/3-50-80-10/10
	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 15 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	40
	13.14
	525.60
	5.55%
	29.20

	1. 
	1/10-230-40-10/36
	Краска акриловая специальная Сплендор В-5000
01.05.2026 ОРБ
	кг
	413.77
	17.85
	7385.75
	7.04%
	521.36

	1. 
	1/10-230-40-20/73
	Краска масляная
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.002
	4 900.00
	9.80
	7.04%
	0.61

	1. 
	1/10-230-40-20/127
	Краска масляная МА-15, сурик железный
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.000299
	5 006.00
	1.64
	7.04%
	0.04

	1. 
	3/10-10-20-10/20
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
01.05.2026 ОРБ
	кг
	5.1875
	3.98
	20.66
	5.55%
	1.15

	1. 
	1/10-230-95/130
	Крестики для плитки
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	1.336
	7.40
	9.91
	7.04%
	0.73

	1. 
	1/10-170-2/30
	Круг на бакелите усиленном отрезной 230х2х22 для резки камня, бетона
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	3.24312
	1.90
	6.14
	7.04%
	0.40

	1. 
	1/10-180-20/57
	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	3
	3.02
	9.00
	7.04%
	0.60

	1. 
	1/10-235-20/797
	Лента армирующая строительная из стекловолокна на клеевой основе (серпянка), шириной 45 мм (50 мм)
01.05.2026 ОРБ
	м
	137.3113
	0.11
	15.06
	7.04%
	1.36

	1. 
	5/30-40-2/21
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14-0,19 мм
01.05.2026 ОРБ
	кг
	0.2511
	15.48
	3.93
	4.81%
	0.13

	1. 
	5/20-30-3/42
	Лента ЛМ-5 УХЛ2
01.05.2026 ОРБ
	100 м
	0.679
	70.00
	47.53
	4.81%
	2.25

	1. 
	1/10-235-20/770
	Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений
01.05.2026 ОРБ
	м
	26.35
	0.12
	3.16
	7.04%
	0.27

	1. 
	1/10-235-20/46
	Лента монтажная алюминиевая самоклеящаяся шириной 50, длиной 50
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1.76
	18.00
	31.69
	7.04%
	2.24

	1. 
	1/10-235-20/793
	Лента ФУМ шириной 20 мм
01.05.2026 ОРБ
	10 м
	1.02375
	0.91
	0.94
	7.04%
	0.05

	1. 
	1/10-230-55-7/15
	Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.05.2026 ОРБ
	м2
	65.1
	3.79
	246.74
	7.04%
	17.59

	1. 
	1/10-235-3/47
	Льняная прядь
01.05.2026 ОРБ
	кг
	13.3365
	47.50
	633.56
	7.04%
	44.42

	1. 
	2/20-20-15-35/185
	ЛЮК МЕТ. 1000*1000
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1
	99.63
	99.63
	4.92%
	4.90

	1. 
	2/20-20-15-35/360
	ЛЮК МЕТ. 1300*1300
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1
	175.34
	175.34
	4.92%
	8.63

	1. 
	2/20-20-15-35/165
	ЛЮК МЕТ. 800*800
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1
	79.96
	79.96
	4.92%
	3.93

	1. 
	2/20-20-15-35/75
	Люки 300*300
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	2
	33.20
	66.40
	4.92%
	3.26

	1. 
	2/20-20-15-35/75
	Люки ревизионные 30х30 см
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	13
	33.20
	431.60
	4.92%
	21.19

	1. 
	1/10-10-10/180
	Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.0012
	1 151.60
	1.38
	7.04%
	0.10

	1. 
	3/4-40-10-10/10
	Мойки из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями, со смесителем, с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	1
	348.00
	348.00
	5.55%
	19.31

	1. 
	3/4-40-10-20/200
	Мойки из стали на три отделения
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1
	1 048.00
	1048.00
	5.55%
	58.16

	1. 
	6/40-80-20-3/1
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	2.125
	1.46
	3.06
	4.09%
	0.12

	1. 
	6/40-80-20-3/30
	Муфта из полипропилена (ПП тип 3) с наружной резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	201
	1.95
	391.95
	4.09%
	16.08

	1. 
	6/10-20-50-10/10
	Муфты надвижные к чугунным канализационным трубам диаметром 50 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	30
	14.42
	432.60
	4.09%
	17.70

	1. 
	6/10-20-10-40/10
	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	0.14
	5.77
	0.84
	4.09%
	0.02

	1. 
	5/20-30-1-2/999120
	Наконечники кабельные
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	519
	2.01
	1043.19
	4.81%
	51.90

	1. 
	2/40-25-10/5
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
.  .
	м
	54.57
	
	
	7.04%
	

	1. 
	2/40-25-10/5
	Наличник из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC 15х45 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	54.366
	1.76
	95.69
	7.04%
	6.53

	1. 
	6/40-80-20-7/3
	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	10.5
	0.89
	9.34
	4.09%
	0.44

	1. 
	2/50-30-10/13
	Отбойник для стены из ЛДСП / H=150ММ
01.05.2026 ОРБ
	М
	157
	14.00
	2198.00
	7.04%
	155.43

	1. 
	5/20-30-1-4/6
	Ответвительный сжим У 739 М У3
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	1.0812
	129.50
	139.99
	4.81%
	6.76

	1. 
	3/4-90-40/30
	Отвод гофрированный к унитазу
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	5
	7.21
	36.05
	5.55%
	2.00

	1. 
	6/40-80-30-2/4
	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	50.4
	0.67
	33.79
	4.09%
	1.49

	1. 
	6/40-80-30-2/5
	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	11.88
	2.53
	29.98
	4.09%
	1.16

	1. 
	1/10-135-30/61
	Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС"
01.05.2026 ОРБ
	л
	0.532875
	20.29
	10.81
	7.04%
	0.76

	1. 
	1/10-135-30/70
	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке
01.05.2026 ОРБ
	л
	6.751576
	14.54
	98.20
	7.04%
	6.91

	1. 
	2/40-20-1/10
	ПЕРЕГОРОДКА ПВХ 1200*1000
01.05.2026 ОРБ
	м2
	2.4
	230.00
	552.00
	7.04%
	38.86

	1. 
	5/20-30-2/1
	Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	20
	6.39
	127.80
	4.81%
	6.20

	1. 
	6/40-80-30-5/1
	Переход из полипропилена (редукция) для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	36
	2.09
	75.24
	4.09%
	3.24

	1. 
	1/10-230-65-45-10/27
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый) / ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
.  .
	м
	41.218
	
	
	7.04%
	

	1. 
	1/10-230-65-45-10/27
	Планка торцевая (F-образный профиль) поливинилхлоридная для внутренней отделки (цвет белый)
01.05.2026 ОРБ
	м
	75.684
	0.36
	27.24
	7.04%
	2.25

	1. 
	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
01.05.2026 ОРБ
	м2
	105.3072
	0.81
	85.29
	7.04%
	6.34

	1. 
	1/10-230-65-20-20/26
	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300х200 мм
01.05.2026 ОРБ
	м2
	347.464
	36.57
	12706.78
	7.04%
	893.00

	1. 
	1/10-230-55-15/110
	Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм
01.05.2026 ОРБ
	м2
	64.575
	4.46
	288.06
	7.04%
	20.05

	1. 
	3/10-10-20-40/20
	Подвеска резьбовая ПР-10
01.05.2026 ОРБ
	м
	4.374
	2.75
	11.98
	5.55%
	0.67

	1. 
	2/40-25-5/30
	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 400 мм, белый
01.05.2026 ОРБ
	м
	4.2
	15.01
	63.04
	7.04%
	4.46

	1. 
	5/20-30-3/40
	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	1.591
	1.15
	1.83
	4.81%
	0.04

	1. 
	5/20-30-3/1
	Полоски
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	22.58
	1.15
	25.97
	4.81%
	1.32

	1. 
	3/2-100-30-20-20/30
	Полотенцесушители из нержавеющей стали с креплениями, П-образные, диаметром 32 мм, размером 500х500 мм (модифицированные)
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	2
	198.21
	396.42
	5.55%
	22.00

	1. 
	1/10-10-10/36
	Портландцемент 400-Д0 (в упаковке)
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.12882
	543.58
	70.01
	7.04%
	4.92

	1. 
	2/20-20-20-20/30
	ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
01.05.2026 ОРБ
	м
	83.8
	170.00
	14246.00
	4.92%
	700.54

	1. 
	1/10-230-55-20/70
	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 100х50, 0,5 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	37.8
	3.17
	119.84
	7.04%
	8.33

	1. 
	1/10-230-55-20/100
	Профиль для гипсокартона перегородочный UW (ПН) 100х40, 0,5 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	16.8
	2.71
	45.53
	7.04%
	3.19

	1. 
	1/10-230-55-20/117
	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,55 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	61.5
	1.65
	101.48
	7.04%
	7.38

	1. 
	1/10-230-55-20/135
	Профиль для гипсокартона потолочный СD (ПП) 60х27, 0,6 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	25
	2.23
	55.75
	7.04%
	4.00

	1. 
	1/10-230-50-15/39
	Растворитель
01.05.2026 ОРБ
	кг
	50.115
	5.22
	261.63
	7.04%
	18.58

	1. 
	1/10-230-60-35/56
	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, серая, для наружных и внутренних работ (НВ), М300, F75
01.05.2026 ОРБ
	т
	6.00246
	835.20
	5013.31
	7.04%
	352.94

	1. 
	1/10-230-60-45-5/215
	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75
01.05.2026 ОРБ
	т
	16.70259
	221.63
	3701.90
	7.04%
	260.57

	1. 
	1/10-230-60-45-15/50
	Растворная смесь сухая (РСС), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М300, F100
01.05.2026 ОРБ
	т
	1.35128
	662.00
	894.53
	7.04%
	62.96

	1. 
	1/10-230-60-30/20
	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150
01.05.2026 ОРБ
	т
	8.694
	257.08
	2235.06
	7.04%
	157.36

	1. 
	3/1-150-10-110/120
	Решетки, размер 200х300 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	29
	26.63
	772.27
	5.55%
	42.92

	1. 
	5/30-30-4-1-2-2/6
	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом РС16-239
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	30
	5.07
	152.10
	4.81%
	7.20

	1. 
	1/10-240-55-20/63
	Саморез с прессшайбой и сверлом оцинкованный 4,2х51 мм
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	0.606
	3.59
	2.24
	7.04%
	0.15

	1. 
	1/10-240-55-20/238
	Саморез универсальный оцинкованный 4,0х16 мм
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.099
	10.06
	0.99
	7.04%
	0.12

	1. 
	1/10-170-10/165
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	0.411375
	3.23
	1.29
	7.04%
	0.04

	1. 
	1/10-170-10/135
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	14.4683
	4.77
	69.16
	7.04%
	4.84

	1. 
	1/10-170-10/175
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	0.36
	4.87
	1.78
	7.04%
	0.08

	1. 
	1/10-170-10/115
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	0.372
	2.47
	0.92
	7.04%
	0.06

	1. 
	1/10-170-10/105
	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	4.7355
	2.17
	10.33
	7.04%
	0.74

	1. 
	1/10-170-10/25
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	4.028
	12.92
	52.01
	7.04%
	3.69

	1. 
	1/10-170-10/411
	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, средняя серия (по металлу), диаметром 4 мм, длиной 75 мм
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	0.55965
	0.48
	0.25
	7.04%
	

	1. 
	5/30-30-4-4
	СВЕТИЛЬНИК / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	28
	207.92
	5821.76
	7.04%
	409.92

	1. 
	5/30-30-4-3-2/22
	Светильник светодиодный настенный
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	15
	26.70
	400.50
	4.81%
	19.20

	1. 
	5/30-30-4-3-2/22
	Светильник светодиодный настенный
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	1
	26.50
	26.50
	4.81%
	1.27

	1. 
	5/30-30-4-3-2/22
	Светильник светодиодный потолочный
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	37
	37.50
	1387.50
	4.81%
	66.60

	1. 
	3/4-130-10/10
	Сифон пластмассовый с металлическим выпуском к умывальнику
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	23
	8.55
	196.65
	5.55%
	10.81

	1. 
	3/4-140-40/10
	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	1
	84.22
	84.22
	5.55%
	4.67

	1. 
	3/4-140-20/30
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	26
	43.28
	1125.28
	5.55%
	62.40

	1. 
	5/20-30-1-4/12
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-4
01.05.2026 ОРБ
	100 шт.
	6.02
	11.43
	68.85
	4.81%
	3.34

	1. 
	1/10-230-60-35/61
	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.009834
	433.24
	4.26
	7.04%
	0.29

	1. 
	1/10-120-220-70/22
	Стеклосетка ССШ-160(100)
01.05.2026 ОРБ
	м2
	28.515
	1.17
	33.37
	7.04%
	2.26

	1. 
	3/4-140-40/10
	СТОЙКА ДЛЯ ДУША
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	1
	84.22
	84.22
	5.55%
	4.67

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
.  .
	т
	24.67236
	
	
	7.04%
	

	1. 
	8/2/1
	Строительные отходы и (или) строительный мусор
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.0312
	
	
	7.04%
	

	1. 
	3/4-120-10/20
	Трапы чугунные эмалированные Т-100М размером 355х200х142 мм с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	1
	112.92
	112.92
	5.55%
	6.27

	1. 
	6/40-80-20-2/1
	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	4.875
	2.40
	11.67
	4.09%
	0.49

	1. 
	6/40-80-30-1/5
	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	19.44
	3.47
	67.42
	4.09%
	2.78

	1. 
	6/10-20-50-30/10
	Тройники косые 60 градусов диаметром 50х50 мм к чугунным канализационным трубам
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	30
	32.57
	977.10
	4.09%
	39.90

	1. 
	6/40-25-1/4
	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	126.25
	1.61
	203.29
	4.09%
	8.83

	1. 
	6/40-25-2/1
	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	36
	3.17
	114.12
	4.09%
	4.68

	1. 
	6/20-20-20/10
	Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	0.2625
	2.73
	0.71
	4.09%
	

	1. 
	6/20-30-20/11
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм
01.05.2026 ОРБ
	м
	17.6
	5.58
	98.12
	4.09%
	3.96

	1. 
	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
01.05.2026 ОРБ
	кг
	0.275
	4.63
	1.28
	7.04%
	0.05

	1. 
	1/10-230-55-20/166
	Уголок перфорированный алюминиевый
01.05.2026 ОРБ
	м
	73.44
	2.12
	155.64
	7.04%
	11.04

	1. 
	6/40-80-20-1/7
	Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	7.625
	1.57
	12.01
	4.09%
	0.47

	1. 
	6/40-80-20-1/1
	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	10 шт.
	19.375
	2.04
	39.51
	4.09%
	1.56

	1. 
	6/40-80-20-1/13
	Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	43.75
	1.72
	75.30
	4.09%
	3.04

	1. 
	3/4-80-10-10/20
	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами без смесителя
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	20
	98.79
	1975.80
	5.55%
	109.60

	1. 
	3/4-90-10-30/20
	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт"
01.05.2026 ОРБ
	компл.
	5
	218.04
	1090.20
	5.55%
	60.50

	1. 
	3/10-10-20-30/60
	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50
01.05.2026 ОРБ
	шт.
	48.6
	1.71
	83.14
	5.55%
	4.34

	1. 
	1/10-240-50-16/2
	Шайбы строительные
01.05.2026 ОРБ
	кг
	0.93768
	5.37
	4.97
	7.04%
	0.26

	1. 
	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
01.05.2026 ОРБ
	м2
	40.4066
	4.96
	200.40
	7.04%
	14.20

	1. 
	1/10-180-20/140
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе (в рулоне)
01.05.2026 ОРБ
	м2
	1.263825
	11.04
	13.90
	7.04%
	0.98

	1. 
	1/10-230-60-40/35
	Шпатлевка бежевая, стартовая, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.05.2026 ОРБ
	т
	1.30042
	1 110.34
	1443.93
	7.04%
	101.64

	1. 
	1/10-230-60-40/15
	Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.012213
	998.58
	12.18
	7.04%
	0.86

	1. 
	1/10-230-60-40/10
	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая
01.05.2026 ОРБ
	кг
	737.4646
	0.96
	707.96
	7.04%
	51.64

	1. 
	1/10-230-60-40/25
	Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.0038
	853.84
	3.22
	7.04%
	0.24

	1. 
	1/10-240-55-10/75
	Шурупы с полукруглой головкой 5х40 мм
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.002135
	4 540.00
	9.75
	7.04%
	0.63

	1. 
	1/10-240-55-10/65
	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм
01.05.0026 ОРБ
	т
	0.00001
	5 740.00
	0.06
	7.04%
	

	1. 
	1/10-240-55-20/60
	Шурупы-саморезы 4,8х19 мм
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	1.168392
	33.20
	38.84
	7.04%
	2.74

	1. 
	1/10-240-55-20/20
	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм
01.05.2026 ОРБ
	1000 шт.
	0.5425
	8.92
	4.85
	7.04%
	0.34

	1. 
	1/10-140-40/95
	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.000469
	11 990.00
	5.65
	7.04%
	0.37

	1. 
	1/10-140-40/100
	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.05.2026 ОРБ
	т
	0.00316
	11 990.00
	37.92
	7.04%
	2.52

	1. 
	5/30-40-2/23
	Электроизоляционная лента ПВХ
01.05.2026 ОРБ
	кг
	0.1078
	15.48
	1.64
	4.81%
	0.05

	1. 
	1/10-230-45-10/75
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая
01.05.2026 ОРБ
	кг
	15.364
	8.14
	125.08
	7.04%
	8.79

	1. 
	1/10-230-45-10/165
	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая
01.05.2026 ОРБ
	кг
	1
	8.70
	8.80
	7.04%
	0.60

	ИТОГО Материалы подрядчика :
	
	 116406
	
	 7449

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 116406
	
	 7449


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
	  № пп
	Код
	Наименование машин и механизмов
	Единица измерения
	Количество
	Цена маш-часа
без НДС
	Стоимость механизма
без НДС
	Цена зарплаты машиниста
	Стоимость зарплаты машиниста

	Механизмы подрядчика

	1. 
	М040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	МАШ.-Ч
	13.269
	0.40
	5.46
	
	

	1. 
	М331615
	Дрели электрические
	МАШ.-Ч
	190.7133744
	0.33
	63.23
	
	

	1. 
	М050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин
	МАШ.-Ч
	3.408048
	35.39
	120.61
	16.96
	57.80

	1. 
	М050102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин
	МАШ.-Ч
	158.40176
	35.52
	5626.39
	16.96
	2686.54

	1. 
	М021104
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т
	МАШ.-Ч
	4.900272
	60.79
	297.85
	20.52
	100.52

	1. 
	М030401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)
	МАШ.-Ч
	0.1265
	0.83
	0.11
	
	

	1. 
	М030402
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)
	МАШ.-Ч
	3.33048
	1.29
	4.28
	
	

	1. 
	М030405
	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)
	МАШ.-Ч
	3.6324288
	4.82
	17.51
	
	

	1. 
	М330201
	Машины сверлильные электрические
	МАШ.-Ч
	2.30688
	0.57
	1.31
	
	

	1. 
	М330302
	Машины шлифовальные угловые
	МАШ.-Ч
	63.908256
	1.05
	67.08
	
	

	1. 
	М330301
	Машины шлифовальные электрические
	МАШ.-Ч
	19.546764
	0.91
	17.89
	
	

	1. 
	М330400
	Машины шлифовальные электрозачистные
	МАШ.-Ч
	18.224492
	6.14
	111.89
	
	

	1. 
	М330805
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)
	МАШ.-Ч
	161.809808
	0.55
	88.96
	
	

	1. 
	М351307
	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена
	МАШ.-Ч
	98.88
	0.74
	73.17
	
	

	1. 
	М255048
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	2.34684
	0.87
	2.04
	
	

	1. 
	М331451
	Перфораторы электрические
	МАШ.-Ч
	187.0206
	0.87
	162.73
	
	

	1. 
	М030902
	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м
	МАШ.-Ч
	38.10276
	21.05
	802.07
	16.96
	646.22

	1. 
	М031110
	Подъемники строительные 0,5 т
	МАШ.-Ч
	2.148804
	19.15
	41.13
	14.58
	31.32

	1. 
	М010201
	Прицепы тракторные 2 т
	МАШ.-Ч
	2.5944
	1.35
	3.48
	
	

	1. 
	М331305
	Пылесос промышленный
	МАШ.-Ч
	37.554336
	3.32
	124.68
	
	

	1. 
	М110903
	Растворосмесители передвижные 150 л
	МАШ.-Ч
	0.02592
	19.25
	0.50
	14.58
	0.37

	1. 
	М331617
	Средства малой механизации
	МАШ.-Ч
	25.315948
	21.54
	545.52
	14.58
	368.66

	1. 
	М040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	МАШ.-Ч
	10.763928
	4.56
	49.04
	
	

	1. 
	М134041
	Шуруповерт
	МАШ.-Ч
	100.03572048
	0.96
	95.98
	
	

	ИТОГО Механизмы подрядчика :
	
	 8323
	
	 3891

	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО :
	
	 8323
	
	 3891


 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
	№ пп
	Наименование затрат
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	в ценах составления сметы на
1 МАЯ 2026
	в ценах выполнения работ на
ОКТЯБРЬ 2026

	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 МАЯ 2026 – ОКТЯБРЬ 2026  составляет 1.05526065

	 
	Tрудозатраты рабочих, чел-час
	
	8 604,77
	

	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час
	
	231,79
	

	
	BCEГO трудозатрат, чел-час
	
	8 836,56
	

	
	Заработная плата
	1
	138 702,94
	

	
	Эксплуатация машин и механизмов всего
	1
	8 323,03
	

	
	в т.ч. заработная плата машинистов
	1
	3 891,47
	

	
	Mатериалы
	
	116 405,87
	

	
	в т.ч.  материалы подрядчика
	
	116 405,87
	

	
	.         материалы заказчика
	
	
	

	
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы
	1
	7 449,61
	

	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика
	
	7 449,61
	

	
	.         транспорт и зср материалов заказчика
	
	
	

	
	.         перевозка грузов (С310 и С311)
	
	
	

	
	ИTOГO прямых затрат
	
	270 881,45
	

	2
	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
	1
	113 406,32
	

	
	.      1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	83.83
	91969.84
	

	
	.      4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)
	58.54
	40.77
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (1.5. Текущий ремонт город)
	68.61
	12416.73
	

	
	.      12.электромонтажные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	61.01
	8978.98
	

	3
	Плановая прибыль
	1
	70 713,54
	

	
	.      1.строительные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	51.0893
	56050.09
	

	
	.      4.монтаж металлических конструкций (1.5. Текущий ремонт город)
	65.8073
	45.83
	

	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (1.5. Текущий ремонт город)
	48.5917
	8793.9
	

	
	.      12.электромонтажные работы (1.5. Текущий ремонт город)
	39.5714
	5823.72
	

	
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	455 001,31
	

	6
	Прочие затраты, в том числе:
	
	48 482,10
	

	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов
	34
	48 482,10
	

	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика
	
	
	

	7
	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ
	
	503 483,41
	

	
	Стоимость подрядных работ
	
	503 483,41
	

	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)
	1
	
	

	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	
	

	
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика
	
	503 483,41
	

	8
	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего
	
	
	

	9
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала разработки сметной документации
	
	503 483,41
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	1,0181

	10
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	9 113,05

	11
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату начала строительства
	
	
	512596,46

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	1,0553

	12
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	18729,58

	13
	Стоимость строительно-монтажных работ на дату окончания строительства
	
	
	531326,04

	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)
	
	
	

	
	Стоимость работ для налогообложения
	
	503 483,41
	531 326,04

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	
	Сумма HДC
	20
	100 696,68
	106 265,21

	14
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	
	604 180,09
	637 591,25

	
	***** Расчет стоимости прочих средств для объектов текущего ремонта*****
	
	
	

	
	Средства на выполнение мероприятий по обращению с отходами, подлежащими хранению, использованию, обезвреживанию, захоронению
	
	1 869,83
	

	
	Средства на содержание заказчика, застройщика
	
	
	

	
	Другие средства, необходимые для проведения текущего ремонта
	
	
	

	15
	Стоимость прочих средств на дату начала разработки сметной документации
	
	1 869,83
	

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	1,0239

	16
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату начала строительства
	
	
	44,69

	17
	Стоимость прочих средств на дату начала строительства
	
	
	1914,52

	
	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	1,0735

	18
	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости прочих затрат на дату окончания строительства
	
	
	92,74

	19
	Стоимость прочих средств на дату окончания строительства
	
	
	2007,26

	
	Сумма HДC
	20
	373,97
	401,45

	
	Стоимость прочих средств c НДС
	
	2 243,80
	2 408,71

	
	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения
	
	
	

	20
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ СРЕДСТВ
	
	2 243,80
	2 408,71

	21
	ВСЕГО С ПРОЧИМИ
	
	606 423,89
	639 999,96

	
	
	
	
	

	20
	Сумма прописью Шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяноста девять руб. 96 коп. 



	Составил 
	
	
	
	
	

	 
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	Проверил
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
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4
