ГродМТ 286/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 4 Лента индикаторная 

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1 
	Лента индикаторная наружная химическая для плазменной стерилизации перекисью водорода в рулоне
	2.1. Лента индикаторная для контроля плазменной стерилизации перекисью водорода.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса.
2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	25

	2
	Лента индикаторная наружная химическая для газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена
	2.1. Лента индикаторная для контроля газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса.
2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	20



Лот 5 Лента индикаторная 

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1 
	Лента индикаторная наружная химическая для паровой стерилизации
	2.1. Лента индикаторная для контроля паровой стерилизации.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса.
2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	75

	2
	Лента индикаторная наружная химическая для воздушной стерилизации
	2.1. Лента индикаторная для контроля воздушной стерилизации.
2.2. Самоклеящаяся лента с нанесенными индикаторными метками.
2.3. Каждая лента в индивидуальной упаковке, метки в процессе стерилизации, меняющие цвет, хорошо режущие. 
2.4. Ленты индикаторные не менее 4 класса.
2.5. Предельная ширина не менее 19 мм, длинна не менее 30м.
	17




