ГродМТ 339/26-ЗОИ                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Небулайзеры одноразовые 

[bookmark: _Hlk225417431]1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk225416514]Небулайзеры одноразовые с лицевой маской и кислородной трубкой
	шт
	250


2.Технические требования:
2.1. Небулайзеры для трахеобронхиальной доставки лекарственных препаратов;
2.2. Позволяют осуществлять аэрозольную терапию при любых положениях пациента, в том числе лежа;
2.3. Материал: медицинский имплантационно-нетоксичный термопластичный поливинилхлорид;
2.4. Маска прозрачная – обеспечивает визуализацию состояния пациента; края специально обработаны и закруглены; носовая клипса обеспечивает надежную фиксацию на лице пациента; эластичная лента для фиксации маски;
2.5. Кислородная трубка изготовлена из пластичного, устойчивого к перегибам материала; длина трубки не менее 2 метров; трубка оснащена универсальными коннекторами на обоих концах для подключения к кислородным устройствам.
2.6. Небулайзер должен быть одноразового использования, стерильным, в индивидуальной упаковке, которая удобно вскрывается и содержит всю необходимую информацию об изделии.

[bookmark: _Hlk225419599][bookmark: _Hlk225420114]Лот 2 Небулайзер для аппарата ИВЛ

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Небулайзер для аппарата ИВЛ
	шт
	150


2.Технические требования:
2.1. небулайзеры для трахеобронхиальной доставки лекарственных препаратов;
2.2. предназначен для применения в дыхательных контурах;
2.3. Т-образный тройник может быть установлен между э/трахеальной трубкой и Y- образным соединителем или на шланге вдоха дыхательного контура непосредственно пред Y- образным соединителем. При необходимости могут использоваться в составе дыхательных контуров с мешком;
2.4. в набор входит: небулайзер, кислородный шланг, Т-образный тройник, может комплектоваться мундштуком и дыхательным фильтром.
[bookmark: _Hlk225417908]
[bookmark: _Hlk225417957]Лот 3 Соединитель для контура с ИВЛ
[bookmark: _Hlk225417943]
1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk225418015]Соединитель для контура с ИВЛ с портом для санации гибкий угловой
	шт
	450


2.Технические требования:
2.1. Соединители для дыхательного контура состоят из трубки и двух коннекторов, имеющих стандартные размеры, что позволяет беспрепятственно использовать изделия с контурами, дыхательными трубками, ларингеальными и анестезиологическими масками.
2.2. Два типа трубки: растяжимая и гладкоствольная.
2.3. Соединитель гибкий угловой (90°) из ПВХ; 
2.4. Упакован в индивидуальную упаковку;
2.5. Коннекторы 15М-15F, длина не менее 10см (с портом для санации);

Лот 4 Соединитель для контура с ИВЛ

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Соединитель для ИВЛ с портом Льюер-Лок гибкий гладкоствольный угловой
	шт
	450


2.Технические требования:
2.1. Соединители для дыхательного контура состоят из трубки и двух коннекторов, имеющих стандартные размеры, что позволяет беспрепятственно использовать изделия с контурами, дыхательными трубками, ларингеальными и анестезиологическими масками.
2.2. Два типа трубки: гладкоствольная.
2.3. Соединитель гибкий угловой (90°) из ПВХ; 
2.4. Упакован в индивидуальную упаковку;
2.5. Коннекторы 15М-15F, длина не менее 10см (с портом Льюер- Лок с крышкой);

Лот 5 Небулайзер

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Небулайзер
	шт
	200


2.Технические требования:
2.1. В набор входит: небулайзер, кислородный шланг не менее 1,6м, Т-образный коннектор для взрослого дыхательного контура, мундштук.
2.2. Однократного применения

Лот 6 Соединитель шарнирный угловой

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Соединитель шарнирный угловой
	шт
	3 380


2.Технические требования:
2.1. Должны быть предназначены для одноразового использования. 
2.2. Наличие гофрируемой конфигурируемой трубки длинной не менее 150мм.
2.3. Наличие шарнирного углового соединителя (необходим для соединения дыхательного контура с интубационной трубкой или маской).
2.4. Наличие коннектора со стороны пациента 22М/15F.
2.5. Наличие порта для санации.
2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку. Стерильно.

Лот 7 Соединительный коннектор для дыхательного контура

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Соединительный коннектор для дыхательного контура
	шт
	300


2.Технические требования:
2.1. тип гибкий;
2.2. с угловым соединением;
2.3. размеры 22F –180 мм;
2.4. с колпачком;
2.5. стерильный;
2.6. оснащен гладкими шлангами, что полностью исключает сопротивление потоку;
2.7. двойная герметичная защелкивающаяся крышка; 
2.8. открытие первой крышки позволяет вводить фиброоптический бронхоскоп, сохраняя давление в дыхательных путях.

[bookmark: _Hlk225499374]Лот 8 Адаптер шарнирный угловой

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk225499429]Адаптер шарнирный угловой
	шт
	1 700


2.Технические требования:
2.1. Гибкий соединитель с шарнирным угловым соединителем.
2.2. Шарнир 22М/15F.
2.3. Шарнирный локоть 22f.

Лот 9 Гофрированный переходник угловой для дыхательного контура

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Гофрированный переходник угловой для дыхательного контура
	шт
	300


2.Технические требования:
Предназначен для соединения дыхательного контура с дыхательной маской, эндотрахеальной или трахеостомической трубкой. Удлинитель дыхательного контура. Обеспечен портом для бронхоскопии и двойным вращающимся на 360 градусов коннектором. Со стороны вентилятора разъем 22 F, со стороны пациента 22М/15F. Для одноразового использования.

Лот 10 Адаптер шарнирный

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Адаптер шарнирный угловой
	шт
	500


2.Технические требования:
Размеры выхода: 22M/15F-15M, 22M/15F-22F.
Упаковано в индивидуальную упаковку.

Лот 11 Увлажнитель кислорода

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Увлажнитель кислорода
	шт
	62

	1.1
	ёмкость для увлажнения кислорода
	шт
	62

	1.2
	расходометр (флуометр)
	шт
	62


2.Технические требования:
2.1. Увлажнитель кислорода и дыхательных смесей предназначены для увлажнения и подачи кислорода от магистральных линий снабжения к пациенту; 
2.1.1. ёмкость для жидкости из термостойкого и ударопрочного пластика объемом не менее 250 мл;
все части устройства для увлажнения кислорода должны быть устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств; 
автоклавируемая ёмкость 250 мл.
ёмкость имеет четко обозначенные минимальный и максимальный уровни заполнения;
2.2.1 расходометр (флуометр) поплавковый предназначен для контроля и регулировки расхода кислорода, для подключения к стационарной магистрали кислорода прямым соединением с помощью штекера;
соединение расходометра (флуометра) с емкостью разъемное резьбовое;
диапазон регулировки потока: 0-15 л/мин, 0-30 л/мин, 0-50 л/мин.
регулятор потока со штекером;
наличие трубки с распылителем.

Лот 12 Тепловлагообменник для трахеостомы

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Тепловлагообменник для трахеостомы
	шт
	430


2.Технические требования:
2.1. Наличие коннектора 15Fr
2.2. Без кислородной трубки

[bookmark: _Hlk228184373]Лот 13 Тепловлагообменник для трахеостомы с кислородной трубкой

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	[bookmark: _Hlk225507072]Тепловлагообменник для трахеостомы с кислородной трубкой, коннектор 15Fr
	шт
	350


2.Технические требования:
2.1. Фильтр должен представлять собой высокоэффективный тепло и влагообменник. Фильтр должен использоваться для пациентов на спонтанном дыхании через интубационную либо трахеостомическую трубку. Должен обеспечивать фильтрацию вдыхаемую смесь, задерживать тепло и влагу на выдохе. Должен быть легким и компактным, обеспечивать минимальное сопротивление потоку.
 2.2. В комплект входит:
-тепловлагообменник
-кислородная трубка не менее 1 800 мм.
-гибкое соединение
-порт Luer-lock
2.3. Однократного применения.
2.4. Для использования для одного пациента сроком не более 24 часов.
2.5. Стерилизовано, нетоксично, апирогенно.
2.6. Материал: ПВХ, полипропилен.
2.7. Индивидуальная упаковка

3

