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        Приложение 1 к заявке на покупку №А427-05/262

Техническое задание

ЛОТ №1
Посудомоечная машина
Габаритные размеры ДхШхВ, мм, не более: 650х830х1450.
Производительность - не менее 700 тарелок в час. 
Из нержавеющей стали. Напряжение - 380 В. Температура ополаскивающей горячей проточной воды - не менее 85 градусов С.
Посудомоечная машина купольная с цельнотянутой ванной и теплообменником и дозатором ополаскивающего средства.
В базовый комплект поставки кроме машины должны входить: стол загрузки с цельнотянутой мойкой из нержавеющей стали и профессиональным душирующим устройством; стол разгрузки из нержавеющей стали.
Комплектность - не менее:
- кассета для мытья тарелок - 2 шт.
- кассета для стаканов - 1 шт.
- кассета для подносов -1 шт.
- кассета для приборов с сеткой - 1шт.
- шланг подвода воды -1 шт.
- электрический кабель - 1 шт.
- фильтр осадочный - 1 шт.
- ёмкость для моющего средства - 1 шт.;
- ёмкость для ополаскивающего средства – 1 шт.
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №3
Машина посудомоечная должна быть предназначена для мытья в кассетах  тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов и подносов размером не более 530х325мм. с применением моющих средств. 
Машина должна быть с электронным программным управлением. Машина должна работать как при горячем, так и при холодном водоснабжении. Подача моющего средства должна осуществляться в автоматическом режиме. Должна быть оснащена сварной ванной.
Корпус машины должен быть изготовлен из шлифовальной нержавеющей стали.
Подключение как к холодной, так и горячей воде. Раздельные режимы и
системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания посуды. 
Количество программ мытья не менее 4 
Должно быть 6 подносов
Требования к техническим характеристикам:
Производительность  по тарелкам должна быть от 324 до 918 шт./ч
Цикл мойки 60/ 80 / 120 / 180 сек.
Размер кассеты 500х500 мм
диаметр   тарелок не менее 250 мм
Напряжение 380 В
Мощность не менее 16.1 кВт
Ширина не менее 650 мм
Глубина не менее 830 мм
Высота не менее 1450 мм
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №5
Посудомоечная машина
Для мытья тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов и подносов размером не более 530х325 мм на предприятиях общественного питания, имеющих водоснабжение горячей и холодной или только холодной водой, с применением моющих средств.
Машина должна состоять из трех секций: загрузки, мытья и разгрузки, соединенных между собой транспортером, предназначенным для размещения на нем посуды и перемещения ее через все секции.
Основные характеристики:
- питание – электрическое, 380 В;
- производительность (по тарелкам ø240 мм): не менее 1600 шт./ч;
Количество технологических операций – не менее 4:
- предварительное мытье;
- мытье моющим раствором;
- предварительное ополаскивание горячей водой;
- окончательное ополаскивание горячей проточной водой.
Габаритные размеры:
- длина: не более 3750 мм,
- ширина: не более 1100 мм,
- высота: не более 1350 мм.
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

[bookmark: _Hlk227750275]ЛОТ № 6
Посудомоечная машина туннельного типа, правосторонняя (движение посуды справа налево), с профессиональным душирующим устройством и со столами загрузки, разгрузки. 
Габаритные размеры посудомоечной машины (д/ш/в), мм: 1590 х 730х 1550 (+/- 5%) +дополнительно размеры стола загрузки и разгрузки.
Подключение машины должно быть возможно как к горячему, так и к холодному водоснабжению.
Машина должна выполнять следующие технологические операции:
-мытье моющим раствором;
-ополаскивание горячей водой с температурой не менее 85 °С;
-ошпаривание;
-окончательное ополаскивание горячей проточной водой.
Моечные ванны, души, облицовки и корпус машины должны быть выполнены из нержавеющей никельсодержащей стали.
Должно быть наличие клапана, исключающего попадание грязной воды в линию водопровода, прекращение подачи ополаскивающего раствора через водонагреватель при отсутствии кассеты с посудой в машине, встроенные насосы-дозаторы моющего и ополаскивающего средства.
В комплектации машина должна быть оснащена кассетами для тарелок, столовых приборов и стаканов.
Мощность, кВт: не менее 31
Производительность (по тарелкам ø240 мм), шт./час: не менее 1710
Производительность, кассет/час: не менее 95
Напряжение, 50 Гц, В	380, ток трехфазный переменный
Стол разгрузки с ровной поверхностью 600 мм (по длине) +/- 5%, а по высоте, глубине должен подходить под габариты посудомоечной машины, изготовлен из нержавеющей стали.
Стол загрузки (предмоечный) 900 мм (по длине) +/- 5%, а по высоте и глубине должен подходить под габариты посудомоечной машины, оборудован цельнотянутой моечной ванной размерами не менее 330х330х180 мм, а также профессиональным душирующим устройством и сифоном. Должны быть регулируемые по высоте ножки. 
Стол должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



