Техническое задание на закупку
 
	№
лота
	Наименование товара
	Кол-во
	Технические характеристики
	 Примечание

	1.
	Светильник потолочный с двумя лампами 
	100 шт.
	 Светильник светодиодный линейный, накладной, потолочный, под две лампы LED *
Назначение – для жилых помещений.
Длина - 1500 мм.
Мощность – 24-25 Вт
Степень защиты – IP20-IP40
С поликарбонатным рассеивателем.
Напряжение – 220-230 В

*Светодиодная LED лампа (2 шт. на каждый светильник) со следующими характеристиками:
Длина – 1500 мм
Цоколь G13
Мощность – 24-25 Вт
Форма колбы – трубка
Тип колбы – Т8
Цветовая температура - 4000-6500К
Световой поток – 1800-2400Лм
Напряжение – 220-230 В
	

	2.
	Светильник для спортивных залов с накладной защитной решеткой
	15 шт.
	Светильник светодиодный с накладной защитной решеткой.
Способ крепления – кронштейн, стен.
Форма корпуса - прямоугольная (не круглая)
Корпус – алюминиевый.
Мощность – 100-180Вт.
Световой поток 20400-27000Лм.
Тип КСС – косинусная или полуширокая или широкая.
Угол светораспределения 120 или 140 или 160 град.
Цветовая температура – 5600-6400К
Напряжение – 220-230В.
Степень защиты 1Р54 – 1Р66
	Крепление на стены, помещение-спортивный зал.
 
Требования министерства архитектуры и строительства РБ – по светодиодным источникам света со сплошным сектором излучения с цветовой температурой от 5600 до 6400К для спортивных залов).

	3.
	Светильник светодиодный промышленный
	15 шт.
	Светильник светодиодный.
Способ крепления – кронштейн, потолок.
Форма корпуса - прямоугольная (не круглая)
Корпус – алюминиевый.
Мощность – 120-180Вт.
Световой поток - 16800-27000Лм.
Тип КСС – косинусная или полуширокая.
Угол светораспределения 120 или 140 град.
Цветовая температура – 5600-6400К
Напряжение – 220-230В. Степень защиты 1Р54 – 1Р66
	Крепление на потолке - на трос. Помещения – спортивный зал, лаборатория станков (мех. мастерская).
 
(Требования министерства архитектуры и строительства РБ – по светодиодным источникам света со сплошным сектором излучения с цветовой температурой от 5600 до 6400К для спортивных залов).
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