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Приложение 1 к заявке на покупку №А395-04/263
[bookmark: _Hlk159397973]Описание (потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики)) предмета государственной закупки:

Лот №7
Шкаф холодильный двухкамерный. 
Рабочий температурный режим в диапазоне: от 0°С до 7 °C.
 Полезный объем, не менее:450 л. 
Дверь верхней камеры должна быть из стеклопакета, нижняя камера должна быть из металла.
С комплектующими для подключения.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. 
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
          
Лот №8:
Шкаф холодильный должен быть комбинированный.  Температурный режим холодильной части: от 0°C до +7 °C. 
Ориентировочные габаритные размеры (Ш*Г*В), мм, не более: 1650*655*1900.
Общий объем, не менее: 1120 л.
Охлаждение динамическое.
Исполнение двери: глухая.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. 
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
          
[bookmark: _Hlk227161939]Лот №12
Шкаф холодильный 
Температурный режим   в диапазоне: от 0°С до 7 °C.
Материал сталь с полимерным покрытием
Статическая система охлаждения
Холодильный агрегат встроенный
Объём, не менее 760л
Количество дверей 2
Тип открытия дверей распашной, глухие
Количество полок/уровней: 6
Ширина, мм не менее 1300 но не более 1340
Глубина, мм не менее 625 но не более 630
Высота, мм не менее 1825 но не более 1930
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. 
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
        
Лот №13
        Шкаф холодильный 
Характеристики:
        Температурный режим   в диапазоне: от 0°С до 5 °C.
Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более: 	6,7
Напряжение, В:	230
Механический замок:	+
Герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
- Четыре полки-решетки размером не менее 682 на 570 мм. Каждая должна выдерживать нагрузку не менее 40 кг.
- Динамическая система охлаждения должна обеспечивать равномерное охлаждение продуктов на всех полках.
- Концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохладителя при открывании двери.
- Ножки должны регулироваться по высоте.
- Наличие ванны выпаривания конденсата.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высота, мм: не менее 1980 но не более 2050 
Глубина, мм: не менее 740 но не более 860
Количество дверей: 1
Материал двери	сталь с полимерным покрытием
Объём, л: не менее 700
Температурный режим	: 0, 1, 2, 3, 4, 5
Тип открытия дверей:	Распашной
Тип охлаждения:	динамический
Ширина, мм: не менее 730 но не более 760
        
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. 
        Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


