ГродМТ 269/26-ПЭА                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Резектоскопы

Закупке подлежит 3 комплекта.

1. Состав (комплектация) 1 комплекта медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Телескоп 4 мм, 30
	1 шт.

	1.2
	Рабочий элемент к резектоскопу, монополярный
	1 шт.

	1.3
	Внутренний тубус резектоскопа
	1 шт.

	1.4
	Внешний тубус резектоскопа
	1 шт.

	1.5
	ВЧ-электрод, монополярный, петля
	4 шт.

	1.6
	Световод волоконно-оптический
	1 шт.

	1.7
	Контейнер для стерилизации и хранения полимерный
	1 шт.

	1.8
	Шнур ВЧ-монополярный
	1 шт.



2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование/ Технические требования

	2.1
	Телескоп 4 мм, 30

	
	- совместимость с системами HD;

	
	- косого видения 30°;

	
	- диаметр 4 мм;

	
	- автоклавируемый.

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA

	2.2
	Рабочий элемент к резектоскопу, монополярный

	
	- «пассивный» тип;

	
	- эргономичная рукоятка;

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA

	
	- автоклавируемый.

	2.3
	Внутренний тубус резектоскопа

	
	- диаметр 24 Шр., для использования с внешним тубусом 26 Шр.;

	
	- скошенный керамический наконечник;

	
	- для постоянного промывания;

	
	- автоматический фиксирующий механизм;

	
	- автоклавируемый.

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA

	2.4
	Внешний тубус резектоскопа

	
	- диаметр 26 Шр.;

	
	- для постоянного промывания;

	
	- поворотный;

	
	- два запорных крана;

	
	- краны выполнены из специального медицинского пластика, неразборная конструкция;

	
	- автоматический фиксирующий механизм;

	
	- автоклавируемый.

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA

	2.5
	ВЧ-электрод монополярный, петля

	
	- тип «петля», угол 90;

	
	- для использования с оптикой 30°.

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA

	2.6
	Световод волоконно-оптический

	
	- длина, не менее 3 м; диаметр 3-4 мм.

	
	- автоклавируемый.

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA

	2.7
	Контейнер для стерилизации и хранения полимерный

	
	- должен быть изготовлен из полимерного материала с силиконовыми держателями для инструментов и принадлежностей;

	
	- предназначен специально для стерилизации и хранения: гистерорезектоскопа и телескопа;

	
	- размеры не менее: 450 х 220 х 65 мм.

	2.8
	Шнур ВЧ-монополярный

	
	- для соединения рабочего элемента с ВЧ-блоком (4 мм);

	
	- длина, не менее 3-х метров.

	
	- полная совместимость с рабочими элементами и тубусами производства STEMA



