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Техническое задание
[bookmark: _Hlk159397973]
Лот № 1:
Плита электрическая, должна быть оснащена 4-мя чугунными или стальными конфорками, позволять разогревать рабочую поверхность до 400 °С. Духовка с температурой до 280 °С. Корпус и лицевая панель должна быть из нержавеющей стали.
Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м2: 0,48
Время разогрева с чугунными конфорками до рабочей температуры, мин, не более: 30
Время разогрева с стальными конфорками до рабочей температуры, мин, не более: 10
Время разогрева жарочного шкафа до рабочей температуры, мин, не более: 30
Температура рабочей поверхности конфорок, не менее, ºC: 400
Количество конфорок, шт:4
Размеры конфорок, мм: 417 х 295
Материал конфорки: чугун / сталь
Номинальная мощность, кВт не более: 15,8
Габаритные размеры, мм: 930×860×850, допускается отклонение +/- 5%;
Внутренние размеры жарочного шкафа, мм: 630×545×340, допускается отклонение +/- 5%;
Номинальное напряжение, В: 380
Материал лицевой части плиты: нержавеющая сталь
Материал боковой части плиты: оцинковка
Материал духовки: углеродистая сталь
Размеры противня, ВхШхД мм: 545 х 530 х 30, допускается отклонение +/- 5%;
Количество противень, шт: 3
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 2:
Плита электрическая на 4 конфорки без жарочного шкафа предназначена для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли. Контактные части и коммутационные провода должны быть защищены от попадания жидкости, обеспечивая устойчивость к влажности. Прямоугольные легкосъемные цельнолитые конфорки должны гарантировать равномерный нагрев, в них также должны быть залиты ТЭНы.
Все внешние детали должны иметь сглаженные линии, отсутствовать острые и необработанные углы, колющие и режущие поверхности.
Габаритные размеры: 860х750х850, допускается отклонение +/- 5%;
4 аналоговых термостата
Поддон для сбора жидкости
Регулируемые ножки высотой не менее 15 мм
Время разогрева конфорки до 350 °C не более чем за 15 мин.
Максимальная температура конфорки, не менее: 380 °C
Площадь рабочей поверхности конфорок: 0,49 м2
Толщина конфорки, не менее: 30 мм
Ширина без ушей, не менее: 860 мм
Ширина со сьемными ушами, не менее: 1060 мм
Глубина без козырька, не менее: 750 мм
Глубина с задним козырьком, не менее: 850 мм
Напряжение, В: 380
Мощность мах, кВт, не более: 12
Размер конфорок, мм: 417х295
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 3:
Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко штучных кулинарных изделий.
Габаритные размеры, мм: 800*800*940, допускается отклонение +/- 5%;
Номинальное напряжение, В: 400
Макс. Потребляемая мощность, кВт, не более: 16,8
Чугунные конфорки 295х417 мм;
Все регуляторы должны быть расположены на передней панели:
4-х позиционное исполнение регуляторов;
Мощность каждой конфорки не менее 3,0 кВт;
Разогрев до +480 °C не более чем за 30 минут;
Внутренние размеры жарочного шкафа – 538x535x290 мм, допускается отклонение +/- 5%;
Материал изготовления жарочного шкафа – углеродистая сталь;
В комплекте должно быть 3 противня 530x470x30 мм (допускается отклонение +/- 5%) из углеродистой стали;
Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа 
+20…+270 °C;
Разогрев жарочного шкафа до +240 °C не более чем за 30 минут;
Аварийный терморегулятор от перегрева +320 °C;
Раздельная регулировка мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов;
Регулируемые по высоте ножки.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 4:
Плита электрическая 6-комфорочная с жарочным шкафом предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд, для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки различных изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Лицевая часть, духовка и боковина должны быть выполнены из нержавеющей стали, конфорки - из чугуна.
В комплект поставки должны входить 3 противня из нержавеющей стали размером 470х530х30 мм (допускается отклонение +/- 5%), воздуховод ВПЭ и 4 направляющие.
Не менее 3 режимов регулировки мощности
Предохранение от ожогов
Площадь жарочной поверхности, не менее: 0,54 м2
Температура рабочей поверхности конфорок: 380 - 400 °С
Температура срабатывания термовыключателя: 324 °С
Потребляемая мощность конфорки, не более: 2,8 кВт
Номинальная потребляемая мощность ТЭН жарочного шкафа, не более: 4,8 кВт
Количество конфорок, шт: 6
Время разогрева до максимальной температуры:
Жарочный шкаф: не более 30 мин.
Конфорки: не более 25 мин.
Мощность жарочного шкафа, не более: 4,8 кВт
Температура срабатывания термовыключателя: 324 °С
Количество переключателей мощности: 6
Соотношение мощностей конфорки: 1,4 / 2,3 / 1
Допустимая нагрузка на одну конфорку, не менее: 20 кг
Ширина с воздуховодом: 760 мм
Высота с воздуховодом: 940 мм
Габаритные размеры: (ДхГхВ): 1110x700x860, допускается отклонение +/- 5%;
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


Лот № 5:
Плита индукционная 6-и конфорочная на подставке предназначена для быстрого приготовления, варки, жарки и тушения блюд в специальной наплитной посуде. 
Мощность плиты, кВт: не более 21,0
Количество конфорок, шт.: 6
Мощность конфорки, кВт: не менее 3,5
Максимальная нагрузка на конфорку, кг: не менее 30
Жироулавливающий фильтр: +
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал подставки: нержавеющая сталь
Стеклокерамическая рабочая поверхность
Плавная регулировка мощности
Таймер для каждой конфорки
Тип установки- напольная 
Оснащение -подставка (стенд)
Ширина (мм): не более 1178
Глубина (мм): не более 817
Высота (мм): не более 882
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев; 
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения. 
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот № 6:
Плита электрическая промышленная 3-комфорочная предназначена для тепловой обработки (варки, жарки, тушения, запекания) продуктов и полуфабрикатов.
Количество конфорок – 3 
Материал конфорки – чугун 
Габаритные размеры -не менее 850 х 520х 1240  мм
Номинальное напряжение – 380 В
Материал лицевой части плиты – нержавеющая сталь
Материал боковой части – оцинковка
Рабочая температура конфорок – не менее 400 C
Требования к гарантии: не менее 12 месяцев.
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


Лот № 7: 
Плита индукционная 4-х конфорочная на подставке предназначена для профессионального приготовления первых, вторых и третьих блюд.
Мощность плиты, кВт – не более 14,0
Количество конфорок, шт- 4
Мощность конфорки, кВт -  не менее 3,5
Максимальная нагрузка на комфорку, кг – не менее 30
Жироулавливающий фильтр+
Материал корпуса – нержавеющая сталь
Материал подставки – нержавеющая сталь 
Стеклокерамическая рабочая поверхность 
Плавная регулировка мощности 
Таймер для каждой комфорки 
Ширина: не более 800 мм
Длина: не более	800 мм
Высота: не более 882 мм
Тип установки- напольная 
Оснащение -подставка (стенд)
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 8:
Плита 6-и конфорочная с жарочным шкафом должна быть изготовлена из нержавеющей стали, боковая облицовка должна быть выполнена из оцинкованной стали.
Конфорки должны быть прямоугольной формы, регулируемые по высоте с возможностью вертикального подъёма для обслуживания или замены. Мощность одной конфорки не менее 3 кВт.
Плиты должны быть оборудованы выдвижным поддоном для сбора жидкости.
Ступенчатое регулирование мощности конфорок с помощью переключателя (3 положения).
Температура конфорки в разогретом состоянии не менее 400°С.
Нагрев камеры шкафа должен осуществляться верхним и нижним тэнами (которые регулируются переключателями), температура воздуха в камере не менее 260°С.
Питание, кВт/В 23/380, Ток трехфазный переменный
Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) не более 1330х770х850
Площадь рабочей поверхности, не менее 0,72 м
Время разогрева конфорок до 400°С, не более 30 мин
Гарантийный срок не менее 12 месяц
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Лот 9:
Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом должна быть с возможностью принудительной циркуляции воздуха (конвекцией) и увлажнением.
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 17,24
Номинальное напряжение, В 400, ток трехфазный переменный
Количество конфорок, шт. 4
Размеры конфорок, мм	не менее 300x300
Потребляемая мощность конфорки, не более кВт 2,8
Площадь жарочной поверхности, м2 не менее 0,36
Температура рабочей поверхности конфорки, °C, не более 480
Время разогрева конфорки до максимальной температуры, мин, не более 25
Номинальная мощность жарочного шкафа, кВт не более 5,9
Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, °C +20...+270
Время разогрева жарочного шкафа до 240 °C, мин, не более 20
- внутренние размеры жарочного шкафа – не менее 538x715x290 мм;
- габаритные размеры, мм	800х950х950 (допускается отклонение +/- 5%)
- чугунные конфорки не менее 300х300 мм;
- все регуляторы должны быть расположены на передней панели:
- 7-ми позиционное исполнение регуляторов мощности конфорок;
- мощность каждой конфорки не более 2,8 кВт;
- разогрев до +480 °C не более 25 минут;
- материал изготовления жарочного шкафа и корпуса- нержавеющая сталь; 
- в комплекте 2 GN1/1-65 и одна решетка 530x650 мм из нержавеющей стали;
- должна быть возможность принудительной циркуляции воздуха (конвекции), которая достигается нажатием кнопки для включения вентилятора (клавишный переключатель);
- пароувлажнение инжекционного типа должно достигаться нажатием кнопки для управления подачей воды в камеру (без фиксации);
- диапазон регулирования температуры жарочного шкафа +20...+270 °C;
- разогрев жарочного шкафа до +240 °C не более 20 минут;
- аварийный терморегулятор от перегрева +320°C;
- 4-х позиционное исполнение регуляторов мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов жарочного шкафа;
- регулируемые по высоте ножки.
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


Лот 10 
Плита электрическая четырехконфорочная должна быть с жарочным шкафом. Плита должна быть изготовлена из комбинации нержавеющей стали (облицовка передней панели и жарочного шкафа) и каркаса выполненного из металла с покрытием полимерной краской. Боковые стенки должны быть облицованы металлом с покрытием полимерной краской.
Конфорки должны быть прямоугольной формы, регулируемые по высоте с возможностью вертикального подъёма для обслуживания или замены. Мощность одной конфорки не более 3 кВт.
Плиты должны быть оборудованы выдвижным поддоном для сбора жидкости.
Ступенчатое регулирование мощности конфорок с помощью переключателя (3 положения).
Температура конфорки в разогретом состоянии не менее 400°С.
Модель должна быть оснащена жарочным шкафом имеющим пять рядов направляющих для противней или гастроемкостей размера GN1/1 (3 противня должны входить в комплект поставки). Дверь шкафа должна быть выполнена из нержавеющей стали, фиксироваться в 3-х положениях. Нагрев камеры шкафа должен осуществляться верхним и нижним тэнами (которые регулируются переключателями), температура воздуха в камере не менее 260°С.
Источник питания Электричество
Номинальная потребляемая мощность не более 17 кВт
Номинальное напряжение	380 В Ток трехфазный переменный
Расположение Напольное
Габаритные размеры: не более 
Высота 850 мм
Длина 970 мм
Ширина 770 мм
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



Лот 11
Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом.
Габаритные размеры, мм не более 930 х 850 х 860
Внутренние размеры жарочного шкафа, мм, не более 630 х 545 х 340
Номинальная площадь рабочей поверхности конфорок, м2 не менее 0,48, размер каждой не менее 417х295 мм
Температура рабочей поверхности комфорок,°C, не менее 400
Рабочая температура воздуха в жарочном шкафу, °C, не менее 280
Количество конфорок, шт 4
Материал конфорок чугун, конфорки должны быть прямоугольные
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 15,8
Номинальное напряжение, В 380
Частота, Гц 50
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


Лот 12:
Плита электрическая четырехконфорочная должна быть с жарочным шкафом с возможностью принудительной циркуляции воздуха (конвекцией) и увлажнением предназначена для приготовления блюд в наплитной посуде, выпечки мелко штучных изделий.
Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов должны быть оснащены тремя ТЭНами. Площадь конфорок – не менее 0,36 кв.м. Конфорки должны образовывать ровную поверхность. Внизу - жарочный шкаф должен быть с двумя противнями и одной GN 2/1 размером 530х650 мм, должны быть изготовлены из нержавеющего металла. Духовка должна иметь раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий диапазон температуры духовки 65-2700 С, установленный аварийный терморегулятор предохраняющий шкаф от перегрева 3000 С. Плита должна иметь регулируемые по высоте ножки.
Температура нагрева конфорок: должна быть не менее 480 °C
Мощность:
Потребляемая: не более 17,24 кВт
Конфорка: не более 2,8 кВт
Жарочный шкаф: не более 5,9 кВт
Двигатель вентилятора: не более 0,03 кВт
Время разогрева до максимальной температуры:
Конфорки: не более 25 мин.
Духовой шкаф: не более 20 мин.
Внутренний размер духовки: не более 538x715x290 мм
Технические характеристики:
Габаритные размеры, мм: не более 840х930х850
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
С комплектующими для подключения. 
Доставка, разгрузка, занос в помещение, пусконаладочные работы силами и за счет средств Продавца.
При поставке необходимо предоставить инструкцию по эксплуатации на русском или белорусском языке, опись вложения.
Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

