

Приложение 1 к заявке на покупку №А392-04/263

Описание и характеристики предмета закупки


Лот № 1:
Морозильный ларь должен быть предназначен для заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель должна быть оснащена электромеханической регулировкой температуры и крышкой с ручкой. Корпус и крышка должны быть выполнены из оцинкованного металла с полимерным покрытием.
В комплект поставки должны входить 4 колеса.
Температура окружающей среды: от 16 до 32 °C
Температурный режим от -25 до -18 °С
          Ширина не более 1204 мм
 Глубина не более 680 мм
 Высота не более 890 мм
Тип морозильный

Напряжение, В220
Объем 335 л (допускается отклонение +/- 5%)
Крышка глухая
Количество корзин в комплекте: 1
Холодильный агрегат встроенный
          Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
        Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Лот № 2:
Морозильный ларь должен быть предназначен для демонстрации, заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов. Модель должна быть оснащена электромеханической регулировкой температуры и 2 прямыми раздвижными створками. Корпус должен быть выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, створки должны быть из закаленного стекла.
В комплект поставки должны входить 4 колеса.
Ширина не более 1404 мм
Глубина не более 604 мм
Высота не более 880 мм
Тип морозильный
Напряжение, В220 
Температурный режим	от -25 до -18 °С
         Объем 419 л (допускается отклонение +/- 5%)
Крышка прозрачная
Количество корзин в комплекте: 5
          Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
  Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Лот № 3:
Морозильный ларь предназначен для демонстрации, заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Крышка должна быть оснащена изогнутыми стеклами, предотвращающими появление бликов и улучшающими обзор товара. Корпус должен быть изготовлен из оцинкованной пластифицированной стали, либо из алюминия, теплоизоляция – из пенополиуретана, рама – из ударопрочного АБС-пластика.
Холодильный агрегат – встроенный.
Статистическое охлаждение.
Принудительная оттайка.
Легкосъемные направляющие для стекол.
Колеса.
Замок.
Ширина, не более, мм: 1210.
Глубина, не более, мм: 600.
Высота, не более, мм: 850.
Тип морозильный.
Объем 380 л (допускается отклонение +/- 5%).
Напряжение, В: 220.
Температурный режим, °C, от -25 до -12.
Крышка прозрачная.
Количество корзин в комплекте, не менее: 4.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Лот № 5:
Морозильный ларь должен быть предназначен для заморозки и длительного хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель должна быть оснащена электромеханической регулировкой температуры и 2 крышками с ручками. Корпус и крышки должны быть выполнены из оцинкованного металла с полимерным покрытием.
В комплект поставки должны входить 6 колес.
Должны быть 2 морозильных отсека
Хладагент: R134a
Мощность не более 0,26 кВт
Температура окружающего воздуха: от 16 до 32 °C
Тип	морозильный
Температурный режим от -25 до -18 °С
Объем 615 л (допускается отклонение +/- 5%)
Крышка глухая
Количество корзин в комплекте: 2
Напряжение 220 В
Ширина не более 2004 мм
Глубина не более 680 мм
Высота не более 890 мм
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Лот № 6:
Морозильный ларь должен быть предназначен для длительного хранения замороженных продуктов на предприятиях общественного питания. 
Морозильный ларь должен быть оснащен регулируемыми по высоте опорами.
Температурный режим от -25 до -18 °С
Номинальная потребляемая мощность не более 5130 Вт
Номинальное напряжение	220 В
Тип управления	Механическое
Высота не более 904 мм
Длина не более	1658 мм
Ширина не более 662 мм
Объем  572 л (допускается отклонение +/- 5%)
        Гарантийный срок не менее 12 мес.
 
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Лот № 7:
Морозильный ларь должен быть предназначен для хранения и демонстрации продуктов питания в замороженном виде.
Высота не более 925 мм
Ширина не более 665 мм
Длина не более 1660 мм
Объем 572 л (допускается отклонение +/- 5%)
Температурный режим от -25 до -18 °С
         Тип охлаждения с естественной циркуляцией холодного воздуха
Тип установки	Напольный
В комплекте оборудования	 Корзина
Способ открытия двери	Подъемная
Корпус должен быть из оцинкованной стали, внутреннее покрытие должно быть из буклированного аллюминия
Гарантийный срок не менее 12 мес.
Поставляемый товар должен быть новым (товарам, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
