ГродМТ 328/26-ЗОИ(П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аспирационный наконечник

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аспирационный наконечник
	шт.
	2 520


2. Технические требования:
-   Применяются для интраоперационного удаления отделяемого из операционной раны с помощью медицинского аспиратора.
-  Должен быть изготовлен из полипропилена.
-  Должен иметь атравматичный кончик.
-  Наличие пальцевой регулировки разряжения.
-  Наличие коннектора, обеспечивающего герметичный контакт с соединительной трубкой

Лот 2 Троакар оптический

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Троакар 12,5-13,0 мм оптический
	шт.
	60


2. Технические требования:
2.1. рабочая длина 100-110 мм;
2.2. съемная герметичная крышка для удобства извлечения образцов;
2.3. наличие резьбы на тубусе троакара;
2.4. возможность использования инструментов от 5 до 10 мм без переходников;
2.5. наличие ручки (пистолетного типа) для установки троакара;
2.6. стилет без лезвия, оптический;
2.7. одноразовые.

Лот 3 Троакар со стилетом

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Троакар со стилетом 15–15,5 мм 
	шт.
	12


2. Технические требования:
2.1. длина 95-105 мм;
2.2. диаметр – 15-15,5 мм;
2.3. с запорным краном; 
2.4. стилет с пирамидальным наконечником;
2.5. многоразового использования;
2.6. должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.

Лот 4 Троакар универсальный одноразовый

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Троакар универсальный одноразовый 5–15 мм 
	шт.
	12



2. Технические требования:
2.1. диаметр с 5мм на 15мм, 
2.2. стилет конический экранированный, 
2.3. длина стилета не менее 100-105мм;                                                                                           2.4. канюля, длина не менее 100-105мм;
2.5. универсальный клапан (открытие автоматическое и ручное).

Лот 5 Световод волоконно – оптический

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Световод волоконно – оптический
	шт.
	2


2. Технические требования:
	Наименование / Требования, предъявляемые к товарам

	Световод волоконно – оптический:

	- Длина не менее 3 м.

	- Диаметр 4,25 – 4,45 мм.

	- Возможность стерилизации в автоклаве.

	- Наличие полной совместимости с видеосистемой OTV – S200 Olympus




