ГродМТ 277/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Аппарат для ультразвуковой терапии

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат для ультразвуковой терапии 
	шт.
	2


2. Технические требования:
2.1. Питание аппарата – от сети переменного тока: напряжение 220В, частота 50 Гц;
2.2. Потребляемая мощность не более 50 ВА;
2.3. Частота следования импульсов МГц 2,64±1,13%;
2.4. Габаритные размеры, не более 250х200х100;
2.5. Электробезопасность не менее (класс защиты) II;
2.6. Регулировка отдаваемой мощности – ступенчатая;

Лот 4 Аппарат для ДМВ терапии

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат для ДМВ терапии 
	шт.
	2


2. Технические требования:
2.1. Рабочая частота (МГц): 915±5В%;
2.2. Максимальная выходная мощность 15±5Вт;
2.3. Напряжение питания (В) 220±10%, 50Гц;
2.4. Плавная регулировка выходной мощности (Вт) от 0 до 25;
2.5. Потребляемая мощность от сети 220Вт;
2.6. Время непрерывной работы 8 часов в сутки в повторно кратковременном режиме: 29 мин. работы, 10 мин. перерыв;
2.7. Габаритные размеры (мм) не менее 230х230х90;
2.8. Электробезопасность (класс защиты) не менее II;


