
Приложение 4 к аукционным документам № А527-06/261

Описание и технические характеристики

самосвала оборудованного пескосолераспределителем
Товар должен быть новый, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 
Год выпуска не ранее 2026.
Самосвал оборудованный пескосолераспределителем должен соответствовать следующим техническим характеристикам:
Распределяющее оборудование:

ширина распределения по обрабатываемой поверхности, м - от 2 до 12

плотность посыпки инертными материалами, г/м2 - от 40 до 240

плотность посыпки распределяемой чистой соли, г/м2 - от 5 до 40

тип привода рабочих органов: гидравлический

объем бункера, м3 – от 4,5 до 5,5

тип питателя: шнековый конвейер

решетки

верхний и боковые тенты

бункер должен быть изготовлен из нержавеющей стали

толщина металла опорной конструкции и несущей рамы – не менее 8 мм

автоматическая система управления

Электрооборудование:

Наличие круиз – контроля

Управление двигателем: электронное

Управление отопителем: автоматическое

Электронный щиток приборов

Наличие циклона очистки воздуха

Электропакет

Эксплуатационные характеристики:

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг – от 20000 до 21000 

Распределение полной массы

на переднюю ось, кг – от 7400 до 7600

на задний мост, кг – от 12500 до 13500

Объём самосвальной платформы, м3 – от 8,3 до 8,4

Платформа с задней разгрузкой

Прочее:

Самосвал экологического класса – не менее 5

Система подавления токсических веществ SCR (AdBlue)

Кондиционер

Тип топлива – дизель

Независимый воздушный отопитель

Подогреватель двигателя

Мощность двигателя, кВт – от 190 до 200

Топливный бак, л – от 290 до 310

Размерность шин – от R 22,0 до 23,0

Дополнительно при поставке:

Паспорт с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации на русском языке.

Пакет документов для постановки на учет регистрирующим органам.
Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию или не менее 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее. Наличие сервисного центра в г. Минске.

