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Приложение 4 к документам на закупку №ГЦ530-06/261

Техническое задание

Наименование предмета закупки: Ремонт системы контроля и управления доступом.
Место оказания услуг: г. Минск, ул. Всехсвятская, 2, 4/1
Описание предмета закупки: Отремонтировать систему контроля и управления доступом (СКУД) путем замены неисправного оборудования поставленным исполнителем новым оборудованием.

Перечень требуемого оборудования указан в следующей таблице 1:

Таблица 1

	№ п/п
	Неисправный узел или деталь
	Технические характеристики, поставляемого товара, необходимого для ремонта

	Требуемое количество, шт.

	1.
	АКБ
	12 В, 7 А/ч габариты, мм: 150х90х63

	17 

	2.
	АКБ 
	12 В, 3,3 А/ч, габариты, мм: 134х67х67 

	2 

	3.
	Контроллеры доступа СКУД 

	EL-C900 Ethernet  или аналог
	15 

	4.
	Накладной считыватель ЕМ9916АЕ 
	считыватель бесконтактных карт формата EM-Marin 125 кГц, интерфейс Wiegand-26/RS-232. цвет серый, накладное исполнение, питание 12В 200мА, температура 0... +50С, размеры 104.6×65.8мм

	2

	5.
	Электромеханическая защелка 
	Габариты, мм 
120х20х32 

	3 

	5.1.
	Планка к электромеханической защелке

	250х25х3
	3

	6.
	Кнопка выхода 

	кнопка выхода для управления электро-магнитными/электромеханическими замками: 
металлическая,
накладная,
НР контакты,
с подсветкой,
габариты, мм 60х25х29 мм

	3

	7.
	Электромагнитный замок AL-250S 
	напряжение питания, В: 12
усилие удержания, кг: 250
температура использования, 
гр. С: -10 ..+35
габариты, мм 180х18,5х23 

	2

	8.
	Сдвиговый электро-магнитный замок 
SH-200
	· способ установки: врезной 
· предел прочности, кг: 1530 
· электронная защита: есть 
· световой индикатор: есть 
· рабочая температура: от -25 до +65 º C 
· таймер: есть 
· замок открыт: при отсутствии питания 
· выбор напряжения: 12/24 В переменного/постоянного тока 
· при напряжении 12В - ток подброса 2А, рабочий ток 0,35А
· размеры, мм: 266х35

	3

	9.
	Блок бесперебойного питания БИРП 12/4 

	· Выходное напряжение: 
12±0.12 В (от сети), 10.0−12.0  В (от АКБ).
· Номинальный ток нагрузки: 4.0 А.
· Максимальный ток (180 сек): 4.5 А ‑ 5.0 А.
· Входное сетевое напряжение: 150-265 В (AC), 50 Гц.
· Емкость АКБ: 2х7 Ач или 2х12 Ач (в комплект не входит, зависит от корпуса).
· Время работы в резерве: ~2.5 - 3 часа (при номинальной нагрузке).
· Пульсации напряжения: не более 24-30 мВ.
· Защита: от короткого замыкания (КЗ), перегрузки по току, перенапряжения, глубокого разряда АКБ.
· Индикация: Световая (сеть, АКБ, выход).
· Информационные выходы: «оптореле» (КС, КБ, КВ) ‑ состояние сети, АКБ, выхода.
· Габариты (ШхВхГ): 325х225х92 мм (стан-дартный), 190х90х80 мм (DIN-рейка для M).
· Вес: ~3 кг (без АКБ)
	2

	10.
	Коммутаторы
	8 портов 

	3







[bookmark: _GoBack]Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с даты поставки товара ТТН (ТН) и подписания акта выполненных услуг.



