Форма С-1
Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г. Минска" 	Код по ОКУД			
		 	 	
(наименование организации)	 	УТВЕРЖДАЮ	
 		Управляющий 	П.В.Данилов	
 	 	(должность)       (подпись)    (инициалы, фамилия)	
 	 	«____» июня                        2026 г.	
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «14» июля 2025 г. №24
в составе:
председателя комиссии    	начальник УЦХО	П.А. Евстрат	
	(должность)	(инициалы, фамилия)	
членов комиссии:	заместитель управляющего	Л.М. Сергиевич 	
	(должность)	(инициалы, фамилия)	
	инженер УЦХО	Е.С. Васюта	
	(должность)	(инициалы, фамилия)	
	заместитель начальника учетно-экономического управления	

                (должность)	

	
С.С. Метик	

(инициалы, фамилия)	

			
составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: 
государственное учреждение образования «Дошкольный центр развития ребенка №26 г.Минска», ул. Слесарная,3______________________________________________________________________
(наименование объекта)
Установлено, что трубопровод холодного водоснабжения от колодца до вводной задвижки имеет многочисленную коррозию, трещины, ржавчину, истощение стенок в связи с длительной эксплуатацией. Необходима замена.	
 (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами К=1_______________________
(перечень факторов) 
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
в соответствии с прилагаемой локальной сметой _________________________________
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ -______________
Дата начала разработки сметной документации июнь 2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ                             2026г
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, 
пусконаладочных работ до                                                    2026г
Председатель комиссии    	начальник УЦХО	___________	П.А. Евстрат	
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
Члены комиссии:   	заместитель управляющего	___________	Л.М. Сергиевич	
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
	инженер УЦХО	___________	Е.С. Васюта	
	(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
заместитель начальника учетно-экономического управления	

                (должность)	

	
__________ 
(подпись)                 	
С.С. Метик
(инициалы, фамилия)	

	

	

 
ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание	
1.		Открывание или закрывание задвижек при диаметре до 100 мм  	100 ЗАДВИЖЕК	0.01		
2.		Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м, грунт 2 группы  	КМ ТРАНШЕИ	0.08		
3.		Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  	100 М3	0.03		
4.		Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой  	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0.2		
5.		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы  	100 М3	0.35		
6.		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы  	100 М3 ГРУНТА	0.35		
7.		Разборка фундаментов железобетонных  	М3	0.1		
8.		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2  	М3 ЗАДЕЛКИ	0.05		
9.		Установка гильз на трубопроводах диаметром 90 мм  	ШТ.	1		
10.		Гильза стальная из черной трубы, длиной 350 мм, диаметром 80 мм  	шт.	1		
11.		Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М100, F75  	т	0.05		
12.		Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм  	100 М	0.02		
13.		Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  	диск	1		
14.		Пробивка и заделка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах  	100 ОТВЕРСТИЙ	0.01		
15.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм  	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.74		
16.		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм  	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.74		
17.		Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 100 мм  	100 ШТ.	0.02		
18.		Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм  	шт.	2		
19.		Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм  	10 М	7.4		
20.		Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм, внутренним диаметром 89 мм  	м	7.4		
21.		Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм  	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	0.74		
22.		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  	ШТ.	1		
23.		Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм  	шт.	1		
24.		Демонтаж игрового комплекса (сохр.)  Демонтаж  К=0,8	ШТ.	1		
25.		Установка игрового комплекса с устройством 8 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор  	ШТ.	1		
26.		Демонтаж металлических ограждений без поручня (сохр.)  Демонтаж  К=0,8	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.7		
27.		Установка металлических ограждений без поручня  	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	0.7		
28.		Планировка площадей в естественных грунтах II группы  	100 М2	1.8		
29.		Планировка экскаватором-планировщиком выемок откосов, грунт 2 группы  	1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	1.8		
 
Составил зам. начальника учетно-экономического управления 	
______________	
С.С. Метик	
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)	
«__» июня 2026г