Приложение 1 к заявке на покупку №А483-05/262

	№
п/п
	Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Описание предлагаемых товаров (работ, услуг)
	Объем (кол-во), ед. изм.

	1
	Автобус туристический 
	Автобус туристический категории М3.
Технические характеристики:
· Количество мест: не менее 49+1+1 (водитель) и не более 62+1+1 (водитель)
· Количество осей: 3 или 2
· Колесная формула 6х2 или 4х2 
· Габаритные размеры(мм): не более 14850х2600х3950
· Полная (допустимая максимальная) масса: не более 25 000 кг
· Вид топлива: дизель
· Максимальная скорость (км/ч): не менее 100
· Высота основного прохода не менее 2 м 
· Ёмкость топливного бака, л: не менее 600      Ёмкость багажного отделения, м куб: не менее 8, с износостойкой отделкой.
· Номинальная мощность двигателя, (кВт): не менее 270
· Коробка передач: АКПП или МКПП
· Передняя, задняя оси и ведущий мост с дисковыми тормозами 
· Норма токсичности: не ниже Евро 5
· Год выпуска: не ранее 2025
· Цвет автобуса: красный/тёмно-красный, белый/серый
· Сцепление: сухое, однодисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем (требование применяется только для автобусов с МКПП) 
· Подвеска пневматическая
· Рулевая система с гидроусилителем 
· Гидравлический ретардер или интардер
· Системы безопасности ABS, ESР или ESC, ASR
· Электрообогрев лобового стекла (допускается обогрев только в зоне покоя щеток)
· Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей
· Спальное место для отдыха сменного водителя со связью с основным водителем и обогревом.
· Боковые окна тонированные, стеклопакеты
· Система отопления и вентиляции: автономный отопитель плюс кондиционер салона и места водителя или система-климат контроля с кондиционером, обеспечивающим и подогрев, и охлаждение подаваемого воздуха
· Пассажирские сиденья комфортные откидные, подлокотник, ручка, столик, регулировка сидений в сторону прохода , 2-х или 3-х точечный ремень безопасности
· Система видеонаблюдения: обзор спереди, сзади (камера заднего хода), двери, салон.
· Аудио/видео система (радио, MPS, USB; динамики по всему салону; 2 или 3 монитора (диагональ – не менее 17 дюймов каждый), цифровые часы, микрофон.
· Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
· Индивидуальные блоки: панель вентиляции и освещение для чтения, аудио динамики для пассажиров
· Багажные полки
· Тканевые солнцезащитные шторки салона
· USB-разъёмы для зарядки гаджетов на каждом персональном месте
· Датчик света
· Головной свет фар: LED на ближний и дальний
· Цифровой тахограф
· Wi-Fi
· Люки на крыше: не менее 2
· Напольное покрытие: износостойкий материал типа линолеум или аналог
· Полноразмерное запасное колесо
· Огнетушители (не менее 2 шт, типа ОП-10 или аналог)
· Противооткатные башмаки (2 шт.)
· Водительский инструмент (согласно перечню поставки завода­производителя базового шасси)
· Домкрат  гидравлический
· Устройство вызова экстренных оперативных служб (ГЛОНАСС). 

Гарантийные обязательства – не менее 24 календарных месяцев, либо не менее 150 000 км пробега автобуса (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты поставки (подписания товарно-транспортной накладной и акта приемки-передачи товара).
	1 шт.



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в т.ч. которые не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
При поставке товара должна быть представлена техническая документация с требованиями по мерам безопасности при его эксплуатации (руководства по эксплуатации) на русском языке. В частности, должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.

