ГродМТ 220/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Картридж (кассеты) со стерилизующим средством (перекиси водорода) для плазменного стерилизатора 

	[bookmark: _Hlk221623542]№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	1.
	[bookmark: _Hlk221287539]Картридж (кассета) со стерилизующим средством (перекись водорода 50%) для плазменного стерилизатора RENO-S130. 
	2.1. Состав стерилянта - перекись водорода в жидкой форме.
2.2. Кассета одноразового применения: 1 кассета-1 цикл.
2.3. Объем перекиси водорода – 10 мл/кассету стерилянта.
2.4. Картридж должен подходить к плазменному стерилизатору RENO-S130.
	1 975

	2
	Картридж (кассета) со стерилизующим средством (перекись водорода 50%) для плазменного стерилизатора RENO S-30
	2.1. Состав стерилянта - перекись водорода в жидкой форме.
2.2. Кассета одноразового применения: 1 кассета-1 цикл.
2.3. Объем перекиси водорода – 10 мл/кассету стерилянта.
2.4. Картридж должен подходить к плазменному стерилизатору RENO-S30.
	200



[bookmark: _GoBack]
Лот 7 Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации оксидом этилена

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Индикатор биологический одноразовый для контроля стерилизации оксидом этилена
	Биологический индикатор:
- должен являться автономным индикатором, выполненным по раздельной схеме- до применения споровая культура тест-микроорганизма и питательная среда изолированы друг от друга;
- принцип действия индикатора должен быть основан на процессе инактивации к этиленоксидной стерилизации спор культуры из рода Bacillus или Clostridium под воздействием стерилизующих факторов;
- инокулированный носитель должен быть в виде мягкого пенала, содержащий споровую культуру из рода Bacillus или Clostridium;
- колпачок пенала, предохраняющий инокулированный носитель от контаминации, должен содержать гидрофобный бактериальный фильтр, который пропускает стерилянт;
- должен иметь ампулу с питательной средой;
- на индикаторе должна быть нанесена термоиндикаторная метка химического индикатора процесса (1 класса по ГОСТ ISO 11140-1-2011);
- основанием для оценки эффективности стерилизации служит гибель спор тест- микроорганизмов во всех биологических индикаторах, которые подверглись циклу газовой стерилизации, цвет индикатора должен отличаться от цвета контрольного индикатора, который не закладывается в стерилизатор.
	576



Лот 8 Индикатор биологический для контроля паровых стерилизаторов

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Индикатор автономный биологический для контроля паровых стерилизаторов
	2.1 Биологический индикатор представляет собой пластиковую пробирку с помещенными на дно высушенными спорами бактерий.
2.2 Внутри пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду, пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищенные бактериальным фильтром.
2.3 На этикетке имеется место для записи даты стерилизации. Время инкубации составляет не более 48 часов.
2.4 Соответствует требованиям ГОСТ ISO 11138-1-2012.
2.5 Параметры:134 ˚-5 мин. температура инкубирования 37˚,55˚
	1 584



Лот 9 Индикатор биологический для контроля воздушных стерилизаторов

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Индикатор автономный биологический для контроля воздушных стерилизаторов
	2.1 Биологический индикатор представляет собой пластиковую пробирку с помещенными на дно высушенными спорами бактерий.
2.2 Внутри пробирки размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду, пластиковая пробирка закрыта колпачком, имеющим отверстия, защищенные бактериальным фильтром.
2.3 На этикетке имеется место для записи даты стерилизации. Время инкубации составляет не более 48 часов.
2.4 Соответствует требованиям ГОСТ ISO 11138-1-2012.
2.5 Параметры:180˚-60 мин. температура инкубирования 37˚.
	396



Лот 10 Индикатор биологический 

	№ п/п
	Наименование и типоразмер
	Техническая характеристика
	Количество, штук

	 1
	Индикатор биологический S.aureus штамм 96
	2.1. Индикатор биологический предназначен для контроля работы дезинфекционных камер по паровому и паровоздушному методам при обработке объектов из очагов инфекций. 
2.2. Представляют собой инсулиновый флакон или пробирку Эппендорфа, содержащий высушенные микробные клетки золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) штамм 906.
	120



