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Техническое задание 
на закупку автомобиля для перевозки грузов и пассажиров
для учреждения образования «МГК полиграфии»
 
	Технические характеристики 

	Количество мест 
	5+1(водитель) или 6+1 (водитель)

	Колесная формула
	4x2

	Колесная база(мм)
	Не менее 3570

	Коробка передач, число передач
	Механическая, не менее 6 передач вперед, 1 передача назад

	Объем двигателя
	Не менее 2600 см³ и не более 2800 см³

	Вид топлива 
	Дизель

	Мощность двигателя, кВт
	не менее 100 

	Тип привода
	Задний

	Нома токсичности
	Не ниже Евро 5

	Полная масса автомобиля, кг
	Не более 3500

	Объём топливного бака
	Не менее 75л

	Комплектация
	-Бортовой компьютер
-Кондиционер
-Задние датчики помощи при парковке (парктроники)
-Многофункциональное рулевое колесо
-Центральный замок
-Мультимедийная система с поддержкой MP3, USB
-Фронтальные подушки безопасности водителя и передних пассажиров
-Иммобилайзер
-Шины 215/75 R16
-Стальные колесные диски R16
-Передние тормоза дисковые
-Задние тормоза дисковые
-Сиденье водителя с ручной регулировкой 
-Электрические стеклоподъемники
-Круиз-контроль
-Антиблокировочная система
-Система курсовой устойчивости
-Система помощи при экстренном торможении
-Галогеновые фары
-Дневные ходовые огни
-Зеркала заднего вида с электрорегулировками
-Выдвижная ступенька у сдвижной двери.
-Набор автомобилиста (огнетушитель, аптечка, жилетка)
-Комплект зимней резины 

	Дополнительные требования
	-Антикоррозийная обработка кузова
-Резиновые коврики в кабине водителя.
-Передние и задние пластиковые подкрылки
-Бронирование пленкой: часть крыши над лобовым стеклом, торцы дверей, часть капота.
-Перегородка между грузовым и пассажирским отсеком желательно с лючком.
Пассажирский отсек: комбинированную обшивку стеновых панелей, потолка, произвести с использованием автомобильной ткани и ламинированной фанеры.
-Установка оконных стекол (2 шт.).
-Установка оконных шторок на два окна (плотные)
-Установка пассажирских сидений.
-Алюминиевые направляющие для регулировки и демонтажа сидений – (болтовое крепление
сидений).
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- Дополнительный контур кондиционера в пассажирский салон.
- запасные чехлы для сидений
- камера заднего вида
- Пол с противоскользящим и износостойким покрытием
Грузовой отсек: настил пола, обшивка боковин грузового отсека.
 Кольца крепления груза в грузовом отсеке (8 шт).

	размер грузового отсека: (Длина, Ширина, Высота), мм
	 2100 x 1840 x 1870 (± 300 мм)

	размер автомобиля, мм
	 6000 х 2100 х 2800 (± 300 мм)



Товар должен быть новым (не бывший в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленный, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2025 года выпуска.
Гарантийные обязательства: не менее 36 месяцев либо 100 000км. пробега автомобиля (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты поставки (подписания ТН и акта приема-передачи). Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусью.
Поставщик обязан обеспечить доставку транспортного средства по месту нахождения Заказчика за свой счет. Вместе с поставкой транспортного средства должны быть переданы необходимые документы для регистрации автомобиля в подразделениях ГАИ МВД Республики Беларусь в соответствии с действующим законодательством.
