	
	



Приложение 4  к аукционным документам №А539-06/261

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование закупки: видеокамера с аксессуарами.
К поставке требуется 4 (четыре) комплекта видеокамер с аксессуарами. 

1 Требования к составу комплекта:
1.1  Основу комплектов должна составлять цифровая фотокамера со следующими характеристиками:
1.1.1  полнокадровая CMOS-матрица 35 мм (35,6 мм × 23,8 мм), количество эффективных пикселей для записи видео -10,3 Мегапикселей;
1.1.2 чувствительность при съемке видео - эквивалент ISO 80-102400 (с возможностью устанавливать значение ISO до 409600 в расширенном диапазоне); 
1.1.3  возможность использования сменной оптики с типом крепления объектива байонет Е без дополнительных переходников;
1.1.4 осуществление высококачественной записи видео в режиме 4К 3840х2160/50р и HD 1920x1080/50р со скоростью потока 25, 50, 100, 200, 500 Мбит/c и параметрами кодирования 10 бит 4:2:2 используя формат XAVC на SD-карты памяти; 
1.1.5 наличие возможности замедленной и ускоренной съемки в режиме PAL – 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 кадров/с;
1.1.6 производить запись прокси копий;
1.1.7 иметь быструю гибридную автофокусировку. При съемке видео должно поддерживаться не менее 627 точек фокусировки. Автофокусировка по глазам человека, чувствительность к сдвигу объекта сьемки; 
1.1.8 наличие не менее двух слотов для SD-карт памяти с возможностью выбора носителя для записи, наличие возможности производить одновременную запись на две SD-карты, копировать;
1.1.9 формат записи звука: LPCM -2 канала (48 кГц) и 4 канала (48 кГц);
1.1.10  аудиовход камеры - стереофонический мини-разъем 3,5мм, съёмная рукоять с разъёмами XLR с возможностью выбора подключаемых внешних звуковых сигналов (LINE/MIC/MIC+48V);
1.1.11  Наличие четырехканального мониторинга звуковых сигналов;
1.1.12  Наличие сенсорного экрана размером не менее 7.5см ;
1.1.13  Выход HDMI (Type-A) YCbCr 4:2:2 10 бит;
1.1.14  Наличие мультиразьема с цифровым аудиоинтерфейсом;
1.1.15  Bluetooth 5.0(диапазон 2,4 ГГц);
1.1.16  Рабочая температура  от 0 до 40 °C.
1.2  Объектив с типом крепления байонет Е со следующими характеристиками:
1.2.1 Фокусное растояние - 24-105 мм;
1.2.2 Формат- полный кадр, 35мм;
1.2.3 Диафрагма круговая не менее чем из 9 лепестков, максимальное значение F-4, минимальное - F22;
1.2.4 Встроенный оптический стабилизатор;
1.3 Аккумулятор к цифровой камере емкостью, позволяющей работать в режиме записи видео не менее 1,5 часа  - 6 (шесть) шт.;
1.4 Двухканальное зарядное устройство для аккумуляторов п.п.1.3 - 1шт.;
1.5 Клетка для фотоаппарата, обеспечивающая защиту корпуса и установку дополнительного съёмочного оборудования, должна иметь фиксацию НDMI кабеля - 1шт.;
1.6 Кофр-рюкзак для комплекта вмещающий в себя фотоаппарат с ручкой-стабилизатором - 1шт.;
1.7 Защитное UV стекло для объектива - 1 шт.;
1.8 Нейтральный светофильтр переменной плотности от 2 до 400 единиц (для объектива);
1.9 Стабилизатор трехосевой (ручка-стабилизатор) - 1 шт.. Технические требования к стабилизатору:
1.9.1 Полезная нагрузка не менее 4.5 кг ;
1.9.2 Должен быть оснащен блокировкой осей с ручкой-держателем для переноски и работы с нижней точки сьемки; 
1.9.3 Иметь систему контроля балансировки;
1.9.4 Возможность управлять затвором камеры с помощью Bluetooth; 
1.9.5 Осуществлять переключение режимов PF, PTF и FPV механически без захода в систему меню; 
1.9.6 Время работы без подзарядки не менее 10 часов;
1.9.7 Зарядное устройство;
1.9.8 Дополнительная батарея питания стабилизатора.
1.10 Монопод (1 шт.) с жидкостной головой, с опорной базой типа «шарнир» (Fluidtech или аналог) для плавного движения во всех направлениях, полезной нагрузкой - не менее чем 8кг, максимальной высотой в разложенном виде не менее чем 203 см, в сложенном не более 78 см, быстрой блокировкой с откидными замками Quick Power Lock (QPL) , голова с наклоном -70° / +90° с панорамным вращением на 360°, рабочая температура от -20°С до 60°С.
1.11 Боковой адаптер для крепления на «холодный башмак».
1.12 Наушники закрытого типа с возможностью сложения - 1 шт.;
1.13 Микрофонная радиосистема – 1 шт. Технические характеристики:
1.13.1 В состав радиосистемы должны входить 2 (два) беспроводных передатчика-микрофона с возможностью записи на внутреннюю память и 1 (один) четырёхканальный приёмник с возможностью подключения без проводов к фотокамере (через адаптер для цифрового горячего башмака), общий зарядный футляр.
1.13.2 Диапазон рабочих частот радиосистемы - 2.400-2.4835 GHz.
1.13.3 Вид используемой модуляции - GFSK 1 Mbps и 2 Mbps;
1.13.4 Время автономной работы – не менее 6 ( шести) часов.
1.13.5 Адаптер для цифрового «горячего башмака»
1.13.6 Зарядное устройство.
1.14 Дождевой чехол - 1 шт.;
1.15 Накамерный осветительный прибор – 1 шт.. Технические требования:
1.15.1  Вид осветительного прибора – LED панель со встроенным аккумулятором; 
1.15.2  CRI – не менее 97; 
1.15.3  Диапазон цветовой температуры – 2500К-8500К; 
1.15.4  Максимальная мощность – не менее 13 Вт;
1.15.5  Максимальная яркость – не менее 1700Лк 
1.15.6  Время автономной работы – не менее 120 минут;
1.15.7  Ёмкость аккумулятора – не менее 2410 мАч.
1.15.8  Зарядное устройство

2. В дополнение к требуемым  четырем коплектам видеокамер с аксессуарами, для выполнения узких специфических задач при видеосъёмке, к поставке требуется следующие обьективы:

2.1 Объектив 16-35mm f/2.8 GMII (или аналог)  - 1(одна) штука.
2.1.1 Крепление обьектива - байонет Е, переключение режима AF/MF;
2.1.2 Фокусное растояние 16-35 мм;
2.1.3 Формат- полнный кадр, 35мм;
2.1.4 Диафрагма круговая не менее чем из 11 лепестков, значение максимальное F-2,8 минимальное - F22;
2.1.5 Защитное UV стекло для объектива;

2.2 Объектив 24-70mm F2.8 GM II (или аналог) -1(одна)штука.
2.2.1 Крепление обьектива байонет Е , переключение режима AF/MF;
2.2.2 Фокусное растояние 24-70мм;
2.2.3 Формат- полнный кадр, 35мм;
2.2.4 Диафрагма круговая не менее чем из 11 лепестков, значение максимальное F-2,8 минимальное - F22;
2.2.5  Защитное UV стекло для объектива;
2.3 Карта памяти CFexpress Type A серии CEA-G емкостью не менее 160Gb со скоростью записи  не менее 700Mb/s (или аналог) в количестве – 8 (восемь) штук.
Поставляемое оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийные обязательства: не менее одного года с даты поставки Оборудования.
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